{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Search","Tyvek-Tychem","IsoClean"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Search","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Tyvek-Tychem","index":1,"n_rows":413,"n_cols":69,"rows_kept":413,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Product line","Product Name","Product Description English","Product Features English","Product Description French","Product Features French","Product Description German","Product Features German","Product Description Spanish","Product Features Spanish","Product Description Italian","Product Features Italian","Order Code","Stock policy","Product Reference","Size","Colour","EAN (polybag)","EAN (bulk pack)","EAN (box)","Tariff code \n(HS code)","Category","Type 6","Type 5","Type 4","Type 3","Type 1A-ET","Radioactive particle EN-1073-2","Biobarrier EN 14126","Electrostatic protection. EN 1149-5","Heat & flame","Electric arc","Packed Individually","EA/bulk pack","Bulk pack format","EA/Box","Bulk pack dimension (filled), cm (Length x Width x Height)","Gross weight (filled) per bulk pack, kg","Net weight per bulk pack, gr","Box dimension (filled), cm (Length x Width x Height)","Gross weight (filled) per box, kg","Net weight per box, kg","Boxes per pallet","EA per pallet","Pallet dimension (filled), cm (Length x Width x Height)","Gross weight (filled) per pallet /+pallet, kg","Individual packaging dimension (filled), cm (Length x Width x Height)","Gross weight (filled) per individual packaging (PE bag), gr","Net weight per individual packaging (PE bag), gr","Net weight instructions for use, gr","Net weight per EA, gr","China","Cambodia","Romania","Vietnam","Mexico","USA","Bulgaria","Albania","North Macedonia","UK","Packaging Level 1","Recyclable","Packaging Level 2","Recyclable","Packaging Level 3","Recyclable","Packaging Level 4","Recyclable"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Sleeve","DuPont™ Tyvek® 500 Sleeve model PS32LA. Stitched internal seam. Elastic openings. Blue stitches on upper arm. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Sleeve model PS32LA. 50 cm long sleeve available in white and in one size. Adjustable arm opening. Stitched internal seams. Upper-arm in blue-coloured thread for identification purposes. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Manchette DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PS32LA. Couture interne cousue. Elastiques aux ouvertures. Coutures bleues sur le bras sup&#233;rieur. Blanc.","<p> Manchette DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PS32LA. Manchette 50 cm disponible en blanc, taille unique. Ouverture ajustable en haut du bras, fil bleu pour identification. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent aider &#224; renforcer la protection des parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits chimiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Armstulpe Modell PS32LA. Innenliegende Nähte. Gummizüge oben und unten. Blaue Naht am oberen Ende. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Armstulpe Modell PS32LA. 50cm lange Armstulpe, Erhältlich in Weiß und in Einheitsgröße. Am Oberarm verstellbar. Innenliegende Nähte. Oberarmnaht in Blau zur besseren Identifizierung.<br />Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Manguito DuPont™ Tyvek® 500 modelo PS32LA. Costuras internas cosidas. Aperturas elásticas. Costuras azules en la parte superior del brazo. Blanco.","<p> Manguito DuPont™ Tyvek® 500 modelo PS32LA. Manguito de 50 cm de largo disponible en blanco. Talla única. Apertura ajustable en el brazo. Costuras internas cosidas. Costuras azules en la parte superior del brazo para mejor identificación. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® están hechos con un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Manica in DuPont™ Tyvek® 500 modello PS32LA. Cuciture interne rinforzate. Aperture con elastici. Cuciture blu sul braccio. Bianca.","Manica in DuPont™ Tyvek® 500 modello PS32LA. Manica di 50 cm di lunghezza disponibile in bianco, taglia unica. Apertura sul braccio regolabile. Cuciture interne rinforzate. Apertura sul braccio con filo di colore blu per scopi identificativi. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose. <br />Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: manipolazione farmaceutica, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e molte altre ancora.</p>","D13398912","MTS","TYPS32SWHLA","N.A.","white","NA",5450208005263,5450208005270,6217100090,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",20,"PE pack",200,"37x21.5x21",0.22,26,"38x30.5x22",2.77,0.56999999999999995,36,7200,"N.A.",119.72,"na","na",8,20,10,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Hood","DuPont™ Tyvek® 500 Hood model PH30L0. Wide flange and elastic around neck and face. Stitched internal seams. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Hood model PH30L0. Hood with flange and elasticated face and neck. Available in white and in one size.<br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Cagoule DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PH30L0. Grande collerette et &#233;lastique autour du visage et du cou. Coutures internes cousues. Blanc.","<p> Cagoule DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PH30L0. Cagoule avec collerette, &#233;lastiques autour du cou et du visage. Disponible en blanc, taille unique.<br />Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Kapuze Modell PH30L0. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Hals und Gesichtsöffnung. Großer angesetzter Kragen. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Kapuze Modell PH30L0. Kapuze mit breitem Kragen und Gummizügen an Gesichtsöffnung und Nacken. Erhältlich in Weiß und in Einheitsgröße. <br />Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Capucha DuPont™ Tyvek® 500 modelo PH30L0. Amplio faldón y elástico alrededor del cuello y de la cara. Costuras externas cosidas. Blanco.","<p> Capucha DuPont™ Tyvek® 500 modelo PH30L0. Capucha con faldón y elástico en cara y cuello. Talla única, disponible en blanco.<br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® están compuestos de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Cappuccio in DuPont™ Tyvek® 500 modello PH30L0. Ampio collare ed elastico attorno al collo e al viso. Cuciture interne rinforzate. Bianco.","Cappuccio in DuPont™ Tyvek® 500 modello PH30L0. Cappuccio con collare e elastico attorno al viso e al collo. Disponibile in bianco, taglia unica.Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek®  possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13395804","MTS","TYPH30SWHL0","N.A.","white","NA",5450208005249,5450208005256,6505009090,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",25,"PE pack",100,"37x29.5x21",0.77,26,"38x30.5x22",3.65,0.56999999999999995,36,3600,"N.A.",151.4,"na","na",8,20,30,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Shoe cover","DuPont™ Tyvek® 500 Shoe cover model POS0. Stitched internal seams. Elastication. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Shoe cover model POS0. Shoe Cover available in white and in one size (38 cm long). Elasticated ankle. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Couvre-chaussures DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le POS0. Coutures internes cousues. Haut &#233;lastique. Liens. Blanc.","<p> Couvre-chaussure DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le POS0. Couvre-chaussure disponible en blanc, taille unique (38 cm long). Elastique &#224; la cheville. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Überschuh Modell POSO. Innenliegende Nähte. Gummizug. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Überschuhe Modell POSO. Erhältlich in Weiß und in Einheitsgröße. Gummizug am Knöchel. Innenliegende Nähte.<br />Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Cubrezapatos DuPont™ Tyvek® 500 modelo POS0. Costuras internas cosidas. Elástico. Blanco.","<p> Cubrezapatos DuPont™ Tyvek® 500 modelo POS0. Cubrezapatos disponibles en blanco. Talla única (38 cm de largo). Tobillos elásticos. Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Soprascarpe in DuPont™ Tyvek® 500 modello POS0. Cuciture interne rinforzate. Elasticizzato. Bianco.","Soprascarpe in DuPont™ Tyvek® 500 modello POS0. Soprascarpa in DuPont™ Tyvek® 500 modello POS0 disponibile in bianco, taglia unica (lunghezza: 38 cm). Caviglia elasticizzata. Cuciture interne rinforzate.\n Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® 500 possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.\n<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13395783","MTS","TYPOS0SWH00","N.A.","white","NA",5450208005225,5450208005232,6217100090,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",20,"PE pack",400,"37x25.5x29",0.22,26,"38x30.5x30",5.0599999999999996,0.66,30,6000,"N.A.",171.8,"na","na",8,20,10,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Shoe cover with antislip","DuPont™ Tyvek® 500 Shoe cover with antislip model POSA. Slip-retardant sole. Stitched internal seams. Elastication. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Shoe cover with antislip model POSA. Shoe cover available in white and in sizes 36 to 42 and 42 to 46. Elasticated ankle. Stitched internal seams. Slip-retardant sole.\nSpecially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Couvre-chaussure DuPont™ Tyvek® 500 avec antidérapant mod&#232;le POSA. Semelle antid&#233;rapante. Coutures internes cousues. Elastification. Blanc.","<p> Couvre-chaussures DuPont™ Tyvek® 500 avec antidérapant mod&#232;le POSA. Couvre-chaussures disponibles en blanc, tailles 36 &#224; 42 et 42 &#224; 46. Chevilles &#233;lastiqu&#233;es. Coutures internes cousues. Semelle antid&#233;rapante: Sp&#233;cialement con&#231;us pour &#234;tre utilis&#233;s avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent aider &#224; renforcer la protection des parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br /> Ses applications comprennent la manipulation de produits chimiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Überschuh, rutschhemmende Sohle Modell POSA. Innenliegende Nähte. Gummizug. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Überschuh, rutschhemmende Sohle Modell POSA. Überschuhe, erhältlich in Weiß in den Größen 36 bis 42 und 42 bis 46. Gummizug am Knöchel. Innenliegende Nähte. Rutschhemmende Sohle.<br />Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Cubrezapatos DuPont™ Tyvek® 500 antideslizante modelo POSA. Suela antideslizante. Costuras internas cosidas. Elástico. Blanco.","<p> Cubrezapatos DuPont™ Tyvek® 500 antideslizante modelo POSA. Cubrezapato disponible en blanco. Tallas 36-42 y 42-46. Tobillos elásticos. Costuras internas cosidas. Suela antideslizante. Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® están hechos con un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Soprascarpe in  DuPont™ Tyvek® 500 con antiscivolo modello POSA. Suola antiscivolo. Cuciture interne rinforzate. Elasticizzato. Bianco.","Soprascarpe in  DuPont™ Tyvek® 500 con antiscivolo modello POSA. Soprascarpe disponibile in bianco in due taglie (dal 36 al 42 e dal 42 al 46). Caviglie elasticizzate. Cuciture interne rinforzate. Suola antiscivolo. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® 500 possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: manipolazione farmaceutica, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e molte altre ancora.</p>","D13398565","MTS","TYPOSASWH00","N.A.","white","NA",5450208009247,5450208005287,6217100090,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",20,"PE pack",200,"37x25.5x29",0.42,26,"38x30.5x30",4.8600000000000003,0.66,30,6000,"N.A.",165.8,"na","na",8,20,20,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Shoe cover with antislip","DuPont™ Tyvek® 500 Shoe cover with antislip model POSA. Slip-retardant sole. Stitched internal seams. Elastication. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Shoe cover with antislip model POSA. Shoe cover available in white and in sizes 36 to 42 and 42 to 46. Elasticated ankle. Stitched internal seams. Slip-retardant sole.\nSpecially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Couvre-chaussure DuPont™ Tyvek® 500 avec antidérapant mod&#232;le POSA. Semelle antid&#233;rapante. Coutures internes cousues. Elastification. Blanc.","<p> Couvre-chaussures DuPont™ Tyvek® 500 avec antidérapant mod&#232;le POSA. Couvre-chaussures disponibles en blanc, tailles 36 &#224; 42 et 42 &#224; 46. Chevilles &#233;lastiqu&#233;es. Coutures internes cousues. Semelle antid&#233;rapante: Sp&#233;cialement con&#231;us pour &#234;tre utilis&#233;s avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent aider &#224; renforcer la protection des parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br /> Ses applications comprennent la manipulation de produits chimiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Überschuh, rutschhemmende Sohle Modell POSA. Innenliegende Nähte. Gummizug. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Überschuh, rutschhemmende Sohle Modell POSA. Überschuhe, erhältlich in Weiß in den Größen 36 bis 42 und 42 bis 46. Gummizug am Knöchel. Innenliegende Nähte. Rutschhemmende Sohle.<br />Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Cubrezapatos DuPont™ Tyvek® 500 antideslizante modelo POSA. Suela antideslizante. Costuras internas cosidas. Elástico. Blanco.","<p> Cubrezapatos DuPont™ Tyvek® 500 antideslizante modelo POSA. Cubrezapato disponible en blanco. Tallas 36-42 y 42-46. Tobillos elásticos. Costuras internas cosidas. Suela antideslizante. Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® están hechos con un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Soprascarpe in  DuPont™ Tyvek® 500 con antiscivolo modello POSA. Suola antiscivolo. Cuciture interne rinforzate. Elasticizzato. Bianco.","Soprascarpe in  DuPont™ Tyvek® 500 con antiscivolo modello POSA. Soprascarpe disponibile in bianco in due taglie (dal 36 al 42 e dal 42 al 46). Caviglie elasticizzate. Cuciture interne rinforzate. Suola antiscivolo. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® 500 possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: manipolazione farmaceutica, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e molte altre ancora.</p>","D13398551","MTS","TYPOSASWH00","N.A.","white","NA",5450208009254,5450208010908,6217100090,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",20,"PE pack",200,"37x25.5x29",0.42,26,"38x30.5x30",4.8600000000000003,0.66,30,6000,"125x80x155",165.8,"na","na",8,20,20,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Boot cover","DuPont™ Tyvek® 500 Boot cover model POB0. Stitched internal seams. Elastic top. Fixation ties. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Boot cover model POB0. Knee-length overboot available in white and in one size. Elasticated top and fixation ties. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Couvre-botte DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le POB0. Coutures internes cousues. Haut &#233;lastique. Liens. Blanc.","<p> Couvre-botte DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le POB0. Couvre-botte montant jusqu&#146;au genou disponible en blanc, taille unique. Haut &#233;lastiqu&#233;. Liens. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Stiefelabdeckung Modell POB0. Innenliegende Nähte. Gummizug oben. Bänder zur Fixierung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Stiefelabdeckung Modell POB0. Kniehohe Stiefelabdeckung. Erhältlich in Weiß und in Einheitsgröße. Gummizug am oberen Ende, Fixierbänder. Innenliegende Nähte. Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Cubrebotas DuPont™ Tyvek® 500 modelo POB0. Costuras internas cosidas. Elástico en la parte superior. Cintas de fijación. Blanco.","<p> Cubrebotas DuPont™ Tyvek® 500 modelo POB0. Cubrebotas hasta la rodilla, talla única, disponible en blanco. Elástico en la parte superior y cintas de fijación. Costuras internas cosidas.<br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar una mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Copristivale in DuPont™ Tyvek® 500 modello POB0. Cuciture interne rinforzate. Elastico superiore. Con lacci. Bianco.","Copristivale in DuPont™ Tyvek® 500 modello POB0. Copristivale ad altezza ginocchio disponibile in bianco in taglia unica. Parte superiore con elastico e lacci. Cuciture interne rinforzate.Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13395724","MTS","TYPOB0SWH00","N.A.","white","NA",5450208005195,5450208005201,6217100090,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",20,"PE pack",200,"37x25.5x29",0.42,26,"38x30.5x30",4.8600000000000003,0.66,30,6000,"N.A.",165.8,"na","na",8,20,20,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Boot cover with antislip","DuPont™ Tyvek® 500 Boot cover with antislip model POBA. Slip-retardant sole. Stitched internal seams. Elastic top. Fixation ties. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Boot cover with antislip model POBA. Knee-length overboot available in white and in one size. Elasticated top and fixation ties. Stitched internal seams. Slip-retardant sole. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Couvre-botte DuPont™ Tyvek® 500 avec antidérapant mod&#232;le POBA. Coutures internes cousues. Haut &#233;lastique. Liens. Blanc.","<p> Couvre-botte DuPont™ Tyvek® 500 avec antidérapant mod&#232;le POBA. Couvre-botte montant jusqu&#146;au genou disponible en blanc, taille unique. Haut &#233;lastiqu&#233;. Liens. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Stiefelabdeckung, rutschhemmende Sohle Modell POBA. Innenliegende Nähte. Gummizug oben. Bänder zur Fixierung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Stiefelabdeckung, rutschhemmende Sohle Modell POBA. Kniehohe Stiefelabdeckung, Erhältlich in Weiß und in Einheitsgröße. Gummizug am oberen Ende, Fixierbänder. Innenliegende Nähte. Rutschhemmende Sohle. <br />Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Cubrebotas DuPont™ Tyvek® 500 modelo POBA, antideslizante. Suela antideslizante. Costuras internas cosidas. Elástico en la parte superior. Cintas de fijación. Blanco.","<p> Cubrebotas DuPont™ Tyvek® 500 modelo POBA, antideslizante. Cubrebotas hasta la rodilla, talla única, disponible en blanco. Elástico en la parte superior y cintas de fijación. Costuras internas cosidas. Suela antideslizante. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar una mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Copristivale in DuPont™ Tyvek® 500 con antoscivolo modello POBA. Cuciture interne rinforzate. Elastico superiore. Con lacci. Bianco.","Copristivale in DuPont™ Tyvek® 500 con antoscivolo modello POBA. Copristivale ad altezza ginocchio disponibile in bianco in taglia unica. Parte superiore con elastico e lacci. Cuciture interne rinforzate.\nSuola antiscivolo. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® 500 possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13395989","MTS","TYPOBASWH00","N.A.","white","NA",5450208005218,5450208010052,6217100090,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",20,"PE pack",200,"37x25.5x29",0.62,26,"38x30.5x30",6.86,0.66,30,6000,"125x80x140\n",225.8,"na","na",8,20,30,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Apron","DuPont™ Tyvek® 500 Apron, model PA30L0. Shin-length. Neck and waist ties. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Apron, model PA30L0. Shin-length apron with neck and waist ties. Available in white and in one size (length 108 cm).<br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.<br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br /> Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Tablier DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PA30L0. Couvre les jambes jusqu&#146;aux mollets. Liens au niveau du cou et de la taille. Blanc.","<p> Tablier DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PA30L0. Couvre les jambes jusqu&#146;aux mollets. Tablier avec liens au niveau du cou et de la taille. Disponible en blanc, taille unique (length 108 cm).<br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses.<br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br /> Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Schürze Modell PA30L0. Wadenlang. Bänder im Nacken und im Rückenbereich. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Schürze Modell PA30L0. Wadenlange Schürze mit Bändern in Nacken im Rückenbereich. Erhältlich in Weiß und in Einheitsgröße mit einer Länge von 108cm. <br />Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Delantal DuPont™ Tyvek® 500 modelo PA30L0. Largo hasta media pierna. Cintas en el cuello y cintura. Blanco.","<p> Delantal DuPont™ Tyvek® 500 modelo PA30L0. Delantal largo hasta media pierna con cintas en el cuello y cintura. Talla única, disponible en amarillo.<br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® están hechos con un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Grembiule i DuPont™ Tyvek® 500 modello PA30L0. Lunghezza al polpaccio. Laccetti al collo e in vita. Bianco.","Grembiule i DuPont™ Tyvek® 500 modello PA30L0. Grembiule lunghezza al polpaccio con laccetti al collo e in vita. Disponibile in bianco, taglia unica (lunghezza 108 cm). Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose. <br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone. <br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13396088","MTS","TYPA30SWHL0","N.A.","white","NA",5450208005294,5450208005300,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",25,"PE pack",100,"37x29.5x21",1.02,26,"38x30.5x22",4.6500000000000004,0.56999999999999995,36,3600,"N.A.",187.4,"na","na",8,20,40,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Jacket","DuPont™ Tyvek® 500 Jacket with hood model PP33. Stitched internal seams. Zip. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Jacket with hood model PP33. Hooded jacket available in white and in sizes MD to 2X. Zipper closure. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouson &#224; cagoule DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PP33. Coutures internes cousues. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Blanc.","<p> Blouson &#224; cagoule DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PP33. Blouson &#224; cagoule disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent aider &#224; renforcer la protection des parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br /> Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits chimiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Jacke Modell PP33. Jacke mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Reißverschluss. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Jacke Modell PP33. Jacke mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. Innenliegende Nähte.<br />Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Chaqueta DuPont™ Tyvek® 500 modelo PP33. Costuras internas cosidas. Cremallera. Blanco.","<p> Chaqueta DuPont™ Tyvek® 500 modelo PP33. Chaqueta con capucha disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera. Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® están hechos con un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Giacca in DuPont™ Tyvek® 500 modello PP33. Cuciture interne rinforzate. Zip. Bianca.","Giacca in DuPont™ Tyvek® 500 modello PP33. Giacca con cappuccio disponibile in bianco e nelle taglie MD a 2X. Chiusura con zip. Cuciture interne rinforzate. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® 500 possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose. <br />Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: manipolazione farmaceutica, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e molte altre ancora.</p>","D13496063","MTS","TYPP33SWH00","MD","white","NA",5450208005874,5450208015729,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.02,26,"38x30.5x40",5.86,0.76,24,1200,"N.A.",160.63999999999999,"na","na",8,20,100,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Jacket","DuPont™ Tyvek® 500 Jacket with hood model PP33. Stitched internal seams. Zip. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Jacket with hood model PP33. Hooded jacket available in white and in sizes MD to 2X. Zipper closure. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouson &#224; cagoule DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PP33. Coutures internes cousues. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Blanc.","<p> Blouson &#224; cagoule DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PP33. Blouson &#224; cagoule disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent aider &#224; renforcer la protection des parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br /> Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits chimiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Jacke Modell PP33. Jacke mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Reißverschluss. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Jacke Modell PP33. Jacke mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. Innenliegende Nähte.<br />Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Chaqueta DuPont™ Tyvek® 500 modelo PP33. Costuras internas cosidas. Cremallera. Blanco.","<p> Chaqueta DuPont™ Tyvek® 500 modelo PP33. Chaqueta con capucha disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera. Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® están hechos con un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Giacca in DuPont™ Tyvek® 500 modello PP33. Cuciture interne rinforzate. Zip. Bianca.","Giacca in DuPont™ Tyvek® 500 modello PP33. Giacca con cappuccio disponibile in bianco e nelle taglie MD a 2X. Chiusura con zip. Cuciture interne rinforzate. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® 500 possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose. <br />Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: manipolazione farmaceutica, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e molte altre ancora.</p>","D13496057","MTS","TYPP33SWH00","LG","white","NA",5450208005881,5450208015736,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.07,26,"38x30.5x40",6.11,0.76,24,1200,"N.A.",166.64,"na","na",8,20,105,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Jacket","DuPont™ Tyvek® 500 Jacket with hood model PP33. Stitched internal seams. Zip. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Jacket with hood model PP33. Hooded jacket available in white and in sizes MD to 2X. Zipper closure. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouson &#224; cagoule DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PP33. Coutures internes cousues. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Blanc.","<p> Blouson &#224; cagoule DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PP33. Blouson &#224; cagoule disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent aider &#224; renforcer la protection des parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br /> Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits chimiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Jacke Modell PP33. Jacke mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Reißverschluss. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Jacke Modell PP33. Jacke mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. Innenliegende Nähte.<br />Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Chaqueta DuPont™ Tyvek® 500 modelo PP33. Costuras internas cosidas. Cremallera. Blanco.","<p> Chaqueta DuPont™ Tyvek® 500 modelo PP33. Chaqueta con capucha disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera. Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® están hechos con un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Giacca in DuPont™ Tyvek® 500 modello PP33. Cuciture interne rinforzate. Zip. Bianca.","Giacca in DuPont™ Tyvek® 500 modello PP33. Giacca con cappuccio disponibile in bianco e nelle taglie MD a 2X. Chiusura con zip. Cuciture interne rinforzate. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® 500 possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose. <br />Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: manipolazione farmaceutica, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e molte altre ancora.</p>","D13396450","MTS","TYPP33SWH00","XL","white","NA",5450208005898,5450208015743,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.1200000000000001,26,"38x30.5x40",6.36,0.76,24,1200,"N.A.",172.64,"na","na",8,20,110,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Jacket","DuPont™ Tyvek® 500 Jacket with hood model PP33. Stitched internal seams. Zip. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Jacket with hood model PP33. Hooded jacket available in white and in sizes MD to 2X. Zipper closure. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouson &#224; cagoule DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PP33. Coutures internes cousues. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Blanc.","<p> Blouson &#224; cagoule DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PP33. Blouson &#224; cagoule disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent aider &#224; renforcer la protection des parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br /> Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits chimiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Jacke Modell PP33. Jacke mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Reißverschluss. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Jacke Modell PP33. Jacke mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. Innenliegende Nähte.<br />Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Chaqueta DuPont™ Tyvek® 500 modelo PP33. Costuras internas cosidas. Cremallera. Blanco.","<p> Chaqueta DuPont™ Tyvek® 500 modelo PP33. Chaqueta con capucha disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera. Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® están hechos con un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Giacca in DuPont™ Tyvek® 500 modello PP33. Cuciture interne rinforzate. Zip. Bianca.","Giacca in DuPont™ Tyvek® 500 modello PP33. Giacca con cappuccio disponibile in bianco e nelle taglie MD a 2X. Chiusura con zip. Cuciture interne rinforzate. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® 500 possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose. <br />Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: manipolazione farmaceutica, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e molte altre ancora.</p>","D13496041","MTS","TYPP33SWH00","2X","white","NA",5450208005904,5450208015750,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.22,26,"38x30.5x40",6.86,0.76,24,1200,"N.A.",184.64,"na","na",8,20,120,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Trousers","DuPont™ Tyvek® 500 Trousers model PT31L0. Elasticated waist. Stitched internal seams. No pockets. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Trousers model PT31L0. Trousers available in white and in sizes MD to 2X. Without pockets. Elasticated waist, no elastic at ankles. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Pantalon DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le  PT31L0. &#233;lastique &#224; la taille. Coutures internes cousues. Sans poches. Blanc.","<p> Pantalon DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PT31L0. Pantalon disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Sans poches. Taille &#233;lastiqu&#233;e, pas d&#146;&#233;lastiques aux chevilles. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent aider &#224; renforcer la protection des parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits chimiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Hose Modell PT31L0. Gummizugbund. Innenliegende Nähte. Keine Taschen. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Hose Modell PT31L0. Hose erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Ohne Taschen. Gummizug im Rückenbereich, Beinenden ohne Gummizug. Innenliegende Nähte.<br />Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Pantalones DuPont™ Tyvek® 500 modelo PT31L0. Cintura elástica. Costuras internas cosidas. Sin bolsillos. Blanco","<p> Pantalones DuPont™ Tyvek® 500 modelo PT31L0. Pantalón disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Sin bolsillos. Cintura elástica, no lleva elástico en los tobillos. Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® están hechos con un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Pantaloni in DuPont™ Tyvek® 500 modello PT31L0. Vita elasticizzata. Cuciture interne rinforzate. Senza tasche. Bianchi.","Pantaloni in DuPont™ Tyvek® 500 modello PT31L0. Pantaloni disponibili in bianco e nelle taglie MD a 2X. Senza tasche. Vita elasticizzata, senza elastici alle caviglie. Cuciture interne rinforzate. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® 500 possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: manipolazione farmaceutica, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e molte altre ancora.</p>","D13496109","MTS","TYPT31SWHL0","MD","white","NA",5450208005119,5450208015767,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x29",0.72,26,"38x30.5x30",4.26,0.66,30,1500,"N.A.",147.80000000000001,"na","na",8,20,70,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Trousers","DuPont™ Tyvek® 500 Trousers model PT31L0. Elasticated waist. Stitched internal seams. No pockets. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Trousers model PT31L0. Trousers available in white and in sizes MD to 2X. Without pockets. Elasticated waist, no elastic at ankles. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Pantalon DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le  PT31L0. &#233;lastique &#224; la taille. Coutures internes cousues. Sans poches. Blanc.","<p> Pantalon DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PT31L0. Pantalon disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Sans poches. Taille &#233;lastiqu&#233;e, pas d&#146;&#233;lastiques aux chevilles. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent aider &#224; renforcer la protection des parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits chimiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Hose Modell PT31L0. Gummizugbund. Innenliegende Nähte. Keine Taschen. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Hose Modell PT31L0. Hose erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Ohne Taschen. Gummizug im Rückenbereich, Beinenden ohne Gummizug. Innenliegende Nähte.<br />Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Pantalones DuPont™ Tyvek® 500 modelo PT31L0. Cintura elástica. Costuras internas cosidas. Sin bolsillos. Blanco","<p> Pantalones DuPont™ Tyvek® 500 modelo PT31L0. Pantalón disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Sin bolsillos. Cintura elástica, no lleva elástico en los tobillos. Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® están hechos con un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Pantaloni in DuPont™ Tyvek® 500 modello PT31L0. Vita elasticizzata. Cuciture interne rinforzate. Senza tasche. Bianchi.","Pantaloni in DuPont™ Tyvek® 500 modello PT31L0. Pantaloni disponibili in bianco e nelle taglie MD a 2X. Senza tasche. Vita elasticizzata, senza elastici alle caviglie. Cuciture interne rinforzate. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® 500 possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: manipolazione farmaceutica, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e molte altre ancora.</p>","D13395741","MTS","TYPT31SWHL0","LG","white","NA",5450208005133,5450208015774,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x29",0.82,26,"38x30.5x30",4.76,0.66,30,1500,"N.A.",162.80000000000001,"na","na",8,20,80,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Trousers","DuPont™ Tyvek® 500 Trousers model PT31L0. Elasticated waist. Stitched internal seams. No pockets. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Trousers model PT31L0. Trousers available in white and in sizes MD to 2X. Without pockets. Elasticated waist, no elastic at ankles. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Pantalon DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le  PT31L0. &#233;lastique &#224; la taille. Coutures internes cousues. Sans poches. Blanc.","<p> Pantalon DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PT31L0. Pantalon disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Sans poches. Taille &#233;lastiqu&#233;e, pas d&#146;&#233;lastiques aux chevilles. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent aider &#224; renforcer la protection des parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits chimiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Hose Modell PT31L0. Gummizugbund. Innenliegende Nähte. Keine Taschen. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Hose Modell PT31L0. Hose erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Ohne Taschen. Gummizug im Rückenbereich, Beinenden ohne Gummizug. Innenliegende Nähte.<br />Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Pantalones DuPont™ Tyvek® 500 modelo PT31L0. Cintura elástica. Costuras internas cosidas. Sin bolsillos. Blanco","<p> Pantalones DuPont™ Tyvek® 500 modelo PT31L0. Pantalón disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Sin bolsillos. Cintura elástica, no lleva elástico en los tobillos. Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® están hechos con un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Pantaloni in DuPont™ Tyvek® 500 modello PT31L0. Vita elasticizzata. Cuciture interne rinforzate. Senza tasche. Bianchi.","Pantaloni in DuPont™ Tyvek® 500 modello PT31L0. Pantaloni disponibili in bianco e nelle taglie MD a 2X. Senza tasche. Vita elasticizzata, senza elastici alle caviglie. Cuciture interne rinforzate. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® 500 possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: manipolazione farmaceutica, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e molte altre ancora.</p>","D13395735","MTS","TYPT31SWHL0","XL","white","NA",5450208005157,5450208015781,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x29",0.92,26,"38x30.5x30",5.26,0.66,30,1500,"N.A.",177.8,"na","na",8,20,90,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Trousers","DuPont™ Tyvek® 500 Trousers model PT31L0. Elasticated waist. Stitched internal seams. No pockets. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Trousers model PT31L0. Trousers available in white and in sizes MD to 2X. Without pockets. Elasticated waist, no elastic at ankles. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Pantalon DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le  PT31L0. &#233;lastique &#224; la taille. Coutures internes cousues. Sans poches. Blanc.","<p> Pantalon DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PT31L0. Pantalon disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Sans poches. Taille &#233;lastiqu&#233;e, pas d&#146;&#233;lastiques aux chevilles. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent aider &#224; renforcer la protection des parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits chimiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Hose Modell PT31L0. Gummizugbund. Innenliegende Nähte. Keine Taschen. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Hose Modell PT31L0. Hose erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Ohne Taschen. Gummizug im Rückenbereich, Beinenden ohne Gummizug. Innenliegende Nähte.<br />Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Pantalones DuPont™ Tyvek® 500 modelo PT31L0. Cintura elástica. Costuras internas cosidas. Sin bolsillos. Blanco","<p> Pantalones DuPont™ Tyvek® 500 modelo PT31L0. Pantalón disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Sin bolsillos. Cintura elástica, no lleva elástico en los tobillos. Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® están hechos con un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Pantaloni in DuPont™ Tyvek® 500 modello PT31L0. Vita elasticizzata. Cuciture interne rinforzate. Senza tasche. Bianchi.","Pantaloni in DuPont™ Tyvek® 500 modello PT31L0. Pantaloni disponibili in bianco e nelle taglie MD a 2X. Senza tasche. Vita elasticizzata, senza elastici alle caviglie. Cuciture interne rinforzate. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® 500 possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: manipolazione farmaceutica, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e molte altre ancora.</p>","D13496097","MTS","TYPT31SWHL0","2X","white","NA",5450208005171,5450208015798,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x29",1.02,26,"38x30.5x30",5.76,0.66,30,1500,"N.A.",192.8,"na","na",8,20,100,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets model PL30. Stitched internal seams. Collar. Press stud closures. 3 pockets. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets model PL30. Labcoat with collar, available in white and in sizes MD to 2X. 5 press stud closures. 3 pockets. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression et poches mod&#232;le PL30. Coutures internes cousues. Col. Boutons pression. 3 poches. Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression et poches mod&#232;le PL30. Blouse &#224; col, disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Fermeture par 5 boutons pressions. 3 poches. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen und Taschen Modell PL30. Innnenliegende Nähte. Kragen. Druckknöpfe. 3 Taschen. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen und Taschen Modell PL30. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. 5 Druckknöpfe. 3 Taschen. Innenliegende Nähte. <br />Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con botones de corchete a presión modelo PL30. Costuras internas cosidas. Cuello. Cierre con corchetes. 3 bolsillos. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con botones de corchete a presión modelo PL30. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. 5 cierres de corchete. 3 bolsillos. Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione e tasche modello PL30. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Chiusure con bottoni automatici. 3 tasche. Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione e tasche modello PL30. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco e nelle taglie MD a 2X. 5 chiusure con bottoni automatici. 3 tasche. Cuciture interne rinforzate.Specialmente progettati per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13396079","MTS","TYPL30SWH00","MD","white","NA",5450208005355,5450208015804,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",0.92,26,"38x30.5x40",5.36,0.76,24,1200,"N.A.",148.63999999999999,"na","na",8,20,90,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets model PL30. Stitched internal seams. Collar. Press stud closures. 3 pockets. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets model PL30. Labcoat with collar, available in white and in sizes MD to 2X. 5 press stud closures. 3 pockets. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression et poches mod&#232;le PL30. Coutures internes cousues. Col. Boutons pression. 3 poches. Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression et poches mod&#232;le PL30. Blouse &#224; col, disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Fermeture par 5 boutons pressions. 3 poches. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen und Taschen Modell PL30. Innnenliegende Nähte. Kragen. Druckknöpfe. 3 Taschen. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen und Taschen Modell PL30. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. 5 Druckknöpfe. 3 Taschen. Innenliegende Nähte. <br />Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con botones de corchete a presión modelo PL30. Costuras internas cosidas. Cuello. Cierre con corchetes. 3 bolsillos. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con botones de corchete a presión modelo PL30. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. 5 cierres de corchete. 3 bolsillos. Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione e tasche modello PL30. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Chiusure con bottoni automatici. 3 tasche. Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione e tasche modello PL30. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco e nelle taglie MD a 2X. 5 chiusure con bottoni automatici. 3 tasche. Cuciture interne rinforzate.Specialmente progettati per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13396069","MTS","TYPL30SWH00","LG","white","NA",5450208005379,5450208015811,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.02,26,"38x30.5x40",5.86,0.76,24,1200,"N.A.",160.63999999999999,"na","na",8,20,100,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets model PL30. Stitched internal seams. Collar. Press stud closures. 3 pockets. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets model PL30. Labcoat with collar, available in white and in sizes MD to 2X. 5 press stud closures. 3 pockets. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression et poches mod&#232;le PL30. Coutures internes cousues. Col. Boutons pression. 3 poches. Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression et poches mod&#232;le PL30. Blouse &#224; col, disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Fermeture par 5 boutons pressions. 3 poches. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen und Taschen Modell PL30. Innnenliegende Nähte. Kragen. Druckknöpfe. 3 Taschen. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen und Taschen Modell PL30. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. 5 Druckknöpfe. 3 Taschen. Innenliegende Nähte. <br />Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con botones de corchete a presión modelo PL30. Costuras internas cosidas. Cuello. Cierre con corchetes. 3 bolsillos. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con botones de corchete a presión modelo PL30. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. 5 cierres de corchete. 3 bolsillos. Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione e tasche modello PL30. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Chiusure con bottoni automatici. 3 tasche. Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione e tasche modello PL30. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco e nelle taglie MD a 2X. 5 chiusure con bottoni automatici. 3 tasche. Cuciture interne rinforzate.Specialmente progettati per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13396050","MTS","TYPL30SWH00","XL","white","NA",5450208005393,5450208015828,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.1200000000000001,26,"38x30.5x40",6.36,0.76,24,1200,"N.A.",172.64,"na","na",8,20,110,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets model PL30. Stitched internal seams. Collar. Press stud closures. 3 pockets. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets model PL30. Labcoat with collar, available in white and in sizes MD to 2X. 5 press stud closures. 3 pockets. Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression et poches mod&#232;le PL30. Coutures internes cousues. Col. Boutons pression. 3 poches. Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression et poches mod&#232;le PL30. Blouse &#224; col, disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Fermeture par 5 boutons pressions. 3 poches. Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen und Taschen Modell PL30. Innnenliegende Nähte. Kragen. Druckknöpfe. 3 Taschen. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen und Taschen Modell PL30. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. 5 Druckknöpfe. 3 Taschen. Innenliegende Nähte. <br />Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con botones de corchete a presión modelo PL30. Costuras internas cosidas. Cuello. Cierre con corchetes. 3 bolsillos. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con botones de corchete a presión modelo PL30. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. 5 cierres de corchete. 3 bolsillos. Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione e tasche modello PL30. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Chiusure con bottoni automatici. 3 tasche. Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione e tasche modello PL30. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco e nelle taglie MD a 2X. 5 chiusure con bottoni automatici. 3 tasche. Cuciture interne rinforzate.Specialmente progettati per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13396040","MTS","TYPL30SWH00","2X","white","NA",5450208005416,5450208015835,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.22,26,"38x30.5x40",6.86,0.76,24,1200,"N.A.",184.64,"na","na",8,20,120,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with press studs","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs model PL30NP. Stitched internal seams. Collar. Press stud closures. No pockets. Elasticated cuffs (not tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs model PL30NP. Labcoat with collar, available in white and in sizes MD to 2X. 5 press stud closures. Without pockets. Elasticated cuffs (not tunnelled). Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.<br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression mod&#232;le PL30NP. Coutures internes cousues. Col. Boutons pression. Sans poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression mod&#232;le PL30NP. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Fermeture par 5 boutons pressions. Sans poches. Elastiques aux poignets (non entunnel&#233;s). Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses.<br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen Modell PL30NP. Innnenliegende Nähte. Kragen. Druckknöpfe. Keine Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (nicht abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen Modell PL30NP. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. 5 Druckknöpfe. Ohne Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (nicht abgedeckt). Innenliegende Nähte. <br />Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL30NP. Costuras internas cosidas. Cuello. Cierre con corchetes. Sin bolsillos. Puños elásticos (sin canutillo). Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL30NP. Bata de laboratorio con cuello disponible en blanco. Tallas MD a 2X. 5 cierres de corchete. Sin bolsillos. Puños elásticos (sin canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione modello PL30NP. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Chiusura con bottoni automatici. Senza tasche. Elastico ai polsi (standard, non integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione modello PL30NP. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie MD a 2X. 5 chiusure con bottoni automatici. Senza tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate.Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento di prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13495990","MTS","TYPL30SWHNP","MD","white","NA",5450208007496,5450208015842,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",0.92,26,"38x30.5x40",5.36,0.76,24,1200,"N.A.",148.63999999999999,"na","na",8,20,90,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with press studs","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs model PL30NP. Stitched internal seams. Collar. Press stud closures. No pockets. Elasticated cuffs (not tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs model PL30NP. Labcoat with collar, available in white and in sizes MD to 2X. 5 press stud closures. Without pockets. Elasticated cuffs (not tunnelled). Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.<br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression mod&#232;le PL30NP. Coutures internes cousues. Col. Boutons pression. Sans poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression mod&#232;le PL30NP. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Fermeture par 5 boutons pressions. Sans poches. Elastiques aux poignets (non entunnel&#233;s). Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses.<br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen Modell PL30NP. Innnenliegende Nähte. Kragen. Druckknöpfe. Keine Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (nicht abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen Modell PL30NP. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. 5 Druckknöpfe. Ohne Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (nicht abgedeckt). Innenliegende Nähte. <br />Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL30NP. Costuras internas cosidas. Cuello. Cierre con corchetes. Sin bolsillos. Puños elásticos (sin canutillo). Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL30NP. Bata de laboratorio con cuello disponible en blanco. Tallas MD a 2X. 5 cierres de corchete. Sin bolsillos. Puños elásticos (sin canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione modello PL30NP. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Chiusura con bottoni automatici. Senza tasche. Elastico ai polsi (standard, non integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione modello PL30NP. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie MD a 2X. 5 chiusure con bottoni automatici. Senza tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate.Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento di prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13398884","MTS","TYPL30SWHNP","LG","white","NA",5450208007502,5450208015859,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.02,26,"38x30.5x40",5.86,0.76,24,1200,"N.A.",160.63999999999999,"na","na",8,20,100,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with press studs","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs model PL30NP. Stitched internal seams. Collar. Press stud closures. No pockets. Elasticated cuffs (not tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs model PL30NP. Labcoat with collar, available in white and in sizes MD to 2X. 5 press stud closures. Without pockets. Elasticated cuffs (not tunnelled). Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.<br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression mod&#232;le PL30NP. Coutures internes cousues. Col. Boutons pression. Sans poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression mod&#232;le PL30NP. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Fermeture par 5 boutons pressions. Sans poches. Elastiques aux poignets (non entunnel&#233;s). Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses.<br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen Modell PL30NP. Innnenliegende Nähte. Kragen. Druckknöpfe. Keine Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (nicht abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen Modell PL30NP. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. 5 Druckknöpfe. Ohne Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (nicht abgedeckt). Innenliegende Nähte. <br />Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL30NP. Costuras internas cosidas. Cuello. Cierre con corchetes. Sin bolsillos. Puños elásticos (sin canutillo). Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL30NP. Bata de laboratorio con cuello disponible en blanco. Tallas MD a 2X. 5 cierres de corchete. Sin bolsillos. Puños elásticos (sin canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione modello PL30NP. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Chiusura con bottoni automatici. Senza tasche. Elastico ai polsi (standard, non integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione modello PL30NP. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie MD a 2X. 5 chiusure con bottoni automatici. Senza tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate.Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento di prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13398975","MTS","TYPL30SWHNP","XL","white","NA",5450208007519,5450208015866,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.1200000000000001,26,"38x30.5x40",6.36,0.76,24,1200,"N.A.",172.64,"na","na",8,20,110,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with press studs","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs model PL30NP. Stitched internal seams. Collar. Press stud closures. No pockets. Elasticated cuffs (not tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with press studs model PL30NP. Labcoat with collar, available in white and in sizes MD to 2X. 5 press stud closures. Without pockets. Elasticated cuffs (not tunnelled). Stitched internal seams. <br />Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.<br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression mod&#232;le PL30NP. Coutures internes cousues. Col. Boutons pression. Sans poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression mod&#232;le PL30NP. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles MD &#224; 2X. Fermeture par 5 boutons pressions. Sans poches. Elastiques aux poignets (non entunnel&#233;s). Coutures internes cousues. <br />Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses.<br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen Modell PL30NP. Innnenliegende Nähte. Kragen. Druckknöpfe. Keine Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (nicht abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen Modell PL30NP. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. 5 Druckknöpfe. Ohne Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (nicht abgedeckt). Innenliegende Nähte. <br />Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL30NP. Costuras internas cosidas. Cuello. Cierre con corchetes. Sin bolsillos. Puños elásticos (sin canutillo). Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL30NP. Bata de laboratorio con cuello disponible en blanco. Tallas MD a 2X. 5 cierres de corchete. Sin bolsillos. Puños elásticos (sin canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione modello PL30NP. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Chiusura con bottoni automatici. Senza tasche. Elastico ai polsi (standard, non integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione modello PL30NP. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie MD a 2X. 5 chiusure con bottoni automatici. Senza tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate.Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento di prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13495953","MTS","TYPL30SWHNP","2X","white","NA",5450208007526,5450208015873,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.22,26,"38x30.5x40",6.86,0.76,24,1200,"N.A.",184.64,"na","na",8,20,120,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets model PL309. Stitched internal seams. Collar. Zipper. 2 pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets model PL309. Labcoat with collar, available in white and in sizes SM to 2X. Zipper closure. 2 pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). Stitched internal seams. <br /> Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 Mod&#232;le PL309. Coutures internes cousues. Col. Fermeture &#224; glissi&#232;re. 2 poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PL309. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. 2 poches. Elastiques aux poignets (entunnel&#233;s). Coutures internes cousues. Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss und Taschen Modell PL309. Innnenliegende Nähte. Kragen. Reißverschluss. 2 Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss und Taschen Modell PL309. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. 2 Taschen. Gummizüge an Armenden (abgedeckt). Innenliegende Nähte. Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera y bolsillos modelo PL309. Costuras internas cosidas. Cuello. Cremallera. 2 bolsillos. Puños elásticos con canutillo. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera y bolsillos modelo PL309. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera. 2 bolsillos. Puños elásticos (con canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Zip. 2 tasche. Polsi elasticizzati (elastico integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie SM a 2X. Chiusura zip. 2 tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate.Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13496004","MTS","TYPL30SWH09","SM","white","NA",5450208007533,5450208015880,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.1200000000000001,26,"38x30.5x40",6.36,0.76,24,1200,"N.A.",172.64,"na","na",8,20,110,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets model PL309. Stitched internal seams. Collar. Zipper. 2 pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets model PL309. Labcoat with collar, available in white and in sizes SM to 2X. Zipper closure. 2 pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). Stitched internal seams. <br /> Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 Mod&#232;le PL309. Coutures internes cousues. Col. Fermeture &#224; glissi&#232;re. 2 poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PL309. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. 2 poches. Elastiques aux poignets (entunnel&#233;s). Coutures internes cousues. Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss und Taschen Modell PL309. Innnenliegende Nähte. Kragen. Reißverschluss. 2 Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss und Taschen Modell PL309. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. 2 Taschen. Gummizüge an Armenden (abgedeckt). Innenliegende Nähte. Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera y bolsillos modelo PL309. Costuras internas cosidas. Cuello. Cremallera. 2 bolsillos. Puños elásticos con canutillo. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera y bolsillos modelo PL309. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera. 2 bolsillos. Puños elásticos (con canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Zip. 2 tasche. Polsi elasticizzati (elastico integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie SM a 2X. Chiusura zip. 2 tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate.Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13495983","MTS","TYPL30SWH09","MD","white","NA",5450208007540,5450208015897,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.22,26,"38x30.5x40",6.86,0.76,24,1200,"N.A.",184.64,"na","na",8,20,120,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets model PL309. Stitched internal seams. Collar. Zipper. 2 pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets model PL309. Labcoat with collar, available in white and in sizes SM to 2X. Zipper closure. 2 pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). Stitched internal seams. <br /> Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 Mod&#232;le PL309. Coutures internes cousues. Col. Fermeture &#224; glissi&#232;re. 2 poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PL309. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. 2 poches. Elastiques aux poignets (entunnel&#233;s). Coutures internes cousues. Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss und Taschen Modell PL309. Innnenliegende Nähte. Kragen. Reißverschluss. 2 Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss und Taschen Modell PL309. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. 2 Taschen. Gummizüge an Armenden (abgedeckt). Innenliegende Nähte. Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera y bolsillos modelo PL309. Costuras internas cosidas. Cuello. Cremallera. 2 bolsillos. Puños elásticos con canutillo. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera y bolsillos modelo PL309. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera. 2 bolsillos. Puños elásticos (con canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Zip. 2 tasche. Polsi elasticizzati (elastico integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie SM a 2X. Chiusura zip. 2 tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate.Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13398951","MTS","TYPL30SWH09","LG","white","NA",5450208007557,5450208015903,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.32,26,"38x30.5x40",7.36,0.76,24,1200,"N.A.",196.64,"na","na",8,20,130,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets model PL309. Stitched internal seams. Collar. Zipper. 2 pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets model PL309. Labcoat with collar, available in white and in sizes SM to 2X. Zipper closure. 2 pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). Stitched internal seams. <br /> Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 Mod&#232;le PL309. Coutures internes cousues. Col. Fermeture &#224; glissi&#232;re. 2 poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PL309. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. 2 poches. Elastiques aux poignets (entunnel&#233;s). Coutures internes cousues. Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss und Taschen Modell PL309. Innnenliegende Nähte. Kragen. Reißverschluss. 2 Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss und Taschen Modell PL309. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. 2 Taschen. Gummizüge an Armenden (abgedeckt). Innenliegende Nähte. Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera y bolsillos modelo PL309. Costuras internas cosidas. Cuello. Cremallera. 2 bolsillos. Puños elásticos con canutillo. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera y bolsillos modelo PL309. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera. 2 bolsillos. Puños elásticos (con canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Zip. 2 tasche. Polsi elasticizzati (elastico integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie SM a 2X. Chiusura zip. 2 tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate.Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13398984","MTS","TYPL30SWH09","XL","white","NA",5450208007564,5450208015910,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.42,26,"38x30.5x40",7.86,0.76,24,1200,"N.A.",208.64,"na","na",8,20,140,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets model PL309. Stitched internal seams. Collar. Zipper. 2 pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets model PL309. Labcoat with collar, available in white and in sizes SM to 2X. Zipper closure. 2 pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). Stitched internal seams. <br /> Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 Mod&#232;le PL309. Coutures internes cousues. Col. Fermeture &#224; glissi&#232;re. 2 poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PL309. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. 2 poches. Elastiques aux poignets (entunnel&#233;s). Coutures internes cousues. Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss und Taschen Modell PL309. Innnenliegende Nähte. Kragen. Reißverschluss. 2 Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss und Taschen Modell PL309. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. 2 Taschen. Gummizüge an Armenden (abgedeckt). Innenliegende Nähte. Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera y bolsillos modelo PL309. Costuras internas cosidas. Cuello. Cremallera. 2 bolsillos. Puños elásticos con canutillo. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera y bolsillos modelo PL309. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera. 2 bolsillos. Puños elásticos (con canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Zip. 2 tasche. Polsi elasticizzati (elastico integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie SM a 2X. Chiusura zip. 2 tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate.Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D13495948","MTS","TYPL30SWH09","2X","white","NA",5450208007571,5450208015927,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.47,26,"38x30.5x40",8.11,0.76,24,1200,"N.A.",214.64,"na","na",8,20,145,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with zipper","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper model PL309NP. Stitched internal seams. Collar. Zipper. Without pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper model PL309NP. Labcoat with collar, available in white and in sizes SM to 2X. Zipper closure. Without pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). Stitched internal seams. <br /> Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec fermeture &#224; glissi&#232;re mod&#232;le PL309NP. Coutures internes cousues. Col. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Sans poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PL309NP. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Sans poches. Elastiques aux poignets (entunnel&#233;s).Aucune poche. Coutures internes cousues. Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss Modell PL309NP. Innnenliegende Nähte. Kragen. Reißverschluss. Keine Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss Modell PL309NP. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. Ohne Taschen. Gummizüge an Armenden (abgedeckt). Innenliegende Nähte. Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL309NP. Costuras internas cosidas. Cuello. Cremallera. Sin bolsillos. Puños elásticos con canutillo. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL309NP. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera.  Sin bolsillos. Puños elásticos (con canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309NP. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Zip. Senza tasche. Polsi elasticizzati (elastico integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309NP. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie SM a 2X. Chiusura zip. Senaza tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D15534010","MTS","TYPL39SWHNP","SM","white","NA",5450208017761,5450208017815,6210109800,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.1200000000000001,26,"38x30.5x40",6.36,0.76,24,1200,"N.A.",172.64,"na","na",8,20,105,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with zipper","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper model PL309NP. Stitched internal seams. Collar. Zipper. Without pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper model PL309NP. Labcoat with collar, available in white and in sizes SM to 2X. Zipper closure. Without pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). Stitched internal seams. <br /> Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec fermeture &#224; glissi&#232;re mod&#232;le PL309NP. Coutures internes cousues. Col. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Sans poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PL309NP. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Sans poches. Elastiques aux poignets (entunnel&#233;s).Aucune poche. Coutures internes cousues. Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss Modell PL309NP. Innnenliegende Nähte. Kragen. Reißverschluss. Keine Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss Modell PL309NP. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. Ohne Taschen. Gummizüge an Armenden (abgedeckt). Innenliegende Nähte. Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL309NP. Costuras internas cosidas. Cuello. Cremallera. Sin bolsillos. Puños elásticos con canutillo. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL309NP. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera.  Sin bolsillos. Puños elásticos (con canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309NP. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Zip. Senza tasche. Polsi elasticizzati (elastico integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309NP. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie SM a 2X. Chiusura zip. Senaza tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D15534011","MTS","TYPL39SWHNP","MD","white","NA",5450208017778,5450208017822,6210109801,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.22,26,"38x30.5x40",6.86,0.76,24,1200,"N.A.",184.64,"na","na",8,20,115,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with zipper","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper model PL309NP. Stitched internal seams. Collar. Zipper. Without pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper model PL309NP. Labcoat with collar, available in white and in sizes SM to 2X. Zipper closure. Without pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). Stitched internal seams. <br /> Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec fermeture &#224; glissi&#232;re mod&#232;le PL309NP. Coutures internes cousues. Col. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Sans poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PL309NP. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Sans poches. Elastiques aux poignets (entunnel&#233;s).Aucune poche. Coutures internes cousues. Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss Modell PL309NP. Innnenliegende Nähte. Kragen. Reißverschluss. Keine Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss Modell PL309NP. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. Ohne Taschen. Gummizüge an Armenden (abgedeckt). Innenliegende Nähte. Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL309NP. Costuras internas cosidas. Cuello. Cremallera. Sin bolsillos. Puños elásticos con canutillo. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL309NP. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera.  Sin bolsillos. Puños elásticos (con canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309NP. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Zip. Senza tasche. Polsi elasticizzati (elastico integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309NP. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie SM a 2X. Chiusura zip. Senaza tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D15534012","MTS","TYPL39SWHNP","LG","white","NA",5450208017785,5450208017839,6210109802,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.32,26,"38x30.5x40",7.36,0.76,24,1200,"N.A.",196.64,"na","na",8,20,125,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with zipper","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper model PL309NP. Stitched internal seams. Collar. Zipper. Without pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper model PL309NP. Labcoat with collar, available in white and in sizes SM to 2X. Zipper closure. Without pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). Stitched internal seams. <br /> Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec fermeture &#224; glissi&#232;re mod&#232;le PL309NP. Coutures internes cousues. Col. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Sans poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PL309NP. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Sans poches. Elastiques aux poignets (entunnel&#233;s).Aucune poche. Coutures internes cousues. Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss Modell PL309NP. Innnenliegende Nähte. Kragen. Reißverschluss. Keine Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss Modell PL309NP. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. Ohne Taschen. Gummizüge an Armenden (abgedeckt). Innenliegende Nähte. Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL309NP. Costuras internas cosidas. Cuello. Cremallera. Sin bolsillos. Puños elásticos con canutillo. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL309NP. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera.  Sin bolsillos. Puños elásticos (con canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309NP. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Zip. Senza tasche. Polsi elasticizzati (elastico integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309NP. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie SM a 2X. Chiusura zip. Senaza tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D15534013","MTS","TYPL39SWHNP","XL","white","NA",5450208017792,5450208017846,6210109803,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.42,26,"38x30.5x40",7.86,0.76,24,1200,"N.A.",208.64,"na","na",8,20,135,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Accessories","Tyvek® 500 Labcoat with zipper","DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper model PL309NP. Stitched internal seams. Collar. Zipper. Without pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labcoat with zipper model PL309NP. Labcoat with collar, available in white and in sizes SM to 2X. Zipper closure. Without pockets. Elasticated cuffs (tunnelled). Stitched internal seams. <br /> Specially designed for use with Tyvek® apparel, Tyvek® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tyvek® garments and accessories are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.</p>","Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec fermeture &#224; glissi&#232;re mod&#232;le PL309NP. Coutures internes cousues. Col. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Sans poches. Poignets &#233;lastiqu&#233;s (non entunnel&#233;s). Blanc.","<p> Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 mod&#232;le PL309NP. Blouse de laboratoire &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 2X. Fermeture &#224; glissi&#232;re. Sans poches. Elastiques aux poignets (entunnel&#233;s).Aucune poche. Coutures internes cousues. Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la d&#233;contamination et l&#146;&#233;limination du plomb et de l&#146;amiante, les op&#233;rations industrielles g&#233;n&#233;rales et d&#146;entretien, la pulv&#233;risation de peinture et les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss Modell PL309NP. Innnenliegende Nähte. Kragen. Reißverschluss. Keine Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (abgedeckt). Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Reißverschluss Modell PL309NP. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. Reißverschluss. Ohne Taschen. Gummizüge an Armenden (abgedeckt). Innenliegende Nähte. Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.</p>","Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL309NP. Costuras internas cosidas. Cuello. Cremallera. Sin bolsillos. Puños elásticos con canutillo. Blanco.","<p> Bata de laboratorio DuPont™ Tyvek® 500 con cremallera modelo PL309NP. Bata de laboratorio con cuello, disponible en blanco. Tallas MD a 2X. Cierre de cremallera.  Sin bolsillos. Puños elásticos (con canutillo). Costuras internas cosidas. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tyvek® los accesorios Tyvek® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br /> Las aplicaciones incluyen: manipulación de productos farmacéuticos, protección química, desmontaje y reparación con plomo y amianto, operaciones generales y de mantenimiento, pintado en spray y limpieza en general, entre muchas otras.</p>","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309NP. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Zip. Senza tasche. Polsi elasticizzati (elastico integrato). Bianco.","Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera modello PL309NP. Camice da laboratorio con collare, disponibile in bianco nelle taglie SM a 2X. Chiusura zip. Senaza tasche. Polsini elasticizzati (elastico non integrato). Cuciture interne rinforzate. Progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tyvek®, gli accessori Tyvek® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek e' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni includono: trattamento prodotti farmaceutici, protezione chimica, riduzione/bonifica di piombo e amianto, operazioni/manutenzione generali, verniciatura con spray, pulizia generale, e altro ancora.</p>","D15534014","MTS","TYPL39SWHNP","2X","white","NA",5450208017808,5450208017853,6210109804,"Cat. III","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","NOT PI",10,"PE pack",50,"37x29.5x39",1.47,26,"38x30.5x40",8.11,0.76,24,1200,"N.A.",214.64,"na","na",8,20,140,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (EcoPack). Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Eco Pack available. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X (blue and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br /> Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Eco Pack est disponible. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en bleu et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal lors des mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Als Eco Pack erhältlich. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau und Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras internas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Eco Pack disponible. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek&#174; Eco Pack disponibile. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in blu e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />Gli indumenti in Tyvek&#174; sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta ottimale in quanto a protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.\n<br />Le applicazioni degli indumenti Tyvek&#174; 500 Xpert includono la manipolazione farmaceutica, la trasformazione di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14663953","MTS","TYCHF5SWHXP","SM","white",5450208011578,5450208013299,5450208013800,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",3.79,94.5,"61x38x44",16.54,1.38,16,1600,"125x80x200",284.64,"34x20x3",148,7,21,120,"No","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (EcoPack). Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Eco Pack available. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X (blue and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br /> Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Eco Pack est disponible. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en bleu et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal lors des mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Als Eco Pack erhältlich. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau und Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras internas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Eco Pack disponible. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek&#174; Eco Pack disponibile. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in blu e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />Gli indumenti in Tyvek&#174; sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta ottimale in quanto a protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.\n<br />Le applicazioni degli indumenti Tyvek&#174; 500 Xpert includono la manipolazione farmaceutica, la trasformazione di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14663967","MTS","TYCHF5SWHXP","MD","white",5450208011585,5450208013305,5450208013817,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.29,94.5,"61x38x44",18.54,1.38,16,1600,"125x80x200",316.64,"34x20x3",168,7,21,140,"Yes","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (EcoPack). Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Eco Pack available. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X (blue and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br /> Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Eco Pack est disponible. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en bleu et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal lors des mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Als Eco Pack erhältlich. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau und Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras internas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Eco Pack disponible. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek&#174; Eco Pack disponibile. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in blu e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />Gli indumenti in Tyvek&#174; sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta ottimale in quanto a protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.\n<br />Le applicazioni degli indumenti Tyvek&#174; 500 Xpert includono la manipolazione farmaceutica, la trasformazione di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14663977","MTS","TYCHF5SWHXP","LG","white",5450208011592,5450208013312,5450208013831,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.54,94.5,"61x38x44",19.54,1.38,16,1600,"125x80x200",322.64,"34x20x3",178,7,21,150,"Yes","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (EcoPack). Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Eco Pack available. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X (blue and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br /> Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Eco Pack est disponible. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en bleu et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal lors des mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Als Eco Pack erhältlich. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau und Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras internas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Eco Pack disponible. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek&#174; Eco Pack disponibile. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in blu e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />Gli indumenti in Tyvek&#174; sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta ottimale in quanto a protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.\n<br />Le applicazioni degli indumenti Tyvek&#174; 500 Xpert includono la manipolazione farmaceutica, la trasformazione di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14663986","MTS","TYCHF5SWHXP","XL","white",5450208011608,5450208013329,5450208013848,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.79,94.5,"61x38x44",20.54,1.38,16,1600,"125x80x200",348.64,"34x20x4",188,7,21,160,"Yes","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (EcoPack). Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Eco Pack available. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X (blue and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br /> Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Eco Pack est disponible. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en bleu et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal lors des mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Als Eco Pack erhältlich. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau und Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras internas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Eco Pack disponible. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek&#174; Eco Pack disponibile. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in blu e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />Gli indumenti in Tyvek&#174; sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta ottimale in quanto a protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.\n<br />Le applicazioni degli indumenti Tyvek&#174; 500 Xpert includono la manipolazione farmaceutica, la trasformazione di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14663997","MTS","TYCHF5SWHXP","2X","white",5450208011615,5450208013787,5450208013855,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.04,94.5,"61x38x44",21.54,1.38,16,1600,"125x80x200",364.64,"34x20x4",198,7,21,170,"Yes","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (EcoPack). Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Eco Pack available. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X (blue and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br /> Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Eco Pack est disponible. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en bleu et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal lors des mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Als Eco Pack erhältlich. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau und Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras internas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Eco Pack disponible. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek&#174; Eco Pack disponibile. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in blu e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />Gli indumenti in Tyvek&#174; sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta ottimale in quanto a protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.\n<br />Le applicazioni degli indumenti Tyvek&#174; 500 Xpert includono la manipolazione farmaceutica, la trasformazione di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14664003","MTS","TYCHF5SWHXP","3X","white",5450208011622,5450208013794,5450208013862,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.54,94.5,"61x38x44",23.54,1.38,16,1600,"125x80x200",396.64,"34x20x4",218,7,21,190,"Yes","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert model CHF5 (Ecopack)","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (EcoPack). Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Eco Pack available. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X (blue and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br /> Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Eco Pack est disponible. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en bleu et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal lors des mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Als Eco Pack erhältlich. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau und Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras internas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Eco Pack disponible. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek&#174; Eco Pack disponibile. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in blu e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />Gli indumenti in Tyvek&#174; sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta ottimale in quanto a protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.\n<br />Le applicazioni degli indumenti Tyvek&#174; 500 Xpert includono la manipolazione farmaceutica, la trasformazione di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D15359234","MTS","TYCHF5SWHXB","SM","white","NA",5450208014593,5450208014654,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","0T PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",3.11,94.5,"61x38x44",13.82,1.38,16,1600,"125x80x200",241.12,"n.a","n.a","n.a",17.7,120,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert model CHF5 (Ecopack)","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (EcoPack). Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Eco Pack available. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X (blue and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br /> Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Eco Pack est disponible. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en bleu et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal lors des mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Als Eco Pack erhältlich. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau und Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras internas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Eco Pack disponible. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek&#174; Eco Pack disponibile. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in blu e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />Gli indumenti in Tyvek&#174; sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta ottimale in quanto a protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.\n<br />Le applicazioni degli indumenti Tyvek&#174; 500 Xpert includono la manipolazione farmaceutica, la trasformazione di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D15359243","MTS","TYCHF5SWHXB","MD","white","NA",5450208014609,5450208014661,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","0T PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",3.61,94.5,"61x38x44",15.82,1.38,16,1600,"125x80x200",273.12,"n.a","n.a","n.a",17.7,140,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert model CHF5 (Ecopack)","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (EcoPack). Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Eco Pack available. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X (blue and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br /> Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Eco Pack est disponible. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en bleu et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal lors des mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Als Eco Pack erhältlich. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau und Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras internas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Eco Pack disponible. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek&#174; Eco Pack disponibile. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in blu e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />Gli indumenti in Tyvek&#174; sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta ottimale in quanto a protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.\n<br />Le applicazioni degli indumenti Tyvek&#174; 500 Xpert includono la manipolazione farmaceutica, la trasformazione di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D15359254","MTS","TYCHF5SWHXB","LG","white","NA",5450208014616,5450208014678,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","0T PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",3.86,94.5,"61x38x44",16.82,1.38,16,1600,"125x80x200",289.12,"n.a","n.a","n.a",17.7,150,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert model CHF5 (Ecopack)","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (EcoPack). Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Eco Pack available. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X (blue and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br /> Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Eco Pack est disponible. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en bleu et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal lors des mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Als Eco Pack erhältlich. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau und Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras internas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Eco Pack disponible. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek&#174; Eco Pack disponibile. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in blu e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />Gli indumenti in Tyvek&#174; sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta ottimale in quanto a protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.\n<br />Le applicazioni degli indumenti Tyvek&#174; 500 Xpert includono la manipolazione farmaceutica, la trasformazione di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D15359261","MTS","TYCHF5SWHXB","XL","white","NA",5450208014623,5450208014685,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","0T PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.1100000000000003,94.5,"61x38x44",17.82,1.38,16,1600,"125x80x200",305.12,"n.a","n.a","n.a",17.7,160,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert model CHF5 (Ecopack)","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (EcoPack). Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Eco Pack available. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X (blue and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br /> Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Eco Pack est disponible. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en bleu et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal lors des mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Als Eco Pack erhältlich. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau und Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras internas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Eco Pack disponible. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek&#174; Eco Pack disponibile. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in blu e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />Gli indumenti in Tyvek&#174; sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta ottimale in quanto a protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.\n<br />Le applicazioni degli indumenti Tyvek&#174; 500 Xpert includono la manipolazione farmaceutica, la trasformazione di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D15359276","MTS","TYCHF5SWHXB","2X","white","NA",5450208014630,5450208014692,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","0T PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.3600000000000003,94.5,"61x38x44",18.82,1.38,16,1600,"125x80x200",321.12,"n.a","n.a","n.a",17.7,170,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert model CHF5 (Ecopack)","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (EcoPack). Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Eco Pack available. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X (blue and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br /> Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Eco Pack est disponible. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en bleu et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal lors des mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Als Eco Pack erhältlich. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Anzug mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau und Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras internas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Eco Pack disponible. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek&#174; Eco Pack disponibile. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Ecopack). Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in blu e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />Gli indumenti in Tyvek&#174; sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta ottimale in quanto a protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.\n<br />Le applicazioni degli indumenti Tyvek&#174; 500 Xpert includono la manipolazione farmaceutica, la trasformazione di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D15359284","MTS","TYCHF5SWHXB","3X","white","NA",5450208014647,5450208014708,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","0T PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.8600000000000003,94.5,"61x38x44",20.82,1.38,16,1600,"125x80x200",353.12,"n.a","n.a","n.a",17.7,190,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall available in white, in sizes XS to 7X (a green garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Auch in Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek®. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas XS a 7X (también disponible en verde). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in verde). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br/>Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br/>Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981410","MTO","TYCHA5TWH00","XS","white",5450208012032,5450208014715,5450208014821,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24","n.a",94.5,"61x38x44","n.a",1.38,16,1600,"125x80x200\n","n.a","40x31.5x3","n.a",10.9,29,0,"Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall available in white, in sizes XS to 7X (a green garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Auch in Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek®. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas XS a 7X (también disponible en verde). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in verde). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br/>Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br/>Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13495782","MTS","TYCHA5TWH00","SM","white",5450208000510,5450208014722,5450208014838,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.84,94.5,"61x38x44",20.74,1.38,16,1600,"125x80x200\n",351.84,"40x31.5x3",189.9,10.9,29,150,"Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall available in white, in sizes XS to 7X (a green garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Auch in Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek®. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas XS a 7X (también disponible en verde). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in verde). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br/>Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br/>Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13395307","MTS","TYCHA5TWH00","MD","white",5450208000527,5450208014739,5450208014845,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.09,94.5,"61x38x44",21.74,1.38,16,1600,"125x80x200\n",367.84,"40x31.5x3",199.9,10.9,29,160,"Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall available in white, in sizes XS to 7X (a green garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Auch in Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek®. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas XS a 7X (también disponible en verde). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in verde). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br/>Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br/>Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13395299","MTS","TYCHA5TWH00","LG","white",5450208000534,5450208014746,5450208014852,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.34,94.5,"61x38x44",22.74,1.38,16,1600,"125x80x200\n",383.84,"40x31.5x3",209.9,10.9,29,170,"Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall available in white, in sizes XS to 7X (a green garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Auch in Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek®. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas XS a 7X (también disponible en verde). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in verde). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br/>Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br/>Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13395284","MTS","TYCHA5TWH00","XL","white",5450208000541,5450208014753,5450208014869,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.59,94.5,"61x38x44",23.74,1.38,16,1600,"125x80x200\n",399.84,"40x31.5x4",219.9,10.9,29,180,"Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall available in white, in sizes XS to 7X (a green garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Auch in Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek®. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas XS a 7X (también disponible en verde). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in verde). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br/>Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br/>Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13395272","MTS","TYCHA5TWH00","2X","white",5450208000558,5450208014760,5450208014876,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.84,94.5,"61x38x44",24.74,1.38,16,1600,"125x80x200\n",415.84,"40x31.5x4",229.9,10.9,29,190,"Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall available in white, in sizes XS to 7X (a green garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Auch in Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek®. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas XS a 7X (también disponible en verde). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in verde). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br/>Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br/>Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13495752","MTS","TYCHA5TWH00","3X","white",5450208007588,5450208014777,5450208014883,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",6.09,94.5,"61x38x44",25.74,1.38,16,1600,"125x80x200\n",431.84,"40x31.5x4",239.9,10.9,29,200,"Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall available in white, in sizes XS to 7X (a green garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Auch in Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek®. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas XS a 7X (también disponible en verde). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in verde). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br/>Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br/>Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981422","MTO","TYCHA5TWH00","4X","white",5450208012049,5450208014784,5450208014890,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24","n.a",94.5,"61x38x44","n.a",1.38,16,1600,"125x80x200\n","n.a","40x31.5x4","n.a",10.9,29,"n.a","Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall available in white, in sizes XS to 7X (a green garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Auch in Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek®. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas XS a 7X (también disponible en verde). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in verde). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br/>Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br/>Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981437","MTO","TYCHA5TWH00","5X","white",5450208012056,5450208014791,5450208014906,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24","n.a",94.5,"61x38x44","n.a",1.38,16,1600,"125x80x200\n","n.a","40x31.5x4","n.a",10.9,29,"n.a","Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall available in white, in sizes XS to 7X (a green garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Auch in Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek®. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas XS a 7X (también disponible en verde). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in verde). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br/>Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br/>Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981445","MTO","TYCHA5TWH00","6X","white",5450208012063,5450208014807,5450208014913,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24","n.a",94.5,"61x38x44","n.a",1.38,16,1600,"125x80x200\n","n.a","40x31.5x4","n.a",10.9,29,"n.a","Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall available in white, in sizes XS to 7X (a green garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Auch in Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek®. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas XS a 7X (también disponible en verde). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in verde). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br/>Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br/>Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981458","MTO","TYCHA5TWH00","7X","white",5450208012070,5450208014814,5450208014920,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24","n.a",94.5,"61x38x44","n.a",1.38,16,1600,"125x80x200\n","n.a","40x31.5x4","n.a",10.9,29,"n.a","Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus with socks model CHA6","DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flap. Available in white in sizes XS to 7X. Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken und kniehoher Stiefelstulpe. Erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha. Calcetines añadidos y solapas de botas. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Tyvek® cremallera. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha, calcetines integrados y solapa de botas adicional hasta la rodilla. Tallas XS a 7X, disponible en blanco. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Tapilla autoadhesiva en el mentón para cierre estanco del traje a la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico al pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta copristivale ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in bianco nelle taglie da XS a 7X. Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981461","MTO","TYCHA5TWH16","XS","white",5450208012131,5450208014937,5450208015040,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",20,"Value pack",80,"37x30x24","n.a",94.5,"61x38x44","n.a",1.38,16,1280,"125x80x200\n","n.a","40x31.5x3","n.a",10.9,29,"n.a","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus with socks model CHA6","DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flap. Available in white in sizes XS to 7X. Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken und kniehoher Stiefelstulpe. Erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha. Calcetines añadidos y solapas de botas. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Tyvek® cremallera. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha, calcetines integrados y solapa de botas adicional hasta la rodilla. Tallas XS a 7X, disponible en blanco. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Tapilla autoadhesiva en el mentón para cierre estanco del traje a la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico al pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta copristivale ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in bianco nelle taglie da XS a 7X. Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13495777","MTS","TYCHA5TWH16","SM","white",5450208007595,5450208014944,5450208015057,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",20,"Value pack",80,"37x30x24",4.6900000000000004,94.5,"61x38x44",20.14,1.38,16,1280,"125x80x200\n",342.24,"40x31.5x3",229.9,10.9,29,190,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus with socks model CHA6","DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flap. Available in white in sizes XS to 7X. Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken und kniehoher Stiefelstulpe. Erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha. Calcetines añadidos y solapas de botas. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Tyvek® cremallera. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha, calcetines integrados y solapa de botas adicional hasta la rodilla. Tallas XS a 7X, disponible en blanco. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Tapilla autoadhesiva en el mentón para cierre estanco del traje a la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico al pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta copristivale ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in bianco nelle taglie da XS a 7X. Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13495765","MTS","TYCHA5TWH16","MD","white",5450208007601,5450208014951,5450208015064,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",20,"Value pack",80,"37x30x24",5.09,94.5,"61x38x44",21.74,1.38,16,1280,"125x80x200\n",367.84,"40x31.5x3",249.9,10.9,29,210,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus with socks model CHA6","DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flap. Available in white in sizes XS to 7X. Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken und kniehoher Stiefelstulpe. Erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha. Calcetines añadidos y solapas de botas. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Tyvek® cremallera. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha, calcetines integrados y solapa de botas adicional hasta la rodilla. Tallas XS a 7X, disponible en blanco. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Tapilla autoadhesiva en el mentón para cierre estanco del traje a la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico al pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta copristivale ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in bianco nelle taglie da XS a 7X. Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13398948","MTS","TYCHA5TWH16","LG","white",5450208007618,5450208014968,5450208015071,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",20,"Value pack",80,"37x30x24",5.29,94.5,"61x38x44",22.54,1.38,16,1280,"125x80x200\n",380.64,"40x31.5x3",259.89999999999998,10.9,29,220,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus with socks model CHA6","DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flap. Available in white in sizes XS to 7X. Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken und kniehoher Stiefelstulpe. Erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha. Calcetines añadidos y solapas de botas. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Tyvek® cremallera. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha, calcetines integrados y solapa de botas adicional hasta la rodilla. Tallas XS a 7X, disponible en blanco. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Tapilla autoadhesiva en el mentón para cierre estanco del traje a la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico al pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta copristivale ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in bianco nelle taglie da XS a 7X. Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13398935","MTS","TYCHA5TWH16","XL","white",5450208007625,5450208014975,5450208015088,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",20,"Value pack",80,"37x30x24",5.49,94.5,"61x38x44",23.34,1.38,16,1280,"125x80x200\n",393.44,"40x31.5x4",269.89999999999998,10.9,29,230,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus with socks model CHA6","DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flap. Available in white in sizes XS to 7X. Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken und kniehoher Stiefelstulpe. Erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha. Calcetines añadidos y solapas de botas. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Tyvek® cremallera. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha, calcetines integrados y solapa de botas adicional hasta la rodilla. Tallas XS a 7X, disponible en blanco. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Tapilla autoadhesiva en el mentón para cierre estanco del traje a la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico al pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta copristivale ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in bianco nelle taglie da XS a 7X. Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13398927","MTS","TYCHA5TWH16","2X","white",5450208007632,5450208014982,5450208015095,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",20,"Value pack",80,"37x30x24",5.69,94.5,"61x38x44",24.14,1.38,16,1280,"125x80x200\n",406.24,"40x31.5x4",279.89999999999998,10.9,29,240,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus with socks model CHA6","DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flap. Available in white in sizes XS to 7X. Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken und kniehoher Stiefelstulpe. Erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha. Calcetines añadidos y solapas de botas. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Tyvek® cremallera. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha, calcetines integrados y solapa de botas adicional hasta la rodilla. Tallas XS a 7X, disponible en blanco. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Tapilla autoadhesiva en el mentón para cierre estanco del traje a la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico al pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta copristivale ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in bianco nelle taglie da XS a 7X. Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13495744","MTS","TYCHA5TWH16","3X","white",5450208007649,5450208014999,5450208015101,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",20,"Value pack",80,"37x30x24",6.09,94.5,"61x38x44",25.74,1.38,16,1280,"125x80x200\n",431.84,"40x31.5x4",299.89999999999998,10.9,29,260,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus with socks model CHA6","DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flap. Available in white in sizes XS to 7X. Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken und kniehoher Stiefelstulpe. Erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha. Calcetines añadidos y solapas de botas. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Tyvek® cremallera. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha, calcetines integrados y solapa de botas adicional hasta la rodilla. Tallas XS a 7X, disponible en blanco. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Tapilla autoadhesiva en el mentón para cierre estanco del traje a la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico al pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta copristivale ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in bianco nelle taglie da XS a 7X. Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981475","MTO","TYCHA5TWH16","4X","white",5450208012148,5450208015002,5450208015118,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",20,"Value pack",80,"37x30x24","n.a",94.5,"61x38x44","n.a",1.38,16,1280,"125x80x200\n","n.a","40x31.5x4","n.a",10.9,29,"n.a","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus with socks model CHA6","DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flap. Available in white in sizes XS to 7X. Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken und kniehoher Stiefelstulpe. Erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha. Calcetines añadidos y solapas de botas. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Tyvek® cremallera. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha, calcetines integrados y solapa de botas adicional hasta la rodilla. Tallas XS a 7X, disponible en blanco. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Tapilla autoadhesiva en el mentón para cierre estanco del traje a la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico al pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta copristivale ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in bianco nelle taglie da XS a 7X. Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981485","MTO","TYCHA5TWH16","5X","white",5450208012155,5450208015019,5450208015125,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",20,"Value pack",80,"37x30x24","n.a",94.5,"61x38x44","n.a",1.38,16,1280,"125x80x200\n","n.a","40x31.5x4","n.a",10.9,29,"n.a","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus with socks model CHA6","DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flap. Available in white in sizes XS to 7X. Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken und kniehoher Stiefelstulpe. Erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha. Calcetines añadidos y solapas de botas. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Tyvek® cremallera. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha, calcetines integrados y solapa de botas adicional hasta la rodilla. Tallas XS a 7X, disponible en blanco. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Tapilla autoadhesiva en el mentón para cierre estanco del traje a la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico al pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta copristivale ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in bianco nelle taglie da XS a 7X. Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981494","MTO","TYCHA5TWH16","6X","white",5450208012162,5450208015026,5450208015132,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",20,"Value pack",80,"37x30x24","n.a",94.5,"61x38x44","n.a",1.38,16,1280,"125x80x200\n","n.a","40x31.5x4","n.a",10.9,29,"n.a","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus with socks model CHA6","DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flap. Available in white in sizes XS to 7X. Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek®. Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en blanc, tailles XS &#224; 7X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken und kniehoher Stiefelstulpe. Erhältlich in Weiß in den Größen XS bis 7X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet.<br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha. Calcetines añadidos y solapas de botas. Costuras cosidas cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Tyvek® cremallera. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calcetines. Mono con capucha, calcetines integrados y solapa de botas adicional hasta la rodilla. Tallas XS a 7X, disponible en blanco. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Tapilla autoadhesiva en el mentón para cierre estanco del traje a la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico al pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen mantenimiento y desmontaje en industria nuclear, fabricación de farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta copristivale ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in bianco nelle taglie da XS a 7X. Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek® 600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981506","MTO","TYCHA5TWH16","7X","white",5450208012179,5450208015033,5450208015149,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",20,"Value pack",80,"37x30x24","n.a",94.5,"61x38x44","n.a",1.38,16,1280,"125x80x200\n","n.a","40x31.5x4","n.a",10.9,29,"n.a","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Industry model CCF5","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Coverall with collar. Stitched internal seams. Elasticated wrists and ankles. Elasticated waist (stitched-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Coverall with collar, available in white and sizes SM to 3X. Robust yet lightweight coverall (<180g per garment). Elasticated wrists, waist and ankles. Gusset for improved fit.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Combinaison &#224; col. Coutures internes cousues. Elastiques aux poignets et aux chevilles. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Combinaison &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Combinaison robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Elastiques aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. Entrejambe 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Anzug mit Kragen. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Anzug mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Zwickel für noch besseren Sitz.<br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Mono con cuello. Costuras cosidas internas. Elástico en muñecas y tobillos. Cintura elástica cosida. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Mono con cuello. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<180g por prenda). Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Refuerzo de 3 piezas para ajuste óptimo.<br />Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Industry incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Tuta con colletto. Cuciture interne rinforzate. Polsini e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Tuta con collare, disponibile in bianco nelle taglie da SM a 3X. Indumento robusto ma leggero (<180g per indumento). Polsi, vita e caviglie elasticizzati. Gherone in 3 pezzi per una migliore vestibilità. <br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.\n<br />Gli indumenti Tyvek® 500 Industry sono indicati per applicazioni quali la manipolazione farmaceutica, trattamento di agenti chimici, industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D13395579","MTS","TYCCF5SWH00","SM","white",5450208000466,5450208013879,5450208014135,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",3.54,94.5,"61x38x44",15.54,1.38,16,1600,"125x80x200\n",268.64,"31.5x20x3",137.9,5.3,12.6,120,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Industry model CCF5","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Coverall with collar. Stitched internal seams. Elasticated wrists and ankles. Elasticated waist (stitched-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Coverall with collar, available in white and sizes SM to 3X. Robust yet lightweight coverall (<180g per garment). Elasticated wrists, waist and ankles. Gusset for improved fit.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Combinaison &#224; col. Coutures internes cousues. Elastiques aux poignets et aux chevilles. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Combinaison &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Combinaison robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Elastiques aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. Entrejambe 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Anzug mit Kragen. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Anzug mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Zwickel für noch besseren Sitz.<br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Mono con cuello. Costuras cosidas internas. Elástico en muñecas y tobillos. Cintura elástica cosida. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Mono con cuello. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<180g por prenda). Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Refuerzo de 3 piezas para ajuste óptimo.<br />Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Industry incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Tuta con colletto. Cuciture interne rinforzate. Polsini e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Tuta con collare, disponibile in bianco nelle taglie da SM a 3X. Indumento robusto ma leggero (<180g per indumento). Polsi, vita e caviglie elasticizzati. Gherone in 3 pezzi per una migliore vestibilità. <br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.\n<br />Gli indumenti Tyvek® 500 Industry sono indicati per applicazioni quali la manipolazione farmaceutica, trattamento di agenti chimici, industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D13395359","MTS","TYCCF5SWH00","MD","white",5450208000473,5450208013893,5450208013954,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",3.79,94.5,"61x38x44",16.54,1.38,16,1600,"125x80x200\n",284.64,"31.5x20x3",147.9,5.3,12.6,130,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Industry model CCF5","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Coverall with collar. Stitched internal seams. Elasticated wrists and ankles. Elasticated waist (stitched-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Coverall with collar, available in white and sizes SM to 3X. Robust yet lightweight coverall (<180g per garment). Elasticated wrists, waist and ankles. Gusset for improved fit.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Combinaison &#224; col. Coutures internes cousues. Elastiques aux poignets et aux chevilles. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Combinaison &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Combinaison robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Elastiques aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. Entrejambe 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Anzug mit Kragen. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Anzug mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Zwickel für noch besseren Sitz.<br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Mono con cuello. Costuras cosidas internas. Elástico en muñecas y tobillos. Cintura elástica cosida. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Mono con cuello. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<180g por prenda). Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Refuerzo de 3 piezas para ajuste óptimo.<br />Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Industry incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Tuta con colletto. Cuciture interne rinforzate. Polsini e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Tuta con collare, disponibile in bianco nelle taglie da SM a 3X. Indumento robusto ma leggero (<180g per indumento). Polsi, vita e caviglie elasticizzati. Gherone in 3 pezzi per una migliore vestibilità. <br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.\n<br />Gli indumenti Tyvek® 500 Industry sono indicati per applicazioni quali la manipolazione farmaceutica, trattamento di agenti chimici, industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D13395377","MTS","TYCCF5SWH00","LG","white",5450208000480,5450208013909,5450208013961,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.04,94.5,"61x38x44",17.54,1.38,16,1600,"125x80x200\n",300.64,"31.5x20x3",157.9,5.3,12.6,140,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Industry model CCF5","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Coverall with collar. Stitched internal seams. Elasticated wrists and ankles. Elasticated waist (stitched-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Coverall with collar, available in white and sizes SM to 3X. Robust yet lightweight coverall (<180g per garment). Elasticated wrists, waist and ankles. Gusset for improved fit.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Combinaison &#224; col. Coutures internes cousues. Elastiques aux poignets et aux chevilles. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Combinaison &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Combinaison robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Elastiques aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. Entrejambe 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Anzug mit Kragen. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Anzug mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Zwickel für noch besseren Sitz.<br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Mono con cuello. Costuras cosidas internas. Elástico en muñecas y tobillos. Cintura elástica cosida. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Mono con cuello. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<180g por prenda). Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Refuerzo de 3 piezas para ajuste óptimo.<br />Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Industry incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Tuta con colletto. Cuciture interne rinforzate. Polsini e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Tuta con collare, disponibile in bianco nelle taglie da SM a 3X. Indumento robusto ma leggero (<180g per indumento). Polsi, vita e caviglie elasticizzati. Gherone in 3 pezzi per una migliore vestibilità. <br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.\n<br />Gli indumenti Tyvek® 500 Industry sono indicati per applicazioni quali la manipolazione farmaceutica, trattamento di agenti chimici, industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D13395684","MTS","TYCCF5SWH00","XL","white",5450208000497,5450208013916,5450208013978,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.29,94.5,"61x38x44",18.54,1.38,16,1600,"125x80x200\n",316.64,"31.5x20x4",167.9,5.3,12.6,150,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Industry model CCF5","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Coverall with collar. Stitched internal seams. Elasticated wrists and ankles. Elasticated waist (stitched-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Coverall with collar, available in white and sizes SM to 3X. Robust yet lightweight coverall (<180g per garment). Elasticated wrists, waist and ankles. Gusset for improved fit.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Combinaison &#224; col. Coutures internes cousues. Elastiques aux poignets et aux chevilles. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Combinaison &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Combinaison robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Elastiques aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. Entrejambe 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Anzug mit Kragen. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Anzug mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Zwickel für noch besseren Sitz.<br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Mono con cuello. Costuras cosidas internas. Elástico en muñecas y tobillos. Cintura elástica cosida. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Mono con cuello. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<180g por prenda). Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Refuerzo de 3 piezas para ajuste óptimo.<br />Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Industry incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Tuta con colletto. Cuciture interne rinforzate. Polsini e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Tuta con collare, disponibile in bianco nelle taglie da SM a 3X. Indumento robusto ma leggero (<180g per indumento). Polsi, vita e caviglie elasticizzati. Gherone in 3 pezzi per una migliore vestibilità. <br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.\n<br />Gli indumenti Tyvek® 500 Industry sono indicati per applicazioni quali la manipolazione farmaceutica, trattamento di agenti chimici, industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D13395672","MTS","TYCCF5SWH00","2X","white",5450208000503,5450208013923,5450208013985,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.54,94.5,"61x38x44",19.54,1.38,16,1600,"125x80x200\n",332.64,"31.5x20x4",177.9,5.3,12.6,160,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Industry model CCF5","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Coverall with collar. Stitched internal seams. Elasticated wrists and ankles. Elasticated waist (stitched-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Coverall with collar, available in white and sizes SM to 3X. Robust yet lightweight coverall (<180g per garment). Elasticated wrists, waist and ankles. Gusset for improved fit.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Combinaison &#224; col. Coutures internes cousues. Elastiques aux poignets et aux chevilles. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Combinaison &#224; col, disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Combinaison robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Elastiques aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. Entrejambe 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Anzug mit Kragen. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Anzug mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Zwickel für noch besseren Sitz.<br />Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Mono con cuello. Costuras cosidas internas. Elástico en muñecas y tobillos. Cintura elástica cosida. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Mono con cuello. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<180g por prenda). Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Refuerzo de 3 piezas para ajuste óptimo.<br />Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Tyvek® 500 Industry incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Tuta con colletto. Cuciture interne rinforzate. Polsini e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Tuta con collare, disponibile in bianco nelle taglie da SM a 3X. Indumento robusto ma leggero (<180g per indumento). Polsi, vita e caviglie elasticizzati. Gherone in 3 pezzi per una migliore vestibilità. <br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.\n<br />Gli indumenti Tyvek® 500 Industry sono indicati per applicazioni quali la manipolazione farmaceutica, trattamento di agenti chimici, industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D13984290","MTS","TYCCF5SWH00","3X","white",5450208009445,5450208013930,5450208013992,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.79,94.5,"61x38x44",20.54,1.38,16,1600,"125x80x200\n",348.64,"31.5x20x4",187.9,5.3,12.6,170,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 Dual model CHF5","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Hooded coverall. Tyvek® at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Hooded coverall combining Tyvek® with an SMS nonwoven back panel. Available in white in sizes SM to 3X. 3-piece hood and gusset for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles. <br />The Tyvek® Dual garment combines Tyvek® on the front with an SMS nonwoven on the back panel. The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles (down to 3 microns in size) and light water-based splashes, yet high levels of comfort.<br />Tyvek® 400 Dual is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during brick ceramic firing, foundries and smelting operations, paint spraying or any work involving composite materials, glass manufacturing, and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Combinaison &#224; cagoule. Devant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Combinaison &#224; cagoule associant Tyvek® et un dos en SMS. Disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe pour un ajustement optimal. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. <br />Le v&#234;tement Tyvek® Dual associe un devant en Tyvek® et un dos en non-tiss&#233; SMS. Le devant en Tyvek® offre un excellent &#233;quilibre entre protection, durabilit&#233; et confort. Il est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules jusqu&#146;&#224; 1 micron. Il pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. Le grand panneau respirant en SMS offre une protection moins &#233;lev&#233;e contre les particules (jusqu&#146;&#224; 3 microns) et les petites &#233;claboussures aqueuses, mais est tr&#232;s confortable.<br />Tyvek® 400 Dual est con&#231;u pour des applications sp&#233;cifiques exigeant un grand confort et une protection frontale, telles que cuisson de briques c&#233;ramiques, fonderies et op&#233;rations de fusion, pulv&#233;risation de peinture ou tout travail impliquant des mat&#233;riaux composites, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>.","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS im Rückenbereich. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Anzug mit Kapuze, Vorderseite aus Tyvek®, Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimale Passform. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Tyvek® Dual kombiniert Tyvek® auf der Vorderseite mit einem Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Tyvek® bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. Der großflächige, atmungsaktive Einsatz aus SMS auf der Rückseite bietet Schutz gegen Partikel mit einer Größe von 3 Mikrometer µm sowie leichte wasserbasierte Spritzer sowie hohen Tragekomfort. Der Anzug eignet sich besonders für Anwendung , die eine Exposition der vorderen Körperseite mit sich bringen.<br />Tyvek® 400 Dual eignet sich für folgende Einsatzgebiete: Brennen von Ziegeln und Keramik, Gießereien und Verhüttungsprozesse, Sprühlackieren oder Arbeiten mit Kompositwerkstoffen, Glasherstellung und Energieversorger.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Mono con capucha que combina Tyvek® con un panel posterior no-tejido de SMS. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Capucha de 3 piezas y refuerzo para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />El traje Tyvek® Dual combina Tyvek® en la parte frontal con un panel posterior no-tejido de SMS. La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos y aerosoles de base acuosa. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. El gran panel posterior transpirable, hecho de no-tejido SMS, ofrece menor protección frente a partículas (hasta 3 micras) y salpicaduras ligeras de base acuosa, pero elevados niveles de confort.<br />Tyvek® 400 Dual está diseñado para aplicaciones específicas que requieren confort al tiempo que ayudan a ofrecer protección de exposición frontal en horneado de ladrillos cerámicos, fundiciones y operaciones de fundido, pintura con spray y otros trabajos que utilicen composites, en fabricación de vidrio y servicios públicos.</p>.","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Tuta con cappuccio. Tyvek® sul davanti e larga superficie in tessuto traspirante SMS sul dietro. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (cucita). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in tessuto SMS. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Cappuccio in 3 pezzi e gherone per un'ottima vestibilità. Elastico attorno al viso, sui polsi, la vita e le caviglie.\n<br />L'indumento Tyvek® Dual combina Tyvek® sul davanti con un tessuto non tessuto SMS sul retro. Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni di 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. L'ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (di dimensioni di 3 micron) e spruzzi leggeri di liquidi a base acquosa, con alti livelli di comfort. <br />Tyvek® Dual è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale, tra le quali, fabbricazione di mattoni e piastrelle, operazioni di fonderia e fusione, verniciatura o qualsiasi lavoro che coinvolge materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.</p>","D14809606","MTS","TDCHF5SWH00","SM","white",5450208011639,"NA",5450208014142,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",100,"n.a","n.a","n.a","61x38x65",16.87,1.55,12,1200,"125x80x200",222.44,"31.5x20x3",153.19999999999999,5.3,17.899999999999999,130,"No","Yes","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 Dual model CHF5","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Hooded coverall. Tyvek® at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Hooded coverall combining Tyvek® with an SMS nonwoven back panel. Available in white in sizes SM to 3X. 3-piece hood and gusset for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles. <br />The Tyvek® Dual garment combines Tyvek® on the front with an SMS nonwoven on the back panel. The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles (down to 3 microns in size) and light water-based splashes, yet high levels of comfort.<br />Tyvek® 400 Dual is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during brick ceramic firing, foundries and smelting operations, paint spraying or any work involving composite materials, glass manufacturing, and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Combinaison &#224; cagoule. Devant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Combinaison &#224; cagoule associant Tyvek® et un dos en SMS. Disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe pour un ajustement optimal. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. <br />Le v&#234;tement Tyvek® Dual associe un devant en Tyvek® et un dos en non-tiss&#233; SMS. Le devant en Tyvek® offre un excellent &#233;quilibre entre protection, durabilit&#233; et confort. Il est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules jusqu&#146;&#224; 1 micron. Il pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. Le grand panneau respirant en SMS offre une protection moins &#233;lev&#233;e contre les particules (jusqu&#146;&#224; 3 microns) et les petites &#233;claboussures aqueuses, mais est tr&#232;s confortable.<br />Tyvek® 400 Dual est con&#231;u pour des applications sp&#233;cifiques exigeant un grand confort et une protection frontale, telles que cuisson de briques c&#233;ramiques, fonderies et op&#233;rations de fusion, pulv&#233;risation de peinture ou tout travail impliquant des mat&#233;riaux composites, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>.","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS im Rückenbereich. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Anzug mit Kapuze, Vorderseite aus Tyvek®, Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimale Passform. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Tyvek® Dual kombiniert Tyvek® auf der Vorderseite mit einem Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Tyvek® bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. Der großflächige, atmungsaktive Einsatz aus SMS auf der Rückseite bietet Schutz gegen Partikel mit einer Größe von 3 Mikrometer µm sowie leichte wasserbasierte Spritzer sowie hohen Tragekomfort. Der Anzug eignet sich besonders für Anwendung , die eine Exposition der vorderen Körperseite mit sich bringen.<br />Tyvek® 400 Dual eignet sich für folgende Einsatzgebiete: Brennen von Ziegeln und Keramik, Gießereien und Verhüttungsprozesse, Sprühlackieren oder Arbeiten mit Kompositwerkstoffen, Glasherstellung und Energieversorger.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Mono con capucha que combina Tyvek® con un panel posterior no-tejido de SMS. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Capucha de 3 piezas y refuerzo para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />El traje Tyvek® Dual combina Tyvek® en la parte frontal con un panel posterior no-tejido de SMS. La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos y aerosoles de base acuosa. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. El gran panel posterior transpirable, hecho de no-tejido SMS, ofrece menor protección frente a partículas (hasta 3 micras) y salpicaduras ligeras de base acuosa, pero elevados niveles de confort.<br />Tyvek® 400 Dual está diseñado para aplicaciones específicas que requieren confort al tiempo que ayudan a ofrecer protección de exposición frontal en horneado de ladrillos cerámicos, fundiciones y operaciones de fundido, pintura con spray y otros trabajos que utilicen composites, en fabricación de vidrio y servicios públicos.</p>.","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Tuta con cappuccio. Tyvek® sul davanti e larga superficie in tessuto traspirante SMS sul dietro. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (cucita). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in tessuto SMS. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Cappuccio in 3 pezzi e gherone per un'ottima vestibilità. Elastico attorno al viso, sui polsi, la vita e le caviglie.\n<br />L'indumento Tyvek® Dual combina Tyvek® sul davanti con un tessuto non tessuto SMS sul retro. Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni di 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. L'ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (di dimensioni di 3 micron) e spruzzi leggeri di liquidi a base acquosa, con alti livelli di comfort. <br />Tyvek® Dual è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale, tra le quali, fabbricazione di mattoni e piastrelle, operazioni di fonderia e fusione, verniciatura o qualsiasi lavoro che coinvolge materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.</p>","D14809610","MTS","TDCHF5SWH00","MD","white",5450208011646,"NA",5450208014159,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",100,"n.a","n.a","n.a","61x38x65",18.87,1.55,12,1200,"125x80x200",246.44,"31.5x20x3",173.2,5.3,17.899999999999999,150,"No","Yes","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 Dual model CHF5","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Hooded coverall. Tyvek® at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Hooded coverall combining Tyvek® with an SMS nonwoven back panel. Available in white in sizes SM to 3X. 3-piece hood and gusset for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles. <br />The Tyvek® Dual garment combines Tyvek® on the front with an SMS nonwoven on the back panel. The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles (down to 3 microns in size) and light water-based splashes, yet high levels of comfort.<br />Tyvek® 400 Dual is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during brick ceramic firing, foundries and smelting operations, paint spraying or any work involving composite materials, glass manufacturing, and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Combinaison &#224; cagoule. Devant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Combinaison &#224; cagoule associant Tyvek® et un dos en SMS. Disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe pour un ajustement optimal. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. <br />Le v&#234;tement Tyvek® Dual associe un devant en Tyvek® et un dos en non-tiss&#233; SMS. Le devant en Tyvek® offre un excellent &#233;quilibre entre protection, durabilit&#233; et confort. Il est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules jusqu&#146;&#224; 1 micron. Il pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. Le grand panneau respirant en SMS offre une protection moins &#233;lev&#233;e contre les particules (jusqu&#146;&#224; 3 microns) et les petites &#233;claboussures aqueuses, mais est tr&#232;s confortable.<br />Tyvek® 400 Dual est con&#231;u pour des applications sp&#233;cifiques exigeant un grand confort et une protection frontale, telles que cuisson de briques c&#233;ramiques, fonderies et op&#233;rations de fusion, pulv&#233;risation de peinture ou tout travail impliquant des mat&#233;riaux composites, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>.","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS im Rückenbereich. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Anzug mit Kapuze, Vorderseite aus Tyvek®, Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimale Passform. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Tyvek® Dual kombiniert Tyvek® auf der Vorderseite mit einem Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Tyvek® bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. Der großflächige, atmungsaktive Einsatz aus SMS auf der Rückseite bietet Schutz gegen Partikel mit einer Größe von 3 Mikrometer µm sowie leichte wasserbasierte Spritzer sowie hohen Tragekomfort. Der Anzug eignet sich besonders für Anwendung , die eine Exposition der vorderen Körperseite mit sich bringen.<br />Tyvek® 400 Dual eignet sich für folgende Einsatzgebiete: Brennen von Ziegeln und Keramik, Gießereien und Verhüttungsprozesse, Sprühlackieren oder Arbeiten mit Kompositwerkstoffen, Glasherstellung und Energieversorger.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Mono con capucha que combina Tyvek® con un panel posterior no-tejido de SMS. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Capucha de 3 piezas y refuerzo para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />El traje Tyvek® Dual combina Tyvek® en la parte frontal con un panel posterior no-tejido de SMS. La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos y aerosoles de base acuosa. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. El gran panel posterior transpirable, hecho de no-tejido SMS, ofrece menor protección frente a partículas (hasta 3 micras) y salpicaduras ligeras de base acuosa, pero elevados niveles de confort.<br />Tyvek® 400 Dual está diseñado para aplicaciones específicas que requieren confort al tiempo que ayudan a ofrecer protección de exposición frontal en horneado de ladrillos cerámicos, fundiciones y operaciones de fundido, pintura con spray y otros trabajos que utilicen composites, en fabricación de vidrio y servicios públicos.</p>.","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Tuta con cappuccio. Tyvek® sul davanti e larga superficie in tessuto traspirante SMS sul dietro. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (cucita). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in tessuto SMS. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Cappuccio in 3 pezzi e gherone per un'ottima vestibilità. Elastico attorno al viso, sui polsi, la vita e le caviglie.\n<br />L'indumento Tyvek® Dual combina Tyvek® sul davanti con un tessuto non tessuto SMS sul retro. Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni di 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. L'ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (di dimensioni di 3 micron) e spruzzi leggeri di liquidi a base acquosa, con alti livelli di comfort. <br />Tyvek® Dual è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale, tra le quali, fabbricazione di mattoni e piastrelle, operazioni di fonderia e fusione, verniciatura o qualsiasi lavoro che coinvolge materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.</p>","D14809622","MTS","TDCHF5SWH00","LG","white",5450208011653,"NA",5450208014166,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",100,"n.a","n.a","n.a","61x38x65",19.87,1.55,12,1200,"125x80x200",258.44,"31.5x20x3",183.2,5.3,17.899999999999999,160,"No","Yes","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 Dual model CHF5","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Hooded coverall. Tyvek® at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Hooded coverall combining Tyvek® with an SMS nonwoven back panel. Available in white in sizes SM to 3X. 3-piece hood and gusset for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles. <br />The Tyvek® Dual garment combines Tyvek® on the front with an SMS nonwoven on the back panel. The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles (down to 3 microns in size) and light water-based splashes, yet high levels of comfort.<br />Tyvek® 400 Dual is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during brick ceramic firing, foundries and smelting operations, paint spraying or any work involving composite materials, glass manufacturing, and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Combinaison &#224; cagoule. Devant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Combinaison &#224; cagoule associant Tyvek® et un dos en SMS. Disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe pour un ajustement optimal. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. <br />Le v&#234;tement Tyvek® Dual associe un devant en Tyvek® et un dos en non-tiss&#233; SMS. Le devant en Tyvek® offre un excellent &#233;quilibre entre protection, durabilit&#233; et confort. Il est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules jusqu&#146;&#224; 1 micron. Il pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. Le grand panneau respirant en SMS offre une protection moins &#233;lev&#233;e contre les particules (jusqu&#146;&#224; 3 microns) et les petites &#233;claboussures aqueuses, mais est tr&#232;s confortable.<br />Tyvek® 400 Dual est con&#231;u pour des applications sp&#233;cifiques exigeant un grand confort et une protection frontale, telles que cuisson de briques c&#233;ramiques, fonderies et op&#233;rations de fusion, pulv&#233;risation de peinture ou tout travail impliquant des mat&#233;riaux composites, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>.","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS im Rückenbereich. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Anzug mit Kapuze, Vorderseite aus Tyvek®, Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimale Passform. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Tyvek® Dual kombiniert Tyvek® auf der Vorderseite mit einem Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Tyvek® bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. Der großflächige, atmungsaktive Einsatz aus SMS auf der Rückseite bietet Schutz gegen Partikel mit einer Größe von 3 Mikrometer µm sowie leichte wasserbasierte Spritzer sowie hohen Tragekomfort. Der Anzug eignet sich besonders für Anwendung , die eine Exposition der vorderen Körperseite mit sich bringen.<br />Tyvek® 400 Dual eignet sich für folgende Einsatzgebiete: Brennen von Ziegeln und Keramik, Gießereien und Verhüttungsprozesse, Sprühlackieren oder Arbeiten mit Kompositwerkstoffen, Glasherstellung und Energieversorger.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Mono con capucha que combina Tyvek® con un panel posterior no-tejido de SMS. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Capucha de 3 piezas y refuerzo para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />El traje Tyvek® Dual combina Tyvek® en la parte frontal con un panel posterior no-tejido de SMS. La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos y aerosoles de base acuosa. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. El gran panel posterior transpirable, hecho de no-tejido SMS, ofrece menor protección frente a partículas (hasta 3 micras) y salpicaduras ligeras de base acuosa, pero elevados niveles de confort.<br />Tyvek® 400 Dual está diseñado para aplicaciones específicas que requieren confort al tiempo que ayudan a ofrecer protección de exposición frontal en horneado de ladrillos cerámicos, fundiciones y operaciones de fundido, pintura con spray y otros trabajos que utilicen composites, en fabricación de vidrio y servicios públicos.</p>.","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Tuta con cappuccio. Tyvek® sul davanti e larga superficie in tessuto traspirante SMS sul dietro. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (cucita). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in tessuto SMS. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Cappuccio in 3 pezzi e gherone per un'ottima vestibilità. Elastico attorno al viso, sui polsi, la vita e le caviglie.\n<br />L'indumento Tyvek® Dual combina Tyvek® sul davanti con un tessuto non tessuto SMS sul retro. Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni di 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. L'ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (di dimensioni di 3 micron) e spruzzi leggeri di liquidi a base acquosa, con alti livelli di comfort. <br />Tyvek® Dual è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale, tra le quali, fabbricazione di mattoni e piastrelle, operazioni di fonderia e fusione, verniciatura o qualsiasi lavoro che coinvolge materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.</p>","D14809637","MTS","TDCHF5SWH00","XL","white",5450208011660,"NA",5450208014173,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",100,"n.a","n.a","n.a","61x38x65",21.87,1.55,12,1200,"125x80x200",282.44,"31.5x20x4",203.2,5.3,17.899999999999999,180,"No","Yes","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 Dual model CHF5","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Hooded coverall. Tyvek® at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Hooded coverall combining Tyvek® with an SMS nonwoven back panel. Available in white in sizes SM to 3X. 3-piece hood and gusset for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles. <br />The Tyvek® Dual garment combines Tyvek® on the front with an SMS nonwoven on the back panel. The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles (down to 3 microns in size) and light water-based splashes, yet high levels of comfort.<br />Tyvek® 400 Dual is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during brick ceramic firing, foundries and smelting operations, paint spraying or any work involving composite materials, glass manufacturing, and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Combinaison &#224; cagoule. Devant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Combinaison &#224; cagoule associant Tyvek® et un dos en SMS. Disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe pour un ajustement optimal. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. <br />Le v&#234;tement Tyvek® Dual associe un devant en Tyvek® et un dos en non-tiss&#233; SMS. Le devant en Tyvek® offre un excellent &#233;quilibre entre protection, durabilit&#233; et confort. Il est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules jusqu&#146;&#224; 1 micron. Il pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. Le grand panneau respirant en SMS offre une protection moins &#233;lev&#233;e contre les particules (jusqu&#146;&#224; 3 microns) et les petites &#233;claboussures aqueuses, mais est tr&#232;s confortable.<br />Tyvek® 400 Dual est con&#231;u pour des applications sp&#233;cifiques exigeant un grand confort et une protection frontale, telles que cuisson de briques c&#233;ramiques, fonderies et op&#233;rations de fusion, pulv&#233;risation de peinture ou tout travail impliquant des mat&#233;riaux composites, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>.","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS im Rückenbereich. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Anzug mit Kapuze, Vorderseite aus Tyvek®, Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimale Passform. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Tyvek® Dual kombiniert Tyvek® auf der Vorderseite mit einem Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Tyvek® bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. Der großflächige, atmungsaktive Einsatz aus SMS auf der Rückseite bietet Schutz gegen Partikel mit einer Größe von 3 Mikrometer µm sowie leichte wasserbasierte Spritzer sowie hohen Tragekomfort. Der Anzug eignet sich besonders für Anwendung , die eine Exposition der vorderen Körperseite mit sich bringen.<br />Tyvek® 400 Dual eignet sich für folgende Einsatzgebiete: Brennen von Ziegeln und Keramik, Gießereien und Verhüttungsprozesse, Sprühlackieren oder Arbeiten mit Kompositwerkstoffen, Glasherstellung und Energieversorger.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Mono con capucha que combina Tyvek® con un panel posterior no-tejido de SMS. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Capucha de 3 piezas y refuerzo para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />El traje Tyvek® Dual combina Tyvek® en la parte frontal con un panel posterior no-tejido de SMS. La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos y aerosoles de base acuosa. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. El gran panel posterior transpirable, hecho de no-tejido SMS, ofrece menor protección frente a partículas (hasta 3 micras) y salpicaduras ligeras de base acuosa, pero elevados niveles de confort.<br />Tyvek® 400 Dual está diseñado para aplicaciones específicas que requieren confort al tiempo que ayudan a ofrecer protección de exposición frontal en horneado de ladrillos cerámicos, fundiciones y operaciones de fundido, pintura con spray y otros trabajos que utilicen composites, en fabricación de vidrio y servicios públicos.</p>.","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Tuta con cappuccio. Tyvek® sul davanti e larga superficie in tessuto traspirante SMS sul dietro. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (cucita). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in tessuto SMS. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Cappuccio in 3 pezzi e gherone per un'ottima vestibilità. Elastico attorno al viso, sui polsi, la vita e le caviglie.\n<br />L'indumento Tyvek® Dual combina Tyvek® sul davanti con un tessuto non tessuto SMS sul retro. Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni di 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. L'ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (di dimensioni di 3 micron) e spruzzi leggeri di liquidi a base acquosa, con alti livelli di comfort. <br />Tyvek® Dual è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale, tra le quali, fabbricazione di mattoni e piastrelle, operazioni di fonderia e fusione, verniciatura o qualsiasi lavoro che coinvolge materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.</p>","D14809645","MTS","TDCHF5SWH00","2X","white",5450208011677,"NA",5450208014180,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",100,"n.a","n.a","n.a","61x38x65",22.87,1.55,12,1200,"125x80x200",294.44,"31.5x20x4",213.2,5.3,17.899999999999999,190,"No","Yes","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 Dual model CHF5","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Hooded coverall. Tyvek® at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Hooded coverall combining Tyvek® with an SMS nonwoven back panel. Available in white in sizes SM to 3X. 3-piece hood and gusset for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles. <br />The Tyvek® Dual garment combines Tyvek® on the front with an SMS nonwoven on the back panel. The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles (down to 3 microns in size) and light water-based splashes, yet high levels of comfort.<br />Tyvek® 400 Dual is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during brick ceramic firing, foundries and smelting operations, paint spraying or any work involving composite materials, glass manufacturing, and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Combinaison &#224; cagoule. Devant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Combinaison &#224; cagoule associant Tyvek® et un dos en SMS. Disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe pour un ajustement optimal. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. <br />Le v&#234;tement Tyvek® Dual associe un devant en Tyvek® et un dos en non-tiss&#233; SMS. Le devant en Tyvek® offre un excellent &#233;quilibre entre protection, durabilit&#233; et confort. Il est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules jusqu&#146;&#224; 1 micron. Il pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone. Le grand panneau respirant en SMS offre une protection moins &#233;lev&#233;e contre les particules (jusqu&#146;&#224; 3 microns) et les petites &#233;claboussures aqueuses, mais est tr&#232;s confortable.<br />Tyvek® 400 Dual est con&#231;u pour des applications sp&#233;cifiques exigeant un grand confort et une protection frontale, telles que cuisson de briques c&#233;ramiques, fonderies et op&#233;rations de fusion, pulv&#233;risation de peinture ou tout travail impliquant des mat&#233;riaux composites, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>.","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS im Rückenbereich. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Anzug mit Kapuze, Vorderseite aus Tyvek®, Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimale Passform. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Tyvek® Dual kombiniert Tyvek® auf der Vorderseite mit einem Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Tyvek® bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. Der großflächige, atmungsaktive Einsatz aus SMS auf der Rückseite bietet Schutz gegen Partikel mit einer Größe von 3 Mikrometer µm sowie leichte wasserbasierte Spritzer sowie hohen Tragekomfort. Der Anzug eignet sich besonders für Anwendung , die eine Exposition der vorderen Körperseite mit sich bringen.<br />Tyvek® 400 Dual eignet sich für folgende Einsatzgebiete: Brennen von Ziegeln und Keramik, Gießereien und Verhüttungsprozesse, Sprühlackieren oder Arbeiten mit Kompositwerkstoffen, Glasherstellung und Energieversorger.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Mono con capucha que combina Tyvek® con un panel posterior no-tejido de SMS. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Capucha de 3 piezas y refuerzo para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />El traje Tyvek® Dual combina Tyvek® en la parte frontal con un panel posterior no-tejido de SMS. La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos y aerosoles de base acuosa. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. El gran panel posterior transpirable, hecho de no-tejido SMS, ofrece menor protección frente a partículas (hasta 3 micras) y salpicaduras ligeras de base acuosa, pero elevados niveles de confort.<br />Tyvek® 400 Dual está diseñado para aplicaciones específicas que requieren confort al tiempo que ayudan a ofrecer protección de exposición frontal en horneado de ladrillos cerámicos, fundiciones y operaciones de fundido, pintura con spray y otros trabajos que utilicen composites, en fabricación de vidrio y servicios públicos.</p>.","DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Tuta con cappuccio. Tyvek® sul davanti e larga superficie in tessuto traspirante SMS sul dietro. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (cucita). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 Dual. Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in tessuto SMS. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Cappuccio in 3 pezzi e gherone per un'ottima vestibilità. Elastico attorno al viso, sui polsi, la vita e le caviglie.\n<br />L'indumento Tyvek® Dual combina Tyvek® sul davanti con un tessuto non tessuto SMS sul retro. Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni di 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. L'ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (di dimensioni di 3 micron) e spruzzi leggeri di liquidi a base acquosa, con alti livelli di comfort. <br />Tyvek® Dual è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale, tra le quali, fabbricazione di mattoni e piastrelle, operazioni di fonderia e fusione, verniciatura o qualsiasi lavoro che coinvolge materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.</p>","D14809658","MTS","TDCHF5SWH00","3X","white",5450208011684,"NA",5450208014258,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",100,"n.a","n.a","n.a","61x38x65",23.87,1.55,12,1200,"125x80x200",306.44,"31.5x20x4",223.2,5.3,17.899999999999999,200,"No","Yes","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualCombi model TD125S","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall. Tyvek® at the front and large breathable spunbound polypropylene back panel. Stitched external seams in red. Elasticated wrists and ankles. Thumb hole on sleeve. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall combining Tyvek® with a spunbound polypropylene back panel. Available in sizes SM to 4X. Elasticated wrists, waist and ankles. Stitched external seams in red. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br /> The large back panel from shoulders to ankle is made of spunbound polypropylene: it is breathable and offers high level of comfort but no protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi is designed for work environment where comfort is important and exposure risk is limited to the front. Typical application is the handling of composite materials, paint spraying, glass manufacturing and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col. Panneau avant en Tyvek® et large panneau arrière respirant en polypropylène obtenu par filage-nappage. Coutures externes cousues en rouge. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces sur manchette. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col associant Tyvek® à un panneau arrière en polypropylène obtenu par filage-nappage. Disponible du MS au 4X. Élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en rouge. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br /> Le large panneau arrière allant des épaules aux chevilles est fabriqué en polypropylène obtenu par filage-nappage : il est respirant et offre un haut niveau de confort, mais il n'offre pas de protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi est conçu pour les environnements de travail où le confort est important et l’exposition au risque limitée au panneau avant. Habituellement, cette combinaison est utilisée pour la manipulation de matériaux composites, l'utilisation de peinture par pulvérisation, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies im Rückenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen. Daumenöffnung an Armabschluss. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen, kombiniert Tyvek® mit einem Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und im Taillenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br /> Der große, von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichende Einsatz besteht aus Polypropylen-Spinnvlies: Er ist atmungsaktiv und bietet ein hohes Maß an Komfort, aber keinen Schutz.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi ist speziell für Arbeitsumgebungen ausgelegt, in denen Komfort wichtig ist und das Expositionsrisiko auf die Vorderseite beschränkt ist. Typische Anwendungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Handhabung von Verbundwerkstoffen, Betriebsstoffen, Lackspritzarbeiten und der Glasherstellung.</p","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello. Tyvek® en la parte frontal y gran panel posterior de polipropileno de filamento continuo transpirable. Costuras externas cosidas en rojo. Elástico en muñecas y tobillos. Orificio para el pulgar en la manga. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello que combina Tyvek® con panel posterior de polipropileno de filamento continuo. Disponible en tallas de SM a 4X. Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en rojo. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br /> El gran panel posterior que va desde los hombros hasta los tobillos está fabricado de polipropileno de filamento continuo: es transpirable y proporciona un elevado nivel de confort, pero no ofrece protección.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi está diseñado para entornos de trabajo en los que el confort es importante y hay un riesgo de exposición limitado en la parte frontal. Su aplicación habitual es la manipulación de materiales compuestos, la pulverización de pintura, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta da lavoro con colletto. Tyvek® davanti e ampia superficie posteriore traspirante in polipropilene spunbound. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Polsini e caviglie elasticizzati. Manica con passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta con colletto che combina Tyvek® con una superficie posteriore in polipropilene spunbound. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. \n<br /> L'ampia superficie posteriore dalle spalle alla caviglia è realizzata in polipropilene spunbound: è traspirante e offre un elevato livello di comfort, ma nessuna protezione.<br />Tyvek® 400 DualCombi è progettato per gli ambienti di lavoro in cui il comfort è importante ed il rischio di esposizione è limitato alla parte anteriore. Un'applicazione classica è la manipolazione di materiali compositi, la verniciatura a spruzzo, la produzione di vetro e servizi.</p>","D14681379","MTS","TD0125SWH00","SM","white","NA","NA",5450208017327,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x19",2,null,36,1350,"120x80x160",70,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualCombi model TD125S","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall. Tyvek® at the front and large breathable spunbound polypropylene back panel. Stitched external seams in red. Elasticated wrists and ankles. Thumb hole on sleeve. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall combining Tyvek® with a spunbound polypropylene back panel. Available in sizes SM to 4X. Elasticated wrists, waist and ankles. Stitched external seams in red. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br /> The large back panel from shoulders to ankle is made of spunbound polypropylene: it is breathable and offers high level of comfort but no protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi is designed for work environment where comfort is important and exposure risk is limited to the front. Typical application is the handling of composite materials, paint spraying, glass manufacturing and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col. Panneau avant en Tyvek® et large panneau arrière respirant en polypropylène obtenu par filage-nappage. Coutures externes cousues en rouge. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces sur manchette. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col associant Tyvek® à un panneau arrière en polypropylène obtenu par filage-nappage. Disponible du MS au 4X. Élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en rouge. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br /> Le large panneau arrière allant des épaules aux chevilles est fabriqué en polypropylène obtenu par filage-nappage : il est respirant et offre un haut niveau de confort, mais il n'offre pas de protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi est conçu pour les environnements de travail où le confort est important et l’exposition au risque limitée au panneau avant. Habituellement, cette combinaison est utilisée pour la manipulation de matériaux composites, l'utilisation de peinture par pulvérisation, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies im Rückenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen. Daumenöffnung an Armabschluss. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen, kombiniert Tyvek® mit einem Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und im Taillenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br /> Der große, von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichende Einsatz besteht aus Polypropylen-Spinnvlies: Er ist atmungsaktiv und bietet ein hohes Maß an Komfort, aber keinen Schutz.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi ist speziell für Arbeitsumgebungen ausgelegt, in denen Komfort wichtig ist und das Expositionsrisiko auf die Vorderseite beschränkt ist. Typische Anwendungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Handhabung von Verbundwerkstoffen, Betriebsstoffen, Lackspritzarbeiten und der Glasherstellung.</p","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello. Tyvek® en la parte frontal y gran panel posterior de polipropileno de filamento continuo transpirable. Costuras externas cosidas en rojo. Elástico en muñecas y tobillos. Orificio para el pulgar en la manga. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello que combina Tyvek® con panel posterior de polipropileno de filamento continuo. Disponible en tallas de SM a 4X. Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en rojo. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br /> El gran panel posterior que va desde los hombros hasta los tobillos está fabricado de polipropileno de filamento continuo: es transpirable y proporciona un elevado nivel de confort, pero no ofrece protección.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi está diseñado para entornos de trabajo en los que el confort es importante y hay un riesgo de exposición limitado en la parte frontal. Su aplicación habitual es la manipulación de materiales compuestos, la pulverización de pintura, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta da lavoro con colletto. Tyvek® davanti e ampia superficie posteriore traspirante in polipropilene spunbound. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Polsini e caviglie elasticizzati. Manica con passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta con colletto che combina Tyvek® con una superficie posteriore in polipropilene spunbound. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. \n<br /> L'ampia superficie posteriore dalle spalle alla caviglia è realizzata in polipropilene spunbound: è traspirante e offre un elevato livello di comfort, ma nessuna protezione.<br />Tyvek® 400 DualCombi è progettato per gli ambienti di lavoro in cui il comfort è importante ed il rischio di esposizione è limitato alla parte anteriore. Un'applicazione classica è la manipolazione di materiali compositi, la verniciatura a spruzzo, la produzione di vetro e servizi.</p>","D14681380","MTS","TD0125SWH00","MD","white","NA","NA",5450208017334,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x19",2,null,36,1350,"120x80x160",75,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualCombi model TD125S","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall. Tyvek® at the front and large breathable spunbound polypropylene back panel. Stitched external seams in red. Elasticated wrists and ankles. Thumb hole on sleeve. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall combining Tyvek® with a spunbound polypropylene back panel. Available in sizes SM to 4X. Elasticated wrists, waist and ankles. Stitched external seams in red. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br /> The large back panel from shoulders to ankle is made of spunbound polypropylene: it is breathable and offers high level of comfort but no protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi is designed for work environment where comfort is important and exposure risk is limited to the front. Typical application is the handling of composite materials, paint spraying, glass manufacturing and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col. Panneau avant en Tyvek® et large panneau arrière respirant en polypropylène obtenu par filage-nappage. Coutures externes cousues en rouge. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces sur manchette. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col associant Tyvek® à un panneau arrière en polypropylène obtenu par filage-nappage. Disponible du MS au 4X. Élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en rouge. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br /> Le large panneau arrière allant des épaules aux chevilles est fabriqué en polypropylène obtenu par filage-nappage : il est respirant et offre un haut niveau de confort, mais il n'offre pas de protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi est conçu pour les environnements de travail où le confort est important et l’exposition au risque limitée au panneau avant. Habituellement, cette combinaison est utilisée pour la manipulation de matériaux composites, l'utilisation de peinture par pulvérisation, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies im Rückenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen. Daumenöffnung an Armabschluss. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen, kombiniert Tyvek® mit einem Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und im Taillenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br /> Der große, von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichende Einsatz besteht aus Polypropylen-Spinnvlies: Er ist atmungsaktiv und bietet ein hohes Maß an Komfort, aber keinen Schutz.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi ist speziell für Arbeitsumgebungen ausgelegt, in denen Komfort wichtig ist und das Expositionsrisiko auf die Vorderseite beschränkt ist. Typische Anwendungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Handhabung von Verbundwerkstoffen, Betriebsstoffen, Lackspritzarbeiten und der Glasherstellung.</p","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello. Tyvek® en la parte frontal y gran panel posterior de polipropileno de filamento continuo transpirable. Costuras externas cosidas en rojo. Elástico en muñecas y tobillos. Orificio para el pulgar en la manga. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello que combina Tyvek® con panel posterior de polipropileno de filamento continuo. Disponible en tallas de SM a 4X. Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en rojo. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br /> El gran panel posterior que va desde los hombros hasta los tobillos está fabricado de polipropileno de filamento continuo: es transpirable y proporciona un elevado nivel de confort, pero no ofrece protección.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi está diseñado para entornos de trabajo en los que el confort es importante y hay un riesgo de exposición limitado en la parte frontal. Su aplicación habitual es la manipulación de materiales compuestos, la pulverización de pintura, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta da lavoro con colletto. Tyvek® davanti e ampia superficie posteriore traspirante in polipropilene spunbound. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Polsini e caviglie elasticizzati. Manica con passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta con colletto che combina Tyvek® con una superficie posteriore in polipropilene spunbound. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. \n<br /> L'ampia superficie posteriore dalle spalle alla caviglia è realizzata in polipropilene spunbound: è traspirante e offre un elevato livello di comfort, ma nessuna protezione.<br />Tyvek® 400 DualCombi è progettato per gli ambienti di lavoro in cui il comfort è importante ed il rischio di esposizione è limitato alla parte anteriore. Un'applicazione classica è la manipolazione di materiali compositi, la verniciatura a spruzzo, la produzione di vetro e servizi.</p>","D14681398","MTS","TD0125SWH00","LG","white","NA","NA",5450208017341,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x19",2.2000000000000002,null,36,1350,"120x80x160",85,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualCombi model TD125S","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall. Tyvek® at the front and large breathable spunbound polypropylene back panel. Stitched external seams in red. Elasticated wrists and ankles. Thumb hole on sleeve. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall combining Tyvek® with a spunbound polypropylene back panel. Available in sizes SM to 4X. Elasticated wrists, waist and ankles. Stitched external seams in red. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br /> The large back panel from shoulders to ankle is made of spunbound polypropylene: it is breathable and offers high level of comfort but no protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi is designed for work environment where comfort is important and exposure risk is limited to the front. Typical application is the handling of composite materials, paint spraying, glass manufacturing and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col. Panneau avant en Tyvek® et large panneau arrière respirant en polypropylène obtenu par filage-nappage. Coutures externes cousues en rouge. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces sur manchette. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col associant Tyvek® à un panneau arrière en polypropylène obtenu par filage-nappage. Disponible du MS au 4X. Élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en rouge. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br /> Le large panneau arrière allant des épaules aux chevilles est fabriqué en polypropylène obtenu par filage-nappage : il est respirant et offre un haut niveau de confort, mais il n'offre pas de protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi est conçu pour les environnements de travail où le confort est important et l’exposition au risque limitée au panneau avant. Habituellement, cette combinaison est utilisée pour la manipulation de matériaux composites, l'utilisation de peinture par pulvérisation, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies im Rückenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen. Daumenöffnung an Armabschluss. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen, kombiniert Tyvek® mit einem Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und im Taillenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br /> Der große, von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichende Einsatz besteht aus Polypropylen-Spinnvlies: Er ist atmungsaktiv und bietet ein hohes Maß an Komfort, aber keinen Schutz.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi ist speziell für Arbeitsumgebungen ausgelegt, in denen Komfort wichtig ist und das Expositionsrisiko auf die Vorderseite beschränkt ist. Typische Anwendungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Handhabung von Verbundwerkstoffen, Betriebsstoffen, Lackspritzarbeiten und der Glasherstellung.</p","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello. Tyvek® en la parte frontal y gran panel posterior de polipropileno de filamento continuo transpirable. Costuras externas cosidas en rojo. Elástico en muñecas y tobillos. Orificio para el pulgar en la manga. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello que combina Tyvek® con panel posterior de polipropileno de filamento continuo. Disponible en tallas de SM a 4X. Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en rojo. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br /> El gran panel posterior que va desde los hombros hasta los tobillos está fabricado de polipropileno de filamento continuo: es transpirable y proporciona un elevado nivel de confort, pero no ofrece protección.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi está diseñado para entornos de trabajo en los que el confort es importante y hay un riesgo de exposición limitado en la parte frontal. Su aplicación habitual es la manipulación de materiales compuestos, la pulverización de pintura, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta da lavoro con colletto. Tyvek® davanti e ampia superficie posteriore traspirante in polipropilene spunbound. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Polsini e caviglie elasticizzati. Manica con passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta con colletto che combina Tyvek® con una superficie posteriore in polipropilene spunbound. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. \n<br /> L'ampia superficie posteriore dalle spalle alla caviglia è realizzata in polipropilene spunbound: è traspirante e offre un elevato livello di comfort, ma nessuna protezione.<br />Tyvek® 400 DualCombi è progettato per gli ambienti di lavoro in cui il comfort è importante ed il rischio di esposizione è limitato alla parte anteriore. Un'applicazione classica è la manipolazione di materiali compositi, la verniciatura a spruzzo, la produzione di vetro e servizi.</p>","D14681400","MTS","TD0125SWH00","XL","white","NA","NA",5450208017358,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x23",2,null,36,1350,"120x80x160",90,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualCombi model TD125S","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall. Tyvek® at the front and large breathable spunbound polypropylene back panel. Stitched external seams in red. Elasticated wrists and ankles. Thumb hole on sleeve. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall combining Tyvek® with a spunbound polypropylene back panel. Available in sizes SM to 4X. Elasticated wrists, waist and ankles. Stitched external seams in red. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br /> The large back panel from shoulders to ankle is made of spunbound polypropylene: it is breathable and offers high level of comfort but no protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi is designed for work environment where comfort is important and exposure risk is limited to the front. Typical application is the handling of composite materials, paint spraying, glass manufacturing and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col. Panneau avant en Tyvek® et large panneau arrière respirant en polypropylène obtenu par filage-nappage. Coutures externes cousues en rouge. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces sur manchette. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col associant Tyvek® à un panneau arrière en polypropylène obtenu par filage-nappage. Disponible du MS au 4X. Élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en rouge. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br /> Le large panneau arrière allant des épaules aux chevilles est fabriqué en polypropylène obtenu par filage-nappage : il est respirant et offre un haut niveau de confort, mais il n'offre pas de protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi est conçu pour les environnements de travail où le confort est important et l’exposition au risque limitée au panneau avant. Habituellement, cette combinaison est utilisée pour la manipulation de matériaux composites, l'utilisation de peinture par pulvérisation, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies im Rückenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen. Daumenöffnung an Armabschluss. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen, kombiniert Tyvek® mit einem Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und im Taillenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br /> Der große, von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichende Einsatz besteht aus Polypropylen-Spinnvlies: Er ist atmungsaktiv und bietet ein hohes Maß an Komfort, aber keinen Schutz.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi ist speziell für Arbeitsumgebungen ausgelegt, in denen Komfort wichtig ist und das Expositionsrisiko auf die Vorderseite beschränkt ist. Typische Anwendungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Handhabung von Verbundwerkstoffen, Betriebsstoffen, Lackspritzarbeiten und der Glasherstellung.</p","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello. Tyvek® en la parte frontal y gran panel posterior de polipropileno de filamento continuo transpirable. Costuras externas cosidas en rojo. Elástico en muñecas y tobillos. Orificio para el pulgar en la manga. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello que combina Tyvek® con panel posterior de polipropileno de filamento continuo. Disponible en tallas de SM a 4X. Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en rojo. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br /> El gran panel posterior que va desde los hombros hasta los tobillos está fabricado de polipropileno de filamento continuo: es transpirable y proporciona un elevado nivel de confort, pero no ofrece protección.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi está diseñado para entornos de trabajo en los que el confort es importante y hay un riesgo de exposición limitado en la parte frontal. Su aplicación habitual es la manipulación de materiales compuestos, la pulverización de pintura, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta da lavoro con colletto. Tyvek® davanti e ampia superficie posteriore traspirante in polipropilene spunbound. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Polsini e caviglie elasticizzati. Manica con passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta con colletto che combina Tyvek® con una superficie posteriore in polipropilene spunbound. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. \n<br /> L'ampia superficie posteriore dalle spalle alla caviglia è realizzata in polipropilene spunbound: è traspirante e offre un elevato livello di comfort, ma nessuna protezione.<br />Tyvek® 400 DualCombi è progettato per gli ambienti di lavoro in cui il comfort è importante ed il rischio di esposizione è limitato alla parte anteriore. Un'applicazione classica è la manipolazione di materiali compositi, la verniciatura a spruzzo, la produzione di vetro e servizi.</p>","D14681416","MTS","TD0125SWH00","2X","white","NA","NA",5450208017365,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x23",2.5,null,36,1350,"120x80x160",100,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualCombi model TD125S","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall. Tyvek® at the front and large breathable spunbound polypropylene back panel. Stitched external seams in red. Elasticated wrists and ankles. Thumb hole on sleeve. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall combining Tyvek® with a spunbound polypropylene back panel. Available in sizes SM to 4X. Elasticated wrists, waist and ankles. Stitched external seams in red. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br /> The large back panel from shoulders to ankle is made of spunbound polypropylene: it is breathable and offers high level of comfort but no protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi is designed for work environment where comfort is important and exposure risk is limited to the front. Typical application is the handling of composite materials, paint spraying, glass manufacturing and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col. Panneau avant en Tyvek® et large panneau arrière respirant en polypropylène obtenu par filage-nappage. Coutures externes cousues en rouge. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces sur manchette. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col associant Tyvek® à un panneau arrière en polypropylène obtenu par filage-nappage. Disponible du MS au 4X. Élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en rouge. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br /> Le large panneau arrière allant des épaules aux chevilles est fabriqué en polypropylène obtenu par filage-nappage : il est respirant et offre un haut niveau de confort, mais il n'offre pas de protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi est conçu pour les environnements de travail où le confort est important et l’exposition au risque limitée au panneau avant. Habituellement, cette combinaison est utilisée pour la manipulation de matériaux composites, l'utilisation de peinture par pulvérisation, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies im Rückenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen. Daumenöffnung an Armabschluss. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen, kombiniert Tyvek® mit einem Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und im Taillenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br /> Der große, von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichende Einsatz besteht aus Polypropylen-Spinnvlies: Er ist atmungsaktiv und bietet ein hohes Maß an Komfort, aber keinen Schutz.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi ist speziell für Arbeitsumgebungen ausgelegt, in denen Komfort wichtig ist und das Expositionsrisiko auf die Vorderseite beschränkt ist. Typische Anwendungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Handhabung von Verbundwerkstoffen, Betriebsstoffen, Lackspritzarbeiten und der Glasherstellung.</p","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello. Tyvek® en la parte frontal y gran panel posterior de polipropileno de filamento continuo transpirable. Costuras externas cosidas en rojo. Elástico en muñecas y tobillos. Orificio para el pulgar en la manga. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello que combina Tyvek® con panel posterior de polipropileno de filamento continuo. Disponible en tallas de SM a 4X. Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en rojo. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br /> El gran panel posterior que va desde los hombros hasta los tobillos está fabricado de polipropileno de filamento continuo: es transpirable y proporciona un elevado nivel de confort, pero no ofrece protección.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi está diseñado para entornos de trabajo en los que el confort es importante y hay un riesgo de exposición limitado en la parte frontal. Su aplicación habitual es la manipulación de materiales compuestos, la pulverización de pintura, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta da lavoro con colletto. Tyvek® davanti e ampia superficie posteriore traspirante in polipropilene spunbound. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Polsini e caviglie elasticizzati. Manica con passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta con colletto che combina Tyvek® con una superficie posteriore in polipropilene spunbound. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. \n<br /> L'ampia superficie posteriore dalle spalle alla caviglia è realizzata in polipropilene spunbound: è traspirante e offre un elevato livello di comfort, ma nessuna protezione.<br />Tyvek® 400 DualCombi è progettato per gli ambienti di lavoro in cui il comfort è importante ed il rischio di esposizione è limitato alla parte anteriore. Un'applicazione classica è la manipolazione di materiali compositi, la verniciatura a spruzzo, la produzione di vetro e servizi.</p>","D14681422","MTS","TD0125SWH00","3X","white","NA","NA",5450208017372,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x23",4,null,36,1350,"120x80x160",150,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualCombi model TD125S","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall. Tyvek® at the front and large breathable spunbound polypropylene back panel. Stitched external seams in red. Elasticated wrists and ankles. Thumb hole on sleeve. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Collared coverall combining Tyvek® with a spunbound polypropylene back panel. Available in sizes SM to 4X. Elasticated wrists, waist and ankles. Stitched external seams in red. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br /> The large back panel from shoulders to ankle is made of spunbound polypropylene: it is breathable and offers high level of comfort but no protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi is designed for work environment where comfort is important and exposure risk is limited to the front. Typical application is the handling of composite materials, paint spraying, glass manufacturing and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col. Panneau avant en Tyvek® et large panneau arrière respirant en polypropylène obtenu par filage-nappage. Coutures externes cousues en rouge. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces sur manchette. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Combinaison à col associant Tyvek® à un panneau arrière en polypropylène obtenu par filage-nappage. Disponible du MS au 4X. Élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en rouge. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br /> Le large panneau arrière allant des épaules aux chevilles est fabriqué en polypropylène obtenu par filage-nappage : il est respirant et offre un haut niveau de confort, mais il n'offre pas de protection.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi est conçu pour les environnements de travail où le confort est important et l’exposition au risque limitée au panneau avant. Habituellement, cette combinaison est utilisée pour la manipulation de matériaux composites, l'utilisation de peinture par pulvérisation, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies im Rückenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen. Daumenöffnung an Armabschluss. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen, kombiniert Tyvek® mit einem Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und im Taillenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br /> Der große, von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichende Einsatz besteht aus Polypropylen-Spinnvlies: Er ist atmungsaktiv und bietet ein hohes Maß an Komfort, aber keinen Schutz.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi ist speziell für Arbeitsumgebungen ausgelegt, in denen Komfort wichtig ist und das Expositionsrisiko auf die Vorderseite beschränkt ist. Typische Anwendungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Handhabung von Verbundwerkstoffen, Betriebsstoffen, Lackspritzarbeiten und der Glasherstellung.</p","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello. Tyvek® en la parte frontal y gran panel posterior de polipropileno de filamento continuo transpirable. Costuras externas cosidas en rojo. Elástico en muñecas y tobillos. Orificio para el pulgar en la manga. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Mono con cuello que combina Tyvek® con panel posterior de polipropileno de filamento continuo. Disponible en tallas de SM a 4X. Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en rojo. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br /> El gran panel posterior que va desde los hombros hasta los tobillos está fabricado de polipropileno de filamento continuo: es transpirable y proporciona un elevado nivel de confort, pero no ofrece protección.\n<br />Tyvek® 400 DualCombi está diseñado para entornos de trabajo en los que el confort es importante y hay un riesgo de exposición limitado en la parte frontal. Su aplicación habitual es la manipulación de materiales compuestos, la pulverización de pintura, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta da lavoro con colletto. Tyvek® davanti e ampia superficie posteriore traspirante in polipropilene spunbound. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Polsini e caviglie elasticizzati. Manica con passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Tuta con colletto che combina Tyvek® con una superficie posteriore in polipropilene spunbound. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in rosso. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. \n<br /> L'ampia superficie posteriore dalle spalle alla caviglia è realizzata in polipropilene spunbound: è traspirante e offre un elevato livello di comfort, ma nessuna protezione.<br />Tyvek® 400 DualCombi è progettato per gli ambienti di lavoro in cui il comfort è importante ed il rischio di esposizione è limitato alla parte anteriore. Un'applicazione classica è la manipolazione di materiali compositi, la verniciatura a spruzzo, la produzione di vetro e servizi.</p>","D14681430","MTS","TD0125SWH00","4X","white","NA","NA",5450208017389,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x23",4.3,null,36,1350,"120x80x160",160,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualFinish model TD127S","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall. Tyvek® at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams in blue. Elasticated wrists, ankles and face. Thumb Holes. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall combining Tyvek® with a SMS back panel from shoulders to ankle. Available in sizes SM to 4X. 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. Stitched external seams in blue. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br />The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles (down to 3 microns in size) and light water-based splashes, yet high levels of comfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during, paint spraying or any work involving composite materials, glass manufacturing, and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule. Panneau avant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues en bleu. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Passe-pouces. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule associant Tyvek® à un panneau arrière en SMS allant des épaules aux chevilles. Disponible du SM au 4X. Cagoule 2 pièces. Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en bleu. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br />Le grand panneau arrière respirant en SMS non-tissé fournit une protection moins élevée contre les particules (jusqu’à 3 microns) et les petites éclaboussures aqueuses, mais offre un niveau élevé de confort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish est conçu pour des applications spécifiques exigeant un grand confort et une protection frontale, à savoir l'utilisation de peinture par pulvérisation ou tout travail impliquant des matériaux composites, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Außenliegende Nähte in Blau. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und Gesichtsöffnung. Daumenöffnung. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze, kombiniert Tyvek® mit einem von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichenden Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Gesichtsöffnung und im Taillenbereich. Nähte in Blau. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br />Der große, atmungsaktive Einsatz aus nicht gewebtem SMS bietet einen niedrigen Schutz vor Partikeln (von bis zu 3 µm Größe) sowie leichten wasserbasierten Spritzern bei hohem Tragekomfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish ist auf spezielle Anwendungen ausgelegt, die Komfort erfordern und zum Schutz vor Frontalexposition während Lackspritzarbeiten oder Arbeiten im Zusammenhang mit Verbundwerkstoffen, der Glasherstellung und Betriebsmitteln beiträgt.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y gran espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas en azul. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Orificios para los pulgares. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha que combina Tyvek® con un panel posterior de SMS que va desde los hombros hasta los tobillos. Disponible en tallas de SM a 4X. Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en azul. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br />El gran panel posterior transpirable está fabricado de material SMS no tejido y proporciona una protección más baja frente a las partículas (de hasta 3 micras) y a pequeñas salpicaduras de base acuosa, si bien ofrece un gran nivel de confort.\n<br />Tyvek® Dual Finish está diseñado para aplicaciones específicas que requieren confort y contribuye a ofrecer protección frente a la exposición frontal durante la pulverización de pintura o cualquier otro trabajo que implique la manipulación de materiales compuestos, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio. Tyvek® davanti e larga superficie traspirante in SMS dietro. Cuciture esterne rinforzate in blu. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e al viso. Passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in SMS, dalle spalle alle caviglie. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Cappuccio a 2 pezzi. Elastico intorno al viso, ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in blu. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. <br />L'ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (fino a 3 micron di dimensione) e spruzzi leggeri di liquidi a base acquosa, con alti livelli di comfort.<br />Tyvek® 400 DualFinish è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale durante operazioni di verniciatura a spruzzo o qualsiasi lavoro che coinvolga materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.</p>","D14681302","MTS","TD0127SWH00","SM","white","NA","NA",5450208017396,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x23",2,null,36,1350,"120x80x160",80,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualFinish model TD127S","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall. Tyvek® at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams in blue. Elasticated wrists, ankles and face. Thumb Holes. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall combining Tyvek® with a SMS back panel from shoulders to ankle. Available in sizes SM to 4X. 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. Stitched external seams in blue. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br />The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles (down to 3 microns in size) and light water-based splashes, yet high levels of comfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during, paint spraying or any work involving composite materials, glass manufacturing, and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule. Panneau avant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues en bleu. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Passe-pouces. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule associant Tyvek® à un panneau arrière en SMS allant des épaules aux chevilles. Disponible du SM au 4X. Cagoule 2 pièces. Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en bleu. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br />Le grand panneau arrière respirant en SMS non-tissé fournit une protection moins élevée contre les particules (jusqu’à 3 microns) et les petites éclaboussures aqueuses, mais offre un niveau élevé de confort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish est conçu pour des applications spécifiques exigeant un grand confort et une protection frontale, à savoir l'utilisation de peinture par pulvérisation ou tout travail impliquant des matériaux composites, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Außenliegende Nähte in Blau. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und Gesichtsöffnung. Daumenöffnung. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze, kombiniert Tyvek® mit einem von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichenden Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Gesichtsöffnung und im Taillenbereich. Nähte in Blau. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br />Der große, atmungsaktive Einsatz aus nicht gewebtem SMS bietet einen niedrigen Schutz vor Partikeln (von bis zu 3 µm Größe) sowie leichten wasserbasierten Spritzern bei hohem Tragekomfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish ist auf spezielle Anwendungen ausgelegt, die Komfort erfordern und zum Schutz vor Frontalexposition während Lackspritzarbeiten oder Arbeiten im Zusammenhang mit Verbundwerkstoffen, der Glasherstellung und Betriebsmitteln beiträgt.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y gran espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas en azul. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Orificios para los pulgares. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha que combina Tyvek® con un panel posterior de SMS que va desde los hombros hasta los tobillos. Disponible en tallas de SM a 4X. Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en azul. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br />El gran panel posterior transpirable está fabricado de material SMS no tejido y proporciona una protección más baja frente a las partículas (de hasta 3 micras) y a pequeñas salpicaduras de base acuosa, si bien ofrece un gran nivel de confort.\n<br />Tyvek® Dual Finish está diseñado para aplicaciones específicas que requieren confort y contribuye a ofrecer protección frente a la exposición frontal durante la pulverización de pintura o cualquier otro trabajo que implique la manipulación de materiales compuestos, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio. Tyvek® davanti e larga superficie traspirante in SMS dietro. Cuciture esterne rinforzate in blu. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e al viso. Passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in SMS, dalle spalle alle caviglie. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Cappuccio a 2 pezzi. Elastico intorno al viso, ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in blu. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. <br />L'ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (fino a 3 micron di dimensione) e spruzzi leggeri di liquidi a base acquosa, con alti livelli di comfort.<br />Tyvek® 400 DualFinish è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale durante operazioni di verniciatura a spruzzo o qualsiasi lavoro che coinvolga materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.</p>","D14681312","MTS","TD0127SWH00","MD","white","NA","NA",5450208017402,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x23",2,null,36,1350,"120x80x160",70,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualFinish model TD127S","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall. Tyvek® at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams in blue. Elasticated wrists, ankles and face. Thumb Holes. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall combining Tyvek® with a SMS back panel from shoulders to ankle. Available in sizes SM to 4X. 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. Stitched external seams in blue. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br />The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles (down to 3 microns in size) and light water-based splashes, yet high levels of comfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during, paint spraying or any work involving composite materials, glass manufacturing, and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule. Panneau avant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues en bleu. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Passe-pouces. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule associant Tyvek® à un panneau arrière en SMS allant des épaules aux chevilles. Disponible du SM au 4X. Cagoule 2 pièces. Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en bleu. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br />Le grand panneau arrière respirant en SMS non-tissé fournit une protection moins élevée contre les particules (jusqu’à 3 microns) et les petites éclaboussures aqueuses, mais offre un niveau élevé de confort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish est conçu pour des applications spécifiques exigeant un grand confort et une protection frontale, à savoir l'utilisation de peinture par pulvérisation ou tout travail impliquant des matériaux composites, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Außenliegende Nähte in Blau. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und Gesichtsöffnung. Daumenöffnung. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze, kombiniert Tyvek® mit einem von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichenden Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Gesichtsöffnung und im Taillenbereich. Nähte in Blau. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br />Der große, atmungsaktive Einsatz aus nicht gewebtem SMS bietet einen niedrigen Schutz vor Partikeln (von bis zu 3 µm Größe) sowie leichten wasserbasierten Spritzern bei hohem Tragekomfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish ist auf spezielle Anwendungen ausgelegt, die Komfort erfordern und zum Schutz vor Frontalexposition während Lackspritzarbeiten oder Arbeiten im Zusammenhang mit Verbundwerkstoffen, der Glasherstellung und Betriebsmitteln beiträgt.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y gran espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas en azul. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Orificios para los pulgares. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha que combina Tyvek® con un panel posterior de SMS que va desde los hombros hasta los tobillos. Disponible en tallas de SM a 4X. Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en azul. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br />El gran panel posterior transpirable está fabricado de material SMS no tejido y proporciona una protección más baja frente a las partículas (de hasta 3 micras) y a pequeñas salpicaduras de base acuosa, si bien ofrece un gran nivel de confort.\n<br />Tyvek® Dual Finish está diseñado para aplicaciones específicas que requieren confort y contribuye a ofrecer protección frente a la exposición frontal durante la pulverización de pintura o cualquier otro trabajo que implique la manipulación de materiales compuestos, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio. Tyvek® davanti e larga superficie traspirante in SMS dietro. Cuciture esterne rinforzate in blu. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e al viso. Passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in SMS, dalle spalle alle caviglie. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Cappuccio a 2 pezzi. Elastico intorno al viso, ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in blu. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. <br />L'ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (fino a 3 micron di dimensione) e spruzzi leggeri di liquidi a base acquosa, con alti livelli di comfort.<br />Tyvek® 400 DualFinish è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale durante operazioni di verniciatura a spruzzo o qualsiasi lavoro che coinvolga materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.</p>","D14681321","MTS","TD0127SWH00","LG","white","NA","NA",5450208017419,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x23",2,null,36,1350,"120x80x160",85,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualFinish model TD127S","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall. Tyvek® at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams in blue. Elasticated wrists, ankles and face. Thumb Holes. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall combining Tyvek® with a SMS back panel from shoulders to ankle. Available in sizes SM to 4X. 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. Stitched external seams in blue. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br />The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles (down to 3 microns in size) and light water-based splashes, yet high levels of comfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during, paint spraying or any work involving composite materials, glass manufacturing, and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule. Panneau avant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues en bleu. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Passe-pouces. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule associant Tyvek® à un panneau arrière en SMS allant des épaules aux chevilles. Disponible du SM au 4X. Cagoule 2 pièces. Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en bleu. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br />Le grand panneau arrière respirant en SMS non-tissé fournit une protection moins élevée contre les particules (jusqu’à 3 microns) et les petites éclaboussures aqueuses, mais offre un niveau élevé de confort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish est conçu pour des applications spécifiques exigeant un grand confort et une protection frontale, à savoir l'utilisation de peinture par pulvérisation ou tout travail impliquant des matériaux composites, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Außenliegende Nähte in Blau. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und Gesichtsöffnung. Daumenöffnung. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze, kombiniert Tyvek® mit einem von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichenden Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Gesichtsöffnung und im Taillenbereich. Nähte in Blau. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br />Der große, atmungsaktive Einsatz aus nicht gewebtem SMS bietet einen niedrigen Schutz vor Partikeln (von bis zu 3 µm Größe) sowie leichten wasserbasierten Spritzern bei hohem Tragekomfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish ist auf spezielle Anwendungen ausgelegt, die Komfort erfordern und zum Schutz vor Frontalexposition während Lackspritzarbeiten oder Arbeiten im Zusammenhang mit Verbundwerkstoffen, der Glasherstellung und Betriebsmitteln beiträgt.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y gran espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas en azul. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Orificios para los pulgares. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha que combina Tyvek® con un panel posterior de SMS que va desde los hombros hasta los tobillos. Disponible en tallas de SM a 4X. Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en azul. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br />El gran panel posterior transpirable está fabricado de material SMS no tejido y proporciona una protección más baja frente a las partículas (de hasta 3 micras) y a pequeñas salpicaduras de base acuosa, si bien ofrece un gran nivel de confort.\n<br />Tyvek® Dual Finish está diseñado para aplicaciones específicas que requieren confort y contribuye a ofrecer protección frente a la exposición frontal durante la pulverización de pintura o cualquier otro trabajo que implique la manipulación de materiales compuestos, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio. Tyvek® davanti e larga superficie traspirante in SMS dietro. Cuciture esterne rinforzate in blu. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e al viso. Passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in SMS, dalle spalle alle caviglie. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Cappuccio a 2 pezzi. Elastico intorno al viso, ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in blu. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. <br />L'ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (fino a 3 micron di dimensione) e spruzzi leggeri di liquidi a base acquosa, con alti livelli di comfort.<br />Tyvek® 400 DualFinish è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale durante operazioni di verniciatura a spruzzo o qualsiasi lavoro che coinvolga materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.</p>","D14681332","MTS","TD0127SWH00","XL","white","NA","NA",5450208017426,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x30",3.5,null,30,1350,"120x80x175",110,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualFinish model TD127S","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall. Tyvek® at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams in blue. Elasticated wrists, ankles and face. Thumb Holes. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall combining Tyvek® with a SMS back panel from shoulders to ankle. Available in sizes SM to 4X. 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. Stitched external seams in blue. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br />The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles (down to 3 microns in size) and light water-based splashes, yet high levels of comfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during, paint spraying or any work involving composite materials, glass manufacturing, and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule. Panneau avant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues en bleu. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Passe-pouces. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule associant Tyvek® à un panneau arrière en SMS allant des épaules aux chevilles. Disponible du SM au 4X. Cagoule 2 pièces. Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en bleu. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br />Le grand panneau arrière respirant en SMS non-tissé fournit une protection moins élevée contre les particules (jusqu’à 3 microns) et les petites éclaboussures aqueuses, mais offre un niveau élevé de confort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish est conçu pour des applications spécifiques exigeant un grand confort et une protection frontale, à savoir l'utilisation de peinture par pulvérisation ou tout travail impliquant des matériaux composites, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Außenliegende Nähte in Blau. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und Gesichtsöffnung. Daumenöffnung. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze, kombiniert Tyvek® mit einem von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichenden Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Gesichtsöffnung und im Taillenbereich. Nähte in Blau. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br />Der große, atmungsaktive Einsatz aus nicht gewebtem SMS bietet einen niedrigen Schutz vor Partikeln (von bis zu 3 µm Größe) sowie leichten wasserbasierten Spritzern bei hohem Tragekomfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish ist auf spezielle Anwendungen ausgelegt, die Komfort erfordern und zum Schutz vor Frontalexposition während Lackspritzarbeiten oder Arbeiten im Zusammenhang mit Verbundwerkstoffen, der Glasherstellung und Betriebsmitteln beiträgt.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y gran espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas en azul. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Orificios para los pulgares. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha que combina Tyvek® con un panel posterior de SMS que va desde los hombros hasta los tobillos. Disponible en tallas de SM a 4X. Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en azul. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br />El gran panel posterior transpirable está fabricado de material SMS no tejido y proporciona una protección más baja frente a las partículas (de hasta 3 micras) y a pequeñas salpicaduras de base acuosa, si bien ofrece un gran nivel de confort.\n<br />Tyvek® Dual Finish está diseñado para aplicaciones específicas que requieren confort y contribuye a ofrecer protección frente a la exposición frontal durante la pulverización de pintura o cualquier otro trabajo que implique la manipulación de materiales compuestos, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio. Tyvek® davanti e larga superficie traspirante in SMS dietro. Cuciture esterne rinforzate in blu. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e al viso. Passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in SMS, dalle spalle alle caviglie. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Cappuccio a 2 pezzi. Elastico intorno al viso, ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in blu. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. <br />L'ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (fino a 3 micron di dimensione) e spruzzi leggeri di liquidi a base acquosa, con alti livelli di comfort.<br />Tyvek® 400 DualFinish è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale durante operazioni di verniciatura a spruzzo o qualsiasi lavoro che coinvolga materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.</p>","D14681349","MTS","TD0127SWH00","2X","white","NA","NA",5450208017433,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x30",4,null,30,1350,"120x80x175",120,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualFinish model TD127S","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall. Tyvek® at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams in blue. Elasticated wrists, ankles and face. Thumb Holes. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall combining Tyvek® with a SMS back panel from shoulders to ankle. Available in sizes SM to 4X. 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. Stitched external seams in blue. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br />The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles (down to 3 microns in size) and light water-based splashes, yet high levels of comfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during, paint spraying or any work involving composite materials, glass manufacturing, and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule. Panneau avant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues en bleu. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Passe-pouces. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule associant Tyvek® à un panneau arrière en SMS allant des épaules aux chevilles. Disponible du SM au 4X. Cagoule 2 pièces. Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en bleu. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br />Le grand panneau arrière respirant en SMS non-tissé fournit une protection moins élevée contre les particules (jusqu’à 3 microns) et les petites éclaboussures aqueuses, mais offre un niveau élevé de confort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish est conçu pour des applications spécifiques exigeant un grand confort et une protection frontale, à savoir l'utilisation de peinture par pulvérisation ou tout travail impliquant des matériaux composites, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Außenliegende Nähte in Blau. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und Gesichtsöffnung. Daumenöffnung. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze, kombiniert Tyvek® mit einem von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichenden Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Gesichtsöffnung und im Taillenbereich. Nähte in Blau. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br />Der große, atmungsaktive Einsatz aus nicht gewebtem SMS bietet einen niedrigen Schutz vor Partikeln (von bis zu 3 µm Größe) sowie leichten wasserbasierten Spritzern bei hohem Tragekomfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish ist auf spezielle Anwendungen ausgelegt, die Komfort erfordern und zum Schutz vor Frontalexposition während Lackspritzarbeiten oder Arbeiten im Zusammenhang mit Verbundwerkstoffen, der Glasherstellung und Betriebsmitteln beiträgt.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y gran espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas en azul. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Orificios para los pulgares. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha que combina Tyvek® con un panel posterior de SMS que va desde los hombros hasta los tobillos. Disponible en tallas de SM a 4X. Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en azul. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br />El gran panel posterior transpirable está fabricado de material SMS no tejido y proporciona una protección más baja frente a las partículas (de hasta 3 micras) y a pequeñas salpicaduras de base acuosa, si bien ofrece un gran nivel de confort.\n<br />Tyvek® Dual Finish está diseñado para aplicaciones específicas que requieren confort y contribuye a ofrecer protección frente a la exposición frontal durante la pulverización de pintura o cualquier otro trabajo que implique la manipulación de materiales compuestos, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio. Tyvek® davanti e larga superficie traspirante in SMS dietro. Cuciture esterne rinforzate in blu. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e al viso. Passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in SMS, dalle spalle alle caviglie. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Cappuccio a 2 pezzi. Elastico intorno al viso, ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in blu. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. <br />L'ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (fino a 3 micron di dimensione) e spruzzi leggeri di liquidi a base acquosa, con alti livelli di comfort.<br />Tyvek® 400 DualFinish è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale durante operazioni di verniciatura a spruzzo o qualsiasi lavoro che coinvolga materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.</p>","D14681353","MTS","TD0127SWH00","3X","white","NA","NA",5450208017440,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x30",4,null,30,1350,"120x80x175",130,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 400 DualFinish model TD127S","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall. Tyvek® at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams in blue. Elasticated wrists, ankles and face. Thumb Holes. Elasticated waist (stitched-in). Zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Hooded coverall combining Tyvek® with a SMS back panel from shoulders to ankle. Available in sizes SM to 4X. 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. Stitched external seams in blue. Thumb hole on sleeve. White.\n<br /> The Tyvek® front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added. \n<br />The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles (down to 3 microns in size) and light water-based splashes, yet high levels of comfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during, paint spraying or any work involving composite materials, glass manufacturing, and utilities.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule. Panneau avant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues en bleu. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Passe-pouces. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière et rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Combinaison à cagoule associant Tyvek® à un panneau arrière en SMS allant des épaules aux chevilles. Disponible du SM au 4X. Cagoule 2 pièces. Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles. Coutures externes cousues en bleu. Passe-pouces sur manchette. Blanc.\n<br /> Le panneau avant en Tyvek® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, mais repousse les aérosols et liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron. Il présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Sans ajout de silicone. \n<br />Le grand panneau arrière respirant en SMS non-tissé fournit une protection moins élevée contre les particules (jusqu’à 3 microns) et les petites éclaboussures aqueuses, mais offre un niveau élevé de confort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish est conçu pour des applications spécifiques exigeant un grand confort et une protection frontale, à savoir l'utilisation de peinture par pulvérisation ou tout travail impliquant des matériaux composites, la fabrication de verre et les services collectifs.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze. Vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Außenliegende Nähte in Blau. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und Gesichtsöffnung. Daumenöffnung. Gummizug im Taillenbereich (eingenäht). Reißverschluss und Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze, kombiniert Tyvek® mit einem von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichenden Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Größe SM bis 4X. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Gesichtsöffnung und im Taillenbereich. Nähte in Blau. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.\n<br /> Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. \n<br />Der große, atmungsaktive Einsatz aus nicht gewebtem SMS bietet einen niedrigen Schutz vor Partikeln (von bis zu 3 µm Größe) sowie leichten wasserbasierten Spritzern bei hohem Tragekomfort.\n<br />Tyvek® 400 DualFinish ist auf spezielle Anwendungen ausgelegt, die Komfort erfordern und zum Schutz vor Frontalexposition während Lackspritzarbeiten oder Arbeiten im Zusammenhang mit Verbundwerkstoffen, der Glasherstellung und Betriebsmitteln beiträgt.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y gran espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas en azul. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Orificios para los pulgares. Cintura elástica (cosida). Cremallera y solapa. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Mono con capucha que combina Tyvek® con un panel posterior de SMS que va desde los hombros hasta los tobillos. Disponible en tallas de SM a 4X. Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en azul. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco.\n<br /> La parte frontal de Tyvek® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y fibras de hasta 1 micra. Deshilachado ultrabajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. \n<br />El gran panel posterior transpirable está fabricado de material SMS no tejido y proporciona una protección más baja frente a las partículas (de hasta 3 micras) y a pequeñas salpicaduras de base acuosa, si bien ofrece un gran nivel de confort.\n<br />Tyvek® Dual Finish está diseñado para aplicaciones específicas que requieren confort y contribuye a ofrecer protección frente a la exposición frontal durante la pulverización de pintura o cualquier otro trabajo que implique la manipulación de materiales compuestos, la fabricación de vidrio y otros servicios.</p>","DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio. Tyvek® davanti e larga superficie traspirante in SMS dietro. Cuciture esterne rinforzate in blu. Elastico intorno ai polsi, alle caviglie e al viso. Passadito. Elastico in vita (cucito). Cerniera e patta. Bianco.","<p> DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in SMS, dalle spalle alle caviglie. Disponibile nelle taglie da SM a 4X. Cappuccio a 2 pezzi. Elastico intorno al viso, ai polsi, alle caviglie e in vita. Cuciture esterne rinforzate in blu. Manica con passadito. Bianco.<br /> Il davanti in Tyvek® fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durabilità e comfort. È permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino ad 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. <br />L'ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (fino a 3 micron di dimensione) e spruzzi leggeri di liquidi a base acquosa, con alti livelli di comfort.<br />Tyvek® 400 DualFinish è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale durante operazioni di verniciatura a spruzzo o qualsiasi lavoro che coinvolga materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.</p>","D14681365","MTS","TD0127SWH00","4X","white","NA","NA",5450208017457,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE box liner",25,"n.a","n.a","n.a","41x26x30",4.5,null,30,1350,"120x80x175",140,"n.a","n.a","n.a","?","?","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","-","-","-","-","LDPE case liner",null,"Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Labo model CHF7","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Hooded coverall and attached slip-retardant overshoes. Dias internal seams. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Hooded coverall with attached, slip-retardant overshoes. Available in white in sizes SM to 3X. Robust yet lightweight (<250g per garment). 3-piece hood and gusset for improved fit. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include the pharmaceutical industry, laboratories, cosmetics, optical and electronics. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Combinaison &#224; cagoule et couvre-chaussures int&#233;gr&#233;s. Coutures internes cousues. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Combinaison &#224; cagoule avec couvre-chaussures &#224; semelle antid&#233;rapante int&#233;gr&#233;s. Disponible en blanc tailles SM &#224; 3X. Robuste et l&#233;g&#232;re &#224; la fois (<250 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe pour un meilleur ajustement. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles , &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent l&#146;industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosm&#233;tique, l&#146;optique et l&#146;&#233;lectronique. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingeklebt). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich.<br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Kosmetikproduktion, Optik und Elektronik.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados. Costuras internas cosidas. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica pegada. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Mono con capucha y cubrezapatos integrales antideslizantes. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Capucha de tres piezas y refuerzo para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas y tobillos. Cintura elástica pegada.<br _/>Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones para las prendas Tyvek® incluyen aplicaciones farmacéuticas, ópticas, electrónicas y laboratorios. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Tuta con cappuccio e copriscarpe antiscivolo fissati. Cuciture interne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Tuta con cappuccio e copriscarpe antiscivolo fissati. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Tuta robusta ma leggera (<250g per indumento). Cappuccio in 3 pezzi e gherone per una migliore vestibilità. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. <br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. <br />Le applicazioni includono quelle in campo farmaceutico, laboratori, cosmetici, ottica ed elettronica.</p>","D14529838","MTS","TYCHF7SWH00","SM","white",5450208011394,"NA",5450208015194,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","38x38x25",5.21,0.89,36,900,"",207.56,"38x20x3",173.1,6.4,16.7,150,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Labo model CHF7","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Hooded coverall and attached slip-retardant overshoes. Dias internal seams. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Hooded coverall with attached, slip-retardant overshoes. Available in white in sizes SM to 3X. Robust yet lightweight (<250g per garment). 3-piece hood and gusset for improved fit. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include the pharmaceutical industry, laboratories, cosmetics, optical and electronics. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Combinaison &#224; cagoule et couvre-chaussures int&#233;gr&#233;s. Coutures internes cousues. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Combinaison &#224; cagoule avec couvre-chaussures &#224; semelle antid&#233;rapante int&#233;gr&#233;s. Disponible en blanc tailles SM &#224; 3X. Robuste et l&#233;g&#232;re &#224; la fois (<250 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe pour un meilleur ajustement. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles , &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent l&#146;industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosm&#233;tique, l&#146;optique et l&#146;&#233;lectronique. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingeklebt). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich.<br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Kosmetikproduktion, Optik und Elektronik.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados. Costuras internas cosidas. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica pegada. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Mono con capucha y cubrezapatos integrales antideslizantes. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Capucha de tres piezas y refuerzo para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas y tobillos. Cintura elástica pegada.<br _/>Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones para las prendas Tyvek® incluyen aplicaciones farmacéuticas, ópticas, electrónicas y laboratorios. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Tuta con cappuccio e copriscarpe antiscivolo fissati. Cuciture interne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Tuta con cappuccio e copriscarpe antiscivolo fissati. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Tuta robusta ma leggera (<250g per indumento). Cappuccio in 3 pezzi e gherone per una migliore vestibilità. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. <br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. <br />Le applicazioni includono quelle in campo farmaceutico, laboratori, cosmetici, ottica ed elettronica.</p>","D14529842","MTS","TYCHF7SWH00","MD","white",5450208011400,"NA",5450208015200,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","38x38x25",5.46,0.89,36,900,"",216.56,"38x20x3",183.1,6.4,16.7,160,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Labo model CHF7","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Hooded coverall and attached slip-retardant overshoes. Dias internal seams. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Hooded coverall with attached, slip-retardant overshoes. Available in white in sizes SM to 3X. Robust yet lightweight (<250g per garment). 3-piece hood and gusset for improved fit. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include the pharmaceutical industry, laboratories, cosmetics, optical and electronics. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Combinaison &#224; cagoule et couvre-chaussures int&#233;gr&#233;s. Coutures internes cousues. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Combinaison &#224; cagoule avec couvre-chaussures &#224; semelle antid&#233;rapante int&#233;gr&#233;s. Disponible en blanc tailles SM &#224; 3X. Robuste et l&#233;g&#232;re &#224; la fois (<250 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe pour un meilleur ajustement. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles , &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent l&#146;industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosm&#233;tique, l&#146;optique et l&#146;&#233;lectronique. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingeklebt). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich.<br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Kosmetikproduktion, Optik und Elektronik.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados. Costuras internas cosidas. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica pegada. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Mono con capucha y cubrezapatos integrales antideslizantes. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Capucha de tres piezas y refuerzo para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas y tobillos. Cintura elástica pegada.<br _/>Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones para las prendas Tyvek® incluyen aplicaciones farmacéuticas, ópticas, electrónicas y laboratorios. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Tuta con cappuccio e copriscarpe antiscivolo fissati. Cuciture interne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Tuta con cappuccio e copriscarpe antiscivolo fissati. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Tuta robusta ma leggera (<250g per indumento). Cappuccio in 3 pezzi e gherone per una migliore vestibilità. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. <br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. <br />Le applicazioni includono quelle in campo farmaceutico, laboratori, cosmetici, ottica ed elettronica.</p>","D14529854","MTS","TYCHF7SWH00","LG","white",5450208011417,"NA",5450208015217,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","38x38x25",5.96,0.89,36,900,"",234.56,"38x20x3",203.1,6.4,16.7,180,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Labo model CHF7","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Hooded coverall and attached slip-retardant overshoes. Dias internal seams. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Hooded coverall with attached, slip-retardant overshoes. Available in white in sizes SM to 3X. Robust yet lightweight (<250g per garment). 3-piece hood and gusset for improved fit. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include the pharmaceutical industry, laboratories, cosmetics, optical and electronics. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Combinaison &#224; cagoule et couvre-chaussures int&#233;gr&#233;s. Coutures internes cousues. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Combinaison &#224; cagoule avec couvre-chaussures &#224; semelle antid&#233;rapante int&#233;gr&#233;s. Disponible en blanc tailles SM &#224; 3X. Robuste et l&#233;g&#232;re &#224; la fois (<250 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe pour un meilleur ajustement. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles , &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent l&#146;industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosm&#233;tique, l&#146;optique et l&#146;&#233;lectronique. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingeklebt). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich.<br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Kosmetikproduktion, Optik und Elektronik.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados. Costuras internas cosidas. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica pegada. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Mono con capucha y cubrezapatos integrales antideslizantes. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Capucha de tres piezas y refuerzo para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas y tobillos. Cintura elástica pegada.<br _/>Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones para las prendas Tyvek® incluyen aplicaciones farmacéuticas, ópticas, electrónicas y laboratorios. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Tuta con cappuccio e copriscarpe antiscivolo fissati. Cuciture interne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Tuta con cappuccio e copriscarpe antiscivolo fissati. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Tuta robusta ma leggera (<250g per indumento). Cappuccio in 3 pezzi e gherone per una migliore vestibilità. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. <br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. <br />Le applicazioni includono quelle in campo farmaceutico, laboratori, cosmetici, ottica ed elettronica.</p>","D14529869","MTS","TYCHF7SWH00","XL","white",5450208011424,"NA",5450208015224,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","38x38x25",6.21,0.89,36,900,"",243.56,"38x20x4",213.1,6.4,16.7,190,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Labo model CHF7","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Hooded coverall and attached slip-retardant overshoes. Dias internal seams. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Hooded coverall with attached, slip-retardant overshoes. Available in white in sizes SM to 3X. Robust yet lightweight (<250g per garment). 3-piece hood and gusset for improved fit. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include the pharmaceutical industry, laboratories, cosmetics, optical and electronics. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Combinaison &#224; cagoule et couvre-chaussures int&#233;gr&#233;s. Coutures internes cousues. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Combinaison &#224; cagoule avec couvre-chaussures &#224; semelle antid&#233;rapante int&#233;gr&#233;s. Disponible en blanc tailles SM &#224; 3X. Robuste et l&#233;g&#232;re &#224; la fois (<250 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe pour un meilleur ajustement. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles , &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent l&#146;industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosm&#233;tique, l&#146;optique et l&#146;&#233;lectronique. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingeklebt). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich.<br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Kosmetikproduktion, Optik und Elektronik.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados. Costuras internas cosidas. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica pegada. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Mono con capucha y cubrezapatos integrales antideslizantes. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Capucha de tres piezas y refuerzo para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas y tobillos. Cintura elástica pegada.<br _/>Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones para las prendas Tyvek® incluyen aplicaciones farmacéuticas, ópticas, electrónicas y laboratorios. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Tuta con cappuccio e copriscarpe antiscivolo fissati. Cuciture interne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Tuta con cappuccio e copriscarpe antiscivolo fissati. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Tuta robusta ma leggera (<250g per indumento). Cappuccio in 3 pezzi e gherone per una migliore vestibilità. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. <br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. <br />Le applicazioni includono quelle in campo farmaceutico, laboratori, cosmetici, ottica ed elettronica.</p>","D14529877","MTS","TYCHF7SWH00","2X","white",5450208011431,"NA",5450208015231,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","38x38x25",6.46,0.89,36,900,"",252.56,"38x20x4",223.1,6.4,16.7,200,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Labo model CHF7","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Hooded coverall and attached slip-retardant overshoes. Dias internal seams. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Hooded coverall with attached, slip-retardant overshoes. Available in white in sizes SM to 3X. Robust yet lightweight (<250g per garment). 3-piece hood and gusset for improved fit. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications include the pharmaceutical industry, laboratories, cosmetics, optical and electronics. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Combinaison &#224; cagoule et couvre-chaussures int&#233;gr&#233;s. Coutures internes cousues. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Combinaison &#224; cagoule avec couvre-chaussures &#224; semelle antid&#233;rapante int&#233;gr&#233;s. Disponible en blanc tailles SM &#224; 3X. Robuste et l&#233;g&#232;re &#224; la fois (<250 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe pour un meilleur ajustement. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles , &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Ses applications comprennent l&#146;industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosm&#233;tique, l&#146;optique et l&#146;&#233;lectronique. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingeklebt). Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich.<br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br />Typische Einsatzgebiete: Pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Kosmetikproduktion, Optik und Elektronik.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados. Costuras internas cosidas. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica pegada. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Mono con capucha y cubrezapatos integrales antideslizantes. Disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<250g por prenda). Capucha de tres piezas y refuerzo para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas y tobillos. Cintura elástica pegada.<br _/>Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br /> Las aplicaciones para las prendas Tyvek® incluyen aplicaciones farmacéuticas, ópticas, electrónicas y laboratorios. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Tuta con cappuccio e copriscarpe antiscivolo fissati. Cuciture interne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Tuta con cappuccio e copriscarpe antiscivolo fissati. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Tuta robusta ma leggera (<250g per indumento). Cappuccio in 3 pezzi e gherone per una migliore vestibilità. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. <br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. <br />Le applicazioni includono quelle in campo farmaceutico, laboratori, cosmetici, ottica ed elettronica.</p>","D14529880","MTS","TYCHF7SWH00","3X","white",5450208011448,"NA",5450208015248,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","38x38x25",6.71,0.89,36,900,"",261.56,"38x20x4",233.1,6.4,16.7,210,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert green model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Green. Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Green","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Green. Hooded coverall available in green, in sizes SM to 3X (white and blue garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automotive spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Vert","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en blanc et en bleu). Robuste et l&#233;g&#232;re &#224; la fois (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour suivre parfaitement les mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles , &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande ampleur au niveau de l&#146;entrejambe pour la libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re, facile &#224; saisir.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Grün. Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Grün. Anzug in Grün mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß und Blau erhältlich. Robust, dennoch leicht (<180g pro Anzug). 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Anzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Anzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert verde. Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Verde","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas SM a 3X (también disponibles en blanco y azul). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar.<br />Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto a aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Verde. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in bianco e blu). Robusta ma leggera (<180g per indumento). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 500 Xpert sono indicati per applicazioni quali la manipolazione farmaceutica, trattamento di agenti chimici, industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14936647","MTO","TYCHF5SGR00","SM","green",5450208011912,5450208014265,5450208014326,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.04,94.5,"61x38x44",17.54,1.38,16,1600,"125x80x200",300.64,"31.5x20x3",158,7,21,130,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert green model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Green. Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Green","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Green. Hooded coverall available in green, in sizes SM to 3X (white and blue garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automotive spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Vert","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en blanc et en bleu). Robuste et l&#233;g&#232;re &#224; la fois (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour suivre parfaitement les mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles , &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande ampleur au niveau de l&#146;entrejambe pour la libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re, facile &#224; saisir.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Grün. Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Grün. Anzug in Grün mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß und Blau erhältlich. Robust, dennoch leicht (<180g pro Anzug). 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Anzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Anzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert verde. Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Verde","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas SM a 3X (también disponibles en blanco y azul). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar.<br />Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto a aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Verde. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in bianco e blu). Robusta ma leggera (<180g per indumento). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 500 Xpert sono indicati per applicazioni quali la manipolazione farmaceutica, trattamento di agenti chimici, industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14936650","MTS","TYCHF5SGR00","MD","green",5450208011929,5450208014272,5450208014333,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.29,94.5,"61x38x44",18.54,1.38,16,1600,"125x80x200",316.64,"31.5x20x3",168,7,21,140,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert green model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Green. Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Green","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Green. Hooded coverall available in green, in sizes SM to 3X (white and blue garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automotive spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Vert","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en blanc et en bleu). Robuste et l&#233;g&#232;re &#224; la fois (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour suivre parfaitement les mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles , &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande ampleur au niveau de l&#146;entrejambe pour la libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re, facile &#224; saisir.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Grün. Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Grün. Anzug in Grün mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß und Blau erhältlich. Robust, dennoch leicht (<180g pro Anzug). 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Anzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Anzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert verde. Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Verde","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas SM a 3X (también disponibles en blanco y azul). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar.<br />Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto a aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Verde. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in bianco e blu). Robusta ma leggera (<180g per indumento). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 500 Xpert sono indicati per applicazioni quali la manipolazione farmaceutica, trattamento di agenti chimici, industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14936664","MTS","TYCHF5SGR00","LG","green",5450208011936,5450208014289,5450208014340,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.54,94.5,"61x38x44",19.54,1.38,16,1600,"125x80x200",332.64,"31.5x20x3",178,7,21,150,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert green model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Green. Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Green","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Green. Hooded coverall available in green, in sizes SM to 3X (white and blue garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automotive spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Vert","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en blanc et en bleu). Robuste et l&#233;g&#232;re &#224; la fois (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour suivre parfaitement les mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles , &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande ampleur au niveau de l&#146;entrejambe pour la libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re, facile &#224; saisir.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Grün. Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Grün. Anzug in Grün mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß und Blau erhältlich. Robust, dennoch leicht (<180g pro Anzug). 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Anzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Anzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert verde. Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Verde","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas SM a 3X (también disponibles en blanco y azul). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar.<br />Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto a aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Verde. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in bianco e blu). Robusta ma leggera (<180g per indumento). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 500 Xpert sono indicati per applicazioni quali la manipolazione farmaceutica, trattamento di agenti chimici, industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14936675","MTS","TYCHF5SGR00","XL","green",5450208011943,5450208014296,5450208014357,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.79,94.5,"61x38x44",20.54,1.38,16,1600,"125x80x200",348.64,"31.5x20x4",188,7,21,160,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert green model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Green. Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Green","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Green. Hooded coverall available in green, in sizes SM to 3X (white and blue garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automotive spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Vert","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en blanc et en bleu). Robuste et l&#233;g&#232;re &#224; la fois (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour suivre parfaitement les mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles , &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande ampleur au niveau de l&#146;entrejambe pour la libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re, facile &#224; saisir.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Grün. Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Grün. Anzug in Grün mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß und Blau erhältlich. Robust, dennoch leicht (<180g pro Anzug). 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Anzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Anzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert verde. Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Verde","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas SM a 3X (también disponibles en blanco y azul). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar.<br />Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto a aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Verde. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in bianco e blu). Robusta ma leggera (<180g per indumento). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 500 Xpert sono indicati per applicazioni quali la manipolazione farmaceutica, trattamento di agenti chimici, industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14936681","MTS","TYCHF5SGR00","2X","green",5450208011950,5450208014302,5450208014364,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.04,94.5,"61x38x44",21.54,1.38,16,1600,"125x80x200",364.64,"31.5x20x4",198,7,21,170,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert green model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Green. Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Green","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Green. Hooded coverall available in green, in sizes SM to 3X (white and blue garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automotive spray painting and many others.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Vert","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en blanc et en bleu). Robuste et l&#233;g&#232;re &#224; la fois (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour suivre parfaitement les mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles , &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande ampleur au niveau de l&#146;entrejambe pour la libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re, facile &#224; saisir.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; la fois &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture pour ne citer que quelques exemples.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Grün. Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Grün. Anzug in Grün mit Kapuze in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß und Blau erhältlich. Robust, dennoch leicht (<180g pro Anzug). 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Anzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Anzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert verde. Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Verde","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas SM a 3X (también disponibles en blanco y azul). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar.<br />Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto a aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Verde. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in bianco e blu). Robusta ma leggera (<180g per indumento). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una soluzione equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 500 Xpert sono indicati per applicazioni quali la manipolazione farmaceutica, trattamento di agenti chimici, industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14936699","MTO","TYCHF5SGR00","3X","green",5450208011967,5450208014319,5450208014371,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.54,94.5,"61x38x44",23.54,1.38,16,1600,"125x80x200",396.64,"31.5x20x4",218,7,21,190,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert blue model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blue. Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Blue","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blue. Hooded coverall available in blue, in sizes SM to 3X (white and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automotive spray painting and many others. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Bleu. Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Bleu","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Bleu. Combinaison &#224; cagoule disponible en bleu, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en blanc et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour suivre parfaitement les mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture pour ne citer que quelques exemples. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blau. Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Blau.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blau. Anzug in Blau mit Kapuze in den Größen SM bis 3X : Auch in Weiß und Grün erhältlich. Robust, dennoch leicht (<180g pro Anzug). 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Armel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert azul. Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Azul","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert azul. Mono con capucha disponible en azul. Tallas SM a 3X (también disponible en blanco y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar. <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto a aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Blue. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollata). Zip e patta in Tyvek®. Blu.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Blu. Tuta con cappuccio disponibile in blu, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in bianco e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />\nGli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />\nLe applicazioni degli indumenti Tyvek® 500 Xpert includono quelle delle manipolazione farmaceutica, il processo di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14936701","MTO","TYCHF5SBU00","SM","blue",5450208011974,5450208014388,5450208014449,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.04,94.5,"61x38x44",17.54,1.38,16,1600,"125x80x200",300.64,"31.5x20x3",158,7,21,130,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert blue model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blue. Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Blue","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blue. Hooded coverall available in blue, in sizes SM to 3X (white and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automotive spray painting and many others. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Bleu. Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Bleu","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Bleu. Combinaison &#224; cagoule disponible en bleu, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en blanc et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour suivre parfaitement les mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture pour ne citer que quelques exemples. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blau. Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Blau.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blau. Anzug in Blau mit Kapuze in den Größen SM bis 3X : Auch in Weiß und Grün erhältlich. Robust, dennoch leicht (<180g pro Anzug). 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Armel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert azul. Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Azul","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert azul. Mono con capucha disponible en azul. Tallas SM a 3X (también disponible en blanco y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar. <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto a aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Blue. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollata). Zip e patta in Tyvek®. Blu.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Blu. Tuta con cappuccio disponibile in blu, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in bianco e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />\nGli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />\nLe applicazioni degli indumenti Tyvek® 500 Xpert includono quelle delle manipolazione farmaceutica, il processo di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14936717","MTS","TYCHF5SBU00","MD","blue",5450208011981,5450208014395,5450208014456,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.29,94.5,"61x38x44",18.54,1.38,16,1600,"125x80x200",316.64,"31.5x20x3",168,7,21,140,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert blue model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blue. Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Blue","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blue. Hooded coverall available in blue, in sizes SM to 3X (white and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automotive spray painting and many others. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Bleu. Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Bleu","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Bleu. Combinaison &#224; cagoule disponible en bleu, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en blanc et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour suivre parfaitement les mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture pour ne citer que quelques exemples. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blau. Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Blau.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blau. Anzug in Blau mit Kapuze in den Größen SM bis 3X : Auch in Weiß und Grün erhältlich. Robust, dennoch leicht (<180g pro Anzug). 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Armel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert azul. Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Azul","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert azul. Mono con capucha disponible en azul. Tallas SM a 3X (también disponible en blanco y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar. <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto a aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Blue. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollata). Zip e patta in Tyvek®. Blu.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Blu. Tuta con cappuccio disponibile in blu, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in bianco e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />\nGli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />\nLe applicazioni degli indumenti Tyvek® 500 Xpert includono quelle delle manipolazione farmaceutica, il processo di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14936723","MTS","TYCHF5SBU00","LG","blue",5450208011998,5450208014401,5450208014463,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.54,94.5,"61x38x44",19.54,1.38,16,1600,"125x80x200",332.64,"31.5x20x3",178,7,21,150,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert blue model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blue. Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Blue","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blue. Hooded coverall available in blue, in sizes SM to 3X (white and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automotive spray painting and many others. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Bleu. Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Bleu","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Bleu. Combinaison &#224; cagoule disponible en bleu, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en blanc et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour suivre parfaitement les mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture pour ne citer que quelques exemples. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blau. Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Blau.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blau. Anzug in Blau mit Kapuze in den Größen SM bis 3X : Auch in Weiß und Grün erhältlich. Robust, dennoch leicht (<180g pro Anzug). 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Armel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert azul. Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Azul","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert azul. Mono con capucha disponible en azul. Tallas SM a 3X (también disponible en blanco y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar. <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto a aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Blue. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollata). Zip e patta in Tyvek®. Blu.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Blu. Tuta con cappuccio disponibile in blu, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in bianco e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />\nGli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />\nLe applicazioni degli indumenti Tyvek® 500 Xpert includono quelle delle manipolazione farmaceutica, il processo di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14936731","MTS","TYCHF5SBU00","XL","blue",5450208012001,5450208014418,5450208014470,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.79,94.5,"61x38x44",20.54,1.38,16,1600,"125x80x200",348.64,"31.5x20x4",188,7,21,160,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert blue model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blue. Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Blue","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blue. Hooded coverall available in blue, in sizes SM to 3X (white and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automotive spray painting and many others. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Bleu. Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Bleu","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Bleu. Combinaison &#224; cagoule disponible en bleu, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en blanc et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour suivre parfaitement les mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture pour ne citer que quelques exemples. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blau. Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Blau.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blau. Anzug in Blau mit Kapuze in den Größen SM bis 3X : Auch in Weiß und Grün erhältlich. Robust, dennoch leicht (<180g pro Anzug). 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Armel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert azul. Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Azul","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert azul. Mono con capucha disponible en azul. Tallas SM a 3X (también disponible en blanco y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar. <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto a aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Blue. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollata). Zip e patta in Tyvek®. Blu.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Blu. Tuta con cappuccio disponibile in blu, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in bianco e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />\nGli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />\nLe applicazioni degli indumenti Tyvek® 500 Xpert includono quelle delle manipolazione farmaceutica, il processo di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14936744","MTS","TYCHF5SBU00","2X","blue",5450208012018,5450208014425,5450208014487,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.04,94.5,"61x38x44",21.54,1.38,16,1600,"125x80x200",364.64,"31.5x20x4",198,7,21,170,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Xpert blue model CHF5","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blue. Hooded coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper and flap. Blue","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blue. Hooded coverall available in blue, in sizes SM to 3X (white and green garments also available). Robust yet lightweight (<180g per garment). 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.<br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 500 Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automotive spray painting and many others. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Bleu. Combinaison &#224; cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat Tyvek®. Bleu","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Bleu. Combinaison &#224; cagoule disponible en bleu, tailles SM &#224; 3X (existe aussi en blanc et en vert). Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 3 pi&#232;ces pour suivre parfaitement les mouvements de la t&#234;te. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Grande amplitude &#224; l&#146;entrejambe pour une plus grande libert&#233; de mouvement. Grande tirette de fermeture &#224; glissi&#232;re facile &#224; manipuler.<br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l&#146;industrie chimique, l&#146;industrie du p&#233;trole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l&#146;industrie automobile, la pulv&#233;risation de peinture pour ne citer que quelques exemples. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blau. Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung. Blau.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blau. Anzug in Blau mit Kapuze in den Größen SM bis 3X : Auch in Weiß und Grün erhältlich. Robust, dennoch leicht (<180g pro Anzug). 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Armel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. <br />Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert azul. Mono con capucha. Diseño ergonómico protector. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® y solapa. Azul","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert azul. Mono con capucha disponible en azul. Tallas SM a 3X (también disponible en blanco y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar. <br /> Las prendas Tyvek® se componen de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable tanto a aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra ). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona.<br />Aplicaciones para Tyvek® Las prendas 500 Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras. </p>","DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Blue. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollata). Zip e patta in Tyvek®. Blu.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Blu. Tuta con cappuccio disponibile in blu, nelle taglie SM a 3X (indumenti disponibili anche in bianco e in verde). Robusto ma leggero (<180g per capo). Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento. Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.\n<br />\nGli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />\nLe applicazioni degli indumenti Tyvek® 500 Xpert includono quelle delle manipolazione farmaceutica, il processo di agenti chimici, l'industria di gas e petrolio, manutenzione e operazioni generali, verniciatura automobilistica a spray e molte altre ancora.</p>","D14936757","MTO","TYCHF5SBU00","3X","blue",5450208012025,5450208014432,5450208014494,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.54,94.5,"61x38x44",23.54,1.38,16,1600,"125x80x200",396.64,"31.5x20x4",218,7,21,190,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus green model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. Green.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall available in green, in sizes XS to 7X (a white garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek® Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Vert.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en blanc). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grün in den Größen XS bis 7X. Auch in Weiß erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort für Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br>Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien, medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® . Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas XS a 7X (también disponible en blanco). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen el mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, la fabricación de productos farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico interno ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in bianco). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek®600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981510","MTO","TYCHA5TGR00","XS","green",5450208012087,5450208015255,5450208015361,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","No","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.47,94.5,"61x38x44",19.260000000000002,1.38,16,1600,"125x80x200",328.16,"40x31.5x3",175.3,10.9,24.4,140,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus green model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. Green.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall available in green, in sizes XS to 7X (a white garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek® Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Vert.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en blanc). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grün in den Größen XS bis 7X. Auch in Weiß erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort für Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br>Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien, medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® . Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas XS a 7X (también disponible en blanco). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen el mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, la fabricación de productos farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico interno ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in bianco). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek®600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14985797","MTO","TYCHA5TGR00","SM","green",5450208012186,5450208015262,5450208015378,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","No","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.72,94.5,"61x38x44",20.260000000000002,1.38,16,1600,"125x80x200",344.16,"40x31.5x3",185.3,10.9,24.4,150,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus green model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. Green.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall available in green, in sizes XS to 7X (a white garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek® Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Vert.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en blanc). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grün in den Größen XS bis 7X. Auch in Weiß erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort für Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br>Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien, medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® . Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas XS a 7X (también disponible en blanco). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen el mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, la fabricación de productos farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico interno ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in bianco). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek®600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13495715","MTS","TYCHA5TGR00","MD","green",5450208009100,5450208015279,5450208015385,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","No","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.8499999999999996,94.5,"61x38x44",20.78,1.38,16,1600,"125x80x200",352.48,"40x31.5x3",190.3,10.9,24.4,155,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus green model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. Green.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall available in green, in sizes XS to 7X (a white garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek® Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Vert.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en blanc). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grün in den Größen XS bis 7X. Auch in Weiß erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort für Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br>Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien, medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® . Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas XS a 7X (también disponible en blanco). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen el mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, la fabricación de productos farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico interno ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in bianco). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek®600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13495709","MTS","TYCHA5TGR00","LG","green",5450208009117,5450208015286,5450208015392,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","No","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",4.97,94.5,"61x38x44",21.26,1.38,16,1600,"125x80x200",360.16,"40x31.5x3",195.3,10.9,24.4,160,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus green model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. Green.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall available in green, in sizes XS to 7X (a white garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek® Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Vert.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en blanc). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grün in den Größen XS bis 7X. Auch in Weiß erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort für Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br>Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien, medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® . Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas XS a 7X (también disponible en blanco). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen el mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, la fabricación de productos farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico interno ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in bianco). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek®600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13495738","MTS","TYCHA5TGR00","XL","green",5450208009124,5450208015293,5450208015408,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","No","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.22,94.5,"61x38x44",22.26,1.38,16,1600,"125x80x200",376.16,"40x31.5x4",205.3,10.9,24.4,170,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus green model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. Green.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall available in green, in sizes XS to 7X (a white garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek® Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Vert.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en blanc). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grün in den Größen XS bis 7X. Auch in Weiß erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort für Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br>Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien, medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® . Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas XS a 7X (también disponible en blanco). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen el mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, la fabricación de productos farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico interno ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in bianco). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek®600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D13495686","MTS","TYCHA5TGR00","2X","green",5450208009131,5450208015309,5450208015415,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","No","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.47,94.5,"61x38x44",23.26,1.38,16,1600,"125x80x200",392.16,"40x31.5x4",215.3,10.9,24.4,180,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus green model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. Green.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall available in green, in sizes XS to 7X (a white garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek® Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Vert.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en blanc). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grün in den Größen XS bis 7X. Auch in Weiß erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort für Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br>Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien, medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® . Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas XS a 7X (también disponible en blanco). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen el mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, la fabricación de productos farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico interno ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in bianco). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek®600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14985805","MTO","TYCHA5TGR00","3X","green",5450208012193,5450208015316,5450208015422,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","No","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.72,94.5,"61x38x44",24.26,1.38,16,1600,"125x80x200",408.16,"40x31.5x4",225.3,10.9,24.4,190,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus green model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. Green.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall available in green, in sizes XS to 7X (a white garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek® Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Vert.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en blanc). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grün in den Größen XS bis 7X. Auch in Weiß erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort für Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br>Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien, medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® . Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas XS a 7X (también disponible en blanco). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen el mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, la fabricación de productos farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico interno ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in bianco). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek®600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981522","MTO","TYCHA5TGR00","4X","green",5450208012094,5450208015323,5450208015439,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","No","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",5.97,94.5,"61x38x44",25.26,1.38,16,1600,"125x80x200",424.16,"40x31.5x4",235.3,10.9,24.4,200,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus green model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. Green.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall available in green, in sizes XS to 7X (a white garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek® Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Vert.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en blanc). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grün in den Größen XS bis 7X. Auch in Weiß erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort für Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br>Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien, medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® . Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas XS a 7X (también disponible en blanco). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen el mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, la fabricación de productos farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico interno ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in bianco). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek®600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981537","MTO","TYCHA5TGR00","5X","green",5450208012100,5450208015330,5450208015446,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","No","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",6.22,94.5,"61x38x44",26.26,1.38,16,1600,"125x80x200",440.16,"40x31.5x4",245.3,10.9,24.4,210,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus green model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. Green.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall available in green, in sizes XS to 7X (a white garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek® Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Vert.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en blanc). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grün in den Größen XS bis 7X. Auch in Weiß erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort für Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br>Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien, medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® . Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas XS a 7X (también disponible en blanco). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen el mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, la fabricación de productos farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico interno ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in bianco). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek®600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981545","MTO","TYCHA5TGR00","6X","green",5450208012117,5450208015347,5450208015453,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","No","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",6.47,94.5,"61x38x44",27.26,1.38,16,1600,"125x80x200",456.16,"40x31.5x4",255.3,10.9,24.4,220,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 600 Plus green model CHA5","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. Green.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Green. Hooded coverall available in green, in sizes XS to 7X (a white garment is also available). Robust yet lightweight (<250g per garment). Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Elasticated thumb loops prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.<br />Applications for Tyvek® 600 Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnel&#233;s aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (coll&#233;). Fermeture &#224; glissi&#232;re Tyvek® Fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat auto-adh&#233;sif au niveau du menton. Vert.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Vert. Combinaison &#224; cagoule disponible en vert, tailles XS &#224; 7X (existe aussi en blanc). Robuste et l&#233;g&#232;re (<250 g par v&#234;tement). Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et &#233;lastique coll&#233; au niveau de la taille. Le passe-pouce &#233;lastiqu&#233; emp&#234;che la manche de remonter. <br />Les v&#234;tements Tyvek® sont constitu&#233;s de poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; obtenu par filage &#233;clair, offrant un &#233;quilibre id&#233;al entre protection, durabilit&#233; et confort. Tyvek® est perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d&#146;eau, tout en repoussant les a&#233;rosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barri&#232;re contre les fibres et particules fines (jusqu&#146;&#224; 1 micron), pr&#233;sente un relargage particulaire extr&#234;mement faible et est trait&#233; antistatique. Aucun ajout de silicone.<br />Les applications des v&#234;tements Tyvek® 600 Plus comprennent les travaux d&#146;entretien et de d&#233;mant&#232;lement de l&#146;industrie nucl&#233;aire, l&#146;industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de bios&#233;curit&#233;, ainsi que les applications m&#233;dicales et l&#146;exposition aux risques biologiques. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Grün.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus Grün. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grün in den Größen XS bis 7X. Auch in Weiß erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. <br />Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort für Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.<br>Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 600 Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien, medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.</p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera de Tyvek® . Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus verde. Mono con capucha disponible en verde. Tallas XS a 7X (también disponible en blanco). Resistente pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas de un polietileno de alta densidad \"flash spun\" que ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra). Deshilachado ultra bajo y tratamiento antiestático. No lleva silicona. <br />Las aplicaciones para las prendas Tyvek® 600 Plus incluyen el mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, la fabricación de productos farmacéuticos o laboratorios de investigación y seguridad biológica, así como aplicaciones médicas y exposición a riesgos biológicos. </p>","DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico interno ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Elastico in vita (incollato). Zip in Tyvek®. Patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Verde.","<p> DuPont™ Tyvek® 600 Plus, Verde. Tuta con cappuccio disponibile in verde, taglie da XS a 7X (è disponibile anche in bianco). Robusto ma leggero (<250g per indumento). Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Elastico al pollice per evitare che la manica scivoli lungo il braccio.\n<br />Gli indumenti Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. E' permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre di dimensioni fino a 1 micron. Ha un bassissimo rilascio di fibre, presenta un trattamento antistatico ed è senza aggiunta di silicone.<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek®600 Plus includono: manutenzione e lavori di smantellamento nell'industria nucleare, produzione farmaceutica, laboratori di ricerca e di biosicurezza, applicazioni mediche e in casi di esposizione a rischi biologici.</p>","D14981558","MTO","TYCHA5TGR00","7X","green",5450208012124,5450208015354,5450208015460,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","No","No","Yes","Yes","No","No","No","PI",25,"Value pack",100,"37x30x24",6.72,94.5,"61x38x44",28.26,1.38,16,1600,"125x80x200",472.16,"40x31.5x4",265.3,10.9,24.4,230,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 800  J model TJ198Ta","DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 7X. Robust yet lightweight (<300g). Self-adhesive zipper flap. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Thumb loops to prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® 800 garments provide an ideal balance of protection, durability and comfort. They benefit from the use of a specific 'impervious technology' to achieve an effective barrier against many low-concentrated water-based inorganic chemicals (even under pressure) and small-sized hazardous particulates, as well as oil repellency. The fabric is antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 800 J garments include those in very humid applications requiring chemical, liquid protection and/or oil repellency. Typical activities include industrial cleaning, work at petrochemical installations, in sewers and maintenance operations.<br /><b>For assistance with this new product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés autour du visage, aux poignets et aux chevilles. Elastique collé à la taille. Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésifs sur le menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche blanche, tailles SM à 7X. Robuste mais légère (60g/m2). Rabat sur le menton auto-adhésif pour ajustement optimal au masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, élastique collé à la taille. Les passe-pouce élastiqués empêchent la manche de remonter. <br />Les vêtements Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, et offrent un équilibre idéal alliant protection, longévité et confort. Le Tyvek® est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un faible relargage particulaire et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les vêtements Tyvek® 800 J sont destinés aux travaux dans des environnements très humides exigeant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou l’huile. Leurs applications typiques comprennent le nettoyage industriel, les travaux dans les installations pétrochimiques et les égouts, et les opérations de maintenance.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800JFR?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 7X. Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.<br />Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 800 J Anzüge sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten.<br /><b>Sie benötigen Unterstützung oder weitere Informationen?<a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Presillas al pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera Tyvek®. Cremallera y solapa de barbilla auto-adhesiva. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 7X. Resistente pero ligero (60g/m2). Solapa de barbilla autoadhesiva para un ajuste estanco del traje a las mascarillas. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cinturilla elástica pegada. Presillas elásticas al pulgar, para evitar que se suban las mangas. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas por un polietileno de alta densidad flash spun, que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra), es de deshilachado ultra bajo y va tratado antiestáticamente. No lleva silicona.<br />Tyvek® 800 J ha sido diseñado para trabajar en aplicaciones de mucha humedad, que requieran protección contra compuestos químicos, líquidos y/o aceite. Ejemplos característicos son la limpieza industrial, el trabajo en las instalaciones petroquímicas, en alcantarillado y operaciones de mantenimiento.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastici per i pollici. Elastici integrati ai polsi, le caviglie e il viso. Elastico incollato in vita. Zip in Tyvek®. Patte autoadesive per zip e mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 7X. Resistente ma leggera (60g/m2). Patta autoadesiva sul mento per una superiore ermeticità dell’indumento con la maschera. Viso, polsi e caviglie elasticizzati oltre all’elastico in vita incollato. Elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 800 J sono indicati per lavori in ambienti molto umidi che richiedono una protezione contro sostanze chimiche, liquidi e/o petrolio. Le attività più rappresentative includono attività di pulizia industriale, installazioni petrolchimiche, operazioni di discarica e manutenzione.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","D15441654","MTS","TJ198TWHPI","SM","white",5450208013039,"NA",5450208017204,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","305x380x405",7,6.1,24,600,"120 x 80 x 176 ",178,"31.5x20x2.5",244,5.3,22,216.7,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 800  J model TJ198Ta","DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 7X. Robust yet lightweight (<300g). Self-adhesive zipper flap. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Thumb loops to prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® 800 garments provide an ideal balance of protection, durability and comfort. They benefit from the use of a specific 'impervious technology' to achieve an effective barrier against many low-concentrated water-based inorganic chemicals (even under pressure) and small-sized hazardous particulates, as well as oil repellency. The fabric is antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 800 J garments include those in very humid applications requiring chemical, liquid protection and/or oil repellency. Typical activities include industrial cleaning, work at petrochemical installations, in sewers and maintenance operations.<br /><b>For assistance with this new product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés autour du visage, aux poignets et aux chevilles. Elastique collé à la taille. Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésifs sur le menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche blanche, tailles SM à 7X. Robuste mais légère (60g/m2). Rabat sur le menton auto-adhésif pour ajustement optimal au masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, élastique collé à la taille. Les passe-pouce élastiqués empêchent la manche de remonter. <br />Les vêtements Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, et offrent un équilibre idéal alliant protection, longévité et confort. Le Tyvek® est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un faible relargage particulaire et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les vêtements Tyvek® 800 J sont destinés aux travaux dans des environnements très humides exigeant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou l’huile. Leurs applications typiques comprennent le nettoyage industriel, les travaux dans les installations pétrochimiques et les égouts, et les opérations de maintenance.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800JFR?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 7X. Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.<br />Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 800 J Anzüge sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten.<br /><b>Sie benötigen Unterstützung oder weitere Informationen?<a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Presillas al pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera Tyvek®. Cremallera y solapa de barbilla auto-adhesiva. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 7X. Resistente pero ligero (60g/m2). Solapa de barbilla autoadhesiva para un ajuste estanco del traje a las mascarillas. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cinturilla elástica pegada. Presillas elásticas al pulgar, para evitar que se suban las mangas. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas por un polietileno de alta densidad flash spun, que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra), es de deshilachado ultra bajo y va tratado antiestáticamente. No lleva silicona.<br />Tyvek® 800 J ha sido diseñado para trabajar en aplicaciones de mucha humedad, que requieran protección contra compuestos químicos, líquidos y/o aceite. Ejemplos característicos son la limpieza industrial, el trabajo en las instalaciones petroquímicas, en alcantarillado y operaciones de mantenimiento.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastici per i pollici. Elastici integrati ai polsi, le caviglie e il viso. Elastico incollato in vita. Zip in Tyvek®. Patte autoadesive per zip e mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 7X. Resistente ma leggera (60g/m2). Patta autoadesiva sul mento per una superiore ermeticità dell’indumento con la maschera. Viso, polsi e caviglie elasticizzati oltre all’elastico in vita incollato. Elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 800 J sono indicati per lavori in ambienti molto umidi che richiedono una protezione contro sostanze chimiche, liquidi e/o petrolio. Le attività più rappresentative includono attività di pulizia industriale, installazioni petrolchimiche, operazioni di discarica e manutenzione.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","D15441661","MTS","TJ198TWHPI","MD","white",5450208013046,"NA",5450208017211,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","305x380x405",7.4,6.5,24,600,"120 x 80 x 176 ",187.60000000000002,"31.5x20x2.5",260,5.3,22,232.7,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 800  J model TJ198Ta","DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 7X. Robust yet lightweight (<300g). Self-adhesive zipper flap. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Thumb loops to prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® 800 garments provide an ideal balance of protection, durability and comfort. They benefit from the use of a specific 'impervious technology' to achieve an effective barrier against many low-concentrated water-based inorganic chemicals (even under pressure) and small-sized hazardous particulates, as well as oil repellency. The fabric is antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 800 J garments include those in very humid applications requiring chemical, liquid protection and/or oil repellency. Typical activities include industrial cleaning, work at petrochemical installations, in sewers and maintenance operations.<br /><b>For assistance with this new product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés autour du visage, aux poignets et aux chevilles. Elastique collé à la taille. Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésifs sur le menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche blanche, tailles SM à 7X. Robuste mais légère (60g/m2). Rabat sur le menton auto-adhésif pour ajustement optimal au masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, élastique collé à la taille. Les passe-pouce élastiqués empêchent la manche de remonter. <br />Les vêtements Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, et offrent un équilibre idéal alliant protection, longévité et confort. Le Tyvek® est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un faible relargage particulaire et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les vêtements Tyvek® 800 J sont destinés aux travaux dans des environnements très humides exigeant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou l’huile. Leurs applications typiques comprennent le nettoyage industriel, les travaux dans les installations pétrochimiques et les égouts, et les opérations de maintenance.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800JFR?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 7X. Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.<br />Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 800 J Anzüge sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten.<br /><b>Sie benötigen Unterstützung oder weitere Informationen?<a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Presillas al pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera Tyvek®. Cremallera y solapa de barbilla auto-adhesiva. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 7X. Resistente pero ligero (60g/m2). Solapa de barbilla autoadhesiva para un ajuste estanco del traje a las mascarillas. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cinturilla elástica pegada. Presillas elásticas al pulgar, para evitar que se suban las mangas. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas por un polietileno de alta densidad flash spun, que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra), es de deshilachado ultra bajo y va tratado antiestáticamente. No lleva silicona.<br />Tyvek® 800 J ha sido diseñado para trabajar en aplicaciones de mucha humedad, que requieran protección contra compuestos químicos, líquidos y/o aceite. Ejemplos característicos son la limpieza industrial, el trabajo en las instalaciones petroquímicas, en alcantarillado y operaciones de mantenimiento.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastici per i pollici. Elastici integrati ai polsi, le caviglie e il viso. Elastico incollato in vita. Zip in Tyvek®. Patte autoadesive per zip e mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 7X. Resistente ma leggera (60g/m2). Patta autoadesiva sul mento per una superiore ermeticità dell’indumento con la maschera. Viso, polsi e caviglie elasticizzati oltre all’elastico in vita incollato. Elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 800 J sono indicati per lavori in ambienti molto umidi che richiedono una protezione contro sostanze chimiche, liquidi e/o petrolio. Le attività più rappresentative includono attività di pulizia industriale, installazioni petrolchimiche, operazioni di discarica e manutenzione.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","D15441676","MTS","TJ198TWHPI","LG","white",5450208013053,"NA",5450208017228,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","305x380x405",7.8,6.9,24,600,"120 x 80 x 176 ",197.2,"31.5x20x2.5",276,5.3,22,248.7,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 800  J model TJ198Ta","DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 7X. Robust yet lightweight (<300g). Self-adhesive zipper flap. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Thumb loops to prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® 800 garments provide an ideal balance of protection, durability and comfort. They benefit from the use of a specific 'impervious technology' to achieve an effective barrier against many low-concentrated water-based inorganic chemicals (even under pressure) and small-sized hazardous particulates, as well as oil repellency. The fabric is antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 800 J garments include those in very humid applications requiring chemical, liquid protection and/or oil repellency. Typical activities include industrial cleaning, work at petrochemical installations, in sewers and maintenance operations.<br /><b>For assistance with this new product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés autour du visage, aux poignets et aux chevilles. Elastique collé à la taille. Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésifs sur le menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche blanche, tailles SM à 7X. Robuste mais légère (60g/m2). Rabat sur le menton auto-adhésif pour ajustement optimal au masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, élastique collé à la taille. Les passe-pouce élastiqués empêchent la manche de remonter. <br />Les vêtements Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, et offrent un équilibre idéal alliant protection, longévité et confort. Le Tyvek® est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un faible relargage particulaire et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les vêtements Tyvek® 800 J sont destinés aux travaux dans des environnements très humides exigeant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou l’huile. Leurs applications typiques comprennent le nettoyage industriel, les travaux dans les installations pétrochimiques et les égouts, et les opérations de maintenance.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800JFR?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 7X. Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.<br />Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 800 J Anzüge sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten.<br /><b>Sie benötigen Unterstützung oder weitere Informationen?<a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Presillas al pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera Tyvek®. Cremallera y solapa de barbilla auto-adhesiva. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 7X. Resistente pero ligero (60g/m2). Solapa de barbilla autoadhesiva para un ajuste estanco del traje a las mascarillas. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cinturilla elástica pegada. Presillas elásticas al pulgar, para evitar que se suban las mangas. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas por un polietileno de alta densidad flash spun, que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra), es de deshilachado ultra bajo y va tratado antiestáticamente. No lleva silicona.<br />Tyvek® 800 J ha sido diseñado para trabajar en aplicaciones de mucha humedad, que requieran protección contra compuestos químicos, líquidos y/o aceite. Ejemplos característicos son la limpieza industrial, el trabajo en las instalaciones petroquímicas, en alcantarillado y operaciones de mantenimiento.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastici per i pollici. Elastici integrati ai polsi, le caviglie e il viso. Elastico incollato in vita. Zip in Tyvek®. Patte autoadesive per zip e mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 7X. Resistente ma leggera (60g/m2). Patta autoadesiva sul mento per una superiore ermeticità dell’indumento con la maschera. Viso, polsi e caviglie elasticizzati oltre all’elastico in vita incollato. Elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 800 J sono indicati per lavori in ambienti molto umidi che richiedono una protezione contro sostanze chimiche, liquidi e/o petrolio. Le attività più rappresentative includono attività di pulizia industriale, installazioni petrolchimiche, operazioni di discarica e manutenzione.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","D15441684","MTS","TJ198TWHPI","XL","white",5450208013060,"NA",5450208017235,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","305x380x405",8.1,7.2,24,600,"120 x 80 x 176 ",204.39999999999998,"31.5x20x2.5",288.00000000000006,5.3,22,260.70000000000005,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 800  J model TJ198Ta","DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 7X. Robust yet lightweight (<300g). Self-adhesive zipper flap. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Thumb loops to prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® 800 garments provide an ideal balance of protection, durability and comfort. They benefit from the use of a specific 'impervious technology' to achieve an effective barrier against many low-concentrated water-based inorganic chemicals (even under pressure) and small-sized hazardous particulates, as well as oil repellency. The fabric is antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 800 J garments include those in very humid applications requiring chemical, liquid protection and/or oil repellency. Typical activities include industrial cleaning, work at petrochemical installations, in sewers and maintenance operations.<br /><b>For assistance with this new product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés autour du visage, aux poignets et aux chevilles. Elastique collé à la taille. Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésifs sur le menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche blanche, tailles SM à 7X. Robuste mais légère (60g/m2). Rabat sur le menton auto-adhésif pour ajustement optimal au masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, élastique collé à la taille. Les passe-pouce élastiqués empêchent la manche de remonter. <br />Les vêtements Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, et offrent un équilibre idéal alliant protection, longévité et confort. Le Tyvek® est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un faible relargage particulaire et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les vêtements Tyvek® 800 J sont destinés aux travaux dans des environnements très humides exigeant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou l’huile. Leurs applications typiques comprennent le nettoyage industriel, les travaux dans les installations pétrochimiques et les égouts, et les opérations de maintenance.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800JFR?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 7X. Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.<br />Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 800 J Anzüge sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten.<br /><b>Sie benötigen Unterstützung oder weitere Informationen?<a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Presillas al pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera Tyvek®. Cremallera y solapa de barbilla auto-adhesiva. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 7X. Resistente pero ligero (60g/m2). Solapa de barbilla autoadhesiva para un ajuste estanco del traje a las mascarillas. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cinturilla elástica pegada. Presillas elásticas al pulgar, para evitar que se suban las mangas. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas por un polietileno de alta densidad flash spun, que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra), es de deshilachado ultra bajo y va tratado antiestáticamente. No lleva silicona.<br />Tyvek® 800 J ha sido diseñado para trabajar en aplicaciones de mucha humedad, que requieran protección contra compuestos químicos, líquidos y/o aceite. Ejemplos característicos son la limpieza industrial, el trabajo en las instalaciones petroquímicas, en alcantarillado y operaciones de mantenimiento.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastici per i pollici. Elastici integrati ai polsi, le caviglie e il viso. Elastico incollato in vita. Zip in Tyvek®. Patte autoadesive per zip e mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 7X. Resistente ma leggera (60g/m2). Patta autoadesiva sul mento per una superiore ermeticità dell’indumento con la maschera. Viso, polsi e caviglie elasticizzati oltre all’elastico in vita incollato. Elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 800 J sono indicati per lavori in ambienti molto umidi che richiedono una protezione contro sostanze chimiche, liquidi e/o petrolio. Le attività più rappresentative includono attività di pulizia industriale, installazioni petrolchimiche, operazioni di discarica e manutenzione.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","D15441698","MTS","TJ198TWHPI","2X","white",5450208013077,"NA",5450208017242,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","305x380x405",8.6999999999999993,7.8,24,600,"120 x 80 x 176 ",218.79999999999998,"31.5x20x2.5",312,5.3,22,284.7,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 800  J model TJ198Ta","DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 7X. Robust yet lightweight (<300g). Self-adhesive zipper flap. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Thumb loops to prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® 800 garments provide an ideal balance of protection, durability and comfort. They benefit from the use of a specific 'impervious technology' to achieve an effective barrier against many low-concentrated water-based inorganic chemicals (even under pressure) and small-sized hazardous particulates, as well as oil repellency. The fabric is antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 800 J garments include those in very humid applications requiring chemical, liquid protection and/or oil repellency. Typical activities include industrial cleaning, work at petrochemical installations, in sewers and maintenance operations.<br /><b>For assistance with this new product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés autour du visage, aux poignets et aux chevilles. Elastique collé à la taille. Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésifs sur le menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche blanche, tailles SM à 7X. Robuste mais légère (60g/m2). Rabat sur le menton auto-adhésif pour ajustement optimal au masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, élastique collé à la taille. Les passe-pouce élastiqués empêchent la manche de remonter. <br />Les vêtements Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, et offrent un équilibre idéal alliant protection, longévité et confort. Le Tyvek® est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un faible relargage particulaire et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les vêtements Tyvek® 800 J sont destinés aux travaux dans des environnements très humides exigeant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou l’huile. Leurs applications typiques comprennent le nettoyage industriel, les travaux dans les installations pétrochimiques et les égouts, et les opérations de maintenance.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800JFR?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 7X. Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.<br />Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 800 J Anzüge sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten.<br /><b>Sie benötigen Unterstützung oder weitere Informationen?<a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Presillas al pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera Tyvek®. Cremallera y solapa de barbilla auto-adhesiva. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 7X. Resistente pero ligero (60g/m2). Solapa de barbilla autoadhesiva para un ajuste estanco del traje a las mascarillas. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cinturilla elástica pegada. Presillas elásticas al pulgar, para evitar que se suban las mangas. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas por un polietileno de alta densidad flash spun, que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra), es de deshilachado ultra bajo y va tratado antiestáticamente. No lleva silicona.<br />Tyvek® 800 J ha sido diseñado para trabajar en aplicaciones de mucha humedad, que requieran protección contra compuestos químicos, líquidos y/o aceite. Ejemplos característicos son la limpieza industrial, el trabajo en las instalaciones petroquímicas, en alcantarillado y operaciones de mantenimiento.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastici per i pollici. Elastici integrati ai polsi, le caviglie e il viso. Elastico incollato in vita. Zip in Tyvek®. Patte autoadesive per zip e mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 7X. Resistente ma leggera (60g/m2). Patta autoadesiva sul mento per una superiore ermeticità dell’indumento con la maschera. Viso, polsi e caviglie elasticizzati oltre all’elastico in vita incollato. Elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 800 J sono indicati per lavori in ambienti molto umidi che richiedono una protezione contro sostanze chimiche, liquidi e/o petrolio. Le attività più rappresentative includono attività di pulizia industriale, installazioni petrolchimiche, operazioni di discarica e manutenzione.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","D15441708","MTS","TJ198TWHPI","3X","white",5450208013084,"NA",5450208017259,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","305x380x405",9,8.1,24,600,"120 x 80 x 176 ",226,"31.5x20x2.5",324,5.3,22,296.7,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 800  J model TJ198Ta","DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 7X. Robust yet lightweight (<300g). Self-adhesive zipper flap. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Thumb loops to prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® 800 garments provide an ideal balance of protection, durability and comfort. They benefit from the use of a specific 'impervious technology' to achieve an effective barrier against many low-concentrated water-based inorganic chemicals (even under pressure) and small-sized hazardous particulates, as well as oil repellency. The fabric is antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 800 J garments include those in very humid applications requiring chemical, liquid protection and/or oil repellency. Typical activities include industrial cleaning, work at petrochemical installations, in sewers and maintenance operations.<br /><b>For assistance with this new product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés autour du visage, aux poignets et aux chevilles. Elastique collé à la taille. Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésifs sur le menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche blanche, tailles SM à 7X. Robuste mais légère (60g/m2). Rabat sur le menton auto-adhésif pour ajustement optimal au masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, élastique collé à la taille. Les passe-pouce élastiqués empêchent la manche de remonter. <br />Les vêtements Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, et offrent un équilibre idéal alliant protection, longévité et confort. Le Tyvek® est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un faible relargage particulaire et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les vêtements Tyvek® 800 J sont destinés aux travaux dans des environnements très humides exigeant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou l’huile. Leurs applications typiques comprennent le nettoyage industriel, les travaux dans les installations pétrochimiques et les égouts, et les opérations de maintenance.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800JFR?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 7X. Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.<br />Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 800 J Anzüge sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten.<br /><b>Sie benötigen Unterstützung oder weitere Informationen?<a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Presillas al pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera Tyvek®. Cremallera y solapa de barbilla auto-adhesiva. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 7X. Resistente pero ligero (60g/m2). Solapa de barbilla autoadhesiva para un ajuste estanco del traje a las mascarillas. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cinturilla elástica pegada. Presillas elásticas al pulgar, para evitar que se suban las mangas. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas por un polietileno de alta densidad flash spun, que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra), es de deshilachado ultra bajo y va tratado antiestáticamente. No lleva silicona.<br />Tyvek® 800 J ha sido diseñado para trabajar en aplicaciones de mucha humedad, que requieran protección contra compuestos químicos, líquidos y/o aceite. Ejemplos característicos son la limpieza industrial, el trabajo en las instalaciones petroquímicas, en alcantarillado y operaciones de mantenimiento.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastici per i pollici. Elastici integrati ai polsi, le caviglie e il viso. Elastico incollato in vita. Zip in Tyvek®. Patte autoadesive per zip e mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 7X. Resistente ma leggera (60g/m2). Patta autoadesiva sul mento per una superiore ermeticità dell’indumento con la maschera. Viso, polsi e caviglie elasticizzati oltre all’elastico in vita incollato. Elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 800 J sono indicati per lavori in ambienti molto umidi che richiedono una protezione contro sostanze chimiche, liquidi e/o petrolio. Le attività più rappresentative includono attività di pulizia industriale, installazioni petrolchimiche, operazioni di discarica e manutenzione.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","D15441717","MTO","TJ198TWHPI","4X","white",5450208013091,"NA",5450208017266,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","305x380x405",9.3000000000000007,8.4,24,600,"120 x 80 x 176 ",233.20000000000002,"31.5x20x2.5",336,5.3,22,308.7,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 800  J model TJ198Ta","DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 7X. Robust yet lightweight (<300g). Self-adhesive zipper flap. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Thumb loops to prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® 800 garments provide an ideal balance of protection, durability and comfort. They benefit from the use of a specific 'impervious technology' to achieve an effective barrier against many low-concentrated water-based inorganic chemicals (even under pressure) and small-sized hazardous particulates, as well as oil repellency. The fabric is antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 800 J garments include those in very humid applications requiring chemical, liquid protection and/or oil repellency. Typical activities include industrial cleaning, work at petrochemical installations, in sewers and maintenance operations.<br /><b>For assistance with this new product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés autour du visage, aux poignets et aux chevilles. Elastique collé à la taille. Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésifs sur le menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche blanche, tailles SM à 7X. Robuste mais légère (60g/m2). Rabat sur le menton auto-adhésif pour ajustement optimal au masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, élastique collé à la taille. Les passe-pouce élastiqués empêchent la manche de remonter. <br />Les vêtements Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, et offrent un équilibre idéal alliant protection, longévité et confort. Le Tyvek® est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un faible relargage particulaire et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les vêtements Tyvek® 800 J sont destinés aux travaux dans des environnements très humides exigeant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou l’huile. Leurs applications typiques comprennent le nettoyage industriel, les travaux dans les installations pétrochimiques et les égouts, et les opérations de maintenance.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800JFR?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 7X. Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.<br />Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 800 J Anzüge sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten.<br /><b>Sie benötigen Unterstützung oder weitere Informationen?<a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Presillas al pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera Tyvek®. Cremallera y solapa de barbilla auto-adhesiva. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 7X. Resistente pero ligero (60g/m2). Solapa de barbilla autoadhesiva para un ajuste estanco del traje a las mascarillas. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cinturilla elástica pegada. Presillas elásticas al pulgar, para evitar que se suban las mangas. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas por un polietileno de alta densidad flash spun, que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra), es de deshilachado ultra bajo y va tratado antiestáticamente. No lleva silicona.<br />Tyvek® 800 J ha sido diseñado para trabajar en aplicaciones de mucha humedad, que requieran protección contra compuestos químicos, líquidos y/o aceite. Ejemplos característicos son la limpieza industrial, el trabajo en las instalaciones petroquímicas, en alcantarillado y operaciones de mantenimiento.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastici per i pollici. Elastici integrati ai polsi, le caviglie e il viso. Elastico incollato in vita. Zip in Tyvek®. Patte autoadesive per zip e mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 7X. Resistente ma leggera (60g/m2). Patta autoadesiva sul mento per una superiore ermeticità dell’indumento con la maschera. Viso, polsi e caviglie elasticizzati oltre all’elastico in vita incollato. Elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 800 J sono indicati per lavori in ambienti molto umidi che richiedono una protezione contro sostanze chimiche, liquidi e/o petrolio. Le attività più rappresentative includono attività di pulizia industriale, installazioni petrolchimiche, operazioni di discarica e manutenzione.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","D15441728","MTO","TJ198TWHPI","5X","white",5450208013107,"NA",5450208017273,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","305x380x405",9.8000000000000007,8.9,24,600,"120 x 80 x 176 ",245.20000000000002,"31.5x20x2.5",356.00000000000006,5.3,22,328.70000000000005,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 800  J model TJ198Ta","DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 7X. Robust yet lightweight (<300g). Self-adhesive zipper flap. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Thumb loops to prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® 800 garments provide an ideal balance of protection, durability and comfort. They benefit from the use of a specific 'impervious technology' to achieve an effective barrier against many low-concentrated water-based inorganic chemicals (even under pressure) and small-sized hazardous particulates, as well as oil repellency. The fabric is antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 800 J garments include those in very humid applications requiring chemical, liquid protection and/or oil repellency. Typical activities include industrial cleaning, work at petrochemical installations, in sewers and maintenance operations.<br /><b>For assistance with this new product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés autour du visage, aux poignets et aux chevilles. Elastique collé à la taille. Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésifs sur le menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche blanche, tailles SM à 7X. Robuste mais légère (60g/m2). Rabat sur le menton auto-adhésif pour ajustement optimal au masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, élastique collé à la taille. Les passe-pouce élastiqués empêchent la manche de remonter. <br />Les vêtements Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, et offrent un équilibre idéal alliant protection, longévité et confort. Le Tyvek® est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un faible relargage particulaire et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les vêtements Tyvek® 800 J sont destinés aux travaux dans des environnements très humides exigeant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou l’huile. Leurs applications typiques comprennent le nettoyage industriel, les travaux dans les installations pétrochimiques et les égouts, et les opérations de maintenance.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800JFR?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 7X. Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.<br />Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 800 J Anzüge sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten.<br /><b>Sie benötigen Unterstützung oder weitere Informationen?<a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Presillas al pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera Tyvek®. Cremallera y solapa de barbilla auto-adhesiva. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 7X. Resistente pero ligero (60g/m2). Solapa de barbilla autoadhesiva para un ajuste estanco del traje a las mascarillas. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cinturilla elástica pegada. Presillas elásticas al pulgar, para evitar que se suban las mangas. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas por un polietileno de alta densidad flash spun, que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra), es de deshilachado ultra bajo y va tratado antiestáticamente. No lleva silicona.<br />Tyvek® 800 J ha sido diseñado para trabajar en aplicaciones de mucha humedad, que requieran protección contra compuestos químicos, líquidos y/o aceite. Ejemplos característicos son la limpieza industrial, el trabajo en las instalaciones petroquímicas, en alcantarillado y operaciones de mantenimiento.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastici per i pollici. Elastici integrati ai polsi, le caviglie e il viso. Elastico incollato in vita. Zip in Tyvek®. Patte autoadesive per zip e mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 7X. Resistente ma leggera (60g/m2). Patta autoadesiva sul mento per una superiore ermeticità dell’indumento con la maschera. Viso, polsi e caviglie elasticizzati oltre all’elastico in vita incollato. Elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 800 J sono indicati per lavori in ambienti molto umidi che richiedono una protezione contro sostanze chimiche, liquidi e/o petrolio. Le attività più rappresentative includono attività di pulizia industriale, installazioni petrolchimiche, operazioni di discarica e manutenzione.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","D15441735","MTO","TJ198TWHPI","6X","white",5450208013114,"NA",5450208017280,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","305x380x405",10.1,9.1999999999999993,24,600,"120 x 80 x 176 ",252.39999999999998,"31.5x20x2.5",368,5.3,22,340.7,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 800  J model TJ198Ta","DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper and chin flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 7X. Robust yet lightweight (<300g). Self-adhesive zipper flap. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to mask. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Thumb loops to prevent sleeves from riding up. <br />Tyvek® 800 garments provide an ideal balance of protection, durability and comfort. They benefit from the use of a specific 'impervious technology' to achieve an effective barrier against many low-concentrated water-based inorganic chemicals (even under pressure) and small-sized hazardous particulates, as well as oil repellency. The fabric is antistatically treated. Silicon non-added. <br />Applications for Tyvek® 800 J garments include those in very humid applications requiring chemical, liquid protection and/or oil repellency. Typical activities include industrial cleaning, work at petrochemical installations, in sewers and maintenance operations.<br /><b>For assistance with this new product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés autour du visage, aux poignets et aux chevilles. Elastique collé à la taille. Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésifs sur le menton. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Combinaison à capuche blanche, tailles SM à 7X. Robuste mais légère (60g/m2). Rabat sur le menton auto-adhésif pour ajustement optimal au masque. Elastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, élastique collé à la taille. Les passe-pouce élastiqués empêchent la manche de remonter. <br />Les vêtements Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, et offrent un équilibre idéal alliant protection, longévité et confort. Le Tyvek® est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un faible relargage particulaire et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone. <br />Les vêtements Tyvek® 800 J sont destinés aux travaux dans des environnements très humides exigeant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou l’huile. Leurs applications typiques comprennent le nettoyage industriel, les travaux dans les installations pétrochimiques et les égouts, et les opérations de maintenance.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800JFR?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 7X. Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.<br />Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. <br />Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 800 J Anzüge sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten.<br /><b>Sie benötigen Unterstützung oder weitere Informationen?<a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Presillas al pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera Tyvek®. Cremallera y solapa de barbilla auto-adhesiva. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 7X. Resistente pero ligero (60g/m2). Solapa de barbilla autoadhesiva para un ajuste estanco del traje a las mascarillas. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cinturilla elástica pegada. Presillas elásticas al pulgar, para evitar que se suban las mangas. <br />Las prendas Tyvek® están compuestas por un polietileno de alta densidad flash spun, que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles. Ofrece una barrera excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra), es de deshilachado ultra bajo y va tratado antiestáticamente. No lleva silicona.<br />Tyvek® 800 J ha sido diseñado para trabajar en aplicaciones de mucha humedad, que requieran protección contra compuestos químicos, líquidos y/o aceite. Ejemplos característicos son la limpieza industrial, el trabajo en las instalaciones petroquímicas, en alcantarillado y operaciones de mantenimiento.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastici per i pollici. Elastici integrati ai polsi, le caviglie e il viso. Elastico incollato in vita. Zip in Tyvek®. Patte autoadesive per zip e mento. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 800 J. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 7X. Resistente ma leggera (60g/m2). Patta autoadesiva sul mento per una superiore ermeticità dell’indumento con la maschera. Viso, polsi e caviglie elasticizzati oltre all’elastico in vita incollato. Elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia.<br />Gli indumenti in Tyvek® sono composti di un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta equilibrata di protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni di 1 micron), ha un bassissimo rilascio di fibre e presenta un trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone.<br />Gli indumenti Tyvek® 800 J sono indicati per lavori in ambienti molto umidi che richiedono una protezione contro sostanze chimiche, liquidi e/o petrolio. Le attività più rappresentative includono attività di pulizia industriale, installazioni petrolchimiche, operazioni di discarica e manutenzione.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tyvek800J_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tyvek800J</a></p></a></b></p>","D15441740","MTO","TJ198TWHPI","7X","white",5450208013121,"NA",5450208017297,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","305x380x405",10.3,9.4,24,600,"120 x 80 x 176 ",257.20000000000005,"31.5x20x2.5",376,5.3,22,348.7,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 HV model 125","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Collared coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists and ankles. Elasticated waist (glued-in).\nTyvek® zipper and flap. Fluorescent orange with grey reflective bands.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Collared coverall available in fluorescent orange with silver grey reflective bands for day and night visibility, available in sizes SM to 3X. Robust yet lightweight. Mandarin collar, elasticated wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to grasp zipper puller.<br />Tyvek&#174; 500 HV garments are mainly composed of flash spun polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Thanks to their nonwoven structure, they are permeable to both air and water vapour, yet repel water-based liquids and aerosols. They offer an excellent barrier against fine particles and fibres, are ultra-low linting and antistatically treated on the inside. Their bright fluorescent orange colour combined to silver grey reflective bands make them highly visible during the day as well as in the night (when exposed to a light source).<br />Applications for Tyvek&#174; 500 HV garments include rail, road, mining, waste handling, undergrounds, ports, airports and construction.</p>","Tyvek® 500 HV de DuPont™. Combinaison à col. Conception protectrice ergonomique. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Élastique au niveau de la taille (collé).\nFermeture éclair et rabat Tyvek®. Orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Combinaison à col disponible en orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises afin d'être visible de jour comme de nuit, disponible en tailles SM à 3X. Solide mais légère. Col mandarin, élastiques aux poignets et aux chevilles, élastique collé au niveau de la taille. Entrejambe ample pour assurer une liberté de mouvement. Tirette de fermeture à glissière large, facile à saisir.<br />Les vêtements Tyvek&#174; 500 HV sont majoritairement composés de polyéthylène filé par filage éclair, permettant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Grâce à leur structure non tissée, ils sont perméables à l’air et à la vapeur d’eau, mais repoussent les liquides à base d’eau et les aérosols. Ils forment une excellente barrière de protection contre les particules fines et les fibres, ils produisent très peu de peluches et leur intérieur bénéficie d’un traitement antistatique. Grâce à sa couleur orange fluorescent vif associée à des bandes réfléchissantes grises, cette combinaison est hautement visible pendant la journée ainsi que la nuit (en cas d’exposition à une source de lumière).<br />Les vêtements Tyvek&#174; 500 HV conviennent aux environnements de travail tels que l’industrie ferroviaire, les routes, les exploitations minières, la gestion des déchets, les souterrains, les ports, les aéroports et la construction.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Schutzanzug mit Kragen. Ergonomisch-schützendes Design. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen. Gummizug in der Taille (eingeklebt).\nTyvek® Reißverschluss und Abdeckung. Fluoreszierendes Orange mit grauen Reflexionsstreifen.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Anzug mit Kragen verfügbar in fluoreszentem Orange mit silbernen Reflexionsstreifen für Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht, verfügbar in den Größen SM bis 3X. Robust und dabei extrem leicht. Stehkragen, Gummizüge an den Arm- und Beinenden sowie eingeklebter Gummizug in der Taille. Weiter Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Reißverschluss-Schieber.<br />Tyvek&#174; 500 HV Bekleidung besteht überwiegend aus mit Flash-Spun-Technologie hergestelltem Polyethylen-Material und bietet eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Dank ihrer Vliesstruktur ist sie luft- und wasserdampfdurchlässig und weist gleichzeitig wasserbasierte Flüssigkeiten und Sprühnebel ab. Sie bietet exzellente Barriereeigenschaften gegen feine Partikel und Fasern, ist ultra-fusselarm und auf der Innenseite antistatisch behandelt. Die helle fluoreszent orange Farbe in Kombination mit den silbernen Reflexionsstreifen machen sie hoch sichtbar bei Tag und bei Nacht (in Gegenwart einer Lichtquelle).<br />Zu den Anwendungsgebieten von Tyvek&#174; 500 HV Bekleidung gehören Eisenbahn, Straße, Bergbau, Abfallbehandlung, U-Bahnen, Häfen, Flughäfen und Baustellen.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Mono con cuello. Diseño ergonómico-protector. Costuras externas cosidas. Muñecas y tobillos con elástico. Cintura elástica (pegada).\nTyvek® cremallera y solapa. Naranja fluorescente con bandas reflectantes grises.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Mono con cuello disponible en naranja fluorescente con bandas reflectantes gris plata para visibilidad de día y de noche, disponible en los tamaños SM a 3X. Robusto pero ligero. Cuello mao, muñecas y tobillos con elástico así como cintura elástica pegada. Amplia zona de entrepierna para mayor libertad de movimiento. Tirador de cremallera grande, fácil de sujetar.<br />La vestimenta Tyvek&#174; 500 HV se compone principalmente de tejido de polietileno de hilado instantáneo y proporciona un equilibrio idóneo de protección, durabilidad y comodidad. Gracias a su estructura no tejida, es permeable al aire y al vapor de agua pero, a la vez, repele líquidos y aerosoles acuosos. Ofrece una barrera excelente contra partículas finas y fibras, no acumula pelusa y su interior lleva un tratamiento antiestático. Su brillante color naranja fluorescente combinado con las bandas reflectantes gris plata les aporta gran visibilidad de día y de noche (cuando se expone a una fuente de luz).<br />Entre las aplicaciones de la vestimenta Tyvek&#174; 500 HV se incluyen trabajos ferroviarios, viarios, minería, manipulación de residuos, subterráneos, puertos, aeropuertos y obras de construcción.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Tuta da lavoro munita di collo. Design protettivo ergonomico. Cuciture esterne. Caviglie e polsini elasticizzati. Vita elasticizzata (incollata).\nTyvek® cerniera e patta. Arancione fluorescente con bande riflettenti grigie.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Tuta da lavoro munita di collo disponibile in arancione fluorescente con bande riflettenti grigio argento per una visibilità di giorno e di notte, disponibile nelle taglie da SM a 3X. Robusta ma leggera. Colletto color mandarino, caviglie e polsini elasticizzati e vita elastica incollata. Ampia zona del cavallo per una libertà di movimento. Tiretto della cerniera grande, facile da afferrare.<br />Gli indumenti Tyvek&#174; 500 HV sono composti principalmente da polietilene intrecciato, che offre un equilibrio ottimale tra protezione, resistenza e comfort. Grazie alla struttura di tessuto non tessuto, sono permeabili all'aria e al vapore acqueo, ma repellenti agli aerosol e ai liquidi a base d'acqua. Offrono un'eccellente barriera contro particelle e fibre fini, sono a bassissimo tasso di sfilacciamento e sono state sottoposte a trattamento antistatico nella parte interna. Il luminoso colore arancione fluorescente combinato a bande riflettenti grigio argento le rende altamente visibili durante il giorno e la notte (quando esposte a fonti di luce).<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek&#174; 500 HV includono ferrovie, cantieri stradali, miniere, gestione dei rifiuti, metropolitane, porti, aeroporti ed edilizia.</p>","D15522180","MTS","TY0125SHV00","SM","high-vis orange",5450208013534,"NA",5450208016597,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","38x30.5x32",5.68,0.68,24,600,"120x80x180",156.32,"31.5x20x3",200,6,19,175,"No","No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 HV model 125","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Collared coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists and ankles. Elasticated waist (glued-in).\nTyvek® zipper and flap. Fluorescent orange with grey reflective bands.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Collared coverall available in fluorescent orange with silver grey reflective bands for day and night visibility, available in sizes SM to 3X. Robust yet lightweight. Mandarin collar, elasticated wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to grasp zipper puller.<br />Tyvek&#174; 500 HV garments are mainly composed of flash spun polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Thanks to their nonwoven structure, they are permeable to both air and water vapour, yet repel water-based liquids and aerosols. They offer an excellent barrier against fine particles and fibres, are ultra-low linting and antistatically treated on the inside. Their bright fluorescent orange colour combined to silver grey reflective bands make them highly visible during the day as well as in the night (when exposed to a light source).<br />Applications for Tyvek&#174; 500 HV garments include rail, road, mining, waste handling, undergrounds, ports, airports and construction.</p>","Tyvek® 500 HV de DuPont™. Combinaison à col. Conception protectrice ergonomique. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Élastique au niveau de la taille (collé).\nFermeture éclair et rabat Tyvek®. Orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Combinaison à col disponible en orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises afin d'être visible de jour comme de nuit, disponible en tailles SM à 3X. Solide mais légère. Col mandarin, élastiques aux poignets et aux chevilles, élastique collé au niveau de la taille. Entrejambe ample pour assurer une liberté de mouvement. Tirette de fermeture à glissière large, facile à saisir.<br />Les vêtements Tyvek&#174; 500 HV sont majoritairement composés de polyéthylène filé par filage éclair, permettant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Grâce à leur structure non tissée, ils sont perméables à l’air et à la vapeur d’eau, mais repoussent les liquides à base d’eau et les aérosols. Ils forment une excellente barrière de protection contre les particules fines et les fibres, ils produisent très peu de peluches et leur intérieur bénéficie d’un traitement antistatique. Grâce à sa couleur orange fluorescent vif associée à des bandes réfléchissantes grises, cette combinaison est hautement visible pendant la journée ainsi que la nuit (en cas d’exposition à une source de lumière).<br />Les vêtements Tyvek&#174; 500 HV conviennent aux environnements de travail tels que l’industrie ferroviaire, les routes, les exploitations minières, la gestion des déchets, les souterrains, les ports, les aéroports et la construction.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Schutzanzug mit Kragen. Ergonomisch-schützendes Design. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen. Gummizug in der Taille (eingeklebt).\nTyvek® Reißverschluss und Abdeckung. Fluoreszierendes Orange mit grauen Reflexionsstreifen.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Anzug mit Kragen verfügbar in fluoreszentem Orange mit silbernen Reflexionsstreifen für Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht, verfügbar in den Größen SM bis 3X. Robust und dabei extrem leicht. Stehkragen, Gummizüge an den Arm- und Beinenden sowie eingeklebter Gummizug in der Taille. Weiter Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Reißverschluss-Schieber.<br />Tyvek&#174; 500 HV Bekleidung besteht überwiegend aus mit Flash-Spun-Technologie hergestelltem Polyethylen-Material und bietet eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Dank ihrer Vliesstruktur ist sie luft- und wasserdampfdurchlässig und weist gleichzeitig wasserbasierte Flüssigkeiten und Sprühnebel ab. Sie bietet exzellente Barriereeigenschaften gegen feine Partikel und Fasern, ist ultra-fusselarm und auf der Innenseite antistatisch behandelt. Die helle fluoreszent orange Farbe in Kombination mit den silbernen Reflexionsstreifen machen sie hoch sichtbar bei Tag und bei Nacht (in Gegenwart einer Lichtquelle).<br />Zu den Anwendungsgebieten von Tyvek&#174; 500 HV Bekleidung gehören Eisenbahn, Straße, Bergbau, Abfallbehandlung, U-Bahnen, Häfen, Flughäfen und Baustellen.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Mono con cuello. Diseño ergonómico-protector. Costuras externas cosidas. Muñecas y tobillos con elástico. Cintura elástica (pegada).\nTyvek® cremallera y solapa. Naranja fluorescente con bandas reflectantes grises.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Mono con cuello disponible en naranja fluorescente con bandas reflectantes gris plata para visibilidad de día y de noche, disponible en los tamaños SM a 3X. Robusto pero ligero. Cuello mao, muñecas y tobillos con elástico así como cintura elástica pegada. Amplia zona de entrepierna para mayor libertad de movimiento. Tirador de cremallera grande, fácil de sujetar.<br />La vestimenta Tyvek&#174; 500 HV se compone principalmente de tejido de polietileno de hilado instantáneo y proporciona un equilibrio idóneo de protección, durabilidad y comodidad. Gracias a su estructura no tejida, es permeable al aire y al vapor de agua pero, a la vez, repele líquidos y aerosoles acuosos. Ofrece una barrera excelente contra partículas finas y fibras, no acumula pelusa y su interior lleva un tratamiento antiestático. Su brillante color naranja fluorescente combinado con las bandas reflectantes gris plata les aporta gran visibilidad de día y de noche (cuando se expone a una fuente de luz).<br />Entre las aplicaciones de la vestimenta Tyvek&#174; 500 HV se incluyen trabajos ferroviarios, viarios, minería, manipulación de residuos, subterráneos, puertos, aeropuertos y obras de construcción.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Tuta da lavoro munita di collo. Design protettivo ergonomico. Cuciture esterne. Caviglie e polsini elasticizzati. Vita elasticizzata (incollata).\nTyvek® cerniera e patta. Arancione fluorescente con bande riflettenti grigie.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Tuta da lavoro munita di collo disponibile in arancione fluorescente con bande riflettenti grigio argento per una visibilità di giorno e di notte, disponibile nelle taglie da SM a 3X. Robusta ma leggera. Colletto color mandarino, caviglie e polsini elasticizzati e vita elastica incollata. Ampia zona del cavallo per una libertà di movimento. Tiretto della cerniera grande, facile da afferrare.<br />Gli indumenti Tyvek&#174; 500 HV sono composti principalmente da polietilene intrecciato, che offre un equilibrio ottimale tra protezione, resistenza e comfort. Grazie alla struttura di tessuto non tessuto, sono permeabili all'aria e al vapore acqueo, ma repellenti agli aerosol e ai liquidi a base d'acqua. Offrono un'eccellente barriera contro particelle e fibre fini, sono a bassissimo tasso di sfilacciamento e sono state sottoposte a trattamento antistatico nella parte interna. Il luminoso colore arancione fluorescente combinato a bande riflettenti grigio argento le rende altamente visibili durante il giorno e la notte (quando esposte a fonti di luce).<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek&#174; 500 HV includono ferrovie, cantieri stradali, miniere, gestione dei rifiuti, metropolitane, porti, aeroporti ed edilizia.</p>","D15522181","MTS","TY0125SHV00","MD","high-vis orange",5450208013541,"NA",5450208016603,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","38x30.5x32",5.93,0.68,24,600,"120x80x180",162.32,"31.5x20x3",210,6,19,185,"No","No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 HV model 125","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Collared coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists and ankles. Elasticated waist (glued-in).\nTyvek® zipper and flap. Fluorescent orange with grey reflective bands.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Collared coverall available in fluorescent orange with silver grey reflective bands for day and night visibility, available in sizes SM to 3X. Robust yet lightweight. Mandarin collar, elasticated wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to grasp zipper puller.<br />Tyvek&#174; 500 HV garments are mainly composed of flash spun polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Thanks to their nonwoven structure, they are permeable to both air and water vapour, yet repel water-based liquids and aerosols. They offer an excellent barrier against fine particles and fibres, are ultra-low linting and antistatically treated on the inside. Their bright fluorescent orange colour combined to silver grey reflective bands make them highly visible during the day as well as in the night (when exposed to a light source).<br />Applications for Tyvek&#174; 500 HV garments include rail, road, mining, waste handling, undergrounds, ports, airports and construction.</p>","Tyvek® 500 HV de DuPont™. Combinaison à col. Conception protectrice ergonomique. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Élastique au niveau de la taille (collé).\nFermeture éclair et rabat Tyvek®. Orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Combinaison à col disponible en orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises afin d'être visible de jour comme de nuit, disponible en tailles SM à 3X. Solide mais légère. Col mandarin, élastiques aux poignets et aux chevilles, élastique collé au niveau de la taille. Entrejambe ample pour assurer une liberté de mouvement. Tirette de fermeture à glissière large, facile à saisir.<br />Les vêtements Tyvek&#174; 500 HV sont majoritairement composés de polyéthylène filé par filage éclair, permettant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Grâce à leur structure non tissée, ils sont perméables à l’air et à la vapeur d’eau, mais repoussent les liquides à base d’eau et les aérosols. Ils forment une excellente barrière de protection contre les particules fines et les fibres, ils produisent très peu de peluches et leur intérieur bénéficie d’un traitement antistatique. Grâce à sa couleur orange fluorescent vif associée à des bandes réfléchissantes grises, cette combinaison est hautement visible pendant la journée ainsi que la nuit (en cas d’exposition à une source de lumière).<br />Les vêtements Tyvek&#174; 500 HV conviennent aux environnements de travail tels que l’industrie ferroviaire, les routes, les exploitations minières, la gestion des déchets, les souterrains, les ports, les aéroports et la construction.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Schutzanzug mit Kragen. Ergonomisch-schützendes Design. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen. Gummizug in der Taille (eingeklebt).\nTyvek® Reißverschluss und Abdeckung. Fluoreszierendes Orange mit grauen Reflexionsstreifen.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Anzug mit Kragen verfügbar in fluoreszentem Orange mit silbernen Reflexionsstreifen für Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht, verfügbar in den Größen SM bis 3X. Robust und dabei extrem leicht. Stehkragen, Gummizüge an den Arm- und Beinenden sowie eingeklebter Gummizug in der Taille. Weiter Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Reißverschluss-Schieber.<br />Tyvek&#174; 500 HV Bekleidung besteht überwiegend aus mit Flash-Spun-Technologie hergestelltem Polyethylen-Material und bietet eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Dank ihrer Vliesstruktur ist sie luft- und wasserdampfdurchlässig und weist gleichzeitig wasserbasierte Flüssigkeiten und Sprühnebel ab. Sie bietet exzellente Barriereeigenschaften gegen feine Partikel und Fasern, ist ultra-fusselarm und auf der Innenseite antistatisch behandelt. Die helle fluoreszent orange Farbe in Kombination mit den silbernen Reflexionsstreifen machen sie hoch sichtbar bei Tag und bei Nacht (in Gegenwart einer Lichtquelle).<br />Zu den Anwendungsgebieten von Tyvek&#174; 500 HV Bekleidung gehören Eisenbahn, Straße, Bergbau, Abfallbehandlung, U-Bahnen, Häfen, Flughäfen und Baustellen.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Mono con cuello. Diseño ergonómico-protector. Costuras externas cosidas. Muñecas y tobillos con elástico. Cintura elástica (pegada).\nTyvek® cremallera y solapa. Naranja fluorescente con bandas reflectantes grises.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Mono con cuello disponible en naranja fluorescente con bandas reflectantes gris plata para visibilidad de día y de noche, disponible en los tamaños SM a 3X. Robusto pero ligero. Cuello mao, muñecas y tobillos con elástico así como cintura elástica pegada. Amplia zona de entrepierna para mayor libertad de movimiento. Tirador de cremallera grande, fácil de sujetar.<br />La vestimenta Tyvek&#174; 500 HV se compone principalmente de tejido de polietileno de hilado instantáneo y proporciona un equilibrio idóneo de protección, durabilidad y comodidad. Gracias a su estructura no tejida, es permeable al aire y al vapor de agua pero, a la vez, repele líquidos y aerosoles acuosos. Ofrece una barrera excelente contra partículas finas y fibras, no acumula pelusa y su interior lleva un tratamiento antiestático. Su brillante color naranja fluorescente combinado con las bandas reflectantes gris plata les aporta gran visibilidad de día y de noche (cuando se expone a una fuente de luz).<br />Entre las aplicaciones de la vestimenta Tyvek&#174; 500 HV se incluyen trabajos ferroviarios, viarios, minería, manipulación de residuos, subterráneos, puertos, aeropuertos y obras de construcción.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Tuta da lavoro munita di collo. Design protettivo ergonomico. Cuciture esterne. Caviglie e polsini elasticizzati. Vita elasticizzata (incollata).\nTyvek® cerniera e patta. Arancione fluorescente con bande riflettenti grigie.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Tuta da lavoro munita di collo disponibile in arancione fluorescente con bande riflettenti grigio argento per una visibilità di giorno e di notte, disponibile nelle taglie da SM a 3X. Robusta ma leggera. Colletto color mandarino, caviglie e polsini elasticizzati e vita elastica incollata. Ampia zona del cavallo per una libertà di movimento. Tiretto della cerniera grande, facile da afferrare.<br />Gli indumenti Tyvek&#174; 500 HV sono composti principalmente da polietilene intrecciato, che offre un equilibrio ottimale tra protezione, resistenza e comfort. Grazie alla struttura di tessuto non tessuto, sono permeabili all'aria e al vapore acqueo, ma repellenti agli aerosol e ai liquidi a base d'acqua. Offrono un'eccellente barriera contro particelle e fibre fini, sono a bassissimo tasso di sfilacciamento e sono state sottoposte a trattamento antistatico nella parte interna. Il luminoso colore arancione fluorescente combinato a bande riflettenti grigio argento le rende altamente visibili durante il giorno e la notte (quando esposte a fonti di luce).<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek&#174; 500 HV includono ferrovie, cantieri stradali, miniere, gestione dei rifiuti, metropolitane, porti, aeroporti ed edilizia.</p>","D15522182","MTS","TY0125SHV00","LG","high-vis orange",5450208013558,"NA",5450208016610,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","38x30.5x32",6.43,0.68,24,600,"120x80x180",174.32,"31.5x20x3",230,6,19,205,"No","No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 HV model 125","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Collared coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists and ankles. Elasticated waist (glued-in).\nTyvek® zipper and flap. Fluorescent orange with grey reflective bands.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Collared coverall available in fluorescent orange with silver grey reflective bands for day and night visibility, available in sizes SM to 3X. Robust yet lightweight. Mandarin collar, elasticated wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to grasp zipper puller.<br />Tyvek&#174; 500 HV garments are mainly composed of flash spun polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Thanks to their nonwoven structure, they are permeable to both air and water vapour, yet repel water-based liquids and aerosols. They offer an excellent barrier against fine particles and fibres, are ultra-low linting and antistatically treated on the inside. Their bright fluorescent orange colour combined to silver grey reflective bands make them highly visible during the day as well as in the night (when exposed to a light source).<br />Applications for Tyvek&#174; 500 HV garments include rail, road, mining, waste handling, undergrounds, ports, airports and construction.</p>","Tyvek® 500 HV de DuPont™. Combinaison à col. Conception protectrice ergonomique. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Élastique au niveau de la taille (collé).\nFermeture éclair et rabat Tyvek®. Orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Combinaison à col disponible en orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises afin d'être visible de jour comme de nuit, disponible en tailles SM à 3X. Solide mais légère. Col mandarin, élastiques aux poignets et aux chevilles, élastique collé au niveau de la taille. Entrejambe ample pour assurer une liberté de mouvement. Tirette de fermeture à glissière large, facile à saisir.<br />Les vêtements Tyvek&#174; 500 HV sont majoritairement composés de polyéthylène filé par filage éclair, permettant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Grâce à leur structure non tissée, ils sont perméables à l’air et à la vapeur d’eau, mais repoussent les liquides à base d’eau et les aérosols. Ils forment une excellente barrière de protection contre les particules fines et les fibres, ils produisent très peu de peluches et leur intérieur bénéficie d’un traitement antistatique. Grâce à sa couleur orange fluorescent vif associée à des bandes réfléchissantes grises, cette combinaison est hautement visible pendant la journée ainsi que la nuit (en cas d’exposition à une source de lumière).<br />Les vêtements Tyvek&#174; 500 HV conviennent aux environnements de travail tels que l’industrie ferroviaire, les routes, les exploitations minières, la gestion des déchets, les souterrains, les ports, les aéroports et la construction.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Schutzanzug mit Kragen. Ergonomisch-schützendes Design. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen. Gummizug in der Taille (eingeklebt).\nTyvek® Reißverschluss und Abdeckung. Fluoreszierendes Orange mit grauen Reflexionsstreifen.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Anzug mit Kragen verfügbar in fluoreszentem Orange mit silbernen Reflexionsstreifen für Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht, verfügbar in den Größen SM bis 3X. Robust und dabei extrem leicht. Stehkragen, Gummizüge an den Arm- und Beinenden sowie eingeklebter Gummizug in der Taille. Weiter Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Reißverschluss-Schieber.<br />Tyvek&#174; 500 HV Bekleidung besteht überwiegend aus mit Flash-Spun-Technologie hergestelltem Polyethylen-Material und bietet eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Dank ihrer Vliesstruktur ist sie luft- und wasserdampfdurchlässig und weist gleichzeitig wasserbasierte Flüssigkeiten und Sprühnebel ab. Sie bietet exzellente Barriereeigenschaften gegen feine Partikel und Fasern, ist ultra-fusselarm und auf der Innenseite antistatisch behandelt. Die helle fluoreszent orange Farbe in Kombination mit den silbernen Reflexionsstreifen machen sie hoch sichtbar bei Tag und bei Nacht (in Gegenwart einer Lichtquelle).<br />Zu den Anwendungsgebieten von Tyvek&#174; 500 HV Bekleidung gehören Eisenbahn, Straße, Bergbau, Abfallbehandlung, U-Bahnen, Häfen, Flughäfen und Baustellen.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Mono con cuello. Diseño ergonómico-protector. Costuras externas cosidas. Muñecas y tobillos con elástico. Cintura elástica (pegada).\nTyvek® cremallera y solapa. Naranja fluorescente con bandas reflectantes grises.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Mono con cuello disponible en naranja fluorescente con bandas reflectantes gris plata para visibilidad de día y de noche, disponible en los tamaños SM a 3X. Robusto pero ligero. Cuello mao, muñecas y tobillos con elástico así como cintura elástica pegada. Amplia zona de entrepierna para mayor libertad de movimiento. Tirador de cremallera grande, fácil de sujetar.<br />La vestimenta Tyvek&#174; 500 HV se compone principalmente de tejido de polietileno de hilado instantáneo y proporciona un equilibrio idóneo de protección, durabilidad y comodidad. Gracias a su estructura no tejida, es permeable al aire y al vapor de agua pero, a la vez, repele líquidos y aerosoles acuosos. Ofrece una barrera excelente contra partículas finas y fibras, no acumula pelusa y su interior lleva un tratamiento antiestático. Su brillante color naranja fluorescente combinado con las bandas reflectantes gris plata les aporta gran visibilidad de día y de noche (cuando se expone a una fuente de luz).<br />Entre las aplicaciones de la vestimenta Tyvek&#174; 500 HV se incluyen trabajos ferroviarios, viarios, minería, manipulación de residuos, subterráneos, puertos, aeropuertos y obras de construcción.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Tuta da lavoro munita di collo. Design protettivo ergonomico. Cuciture esterne. Caviglie e polsini elasticizzati. Vita elasticizzata (incollata).\nTyvek® cerniera e patta. Arancione fluorescente con bande riflettenti grigie.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Tuta da lavoro munita di collo disponibile in arancione fluorescente con bande riflettenti grigio argento per una visibilità di giorno e di notte, disponibile nelle taglie da SM a 3X. Robusta ma leggera. Colletto color mandarino, caviglie e polsini elasticizzati e vita elastica incollata. Ampia zona del cavallo per una libertà di movimento. Tiretto della cerniera grande, facile da afferrare.<br />Gli indumenti Tyvek&#174; 500 HV sono composti principalmente da polietilene intrecciato, che offre un equilibrio ottimale tra protezione, resistenza e comfort. Grazie alla struttura di tessuto non tessuto, sono permeabili all'aria e al vapore acqueo, ma repellenti agli aerosol e ai liquidi a base d'acqua. Offrono un'eccellente barriera contro particelle e fibre fini, sono a bassissimo tasso di sfilacciamento e sono state sottoposte a trattamento antistatico nella parte interna. Il luminoso colore arancione fluorescente combinato a bande riflettenti grigio argento le rende altamente visibili durante il giorno e la notte (quando esposte a fonti di luce).<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek&#174; 500 HV includono ferrovie, cantieri stradali, miniere, gestione dei rifiuti, metropolitane, porti, aeroporti ed edilizia.</p>","D15522183","MTS","TY0125SHV00","XL","high-vis orange",5450208013640,"NA",5450208016627,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","38x30.5x32",6.68,0.68,24,600,"120x80x180",180.32,"31.5x20x4",240,6,19,215,"No","No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 HV model 125","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Collared coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists and ankles. Elasticated waist (glued-in).\nTyvek® zipper and flap. Fluorescent orange with grey reflective bands.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Collared coverall available in fluorescent orange with silver grey reflective bands for day and night visibility, available in sizes SM to 3X. Robust yet lightweight. Mandarin collar, elasticated wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to grasp zipper puller.<br />Tyvek&#174; 500 HV garments are mainly composed of flash spun polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Thanks to their nonwoven structure, they are permeable to both air and water vapour, yet repel water-based liquids and aerosols. They offer an excellent barrier against fine particles and fibres, are ultra-low linting and antistatically treated on the inside. Their bright fluorescent orange colour combined to silver grey reflective bands make them highly visible during the day as well as in the night (when exposed to a light source).<br />Applications for Tyvek&#174; 500 HV garments include rail, road, mining, waste handling, undergrounds, ports, airports and construction.</p>","Tyvek® 500 HV de DuPont™. Combinaison à col. Conception protectrice ergonomique. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Élastique au niveau de la taille (collé).\nFermeture éclair et rabat Tyvek®. Orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Combinaison à col disponible en orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises afin d'être visible de jour comme de nuit, disponible en tailles SM à 3X. Solide mais légère. Col mandarin, élastiques aux poignets et aux chevilles, élastique collé au niveau de la taille. Entrejambe ample pour assurer une liberté de mouvement. Tirette de fermeture à glissière large, facile à saisir.<br />Les vêtements Tyvek&#174; 500 HV sont majoritairement composés de polyéthylène filé par filage éclair, permettant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Grâce à leur structure non tissée, ils sont perméables à l’air et à la vapeur d’eau, mais repoussent les liquides à base d’eau et les aérosols. Ils forment une excellente barrière de protection contre les particules fines et les fibres, ils produisent très peu de peluches et leur intérieur bénéficie d’un traitement antistatique. Grâce à sa couleur orange fluorescent vif associée à des bandes réfléchissantes grises, cette combinaison est hautement visible pendant la journée ainsi que la nuit (en cas d’exposition à une source de lumière).<br />Les vêtements Tyvek&#174; 500 HV conviennent aux environnements de travail tels que l’industrie ferroviaire, les routes, les exploitations minières, la gestion des déchets, les souterrains, les ports, les aéroports et la construction.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Schutzanzug mit Kragen. Ergonomisch-schützendes Design. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen. Gummizug in der Taille (eingeklebt).\nTyvek® Reißverschluss und Abdeckung. Fluoreszierendes Orange mit grauen Reflexionsstreifen.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Anzug mit Kragen verfügbar in fluoreszentem Orange mit silbernen Reflexionsstreifen für Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht, verfügbar in den Größen SM bis 3X. Robust und dabei extrem leicht. Stehkragen, Gummizüge an den Arm- und Beinenden sowie eingeklebter Gummizug in der Taille. Weiter Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Reißverschluss-Schieber.<br />Tyvek&#174; 500 HV Bekleidung besteht überwiegend aus mit Flash-Spun-Technologie hergestelltem Polyethylen-Material und bietet eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Dank ihrer Vliesstruktur ist sie luft- und wasserdampfdurchlässig und weist gleichzeitig wasserbasierte Flüssigkeiten und Sprühnebel ab. Sie bietet exzellente Barriereeigenschaften gegen feine Partikel und Fasern, ist ultra-fusselarm und auf der Innenseite antistatisch behandelt. Die helle fluoreszent orange Farbe in Kombination mit den silbernen Reflexionsstreifen machen sie hoch sichtbar bei Tag und bei Nacht (in Gegenwart einer Lichtquelle).<br />Zu den Anwendungsgebieten von Tyvek&#174; 500 HV Bekleidung gehören Eisenbahn, Straße, Bergbau, Abfallbehandlung, U-Bahnen, Häfen, Flughäfen und Baustellen.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Mono con cuello. Diseño ergonómico-protector. Costuras externas cosidas. Muñecas y tobillos con elástico. Cintura elástica (pegada).\nTyvek® cremallera y solapa. Naranja fluorescente con bandas reflectantes grises.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Mono con cuello disponible en naranja fluorescente con bandas reflectantes gris plata para visibilidad de día y de noche, disponible en los tamaños SM a 3X. Robusto pero ligero. Cuello mao, muñecas y tobillos con elástico así como cintura elástica pegada. Amplia zona de entrepierna para mayor libertad de movimiento. Tirador de cremallera grande, fácil de sujetar.<br />La vestimenta Tyvek&#174; 500 HV se compone principalmente de tejido de polietileno de hilado instantáneo y proporciona un equilibrio idóneo de protección, durabilidad y comodidad. Gracias a su estructura no tejida, es permeable al aire y al vapor de agua pero, a la vez, repele líquidos y aerosoles acuosos. Ofrece una barrera excelente contra partículas finas y fibras, no acumula pelusa y su interior lleva un tratamiento antiestático. Su brillante color naranja fluorescente combinado con las bandas reflectantes gris plata les aporta gran visibilidad de día y de noche (cuando se expone a una fuente de luz).<br />Entre las aplicaciones de la vestimenta Tyvek&#174; 500 HV se incluyen trabajos ferroviarios, viarios, minería, manipulación de residuos, subterráneos, puertos, aeropuertos y obras de construcción.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Tuta da lavoro munita di collo. Design protettivo ergonomico. Cuciture esterne. Caviglie e polsini elasticizzati. Vita elasticizzata (incollata).\nTyvek® cerniera e patta. Arancione fluorescente con bande riflettenti grigie.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Tuta da lavoro munita di collo disponibile in arancione fluorescente con bande riflettenti grigio argento per una visibilità di giorno e di notte, disponibile nelle taglie da SM a 3X. Robusta ma leggera. Colletto color mandarino, caviglie e polsini elasticizzati e vita elastica incollata. Ampia zona del cavallo per una libertà di movimento. Tiretto della cerniera grande, facile da afferrare.<br />Gli indumenti Tyvek&#174; 500 HV sono composti principalmente da polietilene intrecciato, che offre un equilibrio ottimale tra protezione, resistenza e comfort. Grazie alla struttura di tessuto non tessuto, sono permeabili all'aria e al vapore acqueo, ma repellenti agli aerosol e ai liquidi a base d'acqua. Offrono un'eccellente barriera contro particelle e fibre fini, sono a bassissimo tasso di sfilacciamento e sono state sottoposte a trattamento antistatico nella parte interna. Il luminoso colore arancione fluorescente combinato a bande riflettenti grigio argento le rende altamente visibili durante il giorno e la notte (quando esposte a fonti di luce).<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek&#174; 500 HV includono ferrovie, cantieri stradali, miniere, gestione dei rifiuti, metropolitane, porti, aeroporti ed edilizia.</p>","D15522184","MTS","TY0125SHV00","2X","high-vis orange",5450208013657,"NA",5450208016634,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","38x30.5x32",6.93,0.68,24,600,"120x80x180",186.32,"31.5x20x4",250,6,19,225,"No","No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 HV model 125","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Collared coverall. Ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists and ankles. Elasticated waist (glued-in).\nTyvek® zipper and flap. Fluorescent orange with grey reflective bands.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Collared coverall available in fluorescent orange with silver grey reflective bands for day and night visibility, available in sizes SM to 3X. Robust yet lightweight. Mandarin collar, elasticated wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to grasp zipper puller.<br />Tyvek&#174; 500 HV garments are mainly composed of flash spun polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Thanks to their nonwoven structure, they are permeable to both air and water vapour, yet repel water-based liquids and aerosols. They offer an excellent barrier against fine particles and fibres, are ultra-low linting and antistatically treated on the inside. Their bright fluorescent orange colour combined to silver grey reflective bands make them highly visible during the day as well as in the night (when exposed to a light source).<br />Applications for Tyvek&#174; 500 HV garments include rail, road, mining, waste handling, undergrounds, ports, airports and construction.</p>","Tyvek® 500 HV de DuPont™. Combinaison à col. Conception protectrice ergonomique. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Élastique au niveau de la taille (collé).\nFermeture éclair et rabat Tyvek®. Orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Combinaison à col disponible en orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises afin d'être visible de jour comme de nuit, disponible en tailles SM à 3X. Solide mais légère. Col mandarin, élastiques aux poignets et aux chevilles, élastique collé au niveau de la taille. Entrejambe ample pour assurer une liberté de mouvement. Tirette de fermeture à glissière large, facile à saisir.<br />Les vêtements Tyvek&#174; 500 HV sont majoritairement composés de polyéthylène filé par filage éclair, permettant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Grâce à leur structure non tissée, ils sont perméables à l’air et à la vapeur d’eau, mais repoussent les liquides à base d’eau et les aérosols. Ils forment une excellente barrière de protection contre les particules fines et les fibres, ils produisent très peu de peluches et leur intérieur bénéficie d’un traitement antistatique. Grâce à sa couleur orange fluorescent vif associée à des bandes réfléchissantes grises, cette combinaison est hautement visible pendant la journée ainsi que la nuit (en cas d’exposition à une source de lumière).<br />Les vêtements Tyvek&#174; 500 HV conviennent aux environnements de travail tels que l’industrie ferroviaire, les routes, les exploitations minières, la gestion des déchets, les souterrains, les ports, les aéroports et la construction.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Schutzanzug mit Kragen. Ergonomisch-schützendes Design. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen. Gummizug in der Taille (eingeklebt).\nTyvek® Reißverschluss und Abdeckung. Fluoreszierendes Orange mit grauen Reflexionsstreifen.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Anzug mit Kragen verfügbar in fluoreszentem Orange mit silbernen Reflexionsstreifen für Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht, verfügbar in den Größen SM bis 3X. Robust und dabei extrem leicht. Stehkragen, Gummizüge an den Arm- und Beinenden sowie eingeklebter Gummizug in der Taille. Weiter Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Reißverschluss-Schieber.<br />Tyvek&#174; 500 HV Bekleidung besteht überwiegend aus mit Flash-Spun-Technologie hergestelltem Polyethylen-Material und bietet eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Dank ihrer Vliesstruktur ist sie luft- und wasserdampfdurchlässig und weist gleichzeitig wasserbasierte Flüssigkeiten und Sprühnebel ab. Sie bietet exzellente Barriereeigenschaften gegen feine Partikel und Fasern, ist ultra-fusselarm und auf der Innenseite antistatisch behandelt. Die helle fluoreszent orange Farbe in Kombination mit den silbernen Reflexionsstreifen machen sie hoch sichtbar bei Tag und bei Nacht (in Gegenwart einer Lichtquelle).<br />Zu den Anwendungsgebieten von Tyvek&#174; 500 HV Bekleidung gehören Eisenbahn, Straße, Bergbau, Abfallbehandlung, U-Bahnen, Häfen, Flughäfen und Baustellen.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Mono con cuello. Diseño ergonómico-protector. Costuras externas cosidas. Muñecas y tobillos con elástico. Cintura elástica (pegada).\nTyvek® cremallera y solapa. Naranja fluorescente con bandas reflectantes grises.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Mono con cuello disponible en naranja fluorescente con bandas reflectantes gris plata para visibilidad de día y de noche, disponible en los tamaños SM a 3X. Robusto pero ligero. Cuello mao, muñecas y tobillos con elástico así como cintura elástica pegada. Amplia zona de entrepierna para mayor libertad de movimiento. Tirador de cremallera grande, fácil de sujetar.<br />La vestimenta Tyvek&#174; 500 HV se compone principalmente de tejido de polietileno de hilado instantáneo y proporciona un equilibrio idóneo de protección, durabilidad y comodidad. Gracias a su estructura no tejida, es permeable al aire y al vapor de agua pero, a la vez, repele líquidos y aerosoles acuosos. Ofrece una barrera excelente contra partículas finas y fibras, no acumula pelusa y su interior lleva un tratamiento antiestático. Su brillante color naranja fluorescente combinado con las bandas reflectantes gris plata les aporta gran visibilidad de día y de noche (cuando se expone a una fuente de luz).<br />Entre las aplicaciones de la vestimenta Tyvek&#174; 500 HV se incluyen trabajos ferroviarios, viarios, minería, manipulación de residuos, subterráneos, puertos, aeropuertos y obras de construcción.</p>","DuPont™ Tyvek® 500 HV. Tuta da lavoro munita di collo. Design protettivo ergonomico. Cuciture esterne. Caviglie e polsini elasticizzati. Vita elasticizzata (incollata).\nTyvek® cerniera e patta. Arancione fluorescente con bande riflettenti grigie.","<p> DuPont™ Tyvek® 500 HV. Tuta da lavoro munita di collo disponibile in arancione fluorescente con bande riflettenti grigio argento per una visibilità di giorno e di notte, disponibile nelle taglie da SM a 3X. Robusta ma leggera. Colletto color mandarino, caviglie e polsini elasticizzati e vita elastica incollata. Ampia zona del cavallo per una libertà di movimento. Tiretto della cerniera grande, facile da afferrare.<br />Gli indumenti Tyvek&#174; 500 HV sono composti principalmente da polietilene intrecciato, che offre un equilibrio ottimale tra protezione, resistenza e comfort. Grazie alla struttura di tessuto non tessuto, sono permeabili all'aria e al vapore acqueo, ma repellenti agli aerosol e ai liquidi a base d'acqua. Offrono un'eccellente barriera contro particelle e fibre fini, sono a bassissimo tasso di sfilacciamento e sono state sottoposte a trattamento antistatico nella parte interna. Il luminoso colore arancione fluorescente combinato a bande riflettenti grigio argento le rende altamente visibili durante il giorno e la notte (quando esposte a fonti di luce).<br />Le applicazioni per gli indumenti Tyvek&#174; 500 HV includono ferrovie, cantieri stradali, miniere, gestione dei rifiuti, metropolitane, porti, aeroporti ed edilizia.</p>","D15522185","MTS","TY0125SHV00","3X","high-vis orange",5450208013664,"NA",5450208016641,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","38x30.5x32",7.43,0.68,24,600,"120x80x180",198.32,"31.5x20x4",270,6,19,245,"No","No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 200 EasySafe model CHF5","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Hooded coverall available in white, sizes SM to 3X. Robust yet lightweight (<180g per garment). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. <br />Tyvek® 200 fabric is a new and unique optimised polyethylene nonwoven from DuPont. It is softer and with a more open structure than Tyvek® 500/600. It is therefore less protective than Tyvek® 500/Tyvek® 600, but offers adequate Type 5 and 6 barrier protection and remains both air and moisture vapour permeable.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Combinaison &#224; cagoule. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 2 pi&#232;ces. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. <br />Le materiau Tyvek® 200 est un nouveau non-tiss&#233; poly&#233;thyl&#232;ne optimis&#233; exclusif de DuPont. Il est plus doux et pr&#233;sente une structure plus ouverte que le Tyvek®. Il offre donc une protection moins &#233;lev&#233;e que le Tyvek® 500/Tyvek® 600, mais poss&#232;de une protection barri&#232;re de Types 5 et 6 ad&#233;quate et reste perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d'eau.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Außenliegende, gelbfarbene Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Tyvek® 200 ist ein neues und einzigartiges, optimiertes Polyethylenvlies von DuPont. Es ist weicher und besitzt eine offenere Struktur als Tyvek® 500/Tyvek® 600, bietet ausreichenden Typ 5 und 6 Schutz und ist zudem luft- und wasserdampfdurchlässig. <p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa . Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<180g por prenda). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br /> Tyvek® 200 es un nuevo tejido optimizado de DuPont hecho de polietileno no-tejido. Es más suave y tiene una estructura más abierta que el Tyvek® 500/600. Por este motivo protege menos que el Tyvek® 500/600, pero ofrece barrera de protección adecuada de Tipo 5 y 6 y es permeable tanto al aire como al vapor de agua.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (cucita). Patta copricerniera. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Robusta ma leggera al contempo (<180 g per indumento). Cappuccio a 2 pezzi. Elastico attorno al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie. <br />Il tessuto Tyvek® 200 è un nuovo non tessuto in polietilene, prodotto da DuPont. E' più soffice e con una struttura più aperta di quella di Tyvek®. E' quindi meno protettivo di Tyvek® 500/Tyvek® 600, ma offre una barriera protettiva di Tipo 5 e 6 e rimane permeabile sia all'aria che al vapore acqueo.</p>","D14886039","MTS","TSCHF5SWHDE","SM","white",5450208011813,"NA",5450208015934,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"na",100,"na","na","na","61x38x44",16.72,1.38,16,1600,null,287.52,"20x31.5x3",153.4,9.9,23.5,120,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 200 EasySafe model CHF5","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Hooded coverall available in white, sizes SM to 3X. Robust yet lightweight (<180g per garment). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. <br />Tyvek® 200 fabric is a new and unique optimised polyethylene nonwoven from DuPont. It is softer and with a more open structure than Tyvek® 500/600. It is therefore less protective than Tyvek® 500/Tyvek® 600, but offers adequate Type 5 and 6 barrier protection and remains both air and moisture vapour permeable.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Combinaison &#224; cagoule. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 2 pi&#232;ces. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. <br />Le materiau Tyvek® 200 est un nouveau non-tiss&#233; poly&#233;thyl&#232;ne optimis&#233; exclusif de DuPont. Il est plus doux et pr&#233;sente une structure plus ouverte que le Tyvek®. Il offre donc une protection moins &#233;lev&#233;e que le Tyvek® 500/Tyvek® 600, mais poss&#232;de une protection barri&#232;re de Types 5 et 6 ad&#233;quate et reste perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d'eau.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Außenliegende, gelbfarbene Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Tyvek® 200 ist ein neues und einzigartiges, optimiertes Polyethylenvlies von DuPont. Es ist weicher und besitzt eine offenere Struktur als Tyvek® 500/Tyvek® 600, bietet ausreichenden Typ 5 und 6 Schutz und ist zudem luft- und wasserdampfdurchlässig. <p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa . Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<180g por prenda). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br /> Tyvek® 200 es un nuevo tejido optimizado de DuPont hecho de polietileno no-tejido. Es más suave y tiene una estructura más abierta que el Tyvek® 500/600. Por este motivo protege menos que el Tyvek® 500/600, pero ofrece barrera de protección adecuada de Tipo 5 y 6 y es permeable tanto al aire como al vapor de agua.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (cucita). Patta copricerniera. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Robusta ma leggera al contempo (<180 g per indumento). Cappuccio a 2 pezzi. Elastico attorno al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie. <br />Il tessuto Tyvek® 200 è un nuovo non tessuto in polietilene, prodotto da DuPont. E' più soffice e con una struttura più aperta di quella di Tyvek®. E' quindi meno protettivo di Tyvek® 500/Tyvek® 600, ma offre una barriera protettiva di Tipo 5 e 6 e rimane permeabile sia all'aria che al vapore acqueo.</p>","D14886047","MTS","TSCHF5SWHDE","MD","white",5450208011820,"NA",5450208015941,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"na",100,"na","na","na","61x38x44",17.72,1.38,16,1600,null,303.52,"20x31.5x3",163.4,9.9,23.5,130,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 200 EasySafe model CHF5","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Hooded coverall available in white, sizes SM to 3X. Robust yet lightweight (<180g per garment). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. <br />Tyvek® 200 fabric is a new and unique optimised polyethylene nonwoven from DuPont. It is softer and with a more open structure than Tyvek® 500/600. It is therefore less protective than Tyvek® 500/Tyvek® 600, but offers adequate Type 5 and 6 barrier protection and remains both air and moisture vapour permeable.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Combinaison &#224; cagoule. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 2 pi&#232;ces. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. <br />Le materiau Tyvek® 200 est un nouveau non-tiss&#233; poly&#233;thyl&#232;ne optimis&#233; exclusif de DuPont. Il est plus doux et pr&#233;sente une structure plus ouverte que le Tyvek®. Il offre donc une protection moins &#233;lev&#233;e que le Tyvek® 500/Tyvek® 600, mais poss&#232;de une protection barri&#232;re de Types 5 et 6 ad&#233;quate et reste perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d'eau.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Außenliegende, gelbfarbene Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Tyvek® 200 ist ein neues und einzigartiges, optimiertes Polyethylenvlies von DuPont. Es ist weicher und besitzt eine offenere Struktur als Tyvek® 500/Tyvek® 600, bietet ausreichenden Typ 5 und 6 Schutz und ist zudem luft- und wasserdampfdurchlässig. <p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa . Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<180g por prenda). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br /> Tyvek® 200 es un nuevo tejido optimizado de DuPont hecho de polietileno no-tejido. Es más suave y tiene una estructura más abierta que el Tyvek® 500/600. Por este motivo protege menos que el Tyvek® 500/600, pero ofrece barrera de protección adecuada de Tipo 5 y 6 y es permeable tanto al aire como al vapor de agua.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (cucita). Patta copricerniera. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Robusta ma leggera al contempo (<180 g per indumento). Cappuccio a 2 pezzi. Elastico attorno al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie. <br />Il tessuto Tyvek® 200 è un nuovo non tessuto in polietilene, prodotto da DuPont. E' più soffice e con una struttura più aperta di quella di Tyvek®. E' quindi meno protettivo di Tyvek® 500/Tyvek® 600, ma offre una barriera protettiva di Tipo 5 e 6 e rimane permeabile sia all'aria che al vapore acqueo.</p>","D14886050","MTS","TSCHF5SWHDE","LG","white",5450208011837,"NA",5450208015958,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"na",100,"na","na","na","61x38x44",18.72,1.38,16,1600,null,319.52,"20x31.5x3",173.4,9.9,23.5,140,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 200 EasySafe model CHF5","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Hooded coverall available in white, sizes SM to 3X. Robust yet lightweight (<180g per garment). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. <br />Tyvek® 200 fabric is a new and unique optimised polyethylene nonwoven from DuPont. It is softer and with a more open structure than Tyvek® 500/600. It is therefore less protective than Tyvek® 500/Tyvek® 600, but offers adequate Type 5 and 6 barrier protection and remains both air and moisture vapour permeable.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Combinaison &#224; cagoule. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 2 pi&#232;ces. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. <br />Le materiau Tyvek® 200 est un nouveau non-tiss&#233; poly&#233;thyl&#232;ne optimis&#233; exclusif de DuPont. Il est plus doux et pr&#233;sente une structure plus ouverte que le Tyvek®. Il offre donc une protection moins &#233;lev&#233;e que le Tyvek® 500/Tyvek® 600, mais poss&#232;de une protection barri&#232;re de Types 5 et 6 ad&#233;quate et reste perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d'eau.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Außenliegende, gelbfarbene Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Tyvek® 200 ist ein neues und einzigartiges, optimiertes Polyethylenvlies von DuPont. Es ist weicher und besitzt eine offenere Struktur als Tyvek® 500/Tyvek® 600, bietet ausreichenden Typ 5 und 6 Schutz und ist zudem luft- und wasserdampfdurchlässig. <p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa . Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<180g por prenda). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br /> Tyvek® 200 es un nuevo tejido optimizado de DuPont hecho de polietileno no-tejido. Es más suave y tiene una estructura más abierta que el Tyvek® 500/600. Por este motivo protege menos que el Tyvek® 500/600, pero ofrece barrera de protección adecuada de Tipo 5 y 6 y es permeable tanto al aire como al vapor de agua.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (cucita). Patta copricerniera. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Robusta ma leggera al contempo (<180 g per indumento). Cappuccio a 2 pezzi. Elastico attorno al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie. <br />Il tessuto Tyvek® 200 è un nuovo non tessuto in polietilene, prodotto da DuPont. E' più soffice e con una struttura più aperta di quella di Tyvek®. E' quindi meno protettivo di Tyvek® 500/Tyvek® 600, ma offre una barriera protettiva di Tipo 5 e 6 e rimane permeabile sia all'aria che al vapore acqueo.</p>","D14886064","MTS","TSCHF5SWHDE","XL","white",5450208011844,"NA",5450208015965,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"na",100,"na","na","na","61x38x44",20.72,1.38,16,1600,null,351.52,"20x31.5x3",193.4,9.9,23.5,160,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 200 EasySafe model CHF5","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Hooded coverall available in white, sizes SM to 3X. Robust yet lightweight (<180g per garment). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. <br />Tyvek® 200 fabric is a new and unique optimised polyethylene nonwoven from DuPont. It is softer and with a more open structure than Tyvek® 500/600. It is therefore less protective than Tyvek® 500/Tyvek® 600, but offers adequate Type 5 and 6 barrier protection and remains both air and moisture vapour permeable.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Combinaison &#224; cagoule. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 2 pi&#232;ces. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. <br />Le materiau Tyvek® 200 est un nouveau non-tiss&#233; poly&#233;thyl&#232;ne optimis&#233; exclusif de DuPont. Il est plus doux et pr&#233;sente une structure plus ouverte que le Tyvek®. Il offre donc une protection moins &#233;lev&#233;e que le Tyvek® 500/Tyvek® 600, mais poss&#232;de une protection barri&#232;re de Types 5 et 6 ad&#233;quate et reste perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d'eau.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Außenliegende, gelbfarbene Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Tyvek® 200 ist ein neues und einzigartiges, optimiertes Polyethylenvlies von DuPont. Es ist weicher und besitzt eine offenere Struktur als Tyvek® 500/Tyvek® 600, bietet ausreichenden Typ 5 und 6 Schutz und ist zudem luft- und wasserdampfdurchlässig. <p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa . Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<180g por prenda). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br /> Tyvek® 200 es un nuevo tejido optimizado de DuPont hecho de polietileno no-tejido. Es más suave y tiene una estructura más abierta que el Tyvek® 500/600. Por este motivo protege menos que el Tyvek® 500/600, pero ofrece barrera de protección adecuada de Tipo 5 y 6 y es permeable tanto al aire como al vapor de agua.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (cucita). Patta copricerniera. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Robusta ma leggera al contempo (<180 g per indumento). Cappuccio a 2 pezzi. Elastico attorno al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie. <br />Il tessuto Tyvek® 200 è un nuovo non tessuto in polietilene, prodotto da DuPont. E' più soffice e con una struttura più aperta di quella di Tyvek®. E' quindi meno protettivo di Tyvek® 500/Tyvek® 600, ma offre una barriera protettiva di Tipo 5 e 6 e rimane permeabile sia all'aria che al vapore acqueo.</p>","D14886075","MTS","TSCHF5SWHDE","2X","white",5450208011851,"NA",5450208015972,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",100,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",21.72,1.38,16,1600,"",367.52,"20x31.5x3",203.4,9.9,23.5,170,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 200 EasySafe model CHF5","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Hooded coverall available in white, sizes SM to 3X. Robust yet lightweight (<180g per garment). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. <br />Tyvek® 200 fabric is a new and unique optimised polyethylene nonwoven from DuPont. It is softer and with a more open structure than Tyvek® 500/600. It is therefore less protective than Tyvek® 500/Tyvek® 600, but offers adequate Type 5 and 6 barrier protection and remains both air and moisture vapour permeable.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Combinaison &#224; cagoule. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. &#233;lastique &#224; la taille (cousu). Fermeture &#224; glissi&#232;re sous rabat. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles SM &#224; 3X. Robuste et l&#233;g&#232;re (<180 g par v&#234;tement). Cagoule 2 pi&#232;ces. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. <br />Le materiau Tyvek® 200 est un nouveau non-tiss&#233; poly&#233;thyl&#232;ne optimis&#233; exclusif de DuPont. Il est plus doux et pr&#233;sente une structure plus ouverte que le Tyvek®. Il offre donc une protection moins &#233;lev&#233;e que le Tyvek® 500/Tyvek® 600, mais poss&#232;de une protection barri&#232;re de Types 5 et 6 ad&#233;quate et reste perm&#233;able &#224; l&#146;air et &#224; la vapeur d'eau.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Außenliegende, gelbfarbene Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Tyvek® 200 ist ein neues und einzigartiges, optimiertes Polyethylenvlies von DuPont. Es ist weicher und besitzt eine offenere Struktur als Tyvek® 500/Tyvek® 600, bietet ausreichenden Typ 5 und 6 Schutz und ist zudem luft- und wasserdampfdurchlässig. <p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa . Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X. Resistente pero ligero (<180g por prenda). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br /> Tyvek® 200 es un nuevo tejido optimizado de DuPont hecho de polietileno no-tejido. Es más suave y tiene una estructura más abierta que el Tyvek® 500/600. Por este motivo protege menos que el Tyvek® 500/600, pero ofrece barrera de protección adecuada de Tipo 5 y 6 y es permeable tanto al aire como al vapor de agua.<p>","DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (cucita). Patta copricerniera. Bianca.","<p> DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Robusta ma leggera al contempo (<180 g per indumento). Cappuccio a 2 pezzi. Elastico attorno al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie. <br />Il tessuto Tyvek® 200 è un nuovo non tessuto in polietilene, prodotto da DuPont. E' più soffice e con una struttura più aperta di quella di Tyvek®. E' quindi meno protettivo di Tyvek® 500/Tyvek® 600, ma offre una barriera protettiva di Tipo 5 e 6 e rimane permeabile sia all'aria che al vapore acqueo.</p>","D14886081","MTS","TSCHF5SWHDE","3X","white",5450208011868,"NA",5450208015989,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",100,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",23.72,1.38,16,1600,"",399.52,"20x31.5x3",223.4,9.9,23.5,190,"No","Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 2000 C model CHA5","DuPont™ Tychem® 2000 C. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Hooded coverall. Available in bright yellow for high visibility and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Made from a lightweight and durable fabric (<450g per garment), Tychem® 2000 C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Jaune.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en jaune vif pour une grande visibilit&#233;, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<450 g par v&#234;tement), les v&#234;tements Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industrie chimique et industrie pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken. <br />Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge wiegen weniger als 450g pro Anzug und kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Doble solapa y en el mentón. Amarillo.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Mono con capucha. Disponible en amarillo brillante para alta visibilidad. Tallas SM a 3X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Hechas con un tejido ligero y duradero (<450g por prenda), las prendas Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). <br />Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Gialla.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Tuta con cappuccio. Disponibile in giallo brillante per una superiore visibilità e nelle taglie SM-3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzate per una vestibilità ottimale, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Realizzati con un tessuto leggero e durevole (<450g per indumento), gli indumenti Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.","D13494990","MTS","TCCHA5TYL00","SM","yellow",5450208004624,"NA",5450208015477,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x6 / 30x37x10",1.61,26,"61x38x28",9.15,1.1000000000000001,24,600,"125x80x190",239.6,"40x32x3",318.60000000000002,10.9,17.7,290,"No","Yes","Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 2000 C model CHA5","DuPont™ Tychem® 2000 C. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Hooded coverall. Available in bright yellow for high visibility and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Made from a lightweight and durable fabric (<450g per garment), Tychem® 2000 C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Jaune.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en jaune vif pour une grande visibilit&#233;, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<450 g par v&#234;tement), les v&#234;tements Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industrie chimique et industrie pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken. <br />Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge wiegen weniger als 450g pro Anzug und kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Doble solapa y en el mentón. Amarillo.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Mono con capucha. Disponible en amarillo brillante para alta visibilidad. Tallas SM a 3X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Hechas con un tejido ligero y duradero (<450g por prenda), las prendas Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). <br />Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Gialla.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Tuta con cappuccio. Disponibile in giallo brillante per una superiore visibilità e nelle taglie SM-3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzate per una vestibilità ottimale, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Realizzati con un tessuto leggero e durevole (<450g per indumento), gli indumenti Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.","D13494969","MTS","TCCHA5TYL00","MD","yellow",5450208004631,"NA",5450208015484,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x6 / 30x37x10",1.71,26,"61x38x28",9.65,1.1000000000000001,24,600,"125x80x190",251.6,"40x32x3",338.6,10.9,17.7,310,"No","Yes","Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 2000 C model CHA5","DuPont™ Tychem® 2000 C. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Hooded coverall. Available in bright yellow for high visibility and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Made from a lightweight and durable fabric (<450g per garment), Tychem® 2000 C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Jaune.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en jaune vif pour une grande visibilit&#233;, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<450 g par v&#234;tement), les v&#234;tements Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industrie chimique et industrie pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken. <br />Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge wiegen weniger als 450g pro Anzug und kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Doble solapa y en el mentón. Amarillo.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Mono con capucha. Disponible en amarillo brillante para alta visibilidad. Tallas SM a 3X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Hechas con un tejido ligero y duradero (<450g por prenda), las prendas Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). <br />Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Gialla.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Tuta con cappuccio. Disponibile in giallo brillante per una superiore visibilità e nelle taglie SM-3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzate per una vestibilità ottimale, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Realizzati con un tessuto leggero e durevole (<450g per indumento), gli indumenti Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.","D13395589","MTS","TCCHA5TYL00","LG","yellow",5450208004648,"NA",5450208015491,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x6 / 30x37x10",1.86,26,"61x38x28",10.4,1.1000000000000001,24,600,"125x80x190",269.60000000000002,"40x32x3",368.6,10.9,17.7,340,"No","Yes","Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 2000 C model CHA5","DuPont™ Tychem® 2000 C. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Hooded coverall. Available in bright yellow for high visibility and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Made from a lightweight and durable fabric (<450g per garment), Tychem® 2000 C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Jaune.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en jaune vif pour une grande visibilit&#233;, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<450 g par v&#234;tement), les v&#234;tements Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industrie chimique et industrie pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken. <br />Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge wiegen weniger als 450g pro Anzug und kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Doble solapa y en el mentón. Amarillo.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Mono con capucha. Disponible en amarillo brillante para alta visibilidad. Tallas SM a 3X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Hechas con un tejido ligero y duradero (<450g por prenda), las prendas Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). <br />Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Gialla.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Tuta con cappuccio. Disponibile in giallo brillante per una superiore visibilità e nelle taglie SM-3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzate per una vestibilità ottimale, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Realizzati con un tessuto leggero e durevole (<450g per indumento), gli indumenti Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.","D13395699","MTS","TCCHA5TYL00","XL","yellow",5450208004655,"NA",5450208015507,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x6 / 30x37x10",1.91,26,"61x38x28",10.65,1.1000000000000001,24,600,"125x80x190",275.60000000000002,"40x32x4",378.6,10.9,17.7,350,"No","Yes","Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 2000 C model CHA5","DuPont™ Tychem® 2000 C. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Hooded coverall. Available in bright yellow for high visibility and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Made from a lightweight and durable fabric (<450g per garment), Tychem® 2000 C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Jaune.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en jaune vif pour une grande visibilit&#233;, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<450 g par v&#234;tement), les v&#234;tements Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industrie chimique et industrie pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken. <br />Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge wiegen weniger als 450g pro Anzug und kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Doble solapa y en el mentón. Amarillo.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Mono con capucha. Disponible en amarillo brillante para alta visibilidad. Tallas SM a 3X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Hechas con un tejido ligero y duradero (<450g por prenda), las prendas Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). <br />Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Gialla.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Tuta con cappuccio. Disponibile in giallo brillante per una superiore visibilità e nelle taglie SM-3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzate per una vestibilità ottimale, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Realizzati con un tessuto leggero e durevole (<450g per indumento), gli indumenti Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.","D13395560","MTS","TCCHA5TYL00","2X","yellow",5450208004662,"NA",5450208015514,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x6 / 30x37x10",2.0099999999999998,26,"61x38x28",11.15,1.1000000000000001,24,600,"125x80x190",287.60000000000002,"40x32x4",398.6,10.9,17.7,370,"No","Yes","Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 2000 C model CHA5","DuPont™ Tychem® 2000 C. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Hooded coverall. Available in bright yellow for high visibility and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Made from a lightweight and durable fabric (<450g per garment), Tychem® 2000 C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Jaune.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en jaune vif pour une grande visibilit&#233;, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<450 g par v&#234;tement), les v&#234;tements Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industrie chimique et industrie pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken. <br />Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge wiegen weniger als 450g pro Anzug und kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Doble solapa y en el mentón. Amarillo.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Mono con capucha. Disponible en amarillo brillante para alta visibilidad. Tallas SM a 3X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Hechas con un tejido ligero y duradero (<450g por prenda), las prendas Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). <br />Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","DuPont™ Tychem® 2000 C. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Gialla.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C. Tuta con cappuccio. Disponibile in giallo brillante per una superiore visibilità e nelle taglie SM-3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzate per una vestibilità ottimale, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Realizzati con un tessuto leggero e durevole (<450g per indumento), gli indumenti Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.","D13494922","MTS","TCCHA5TYL00","3X","yellow",5450208007724,"NA",5450208015521,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x6 / 30x37x10",2.11,26,"61x38x28",11.65,1.1000000000000001,24,600,"125x80x190",299.60000000000002,"40x32x4",418.6,10.9,17.7,390,"No","Yes","Yes","Yes","Yes","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 2000 C with socks model CHA6","DuPont™ Tychem® 2000 C with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C with socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots, with additional knee-length boot flap. Available in bright yellow for high visibility and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Made from a lightweight and durable fabric (<450g per garment), Tychem® 2000 C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Jaune.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es &#224; porter &#224; l&#146;int&#233;rieur de chaussures ou de bottes, avec rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en jaune vif pour une grande visibilit&#233;, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<450 g par v&#234;tement), les v&#234;tements Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industries chimique et pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln, mit zusätzlichen kniehohen Stiefelstulpen. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken. <br />Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge wiegen weniger als 450g pro Anzug und kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C con calcetines. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapas de bota. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera con tapilla doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Amarillo.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C con calcetines. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en amarillo brillante para alta visibilidad. Tallas SM a 3X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Hechas con un tejido ligero y duradero (<450g por prenda), las prendas y accesorios Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). <br /> Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en una gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","DuPont™ Tychem® 2000 C con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivale. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Doppia patta autoadesiva sulla zip e sul mento. Gialla.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C con calze. Tuta con cappuccio e calzini integrati da indossare all'interno delle scarpe o degli stivali, con patta ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in giallo brillante per un'elevata visibilità e nelle taglie MD-3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Realizzati con un tessuto leggero e durevole (<450g per indumento), gli indumenti in Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.</p>","D13494988","MTO","TCCHA5TYL16","SM","yellow",5450208007977,"NA",5450208015538,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",1.96,26,"61x38x47",9.24,1.4,24,480,"125x80x190",241.76,"40x32x3",388.6,10.9,17.7,360,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 2000 C with socks model CHA6","DuPont™ Tychem® 2000 C with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C with socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots, with additional knee-length boot flap. Available in bright yellow for high visibility and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Made from a lightweight and durable fabric (<450g per garment), Tychem® 2000 C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Jaune.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es &#224; porter &#224; l&#146;int&#233;rieur de chaussures ou de bottes, avec rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en jaune vif pour une grande visibilit&#233;, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<450 g par v&#234;tement), les v&#234;tements Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industries chimique et pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln, mit zusätzlichen kniehohen Stiefelstulpen. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken. <br />Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge wiegen weniger als 450g pro Anzug und kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C con calcetines. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapas de bota. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera con tapilla doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Amarillo.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C con calcetines. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en amarillo brillante para alta visibilidad. Tallas SM a 3X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Hechas con un tejido ligero y duradero (<450g por prenda), las prendas y accesorios Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). <br /> Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en una gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","DuPont™ Tychem® 2000 C con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivale. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Doppia patta autoadesiva sulla zip e sul mento. Gialla.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C con calze. Tuta con cappuccio e calzini integrati da indossare all'interno delle scarpe o degli stivali, con patta ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in giallo brillante per un'elevata visibilità e nelle taglie MD-3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Realizzati con un tessuto leggero e durevole (<450g per indumento), gli indumenti in Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.</p>","D13494955","MTS","TCCHA5TYL16","MD","yellow",5450208007984,"NA",5450208015545,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",2.06,26,"61x38x47",9.64,1.4,24,480,"125x80x190",251.36,"40x32x3",408.6,10.9,17.7,380,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 2000 C with socks model CHA6","DuPont™ Tychem® 2000 C with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C with socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots, with additional knee-length boot flap. Available in bright yellow for high visibility and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Made from a lightweight and durable fabric (<450g per garment), Tychem® 2000 C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Jaune.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es &#224; porter &#224; l&#146;int&#233;rieur de chaussures ou de bottes, avec rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en jaune vif pour une grande visibilit&#233;, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<450 g par v&#234;tement), les v&#234;tements Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industries chimique et pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln, mit zusätzlichen kniehohen Stiefelstulpen. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken. <br />Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge wiegen weniger als 450g pro Anzug und kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C con calcetines. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapas de bota. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera con tapilla doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Amarillo.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C con calcetines. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en amarillo brillante para alta visibilidad. Tallas SM a 3X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Hechas con un tejido ligero y duradero (<450g por prenda), las prendas y accesorios Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). <br /> Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en una gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","DuPont™ Tychem® 2000 C con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivale. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Doppia patta autoadesiva sulla zip e sul mento. Gialla.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C con calze. Tuta con cappuccio e calzini integrati da indossare all'interno delle scarpe o degli stivali, con patta ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in giallo brillante per un'elevata visibilità e nelle taglie MD-3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Realizzati con un tessuto leggero e durevole (<450g per indumento), gli indumenti in Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.</p>","D13494939","MTS","TCCHA5TYL16","LG","yellow",5450208007991,"NA",5450208015552,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",2.21,26,"61x38x47",10.24,1.4,24,480,"125x80x190",265.76,"40x32x3",438.6,10.9,17.7,410,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 2000 C with socks model CHA6","DuPont™ Tychem® 2000 C with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C with socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots, with additional knee-length boot flap. Available in bright yellow for high visibility and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Made from a lightweight and durable fabric (<450g per garment), Tychem® 2000 C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Jaune.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es &#224; porter &#224; l&#146;int&#233;rieur de chaussures ou de bottes, avec rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en jaune vif pour une grande visibilit&#233;, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<450 g par v&#234;tement), les v&#234;tements Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industries chimique et pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln, mit zusätzlichen kniehohen Stiefelstulpen. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken. <br />Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge wiegen weniger als 450g pro Anzug und kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C con calcetines. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapas de bota. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera con tapilla doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Amarillo.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C con calcetines. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en amarillo brillante para alta visibilidad. Tallas SM a 3X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Hechas con un tejido ligero y duradero (<450g por prenda), las prendas y accesorios Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). <br /> Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en una gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","DuPont™ Tychem® 2000 C con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivale. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Doppia patta autoadesiva sulla zip e sul mento. Gialla.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C con calze. Tuta con cappuccio e calzini integrati da indossare all'interno delle scarpe o degli stivali, con patta ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in giallo brillante per un'elevata visibilità e nelle taglie MD-3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Realizzati con un tessuto leggero e durevole (<450g per indumento), gli indumenti in Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.</p>","D13495013","MTS","TCCHA5TYL16","XL","yellow",5450208008004,"NA",5450208015569,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",2.41,26,"61x38x47",11.04,1.4,24,480,"125x80x190",284.95999999999998,"40x32x4",478.6,10.9,17.7,450,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 2000 C with socks model CHA6","DuPont™ Tychem® 2000 C with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C with socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots, with additional knee-length boot flap. Available in bright yellow for high visibility and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Made from a lightweight and durable fabric (<450g per garment), Tychem® 2000 C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Jaune.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es &#224; porter &#224; l&#146;int&#233;rieur de chaussures ou de bottes, avec rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en jaune vif pour une grande visibilit&#233;, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<450 g par v&#234;tement), les v&#234;tements Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industries chimique et pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln, mit zusätzlichen kniehohen Stiefelstulpen. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken. <br />Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge wiegen weniger als 450g pro Anzug und kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C con calcetines. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapas de bota. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera con tapilla doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Amarillo.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C con calcetines. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en amarillo brillante para alta visibilidad. Tallas SM a 3X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Hechas con un tejido ligero y duradero (<450g por prenda), las prendas y accesorios Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). <br /> Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en una gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","DuPont™ Tychem® 2000 C con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivale. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Doppia patta autoadesiva sulla zip e sul mento. Gialla.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C con calze. Tuta con cappuccio e calzini integrati da indossare all'interno delle scarpe o degli stivali, con patta ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in giallo brillante per un'elevata visibilità e nelle taglie MD-3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Realizzati con un tessuto leggero e durevole (<450g per indumento), gli indumenti in Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.</p>","D13494892","MTS","TCCHA5TYL16","2X","yellow",5450208008011,"NA",5450208015576,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",2.46,26,"61x38x47",11.24,1.4,24,480,"125x80x190",289.76,"40x32x4",488.6,10.9,17.7,460,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 2000 C with socks model CHA6","DuPont™ Tychem® 2000 C with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C with socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots, with additional knee-length boot flap. Available in bright yellow for high visibility and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Made from a lightweight and durable fabric (<450g per garment), Tychem® 2000 C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Jaune.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es &#224; porter &#224; l&#146;int&#233;rieur de chaussures ou de bottes, avec rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en jaune vif pour une grande visibilit&#233;, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<450 g par v&#234;tement), les v&#234;tements Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industries chimique et pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C mit Socken. Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln, mit zusätzlichen kniehohen Stiefelstulpen. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken. <br />Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge wiegen weniger als 450g pro Anzug und kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C con calcetines. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapas de bota. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera con tapilla doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Amarillo.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C con calcetines. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en amarillo brillante para alta visibilidad. Tallas SM a 3X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Hechas con un tejido ligero y duradero (<450g por prenda), las prendas y accesorios Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). <br /> Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en una gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","DuPont™ Tychem® 2000 C con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivale. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Doppia patta autoadesiva sulla zip e sul mento. Gialla.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C con calze. Tuta con cappuccio e calzini integrati da indossare all'interno delle scarpe o degli stivali, con patta ad altezza ginocchio aggiuntiva. Disponibile in giallo brillante per un'elevata visibilità e nelle taglie MD-3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Realizzati con un tessuto leggero e durevole (<450g per indumento), gli indumenti in Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.</p>","D13494911","MTS","TCCHA5TYL16","3X","yellow",5450208008028,"NA",5450208015583,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",2.61,26,"61x38x47",11.84,1.4,24,480,"125x80x190",304.16000000000003,"40x32x4",518.6,10.9,17.7,490,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F model CHA5","DuPont™ Tychem® 6000 F Grey. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F. Hooded coverall. Available in grey for discretionary needs and in sizes SM to 5X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Gris. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Gris. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en gris pour les besoins de discr&#233;tion, tailles SM &#224; 5X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire.<br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation d&#146;une grande vari&#233;t&#233; de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Grau. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Grau. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Grau für besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, widerstandsfähigen Material (< 500g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br /> Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F gris. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F gris. Mono con capucha. Disponible en gris para aplicaciones que necesiten discreción. Tallas SM a 5X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Grigio. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Grigia.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Grigio. Tuta con cappuccio. Disponibile in colore grigio per bisogni discrezionali, nelle taglie SM-5X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per un'ottima vestibilità, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13495186","MTS","TFCHA5TGY00","SM","grey",5450208004723,"NA",5450208015590,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x10 / 30x37x17.5",2.21,26,"61x38x45",12.43,1.38,16,400,"125x80x190",218.88,"40x32x3",438.6,10.9,17.7,410,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F model CHA5","DuPont™ Tychem® 6000 F Grey. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F. Hooded coverall. Available in grey for discretionary needs and in sizes SM to 5X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Gris. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Gris. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en gris pour les besoins de discr&#233;tion, tailles SM &#224; 5X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire.<br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation d&#146;une grande vari&#233;t&#233; de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Grau. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Grau. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Grau für besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, widerstandsfähigen Material (< 500g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br /> Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F gris. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F gris. Mono con capucha. Disponible en gris para aplicaciones que necesiten discreción. Tallas SM a 5X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Grigio. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Grigia.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Grigio. Tuta con cappuccio. Disponibile in colore grigio per bisogni discrezionali, nelle taglie SM-5X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per un'ottima vestibilità, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13495156","MTS","TFCHA5TGY00","MD","grey",5450208004730,"NA",5450208015606,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x10 / 30x37x17.5",2.31,26,"61x38x45",12.93,1.38,16,400,"125x80x190",226.88,"40x32x3",458.6,10.9,17.7,430,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F model CHA5","DuPont™ Tychem® 6000 F Grey. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F. Hooded coverall. Available in grey for discretionary needs and in sizes SM to 5X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Gris. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Gris. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en gris pour les besoins de discr&#233;tion, tailles SM &#224; 5X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire.<br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation d&#146;une grande vari&#233;t&#233; de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Grau. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Grau. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Grau für besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, widerstandsfähigen Material (< 500g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br /> Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F gris. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F gris. Mono con capucha. Disponible en gris para aplicaciones que necesiten discreción. Tallas SM a 5X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Grigio. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Grigia.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Grigio. Tuta con cappuccio. Disponibile in colore grigio per bisogni discrezionali, nelle taglie SM-5X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per un'ottima vestibilità, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13395221","MTS","TFCHA5TGY00","LG","grey",5450208004747,"NA",5450208015613,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x10 / 30x37x17.5",2.56,26,"61x38x45",14.18,1.38,16,400,"125x80x190",246.88,"40x32x3",508.6,10.9,17.7,480,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F model CHA5","DuPont™ Tychem® 6000 F Grey. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F. Hooded coverall. Available in grey for discretionary needs and in sizes SM to 5X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Gris. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Gris. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en gris pour les besoins de discr&#233;tion, tailles SM &#224; 5X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire.<br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation d&#146;une grande vari&#233;t&#233; de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Grau. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Grau. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Grau für besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, widerstandsfähigen Material (< 500g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br /> Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F gris. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F gris. Mono con capucha. Disponible en gris para aplicaciones que necesiten discreción. Tallas SM a 5X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Grigio. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Grigia.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Grigio. Tuta con cappuccio. Disponibile in colore grigio per bisogni discrezionali, nelle taglie SM-5X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per un'ottima vestibilità, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13395545","MTS","TFCHA5TGY00","XL","grey",5450208004754,"NA",5450208015620,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x10 / 30x37x17.5",2.76,26,"61x38x45",15.18,1.38,16,400,"125x80x190",262.88,"40x32x4",548.6,10.9,17.7,520,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F model CHA5","DuPont™ Tychem® 6000 F Grey. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F. Hooded coverall. Available in grey for discretionary needs and in sizes SM to 5X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Gris. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Gris. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en gris pour les besoins de discr&#233;tion, tailles SM &#224; 5X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire.<br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation d&#146;une grande vari&#233;t&#233; de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Grau. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Grau. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Grau für besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, widerstandsfähigen Material (< 500g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br /> Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F gris. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F gris. Mono con capucha. Disponible en gris para aplicaciones que necesiten discreción. Tallas SM a 5X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Grigio. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Grigia.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Grigio. Tuta con cappuccio. Disponibile in colore grigio per bisogni discrezionali, nelle taglie SM-5X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per un'ottima vestibilità, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13395268","MTS","TFCHA5TGY00","2X","grey",5450208004761,"NA",5450208015637,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x10 / 30x37x17.5",2.86,26,"61x38x45",15.68,1.38,16,400,"125x80x190",270.88,"40x32x4",568.6,10.9,17.7,540,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F model CHA5","DuPont™ Tychem® 6000 F Grey. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F. Hooded coverall. Available in grey for discretionary needs and in sizes SM to 5X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Gris. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Gris. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en gris pour les besoins de discr&#233;tion, tailles SM &#224; 5X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire.<br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation d&#146;une grande vari&#233;t&#233; de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Grau. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Grau. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Grau für besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, widerstandsfähigen Material (< 500g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br /> Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F gris. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F gris. Mono con capucha. Disponible en gris para aplicaciones que necesiten discreción. Tallas SM a 5X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Grigio. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Grigia.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Grigio. Tuta con cappuccio. Disponibile in colore grigio per bisogni discrezionali, nelle taglie SM-5X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per un'ottima vestibilità, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.<br />Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13495118","MTS","TFCHA5TGY00","3X","grey",5450208007762,"NA",5450208015644,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x10 / 30x37x17.5",2.96,26,"61x38x45",16.18,1.38,16,400,"125x80x200",278.88,"40x32x4",588.6,10.9,17.7,560,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F with socks model CHA6","DuPont™ Tychem® 6000 F with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots and additional knee-length boot flaps. Available in grey for discretionary needs and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es &#224; porter &#224; l&#146;int&#233;rieur de chaussures ou de bottes et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en gris pour les besoins discr&#233;tionnaires, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with mit Socken. Schutzanzug mit Kapuze und integrierten Socken zum Tragen in Sicherheitsschuhen oder -stiefeln. Zusätzliche kniehohe Stiefelstulpen. Erhältlich in Grau für besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an einer Atemmaske. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und robusten Material (< 500g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br /> Tychem® 6000 F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calzetines. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapa de bota. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Doble tapilla de cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calzetines. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris para aplicaciones que necesiten discreción. Tallas SM a 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patte copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico per il pollice. Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Doppia patta autoadesiva copricerniera e patta adesiva sul mento. Grigia.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati da indossare all'interno di scarpe o stivali con una patta copristivale aggiuntiva ad altezza ginocchio. Disponibile in grigio per usi discrezionali e nelle taglie SM-3X.<br/>Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastico passadito per impedire alla manica di scivolare lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza dell'indumento alla maschera facciale.<br/>Gli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500 g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossichi degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>\nTychem® 6000 F è utilizzato per una vasta gamma di applicazioni dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15100697","MTO","TFCHA5TGY16","SM","grey",5450208012322,"NA",5450208016672,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",2.66,26,"61x38x47",12.04,1.4,16,320,"125x80x200",212.64,"40x32x3",528.6,10.9,17.7,500,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F with socks model CHA6","DuPont™ Tychem® 6000 F with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots and additional knee-length boot flaps. Available in grey for discretionary needs and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es &#224; porter &#224; l&#146;int&#233;rieur de chaussures ou de bottes et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en gris pour les besoins discr&#233;tionnaires, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with mit Socken. Schutzanzug mit Kapuze und integrierten Socken zum Tragen in Sicherheitsschuhen oder -stiefeln. Zusätzliche kniehohe Stiefelstulpen. Erhältlich in Grau für besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an einer Atemmaske. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und robusten Material (< 500g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br /> Tychem® 6000 F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calzetines. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapa de bota. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Doble tapilla de cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calzetines. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris para aplicaciones que necesiten discreción. Tallas SM a 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patte copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico per il pollice. Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Doppia patta autoadesiva copricerniera e patta adesiva sul mento. Grigia.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati da indossare all'interno di scarpe o stivali con una patta copristivale aggiuntiva ad altezza ginocchio. Disponibile in grigio per usi discrezionali e nelle taglie SM-3X.<br/>Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastico passadito per impedire alla manica di scivolare lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza dell'indumento alla maschera facciale.<br/>Gli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500 g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossichi degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>\nTychem® 6000 F è utilizzato per una vasta gamma di applicazioni dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13495142","MTS","TFCHA5TGY16","MD","grey",5450208008103,"NA",5450208016689,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",2.86,26,"61x38x47",12.84,1.4,16,320,"125x80x200",225.44,"40x32x3",568.6,10.9,17.7,540,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F with socks model CHA6","DuPont™ Tychem® 6000 F with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots and additional knee-length boot flaps. Available in grey for discretionary needs and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es &#224; porter &#224; l&#146;int&#233;rieur de chaussures ou de bottes et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en gris pour les besoins discr&#233;tionnaires, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with mit Socken. Schutzanzug mit Kapuze und integrierten Socken zum Tragen in Sicherheitsschuhen oder -stiefeln. Zusätzliche kniehohe Stiefelstulpen. Erhältlich in Grau für besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an einer Atemmaske. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und robusten Material (< 500g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br /> Tychem® 6000 F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calzetines. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapa de bota. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Doble tapilla de cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calzetines. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris para aplicaciones que necesiten discreción. Tallas SM a 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patte copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico per il pollice. Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Doppia patta autoadesiva copricerniera e patta adesiva sul mento. Grigia.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati da indossare all'interno di scarpe o stivali con una patta copristivale aggiuntiva ad altezza ginocchio. Disponibile in grigio per usi discrezionali e nelle taglie SM-3X.<br/>Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastico passadito per impedire alla manica di scivolare lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza dell'indumento alla maschera facciale.<br/>Gli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500 g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossichi degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>\nTychem® 6000 F è utilizzato per una vasta gamma di applicazioni dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13495126","MTS","TFCHA5TGY16","LG","grey",5450208008110,"NA",5450208016696,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",3.06,26,"61x38x47",13.64,1.4,16,320,"125x80x200",238.24,"40x32x3",608.6,10.9,17.7,580,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F with socks model CHA6","DuPont™ Tychem® 6000 F with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots and additional knee-length boot flaps. Available in grey for discretionary needs and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es &#224; porter &#224; l&#146;int&#233;rieur de chaussures ou de bottes et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en gris pour les besoins discr&#233;tionnaires, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with mit Socken. Schutzanzug mit Kapuze und integrierten Socken zum Tragen in Sicherheitsschuhen oder -stiefeln. Zusätzliche kniehohe Stiefelstulpen. Erhältlich in Grau für besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an einer Atemmaske. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und robusten Material (< 500g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br /> Tychem® 6000 F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calzetines. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapa de bota. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Doble tapilla de cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calzetines. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris para aplicaciones que necesiten discreción. Tallas SM a 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patte copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico per il pollice. Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Doppia patta autoadesiva copricerniera e patta adesiva sul mento. Grigia.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati da indossare all'interno di scarpe o stivali con una patta copristivale aggiuntiva ad altezza ginocchio. Disponibile in grigio per usi discrezionali e nelle taglie SM-3X.<br/>Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastico passadito per impedire alla manica di scivolare lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza dell'indumento alla maschera facciale.<br/>Gli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500 g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossichi degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>\nTychem® 6000 F è utilizzato per una vasta gamma di applicazioni dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13495209","MTS","TFCHA5TGY16","XL","grey",5450208008127,"NA",5450208016702,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",3.26,26,"61x38x47",14.44,1.4,16,320,"125x80x200",251.04,"40x32x4",648.6,10.9,17.7,620,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F with socks model CHA6","DuPont™ Tychem® 6000 F with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots and additional knee-length boot flaps. Available in grey for discretionary needs and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es &#224; porter &#224; l&#146;int&#233;rieur de chaussures ou de bottes et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en gris pour les besoins discr&#233;tionnaires, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with mit Socken. Schutzanzug mit Kapuze und integrierten Socken zum Tragen in Sicherheitsschuhen oder -stiefeln. Zusätzliche kniehohe Stiefelstulpen. Erhältlich in Grau für besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an einer Atemmaske. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und robusten Material (< 500g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br /> Tychem® 6000 F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calzetines. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapa de bota. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Doble tapilla de cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calzetines. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris para aplicaciones que necesiten discreción. Tallas SM a 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patte copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico per il pollice. Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Doppia patta autoadesiva copricerniera e patta adesiva sul mento. Grigia.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati da indossare all'interno di scarpe o stivali con una patta copristivale aggiuntiva ad altezza ginocchio. Disponibile in grigio per usi discrezionali e nelle taglie SM-3X.<br/>Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastico passadito per impedire alla manica di scivolare lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza dell'indumento alla maschera facciale.<br/>Gli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500 g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossichi degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>\nTychem® 6000 F è utilizzato per una vasta gamma di applicazioni dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13495087","MTS","TFCHA5TGY16","2X","grey",5450208008134,"NA",5450208016719,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",3.31,26,"61x38x47",14.64,1.4,16,320,"125x80x200",254.24,"40x32x4",658.6,10.9,17.7,630,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F with socks model CHA6","DuPont™ Tychem® 6000 F with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots and additional knee-length boot flaps. Available in grey for discretionary needs and in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule. Chaussettes int&#233;gr&#233;es et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F avec chaussettes. Combinaison &#224; cagoule avec chaussettes int&#233;gr&#233;es &#224; porter &#224; l&#146;int&#233;rieur de chaussures ou de bottes et rabat suppl&#233;mentaire au niveau du genou. Disponible en gris pour les besoins discr&#233;tionnaires, tailles SM &#224; 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with mit Socken. Schutzanzug mit Kapuze und integrierten Socken zum Tragen in Sicherheitsschuhen oder -stiefeln. Zusätzliche kniehohe Stiefelstulpen. Erhältlich in Grau für besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an einer Atemmaske. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und robusten Material (< 500g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br /> Tychem® 6000 F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calzetines. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapa de bota. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura. Doble tapilla de cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calzetines. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris para aplicaciones que necesiten discreción. Tallas SM a 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calze. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patte copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico per il pollice. Elastico ai polsi, alle caviglie, attorno al viso e in vita. Doppia patta autoadesiva copricerniera e patta adesiva sul mento. Grigia.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calze. Tuta con cappuccio con calzini integrati da indossare all'interno di scarpe o stivali con una patta copristivale aggiuntiva ad altezza ginocchio. Disponibile in grigio per usi discrezionali e nelle taglie SM-3X.<br/>Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastico passadito per impedire alla manica di scivolare lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza dell'indumento alla maschera facciale.<br/>Gli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500 g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossichi degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>\nTychem® 6000 F è utilizzato per una vasta gamma di applicazioni dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13495103","MTS","TFCHA5TGY16","3X","grey",5450208008141,"NA",5450208016726,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",3.66,26,"61x38x47",16.04,1.4,16,320,"125x80x200",276.64,"40x32x4",728.6,10.9,17.7,700,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F model CHA5","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Available in orange for high visibility and in sizes MD to 5X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en orange pour une grande visibilit&#233;, tailles MD &#224; 5X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen MD bis 5X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, widerstandsfähigen Material (<500 g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen.<br /> Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Disponible en naranja para alta visibilidad. Tallas MD a 5X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppie patte autoadesive copricerniera e sul mento. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Disponibile in arancione per un'elevata visibilità, e nelle taglie MD a 5X. Elastico attorno al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie per un'ottima vestibilità. Elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. <br/>Gli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13495252","MTS","TFCHA5TOR00","MD","orange",5450208005072,"NA",5450208015651,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x10 / 30x37x17.5",2.46,26,"61x38x45",13.68,1.38,16,400,"125x80x200",218.88,"40x32x3",488.6,10.9,17.7,460,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F model CHA5","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Available in orange for high visibility and in sizes MD to 5X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en orange pour une grande visibilit&#233;, tailles MD &#224; 5X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen MD bis 5X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, widerstandsfähigen Material (<500 g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen.<br /> Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Disponible en naranja para alta visibilidad. Tallas MD a 5X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppie patte autoadesive copricerniera e sul mento. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Disponibile in arancione per un'elevata visibilità, e nelle taglie MD a 5X. Elastico attorno al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie per un'ottima vestibilità. Elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. <br/>Gli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13495244","MTS","TFCHA5TOR00","LG","orange",5450208005089,"NA",5450208015668,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x10 / 30x37x17.5",2.56,26,"61x38x45",14.18,1.38,16,400,"125x80x200",246.88,"40x32x3",508.6,10.9,17.7,480,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F model CHA5","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Available in orange for high visibility and in sizes MD to 5X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en orange pour une grande visibilit&#233;, tailles MD &#224; 5X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen MD bis 5X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, widerstandsfähigen Material (<500 g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen.<br /> Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Disponible en naranja para alta visibilidad. Tallas MD a 5X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppie patte autoadesive copricerniera e sul mento. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Disponibile in arancione per un'elevata visibilità, e nelle taglie MD a 5X. Elastico attorno al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie per un'ottima vestibilità. Elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. <br/>Gli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13495277","MTS","TFCHA5TOR00","XL","orange",5450208005096,"NA",5450208015675,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x10 / 30x37x17.5",2.61,26,"61x38x45",14.43,1.38,16,400,"125x80x200",250.88,"40x32x4",518.6,10.9,17.7,490,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F model CHA5","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Available in orange for high visibility and in sizes MD to 5X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en orange pour une grande visibilit&#233;, tailles MD &#224; 5X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen MD bis 5X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, widerstandsfähigen Material (<500 g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen.<br /> Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Disponible en naranja para alta visibilidad. Tallas MD a 5X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppie patte autoadesive copricerniera e sul mento. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Disponibile in arancione per un'elevata visibilità, e nelle taglie MD a 5X. Elastico attorno al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie per un'ottima vestibilità. Elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. <br/>Gli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13495222","MTS","TFCHA5TOR00","2X","orange",5450208005102,"NA",5450208015682,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x10 / 30x37x17.5",2.91,26,"61x38x45",15.93,1.38,16,400,"125x80x200",274.88,"40x32x4",578.6,10.9,17.7,550,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F model CHA5","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Available in orange for high visibility and in sizes MD to 5X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en orange pour une grande visibilit&#233;, tailles MD &#224; 5X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen MD bis 5X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, widerstandsfähigen Material (<500 g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen.<br /> Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Disponible en naranja para alta visibilidad. Tallas MD a 5X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppie patte autoadesive copricerniera e sul mento. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Disponibile in arancione per un'elevata visibilità, e nelle taglie MD a 5X. Elastico attorno al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie per un'ottima vestibilità. Elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. <br/>Gli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15522785","MTO","TFCHA5TOR00","3X","orange",5450208013671,"NA",5450208015699,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",25,"60x37x10 / 30x37x17.5",3.27,26,"61 x 38 x 45",17.73,1.38,16,400,"125x80x190",303.68,"40x32x3",648.6,10.9,17.7,620,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F model CHA5","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Available in orange for high visibility and in sizes MD to 5X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en orange pour une grande visibilit&#233;, tailles MD &#224; 5X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen MD bis 5X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, widerstandsfähigen Material (<500 g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen.<br /> Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Disponible en naranja para alta visibilidad. Tallas MD a 5X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppie patte autoadesive copricerniera e sul mento. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Disponibile in arancione per un'elevata visibilità, e nelle taglie MD a 5X. Elastico attorno al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie per un'ottima vestibilità. Elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. <br/>Gli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15522786","MTO","TFCHA5TOR00","4X","orange",5450208013688,"NA",5450208015705,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",4,"PE pack",20,"60x37x10 / 30x37x17.6",2.78,26,"61 x 38 x 46",12.5,1.38,16,320,"125x80x191",220,"40x32x3",688.6,10.9,17.7,660,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F model CHA5","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Hooded coverall. Available in orange for high visibility and in sizes MD to 5X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks. <br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br /> Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Double rabat de fermeture &#224; glissi&#232;re et rabat au niveau du menton auto-adh&#233;sifs. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Combinaison &#224; cagoule. Disponible en orange pour une grande visibilit&#233;, tailles MD &#224; 5X. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce elastiqué emp&#234;che la manche de remonter. Rabat auto-adh&#233;sif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. <br />Les v&#234;tements Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable (<500 g par v&#234;tement) associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br /> Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires, p&#233;trochimiques et agricoles.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Orange. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen MD bis 5X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten, widerstandsfähigen Material (<500 g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen.<br /> Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Costuras cosidas y cubiertas. Anillo elástico en el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremallera doble autoadhesiva y solapa en el mentón. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F naranja. Mono con capucha. Disponible en naranja para alta visibilidad. Tallas MD a 5X. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos para un ajuste óptimo. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. <br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppie patte autoadesive copricerniera e sul mento. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Arancione. Tuta con cappuccio. Disponibile in arancione per un'elevata visibilità, e nelle taglie MD a 5X. Elastico attorno al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie per un'ottima vestibilità. Elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore. <br/>Gli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15522787","MTO","TFCHA5TOR00","5X","orange",5450208013701,"NA",5450208015712,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",4,"PE pack",20,"60x37x10 / 30x37x17.7",3,26,"61 x 38 x 47",13.38,1.38,16,320,"125x80x192",234.08,"40x32x3",743.6,10.9,17.7,715,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 4000 S model CHZ5","DuPont™ Tychem® 4000 S. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps with chin flap. White.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-mask.<br />Tychem® 4000 garments are made from a lightweight, supple and durable fabric (<700g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They achieve a barrier to permeation by a broad range of inorganic and organic chemicals.<br />Tychem® 4000 S is ideal for chemical handling, environmental clean-up operations and emergency response. It is suitable for use in a variety of industries, including oil and gas, chemical engineering, and for use by hazardous material response teams and other emergency services. <br /><b>For assistance with this product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S?src=Safespec\">www.dupont.co.uk/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet et passe-pouce. Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Blanc.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Combinaison à capuche de couleur blanche, tailles SM à 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour ajustement optimal, passe-pouce empêchant la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal au masque respiratoire.<br />Les vêtements Tychem® 4000 S sont constitués d’un matériau léger et durable (<700 g par vêtement) associant un film résistant aux produits chimiques sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente protection contre la perméation des matières inorganiques et d’une grande variété de produits chimiques organiques, dont le phénol, l’éthanol et le méthanol.<br />La combinaison Tychem® 4000 S est idéale pour le mélange de produits chimiques, pour les travaux de décontamination et les interventions d’urgence. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs : assainissement de l’environnement, pétrole et gaz, génie chimique, interventions sur des matériaux dangereux et autres équipes de premiers secours.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Combinaison_Tychem4000S?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.<br />Tychem® 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<700 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek® Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl anorganischer sowie organischer Chemikalien.<br />Tychem® 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.<br /><b>Benötigen Unterstützung oder weitere Informationen? <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Doble puño y presilla en los pulgares. Cremallera doble con solapa resellable. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Blanco.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, presilla elástica en pulgar para evitar que se suban las mangas. Solapa auto-adhesiva de barbilla para un cierre estanco del traje a la máscara. <br />Las prendas Tychem® 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<700g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek®. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.<br />Tychem® 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate . Doppi polsini ed elastici ai pollici. Doppie zip con patta richiudibile. Polsi, caviglie, viso e vita elasticizzati. Bianca","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza del capo alla maschera facciale.<br />Gli indumenti Tychem® 4000 S sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<700 g per indumento) che consiste in una pellicola resistente alle sostanze chimiche laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono una barriera alla permeazione di sostanze chimiche inorganiche e una vasta gamma di sostanze organiche inclusi il fenolo, l’etanolo e il metanolo.<br />Tychem® 4000 è ideale per lavori di miscelazione chimica, bonifica e situazioni di emergenza. È utilizzato in una varietà di settori industriali, inclusi le operazioni di pulizia ambientale, petrolio e gas, ingegneria chimica, squadre di intervento per materiali pericolosi e altri servizi di emergenza.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","D15193449","MTS","SLCHZ5TWH00","SM","white",5450208012391,"NA",5450208016733,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",2.94,26,"61x38x47",13.16,1.4,16,320,"125x80x200",230.56,"33x40x7",583.9,12.9,21,550,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 4000 S model CHZ5","DuPont™ Tychem® 4000 S. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps with chin flap. White.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-mask.<br />Tychem® 4000 garments are made from a lightweight, supple and durable fabric (<700g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They achieve a barrier to permeation by a broad range of inorganic and organic chemicals.<br />Tychem® 4000 S is ideal for chemical handling, environmental clean-up operations and emergency response. It is suitable for use in a variety of industries, including oil and gas, chemical engineering, and for use by hazardous material response teams and other emergency services. <br /><b>For assistance with this product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S?src=Safespec\">www.dupont.co.uk/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet et passe-pouce. Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Blanc.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Combinaison à capuche de couleur blanche, tailles SM à 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour ajustement optimal, passe-pouce empêchant la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal au masque respiratoire.<br />Les vêtements Tychem® 4000 S sont constitués d’un matériau léger et durable (<700 g par vêtement) associant un film résistant aux produits chimiques sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente protection contre la perméation des matières inorganiques et d’une grande variété de produits chimiques organiques, dont le phénol, l’éthanol et le méthanol.<br />La combinaison Tychem® 4000 S est idéale pour le mélange de produits chimiques, pour les travaux de décontamination et les interventions d’urgence. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs : assainissement de l’environnement, pétrole et gaz, génie chimique, interventions sur des matériaux dangereux et autres équipes de premiers secours.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Combinaison_Tychem4000S?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.<br />Tychem® 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<700 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek® Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl anorganischer sowie organischer Chemikalien.<br />Tychem® 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.<br /><b>Benötigen Unterstützung oder weitere Informationen? <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Doble puño y presilla en los pulgares. Cremallera doble con solapa resellable. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Blanco.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, presilla elástica en pulgar para evitar que se suban las mangas. Solapa auto-adhesiva de barbilla para un cierre estanco del traje a la máscara. <br />Las prendas Tychem® 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<700g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek®. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.<br />Tychem® 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate . Doppi polsini ed elastici ai pollici. Doppie zip con patta richiudibile. Polsi, caviglie, viso e vita elasticizzati. Bianca","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza del capo alla maschera facciale.<br />Gli indumenti Tychem® 4000 S sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<700 g per indumento) che consiste in una pellicola resistente alle sostanze chimiche laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono una barriera alla permeazione di sostanze chimiche inorganiche e una vasta gamma di sostanze organiche inclusi il fenolo, l’etanolo e il metanolo.<br />Tychem® 4000 è ideale per lavori di miscelazione chimica, bonifica e situazioni di emergenza. È utilizzato in una varietà di settori industriali, inclusi le operazioni di pulizia ambientale, petrolio e gas, ingegneria chimica, squadre di intervento per materiali pericolosi e altri servizi di emergenza.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","D15193451","MTS","SLCHZ5TWH00","MD","white",5450208012407,"NA",5450208016740,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",3.19,26,"61x38x47",14.16,1.4,16,320,"125x80x200",246.56,"33x40x7",633.9,12.9,21,600,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 4000 S model CHZ5","DuPont™ Tychem® 4000 S. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps with chin flap. White.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-mask.<br />Tychem® 4000 garments are made from a lightweight, supple and durable fabric (<700g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They achieve a barrier to permeation by a broad range of inorganic and organic chemicals.<br />Tychem® 4000 S is ideal for chemical handling, environmental clean-up operations and emergency response. It is suitable for use in a variety of industries, including oil and gas, chemical engineering, and for use by hazardous material response teams and other emergency services. <br /><b>For assistance with this product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S?src=Safespec\">www.dupont.co.uk/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet et passe-pouce. Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Blanc.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Combinaison à capuche de couleur blanche, tailles SM à 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour ajustement optimal, passe-pouce empêchant la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal au masque respiratoire.<br />Les vêtements Tychem® 4000 S sont constitués d’un matériau léger et durable (<700 g par vêtement) associant un film résistant aux produits chimiques sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente protection contre la perméation des matières inorganiques et d’une grande variété de produits chimiques organiques, dont le phénol, l’éthanol et le méthanol.<br />La combinaison Tychem® 4000 S est idéale pour le mélange de produits chimiques, pour les travaux de décontamination et les interventions d’urgence. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs : assainissement de l’environnement, pétrole et gaz, génie chimique, interventions sur des matériaux dangereux et autres équipes de premiers secours.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Combinaison_Tychem4000S?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.<br />Tychem® 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<700 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek® Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl anorganischer sowie organischer Chemikalien.<br />Tychem® 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.<br /><b>Benötigen Unterstützung oder weitere Informationen? <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Doble puño y presilla en los pulgares. Cremallera doble con solapa resellable. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Blanco.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, presilla elástica en pulgar para evitar que se suban las mangas. Solapa auto-adhesiva de barbilla para un cierre estanco del traje a la máscara. <br />Las prendas Tychem® 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<700g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek®. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.<br />Tychem® 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate . Doppi polsini ed elastici ai pollici. Doppie zip con patta richiudibile. Polsi, caviglie, viso e vita elasticizzati. Bianca","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza del capo alla maschera facciale.<br />Gli indumenti Tychem® 4000 S sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<700 g per indumento) che consiste in una pellicola resistente alle sostanze chimiche laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono una barriera alla permeazione di sostanze chimiche inorganiche e una vasta gamma di sostanze organiche inclusi il fenolo, l’etanolo e il metanolo.<br />Tychem® 4000 è ideale per lavori di miscelazione chimica, bonifica e situazioni di emergenza. È utilizzato in una varietà di settori industriali, inclusi le operazioni di pulizia ambientale, petrolio e gas, ingegneria chimica, squadre di intervento per materiali pericolosi e altri servizi di emergenza.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","D15193467","MTS","SLCHZ5TWH00","LG","white",5450208012414,"NA",5450208016757,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",3.39,26,"61x38x47",14.96,1.4,16,320,"125x80x200",259.36,"33x40x7",673.9,12.9,21,640,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 4000 S model CHZ5","DuPont™ Tychem® 4000 S. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps with chin flap. White.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-mask.<br />Tychem® 4000 garments are made from a lightweight, supple and durable fabric (<700g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They achieve a barrier to permeation by a broad range of inorganic and organic chemicals.<br />Tychem® 4000 S is ideal for chemical handling, environmental clean-up operations and emergency response. It is suitable for use in a variety of industries, including oil and gas, chemical engineering, and for use by hazardous material response teams and other emergency services. <br /><b>For assistance with this product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S?src=Safespec\">www.dupont.co.uk/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet et passe-pouce. Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Blanc.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Combinaison à capuche de couleur blanche, tailles SM à 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour ajustement optimal, passe-pouce empêchant la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal au masque respiratoire.<br />Les vêtements Tychem® 4000 S sont constitués d’un matériau léger et durable (<700 g par vêtement) associant un film résistant aux produits chimiques sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente protection contre la perméation des matières inorganiques et d’une grande variété de produits chimiques organiques, dont le phénol, l’éthanol et le méthanol.<br />La combinaison Tychem® 4000 S est idéale pour le mélange de produits chimiques, pour les travaux de décontamination et les interventions d’urgence. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs : assainissement de l’environnement, pétrole et gaz, génie chimique, interventions sur des matériaux dangereux et autres équipes de premiers secours.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Combinaison_Tychem4000S?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.<br />Tychem® 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<700 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek® Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl anorganischer sowie organischer Chemikalien.<br />Tychem® 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.<br /><b>Benötigen Unterstützung oder weitere Informationen? <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Doble puño y presilla en los pulgares. Cremallera doble con solapa resellable. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Blanco.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, presilla elástica en pulgar para evitar que se suban las mangas. Solapa auto-adhesiva de barbilla para un cierre estanco del traje a la máscara. <br />Las prendas Tychem® 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<700g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek®. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.<br />Tychem® 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate . Doppi polsini ed elastici ai pollici. Doppie zip con patta richiudibile. Polsi, caviglie, viso e vita elasticizzati. Bianca","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza del capo alla maschera facciale.<br />Gli indumenti Tychem® 4000 S sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<700 g per indumento) che consiste in una pellicola resistente alle sostanze chimiche laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono una barriera alla permeazione di sostanze chimiche inorganiche e una vasta gamma di sostanze organiche inclusi il fenolo, l’etanolo e il metanolo.<br />Tychem® 4000 è ideale per lavori di miscelazione chimica, bonifica e situazioni di emergenza. È utilizzato in una varietà di settori industriali, inclusi le operazioni di pulizia ambientale, petrolio e gas, ingegneria chimica, squadre di intervento per materiali pericolosi e altri servizi di emergenza.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","D15193473","MTS","SLCHZ5TWH00","XL","white",5450208012421,"NA",5450208016764,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",3.54,26,"61x38x47",15.56,1.4,16,320,"125x80x200",268.95999999999998,"33x40x7",703.9,12.9,21,670,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 4000 S model CHZ5","DuPont™ Tychem® 4000 S. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps with chin flap. White.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-mask.<br />Tychem® 4000 garments are made from a lightweight, supple and durable fabric (<700g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They achieve a barrier to permeation by a broad range of inorganic and organic chemicals.<br />Tychem® 4000 S is ideal for chemical handling, environmental clean-up operations and emergency response. It is suitable for use in a variety of industries, including oil and gas, chemical engineering, and for use by hazardous material response teams and other emergency services. <br /><b>For assistance with this product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S?src=Safespec\">www.dupont.co.uk/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet et passe-pouce. Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Blanc.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Combinaison à capuche de couleur blanche, tailles SM à 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour ajustement optimal, passe-pouce empêchant la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal au masque respiratoire.<br />Les vêtements Tychem® 4000 S sont constitués d’un matériau léger et durable (<700 g par vêtement) associant un film résistant aux produits chimiques sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente protection contre la perméation des matières inorganiques et d’une grande variété de produits chimiques organiques, dont le phénol, l’éthanol et le méthanol.<br />La combinaison Tychem® 4000 S est idéale pour le mélange de produits chimiques, pour les travaux de décontamination et les interventions d’urgence. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs : assainissement de l’environnement, pétrole et gaz, génie chimique, interventions sur des matériaux dangereux et autres équipes de premiers secours.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Combinaison_Tychem4000S?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.<br />Tychem® 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<700 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek® Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl anorganischer sowie organischer Chemikalien.<br />Tychem® 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.<br /><b>Benötigen Unterstützung oder weitere Informationen? <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Doble puño y presilla en los pulgares. Cremallera doble con solapa resellable. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Blanco.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, presilla elástica en pulgar para evitar que se suban las mangas. Solapa auto-adhesiva de barbilla para un cierre estanco del traje a la máscara. <br />Las prendas Tychem® 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<700g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek®. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.<br />Tychem® 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate . Doppi polsini ed elastici ai pollici. Doppie zip con patta richiudibile. Polsi, caviglie, viso e vita elasticizzati. Bianca","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza del capo alla maschera facciale.<br />Gli indumenti Tychem® 4000 S sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<700 g per indumento) che consiste in una pellicola resistente alle sostanze chimiche laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono una barriera alla permeazione di sostanze chimiche inorganiche e una vasta gamma di sostanze organiche inclusi il fenolo, l’etanolo e il metanolo.<br />Tychem® 4000 è ideale per lavori di miscelazione chimica, bonifica e situazioni di emergenza. È utilizzato in una varietà di settori industriali, inclusi le operazioni di pulizia ambientale, petrolio e gas, ingegneria chimica, squadre di intervento per materiali pericolosi e altri servizi di emergenza.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","D15193481","MTS","SLCHZ5TWH00","2X","white",5450208012438,"NA",5450208016771,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",3.79,26,"61x38x47",16.559999999999999,1.4,16,320,"125x80x200",284.95999999999998,"33x40x7",753.9,12.9,21,720,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 4000 S model CHZ5","DuPont™ Tychem® 4000 S. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps with chin flap. White.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-mask.<br />Tychem® 4000 garments are made from a lightweight, supple and durable fabric (<700g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They achieve a barrier to permeation by a broad range of inorganic and organic chemicals.<br />Tychem® 4000 S is ideal for chemical handling, environmental clean-up operations and emergency response. It is suitable for use in a variety of industries, including oil and gas, chemical engineering, and for use by hazardous material response teams and other emergency services. <br /><b>For assistance with this product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S?src=Safespec\">www.dupont.co.uk/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet et passe-pouce. Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Blanc.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Combinaison à capuche de couleur blanche, tailles SM à 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour ajustement optimal, passe-pouce empêchant la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal au masque respiratoire.<br />Les vêtements Tychem® 4000 S sont constitués d’un matériau léger et durable (<700 g par vêtement) associant un film résistant aux produits chimiques sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente protection contre la perméation des matières inorganiques et d’une grande variété de produits chimiques organiques, dont le phénol, l’éthanol et le méthanol.<br />La combinaison Tychem® 4000 S est idéale pour le mélange de produits chimiques, pour les travaux de décontamination et les interventions d’urgence. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs : assainissement de l’environnement, pétrole et gaz, génie chimique, interventions sur des matériaux dangereux et autres équipes de premiers secours.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Combinaison_Tychem4000S?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.<br />Tychem® 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<700 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek® Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl anorganischer sowie organischer Chemikalien.<br />Tychem® 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.<br /><b>Benötigen Unterstützung oder weitere Informationen? <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Doble puño y presilla en los pulgares. Cremallera doble con solapa resellable. Elásticos en muñecas, tobillos, cara y cintura. Blanco.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Mono con capucha disponible en blanco, en tallas de la SM a la 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, presilla elástica en pulgar para evitar que se suban las mangas. Solapa auto-adhesiva de barbilla para un cierre estanco del traje a la máscara. <br />Las prendas Tychem® 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<700g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek®. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.<br />Tychem® 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate . Doppi polsini ed elastici ai pollici. Doppie zip con patta richiudibile. Polsi, caviglie, viso e vita elasticizzati. Bianca","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza del capo alla maschera facciale.<br />Gli indumenti Tychem® 4000 S sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<700 g per indumento) che consiste in una pellicola resistente alle sostanze chimiche laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono una barriera alla permeazione di sostanze chimiche inorganiche e una vasta gamma di sostanze organiche inclusi il fenolo, l’etanolo e il metanolo.<br />Tychem® 4000 è ideale per lavori di miscelazione chimica, bonifica e situazioni di emergenza. È utilizzato in una varietà di settori industriali, inclusi le operazioni di pulizia ambientale, petrolio e gas, ingegneria chimica, squadre di intervento per materiali pericolosi e altri servizi di emergenza.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","D15193494","MTS","SLCHZ5TWH00","3X","white",5450208012445,"NA",5450208016788,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",4.09,26,"61x38x47",17.760000000000002,1.4,16,320,"125x80x200",304.16000000000003,"33x40x7",813.9,12.9,21,780,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 4000 S with socks model CHZ6","DuPont™ Tychem® 4000 S with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps with chin flap. White.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flaps. Available in white, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-mask.<br />Tychem® 4000 garments are made from a lightweight and durable fabric (<800g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They achieve a barrier to permeation by a broad range of inorganic and organic chemicals.<br />Tychem® 4000 S is ideal for chemical handling, environmental clean-up operations and emergency response. It is suitable for use in a variety of industries, including oil and gas, chemical engineering, and for use by hazardous material response teams and other emergency services. <br /><b>For assistance with this product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche. Chaussettes et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet et passe-pouce. Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Blanc.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabat de recouvrement de la botte à hauteur du genou, tailles SM à 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour ajustement optimal, passe-pouce empêchant la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal au masque respiratoire.<br />Les vêtements Tychem® 4000 S sont constitués d’un matériau léger et durable (<800 g par vêtement) associant un film résistant aux produits chimiques sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente protection contre la perméation des matières inorganiques et d’une grande variété de produits chimiques organiques, dont le phénol, l’éthanol et le méthanol.<br />La combinaison Tychem® 4000 S est idéale pour le mélange de produits chimiques, pour les travaux de décontamination et les interventions d’urgence. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs : assainissement de l’environnement, pétrole et gaz, génie chimique, interventions sur des matériaux dangereux et autres équipes de premiers secours.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Combinaison_Tychem4000S?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Weiß.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Angearbeitete Socken und kniehohe Stiefelstulpen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.<br />Tychem® 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<800 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek® Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation anorganischer sowie einer Vielzahl organischer Chemikalien.<br />Tychem® 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.<br /><b>Benötigen Unterstützung oder weitere Informationen? <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S con calcetines. Mono con capucha. Calcetines y solapa de bota adjuntos. Costuras cosidas y con solapa. Doble puño y presilla en pulgares. Cremallera doble con solapa resellable. Muñecas, tobillos, cara y cintura elásticos. Blanco.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S con calcetines. Mono con capucha con calcetines integrados y tapilla adicional hasta la rodilla. Disponible en blanco, en tallas de la SM a la 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un óptimo ajuste, presillas elásticas al pulgar que evitan que se suban las mangas. Tapilla autoadhesiva de barbilla para cierre estanque del traje a la mascarilla.<br />Las prendas Tychem® 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<800g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek®. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.<br />Tychem® 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S con calze. Tuta con cappuccio. Calzini integrati e patte copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Doppi polsini ed elastici per i pollici. Doppie zip con patta richiudibile. Elastici a polsi, caviglie, viso e vita. Bianca.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S con calze. Tuta con cappuccio e calzini integrati e patta copristivale addizionale altezza ginocchio. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza del capo alla maschera facciale.<br />Gli indumenti Tychem® 4000 S sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<800 g per indumento) che consiste in una pellicola resistente alle sostanze chimiche laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono una barriera alla permeazione di sostanze chimiche inorganiche e una vasta gamma di sostanze organiche inclusi il fenolo, l’etanolo e il metanolo.<br />Tychem® 4000 è ideale per lavori di miscelazione chimica, bonifica e situazioni di emergenza. È utilizzato in una varietà di settori industriali che includono operazioni di pulizia ambientale, petrolio e gas, ingegneria chimica, squadre di intervento per materiali pericolosi e altri servizi di emergenza.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","D15193507","MTS","SLCHZ6TWH16","SM","white",5450208012452,"NA",5450208016795,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",15,"30x37x23",3.64,26,"61x38x47",12.32,1.4,16,240,"125x80x203",217.12,"33x40x8",723.9,12.9,21,690,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 4000 S with socks model CHZ6","DuPont™ Tychem® 4000 S with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps with chin flap. White.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flaps. Available in white, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-mask.<br />Tychem® 4000 garments are made from a lightweight and durable fabric (<800g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They achieve a barrier to permeation by a broad range of inorganic and organic chemicals.<br />Tychem® 4000 S is ideal for chemical handling, environmental clean-up operations and emergency response. It is suitable for use in a variety of industries, including oil and gas, chemical engineering, and for use by hazardous material response teams and other emergency services. <br /><b>For assistance with this product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche. Chaussettes et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet et passe-pouce. Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Blanc.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabat de recouvrement de la botte à hauteur du genou, tailles SM à 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour ajustement optimal, passe-pouce empêchant la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal au masque respiratoire.<br />Les vêtements Tychem® 4000 S sont constitués d’un matériau léger et durable (<800 g par vêtement) associant un film résistant aux produits chimiques sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente protection contre la perméation des matières inorganiques et d’une grande variété de produits chimiques organiques, dont le phénol, l’éthanol et le méthanol.<br />La combinaison Tychem® 4000 S est idéale pour le mélange de produits chimiques, pour les travaux de décontamination et les interventions d’urgence. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs : assainissement de l’environnement, pétrole et gaz, génie chimique, interventions sur des matériaux dangereux et autres équipes de premiers secours.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Combinaison_Tychem4000S?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Weiß.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Angearbeitete Socken und kniehohe Stiefelstulpen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.<br />Tychem® 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<800 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek® Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation anorganischer sowie einer Vielzahl organischer Chemikalien.<br />Tychem® 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.<br /><b>Benötigen Unterstützung oder weitere Informationen? <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S con calcetines. Mono con capucha. Calcetines y solapa de bota adjuntos. Costuras cosidas y con solapa. Doble puño y presilla en pulgares. Cremallera doble con solapa resellable. Muñecas, tobillos, cara y cintura elásticos. Blanco.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S con calcetines. Mono con capucha con calcetines integrados y tapilla adicional hasta la rodilla. Disponible en blanco, en tallas de la SM a la 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un óptimo ajuste, presillas elásticas al pulgar que evitan que se suban las mangas. Tapilla autoadhesiva de barbilla para cierre estanque del traje a la mascarilla.<br />Las prendas Tychem® 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<800g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek®. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.<br />Tychem® 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S con calze. Tuta con cappuccio. Calzini integrati e patte copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Doppi polsini ed elastici per i pollici. Doppie zip con patta richiudibile. Elastici a polsi, caviglie, viso e vita. Bianca.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S con calze. Tuta con cappuccio e calzini integrati e patta copristivale addizionale altezza ginocchio. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza del capo alla maschera facciale.<br />Gli indumenti Tychem® 4000 S sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<800 g per indumento) che consiste in una pellicola resistente alle sostanze chimiche laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono una barriera alla permeazione di sostanze chimiche inorganiche e una vasta gamma di sostanze organiche inclusi il fenolo, l’etanolo e il metanolo.<br />Tychem® 4000 è ideale per lavori di miscelazione chimica, bonifica e situazioni di emergenza. È utilizzato in una varietà di settori industriali che includono operazioni di pulizia ambientale, petrolio e gas, ingegneria chimica, squadre di intervento per materiali pericolosi e altri servizi di emergenza.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","D15193519","MTS","SLCHZ6TWH16","MD","white",5450208012469,"NA",5450208016801,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",15,"30x37x23",3.84,26,"61x38x47",12.92,1.4,16,240,"125x80x203",226.72,"33x40x8",763.9,12.9,21,730,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 4000 S with socks model CHZ6","DuPont™ Tychem® 4000 S with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps with chin flap. White.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flaps. Available in white, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-mask.<br />Tychem® 4000 garments are made from a lightweight and durable fabric (<800g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They achieve a barrier to permeation by a broad range of inorganic and organic chemicals.<br />Tychem® 4000 S is ideal for chemical handling, environmental clean-up operations and emergency response. It is suitable for use in a variety of industries, including oil and gas, chemical engineering, and for use by hazardous material response teams and other emergency services. <br /><b>For assistance with this product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche. Chaussettes et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet et passe-pouce. Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Blanc.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabat de recouvrement de la botte à hauteur du genou, tailles SM à 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour ajustement optimal, passe-pouce empêchant la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal au masque respiratoire.<br />Les vêtements Tychem® 4000 S sont constitués d’un matériau léger et durable (<800 g par vêtement) associant un film résistant aux produits chimiques sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente protection contre la perméation des matières inorganiques et d’une grande variété de produits chimiques organiques, dont le phénol, l’éthanol et le méthanol.<br />La combinaison Tychem® 4000 S est idéale pour le mélange de produits chimiques, pour les travaux de décontamination et les interventions d’urgence. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs : assainissement de l’environnement, pétrole et gaz, génie chimique, interventions sur des matériaux dangereux et autres équipes de premiers secours.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Combinaison_Tychem4000S?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Weiß.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Angearbeitete Socken und kniehohe Stiefelstulpen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.<br />Tychem® 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<800 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek® Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation anorganischer sowie einer Vielzahl organischer Chemikalien.<br />Tychem® 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.<br /><b>Benötigen Unterstützung oder weitere Informationen? <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S con calcetines. Mono con capucha. Calcetines y solapa de bota adjuntos. Costuras cosidas y con solapa. Doble puño y presilla en pulgares. Cremallera doble con solapa resellable. Muñecas, tobillos, cara y cintura elásticos. Blanco.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S con calcetines. Mono con capucha con calcetines integrados y tapilla adicional hasta la rodilla. Disponible en blanco, en tallas de la SM a la 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un óptimo ajuste, presillas elásticas al pulgar que evitan que se suban las mangas. Tapilla autoadhesiva de barbilla para cierre estanque del traje a la mascarilla.<br />Las prendas Tychem® 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<800g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek®. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.<br />Tychem® 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S con calze. Tuta con cappuccio. Calzini integrati e patte copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Doppi polsini ed elastici per i pollici. Doppie zip con patta richiudibile. Elastici a polsi, caviglie, viso e vita. Bianca.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S con calze. Tuta con cappuccio e calzini integrati e patta copristivale addizionale altezza ginocchio. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza del capo alla maschera facciale.<br />Gli indumenti Tychem® 4000 S sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<800 g per indumento) che consiste in una pellicola resistente alle sostanze chimiche laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono una barriera alla permeazione di sostanze chimiche inorganiche e una vasta gamma di sostanze organiche inclusi il fenolo, l’etanolo e il metanolo.<br />Tychem® 4000 è ideale per lavori di miscelazione chimica, bonifica e situazioni di emergenza. È utilizzato in una varietà di settori industriali che includono operazioni di pulizia ambientale, petrolio e gas, ingegneria chimica, squadre di intervento per materiali pericolosi e altri servizi di emergenza.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","D15193524","MTS","SLCHZ6TWH16","LG","white",5450208012476,"NA",5450208016818,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",15,"30x37x23",3.94,26,"61x38x47",13.22,1.4,16,240,"125x80x203",231.52,"33x40x8",783.9,12.9,21,750,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 4000 S with socks model CHZ6","DuPont™ Tychem® 4000 S with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps with chin flap. White.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flaps. Available in white, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-mask.<br />Tychem® 4000 garments are made from a lightweight and durable fabric (<800g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They achieve a barrier to permeation by a broad range of inorganic and organic chemicals.<br />Tychem® 4000 S is ideal for chemical handling, environmental clean-up operations and emergency response. It is suitable for use in a variety of industries, including oil and gas, chemical engineering, and for use by hazardous material response teams and other emergency services. <br /><b>For assistance with this product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche. Chaussettes et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet et passe-pouce. Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Blanc.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabat de recouvrement de la botte à hauteur du genou, tailles SM à 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour ajustement optimal, passe-pouce empêchant la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal au masque respiratoire.<br />Les vêtements Tychem® 4000 S sont constitués d’un matériau léger et durable (<800 g par vêtement) associant un film résistant aux produits chimiques sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente protection contre la perméation des matières inorganiques et d’une grande variété de produits chimiques organiques, dont le phénol, l’éthanol et le méthanol.<br />La combinaison Tychem® 4000 S est idéale pour le mélange de produits chimiques, pour les travaux de décontamination et les interventions d’urgence. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs : assainissement de l’environnement, pétrole et gaz, génie chimique, interventions sur des matériaux dangereux et autres équipes de premiers secours.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Combinaison_Tychem4000S?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Weiß.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Angearbeitete Socken und kniehohe Stiefelstulpen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.<br />Tychem® 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<800 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek® Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation anorganischer sowie einer Vielzahl organischer Chemikalien.<br />Tychem® 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.<br /><b>Benötigen Unterstützung oder weitere Informationen? <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S con calcetines. Mono con capucha. Calcetines y solapa de bota adjuntos. Costuras cosidas y con solapa. Doble puño y presilla en pulgares. Cremallera doble con solapa resellable. Muñecas, tobillos, cara y cintura elásticos. Blanco.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S con calcetines. Mono con capucha con calcetines integrados y tapilla adicional hasta la rodilla. Disponible en blanco, en tallas de la SM a la 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un óptimo ajuste, presillas elásticas al pulgar que evitan que se suban las mangas. Tapilla autoadhesiva de barbilla para cierre estanque del traje a la mascarilla.<br />Las prendas Tychem® 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<800g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek®. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.<br />Tychem® 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S con calze. Tuta con cappuccio. Calzini integrati e patte copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Doppi polsini ed elastici per i pollici. Doppie zip con patta richiudibile. Elastici a polsi, caviglie, viso e vita. Bianca.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S con calze. Tuta con cappuccio e calzini integrati e patta copristivale addizionale altezza ginocchio. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza del capo alla maschera facciale.<br />Gli indumenti Tychem® 4000 S sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<800 g per indumento) che consiste in una pellicola resistente alle sostanze chimiche laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono una barriera alla permeazione di sostanze chimiche inorganiche e una vasta gamma di sostanze organiche inclusi il fenolo, l’etanolo e il metanolo.<br />Tychem® 4000 è ideale per lavori di miscelazione chimica, bonifica e situazioni di emergenza. È utilizzato in una varietà di settori industriali che includono operazioni di pulizia ambientale, petrolio e gas, ingegneria chimica, squadre di intervento per materiali pericolosi e altri servizi di emergenza.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","D15193534","MTS","SLCHZ6TWH16","XL","white",5450208012483,"NA",5450208016825,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",15,"30x37x23",4.3899999999999997,26,"61x38x47",14.57,1.4,16,240,"125x80x203",253.12,"33x40x8",873.9,12.9,21,840,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 4000 S with socks model CHZ6","DuPont™ Tychem® 4000 S with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps with chin flap. White.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flaps. Available in white, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-mask.<br />Tychem® 4000 garments are made from a lightweight and durable fabric (<800g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They achieve a barrier to permeation by a broad range of inorganic and organic chemicals.<br />Tychem® 4000 S is ideal for chemical handling, environmental clean-up operations and emergency response. It is suitable for use in a variety of industries, including oil and gas, chemical engineering, and for use by hazardous material response teams and other emergency services. <br /><b>For assistance with this product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche. Chaussettes et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet et passe-pouce. Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Blanc.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabat de recouvrement de la botte à hauteur du genou, tailles SM à 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour ajustement optimal, passe-pouce empêchant la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal au masque respiratoire.<br />Les vêtements Tychem® 4000 S sont constitués d’un matériau léger et durable (<800 g par vêtement) associant un film résistant aux produits chimiques sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente protection contre la perméation des matières inorganiques et d’une grande variété de produits chimiques organiques, dont le phénol, l’éthanol et le méthanol.<br />La combinaison Tychem® 4000 S est idéale pour le mélange de produits chimiques, pour les travaux de décontamination et les interventions d’urgence. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs : assainissement de l’environnement, pétrole et gaz, génie chimique, interventions sur des matériaux dangereux et autres équipes de premiers secours.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Combinaison_Tychem4000S?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Weiß.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Angearbeitete Socken und kniehohe Stiefelstulpen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.<br />Tychem® 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<800 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek® Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation anorganischer sowie einer Vielzahl organischer Chemikalien.<br />Tychem® 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.<br /><b>Benötigen Unterstützung oder weitere Informationen? <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S con calcetines. Mono con capucha. Calcetines y solapa de bota adjuntos. Costuras cosidas y con solapa. Doble puño y presilla en pulgares. Cremallera doble con solapa resellable. Muñecas, tobillos, cara y cintura elásticos. Blanco.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S con calcetines. Mono con capucha con calcetines integrados y tapilla adicional hasta la rodilla. Disponible en blanco, en tallas de la SM a la 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un óptimo ajuste, presillas elásticas al pulgar que evitan que se suban las mangas. Tapilla autoadhesiva de barbilla para cierre estanque del traje a la mascarilla.<br />Las prendas Tychem® 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<800g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek®. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.<br />Tychem® 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S con calze. Tuta con cappuccio. Calzini integrati e patte copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Doppi polsini ed elastici per i pollici. Doppie zip con patta richiudibile. Elastici a polsi, caviglie, viso e vita. Bianca.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S con calze. Tuta con cappuccio e calzini integrati e patta copristivale addizionale altezza ginocchio. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza del capo alla maschera facciale.<br />Gli indumenti Tychem® 4000 S sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<800 g per indumento) che consiste in una pellicola resistente alle sostanze chimiche laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono una barriera alla permeazione di sostanze chimiche inorganiche e una vasta gamma di sostanze organiche inclusi il fenolo, l’etanolo e il metanolo.<br />Tychem® 4000 è ideale per lavori di miscelazione chimica, bonifica e situazioni di emergenza. È utilizzato in una varietà di settori industriali che includono operazioni di pulizia ambientale, petrolio e gas, ingegneria chimica, squadre di intervento per materiali pericolosi e altri servizi di emergenza.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","D15193543","MTS","SLCHZ6TWH16","2X","white",5450208012490,"NA",5450208016832,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",15,"30x37x23",4.54,26,"61x38x47",15.02,1.4,16,240,"125x80x203",260.32,"33x40x8",903.9,12.9,21,870,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 4000 S with socks model CHZ6","DuPont™ Tychem® 4000 S with socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps with chin flap. White.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S with socks. Hooded coverall with integrated socks and additional knee-length boot flaps. Available in white, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-mask.<br />Tychem® 4000 garments are made from a lightweight and durable fabric (<800g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They achieve a barrier to permeation by a broad range of inorganic and organic chemicals.<br />Tychem® 4000 S is ideal for chemical handling, environmental clean-up operations and emergency response. It is suitable for use in a variety of industries, including oil and gas, chemical engineering, and for use by hazardous material response teams and other emergency services. <br /><b>For assistance with this product, please visit <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S?src=Safespec\"> www.dupont.co.uk/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche. Chaussettes et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet et passe-pouce. Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Blanc.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S avec chaussettes. Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabat de recouvrement de la botte à hauteur du genou, tailles SM à 3X. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour ajustement optimal, passe-pouce empêchant la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal au masque respiratoire.<br />Les vêtements Tychem® 4000 S sont constitués d’un matériau léger et durable (<800 g par vêtement) associant un film résistant aux produits chimiques sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente protection contre la perméation des matières inorganiques et d’une grande variété de produits chimiques organiques, dont le phénol, l’éthanol et le méthanol.<br />La combinaison Tychem® 4000 S est idéale pour le mélange de produits chimiques, pour les travaux de décontamination et les interventions d’urgence. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs : assainissement de l’environnement, pétrole et gaz, génie chimique, interventions sur des matériaux dangereux et autres équipes de premiers secours.<br /><b>Plus de services et d’informations sur ce produit sur <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Combinaison_Tychem4000S?src=Safespec\"> www.fr.dupont.com/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Doppel-Reißverschluss mit Abdeckung. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Weiß.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S mit Socken. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Angearbeitete Socken und kniehohe Stiefelstulpen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.<br />Tychem® 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<800 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek® Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation anorganischer sowie einer Vielzahl organischer Chemikalien.<br />Tychem® 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.<br /><b>Benötigen Unterstützung oder weitere Informationen? <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_Schutzanzung?src=Safespec\">www.dupont.de/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S con calcetines. Mono con capucha. Calcetines y solapa de bota adjuntos. Costuras cosidas y con solapa. Doble puño y presilla en pulgares. Cremallera doble con solapa resellable. Muñecas, tobillos, cara y cintura elásticos. Blanco.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S con calcetines. Mono con capucha con calcetines integrados y tapilla adicional hasta la rodilla. Disponible en blanco, en tallas de la SM a la 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un óptimo ajuste, presillas elásticas al pulgar que evitan que se suban las mangas. Tapilla autoadhesiva de barbilla para cierre estanque del traje a la mascarilla.<br />Las prendas Tychem® 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<800g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek®. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.<br />Tychem® 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.<br /><b>Para apoyo técnico para este producto, visite <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_prenda?src=Safespec\"> www.dupont.es/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","DuPont™ Tychem® 4000 S con calze. Tuta con cappuccio. Calzini integrati e patte copristivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Doppi polsini ed elastici per i pollici. Doppie zip con patta richiudibile. Elastici a polsi, caviglie, viso e vita. Bianca.","<p> DuPont™ Tychem® 4000 S con calze. Tuta con cappuccio e calzini integrati e patta copristivale addizionale altezza ginocchio. Disponibile in bianco, nelle taglie SM a 3X. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza del capo alla maschera facciale.<br />Gli indumenti Tychem® 4000 S sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<800 g per indumento) che consiste in una pellicola resistente alle sostanze chimiche laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono una barriera alla permeazione di sostanze chimiche inorganiche e una vasta gamma di sostanze organiche inclusi il fenolo, l’etanolo e il metanolo.<br />Tychem® 4000 è ideale per lavori di miscelazione chimica, bonifica e situazioni di emergenza. È utilizzato in una varietà di settori industriali che includono operazioni di pulizia ambientale, petrolio e gas, ingegneria chimica, squadre di intervento per materiali pericolosi e altri servizi di emergenza.<br /><b>Per assistenza relativa a questo prodotto, visita il sito <a class=\"inline\" href=\"http://protectiontechnologies.dupont.com/Tychem4000S_indumento?src=Safespec\"> www.dupont.it/Tychem4000S</a></p></a></b></p>","D15193554","MTS","SLCHZ6TWH16","3X","white",5450208012506,"NA",5450208016849,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",15,"30x37x23",4.74,26,"61x38x47",15.62,1.4,16,240,"125x80x203",269.92,"33x40x8",943.9,12.9,21,910,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP198T","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall with drawstrings. Stitched and over-taped seams. Elastication at wrists, open ankles. Double storm flap, zipper and hook and loop closure system. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Respirator-fit hood with drawstrings, elasticated wrists and hemmed open ankles. Long zipper extends to chin for complete coverage of neck area. Double flap, zipper, hook and loop closure system for higher protection. Sewn with Dupont&#153 Nomex&#174; thread.<br/>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. <br/>Typical applications include use in the oil and gas industry, by HazMat Teams in fire departments and industrial fire brigades, use during clandestine lab investigation, and use at industrial chemical processing plants and laboratories.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule avec cordons de serrage. Coutures cousues et recouvertes. Élastiques au niveau des poignets, chevilles ouvertes. Double rabat. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule disponible en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Capuche ajustée pour un masque respiratoire à cordons de serrage, élastiques aux poignets et chevilles ourlées ouvertes. La fermeture à glissière monte jusqu’au menton, permettant la couverture complète du cou. Double rabat de fermeture pour une protection accrue. Cousu avec du fil DuPont&#153; Nomex&#174;.<br/>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.<br/>Les produits ont plusieurs applications types, notamment l'industrie pétrolière et gazière, les équipes d’intervention d’urgence et les brigades anti-incendie, les interventions dans la lutte contre les laboratoires clandestins, l’industrie chimique et les laboratoires.\n<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze mit Schnurzug. Überklebte Nähte. Gummizüge an Ärmelenden, offene Beinabschlüsse. Doppelte Reiβverschlussabdeckung mit Klettverschluss. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. An Atemschutzmaske angepasste Kapuze mit Schnurzug, Gummizüge an Ärmelenden und gesäumte offene Beinabschlüsse. Langer Reißverschluss bis zum Kinnbereich zur vollständigen Bedeckung des Hals- und Nackenbereichs. Verschlusssystem mit doppelter Reiβverschlussabdeckung für höheren Schutz. Vernäht mit Dupont&#153 Nomex&#174; Garn.<br/>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. <br/>Typische Anwendungen finden sich in der Öl- und Gasindustrie, beim Einsatz in der Gefahrstoffbeseitigung durch öffentliche Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren, beim Einsatz von Ermittlungseinheiten bzgl. illegaler Labore sowie beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und Laboren.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha y cordones ajustables. Costuras cosidas y recubiertas. Sujeción elástica en las muñecas, tobillos abiertos. Sistema de doble solapa de protección con cierre rápido. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Capucha con respirador, cordones ajustables, elástico en las muñecas y tobillos abiertos con dobladillo. Cremallera larga extensible hasta el mentón para una cobertura completa de la zona del cuello. Sistema de cierre de doble solapa para mayor protección. Cosido con Dupont&#153 Nomex&#174; hilo.<br/>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. <br/>Sus aplicaciones comunes son el uso en la industria de gas y petróleo, el uso por los equipos de respuesta rápida en cuerpo de bomberos y las brigadas de bomberos industriales, el uso en la investigación de laboratorios clandestinos y el uso en las plantas industriales de procesamiento químico y laboratorios.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio e coulisse. Cuciture rinforzate e nastrate. Polsini elasticizzati, caviglie aperte. Doppia patta antivento con sistema di chiusura a strappo. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Cappuccio aderente al respiratore con coulisse, polsini elasticizzati e caviglie aperte con orlo. Zip lunga fino al mento per una copertura completa della zona del collo. Sistema di chiusura a doppia patta per una protezione superiore. Cuciture con filo Dupont&#153 Nomex&#174.<br/>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. <br/>Le applicazioni più comuni riguardano l'industria del petrolio e del gas, i team addetti ai materiali pericolosi operanti nei servizi antincendio e i pompieri addetti agli incendi industriali, l'utilizzo nell'ambito di indagini nei laboratori clandestini e nelle fabbriche e nei laboratori di trattamento delle sostanze chimiche industriali.<p/>","D15482658","MTO","TP0198TORCE","SM","orange","NA","NA",5450208013336,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x33x15",2.2165949072052764,1.31,"40x25x40",2.863101755140149,0.76,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x33x15",2.2165949072052764,1.31,43,1100.7408800553478,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP198T","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall with drawstrings. Stitched and over-taped seams. Elastication at wrists, open ankles. Double storm flap, zipper and hook and loop closure system. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Respirator-fit hood with drawstrings, elasticated wrists and hemmed open ankles. Long zipper extends to chin for complete coverage of neck area. Double flap, zipper, hook and loop closure system for higher protection. Sewn with Dupont&#153 Nomex&#174; thread.<br/>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. <br/>Typical applications include use in the oil and gas industry, by HazMat Teams in fire departments and industrial fire brigades, use during clandestine lab investigation, and use at industrial chemical processing plants and laboratories.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule avec cordons de serrage. Coutures cousues et recouvertes. Élastiques au niveau des poignets, chevilles ouvertes. Double rabat. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule disponible en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Capuche ajustée pour un masque respiratoire à cordons de serrage, élastiques aux poignets et chevilles ourlées ouvertes. La fermeture à glissière monte jusqu’au menton, permettant la couverture complète du cou. Double rabat de fermeture pour une protection accrue. Cousu avec du fil DuPont&#153; Nomex&#174;.<br/>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.<br/>Les produits ont plusieurs applications types, notamment l'industrie pétrolière et gazière, les équipes d’intervention d’urgence et les brigades anti-incendie, les interventions dans la lutte contre les laboratoires clandestins, l’industrie chimique et les laboratoires.\n<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze mit Schnurzug. Überklebte Nähte. Gummizüge an Ärmelenden, offene Beinabschlüsse. Doppelte Reiβverschlussabdeckung mit Klettverschluss. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. An Atemschutzmaske angepasste Kapuze mit Schnurzug, Gummizüge an Ärmelenden und gesäumte offene Beinabschlüsse. Langer Reißverschluss bis zum Kinnbereich zur vollständigen Bedeckung des Hals- und Nackenbereichs. Verschlusssystem mit doppelter Reiβverschlussabdeckung für höheren Schutz. Vernäht mit Dupont&#153 Nomex&#174; Garn.<br/>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. <br/>Typische Anwendungen finden sich in der Öl- und Gasindustrie, beim Einsatz in der Gefahrstoffbeseitigung durch öffentliche Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren, beim Einsatz von Ermittlungseinheiten bzgl. illegaler Labore sowie beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und Laboren.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha y cordones ajustables. Costuras cosidas y recubiertas. Sujeción elástica en las muñecas, tobillos abiertos. Sistema de doble solapa de protección con cierre rápido. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Capucha con respirador, cordones ajustables, elástico en las muñecas y tobillos abiertos con dobladillo. Cremallera larga extensible hasta el mentón para una cobertura completa de la zona del cuello. Sistema de cierre de doble solapa para mayor protección. Cosido con Dupont&#153 Nomex&#174; hilo.<br/>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. <br/>Sus aplicaciones comunes son el uso en la industria de gas y petróleo, el uso por los equipos de respuesta rápida en cuerpo de bomberos y las brigadas de bomberos industriales, el uso en la investigación de laboratorios clandestinos y el uso en las plantas industriales de procesamiento químico y laboratorios.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio e coulisse. Cuciture rinforzate e nastrate. Polsini elasticizzati, caviglie aperte. Doppia patta antivento con sistema di chiusura a strappo. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Cappuccio aderente al respiratore con coulisse, polsini elasticizzati e caviglie aperte con orlo. Zip lunga fino al mento per una copertura completa della zona del collo. Sistema di chiusura a doppia patta per una protezione superiore. Cuciture con filo Dupont&#153 Nomex&#174.<br/>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. <br/>Le applicazioni più comuni riguardano l'industria del petrolio e del gas, i team addetti ai materiali pericolosi operanti nei servizi antincendio e i pompieri addetti agli incendi industriali, l'utilizzo nell'ambito di indagini nei laboratori clandestini e nelle fabbriche e nei laboratori di trattamento delle sostanze chimiche industriali.<p/>","D15482662","MTS","TP0198TORCE","MD","orange","NA","NA",5450208013343,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x33x15",2.3495906016375931,1.31,"40x25x40",3.0348878604485581,0.76,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x33x15",2.3495906016375931,1.31,43,1166.7853328586687,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP198T","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall with drawstrings. Stitched and over-taped seams. Elastication at wrists, open ankles. Double storm flap, zipper and hook and loop closure system. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Respirator-fit hood with drawstrings, elasticated wrists and hemmed open ankles. Long zipper extends to chin for complete coverage of neck area. Double flap, zipper, hook and loop closure system for higher protection. Sewn with Dupont&#153 Nomex&#174; thread.<br/>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. <br/>Typical applications include use in the oil and gas industry, by HazMat Teams in fire departments and industrial fire brigades, use during clandestine lab investigation, and use at industrial chemical processing plants and laboratories.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule avec cordons de serrage. Coutures cousues et recouvertes. Élastiques au niveau des poignets, chevilles ouvertes. Double rabat. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule disponible en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Capuche ajustée pour un masque respiratoire à cordons de serrage, élastiques aux poignets et chevilles ourlées ouvertes. La fermeture à glissière monte jusqu’au menton, permettant la couverture complète du cou. Double rabat de fermeture pour une protection accrue. Cousu avec du fil DuPont&#153; Nomex&#174;.<br/>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.<br/>Les produits ont plusieurs applications types, notamment l'industrie pétrolière et gazière, les équipes d’intervention d’urgence et les brigades anti-incendie, les interventions dans la lutte contre les laboratoires clandestins, l’industrie chimique et les laboratoires.\n<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze mit Schnurzug. Überklebte Nähte. Gummizüge an Ärmelenden, offene Beinabschlüsse. Doppelte Reiβverschlussabdeckung mit Klettverschluss. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. An Atemschutzmaske angepasste Kapuze mit Schnurzug, Gummizüge an Ärmelenden und gesäumte offene Beinabschlüsse. Langer Reißverschluss bis zum Kinnbereich zur vollständigen Bedeckung des Hals- und Nackenbereichs. Verschlusssystem mit doppelter Reiβverschlussabdeckung für höheren Schutz. Vernäht mit Dupont&#153 Nomex&#174; Garn.<br/>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. <br/>Typische Anwendungen finden sich in der Öl- und Gasindustrie, beim Einsatz in der Gefahrstoffbeseitigung durch öffentliche Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren, beim Einsatz von Ermittlungseinheiten bzgl. illegaler Labore sowie beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und Laboren.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha y cordones ajustables. Costuras cosidas y recubiertas. Sujeción elástica en las muñecas, tobillos abiertos. Sistema de doble solapa de protección con cierre rápido. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Capucha con respirador, cordones ajustables, elástico en las muñecas y tobillos abiertos con dobladillo. Cremallera larga extensible hasta el mentón para una cobertura completa de la zona del cuello. Sistema de cierre de doble solapa para mayor protección. Cosido con Dupont&#153 Nomex&#174; hilo.<br/>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. <br/>Sus aplicaciones comunes son el uso en la industria de gas y petróleo, el uso por los equipos de respuesta rápida en cuerpo de bomberos y las brigadas de bomberos industriales, el uso en la investigación de laboratorios clandestinos y el uso en las plantas industriales de procesamiento químico y laboratorios.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio e coulisse. Cuciture rinforzate e nastrate. Polsini elasticizzati, caviglie aperte. Doppia patta antivento con sistema di chiusura a strappo. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Cappuccio aderente al respiratore con coulisse, polsini elasticizzati e caviglie aperte con orlo. Zip lunga fino al mento per una copertura completa della zona del collo. Sistema di chiusura a doppia patta per una protezione superiore. Cuciture con filo Dupont&#153 Nomex&#174.<br/>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. <br/>Le applicazioni più comuni riguardano l'industria del petrolio e del gas, i team addetti ai materiali pericolosi operanti nei servizi antincendio e i pompieri addetti agli incendi industriali, l'utilizzo nell'ambito di indagini nei laboratori clandestini e nelle fabbriche e nei laboratori di trattamento delle sostanze chimiche industriali.<p/>","D15482674","MTS","TP0198TORCE","LG","orange","NA","NA",5450208013350,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x33x15",2.4905660377358489,1.31,"40x25x40",3.2169811320754715,0.76,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x33x15",2.4905660377358489,1.31,43,1236.7924528301887,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP198T","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall with drawstrings. Stitched and over-taped seams. Elastication at wrists, open ankles. Double storm flap, zipper and hook and loop closure system. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Respirator-fit hood with drawstrings, elasticated wrists and hemmed open ankles. Long zipper extends to chin for complete coverage of neck area. Double flap, zipper, hook and loop closure system for higher protection. Sewn with Dupont&#153 Nomex&#174; thread.<br/>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. <br/>Typical applications include use in the oil and gas industry, by HazMat Teams in fire departments and industrial fire brigades, use during clandestine lab investigation, and use at industrial chemical processing plants and laboratories.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule avec cordons de serrage. Coutures cousues et recouvertes. Élastiques au niveau des poignets, chevilles ouvertes. Double rabat. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule disponible en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Capuche ajustée pour un masque respiratoire à cordons de serrage, élastiques aux poignets et chevilles ourlées ouvertes. La fermeture à glissière monte jusqu’au menton, permettant la couverture complète du cou. Double rabat de fermeture pour une protection accrue. Cousu avec du fil DuPont&#153; Nomex&#174;.<br/>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.<br/>Les produits ont plusieurs applications types, notamment l'industrie pétrolière et gazière, les équipes d’intervention d’urgence et les brigades anti-incendie, les interventions dans la lutte contre les laboratoires clandestins, l’industrie chimique et les laboratoires.\n<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze mit Schnurzug. Überklebte Nähte. Gummizüge an Ärmelenden, offene Beinabschlüsse. Doppelte Reiβverschlussabdeckung mit Klettverschluss. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. An Atemschutzmaske angepasste Kapuze mit Schnurzug, Gummizüge an Ärmelenden und gesäumte offene Beinabschlüsse. Langer Reißverschluss bis zum Kinnbereich zur vollständigen Bedeckung des Hals- und Nackenbereichs. Verschlusssystem mit doppelter Reiβverschlussabdeckung für höheren Schutz. Vernäht mit Dupont&#153 Nomex&#174; Garn.<br/>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. <br/>Typische Anwendungen finden sich in der Öl- und Gasindustrie, beim Einsatz in der Gefahrstoffbeseitigung durch öffentliche Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren, beim Einsatz von Ermittlungseinheiten bzgl. illegaler Labore sowie beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und Laboren.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha y cordones ajustables. Costuras cosidas y recubiertas. Sujeción elástica en las muñecas, tobillos abiertos. Sistema de doble solapa de protección con cierre rápido. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Capucha con respirador, cordones ajustables, elástico en las muñecas y tobillos abiertos con dobladillo. Cremallera larga extensible hasta el mentón para una cobertura completa de la zona del cuello. Sistema de cierre de doble solapa para mayor protección. Cosido con Dupont&#153 Nomex&#174; hilo.<br/>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. <br/>Sus aplicaciones comunes son el uso en la industria de gas y petróleo, el uso por los equipos de respuesta rápida en cuerpo de bomberos y las brigadas de bomberos industriales, el uso en la investigación de laboratorios clandestinos y el uso en las plantas industriales de procesamiento químico y laboratorios.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio e coulisse. Cuciture rinforzate e nastrate. Polsini elasticizzati, caviglie aperte. Doppia patta antivento con sistema di chiusura a strappo. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Cappuccio aderente al respiratore con coulisse, polsini elasticizzati e caviglie aperte con orlo. Zip lunga fino al mento per una copertura completa della zona del collo. Sistema di chiusura a doppia patta per una protezione superiore. Cuciture con filo Dupont&#153 Nomex&#174.<br/>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. <br/>Le applicazioni più comuni riguardano l'industria del petrolio e del gas, i team addetti ai materiali pericolosi operanti nei servizi antincendio e i pompieri addetti agli incendi industriali, l'utilizzo nell'ambito di indagini nei laboratori clandestini e nelle fabbriche e nei laboratori di trattamento delle sostanze chimiche industriali.<p/>","D15482689","MTS","TP0198TORCE","XL","orange","NA","NA",5450208013367,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x33x15",2.64,1.31,"40x25x40",3.41,0.76,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x33x15",2.64,1.31,43,1311,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP198T","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall with drawstrings. Stitched and over-taped seams. Elastication at wrists, open ankles. Double storm flap, zipper and hook and loop closure system. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Respirator-fit hood with drawstrings, elasticated wrists and hemmed open ankles. Long zipper extends to chin for complete coverage of neck area. Double flap, zipper, hook and loop closure system for higher protection. Sewn with Dupont&#153 Nomex&#174; thread.<br/>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. <br/>Typical applications include use in the oil and gas industry, by HazMat Teams in fire departments and industrial fire brigades, use during clandestine lab investigation, and use at industrial chemical processing plants and laboratories.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule avec cordons de serrage. Coutures cousues et recouvertes. Élastiques au niveau des poignets, chevilles ouvertes. Double rabat. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule disponible en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Capuche ajustée pour un masque respiratoire à cordons de serrage, élastiques aux poignets et chevilles ourlées ouvertes. La fermeture à glissière monte jusqu’au menton, permettant la couverture complète du cou. Double rabat de fermeture pour une protection accrue. Cousu avec du fil DuPont&#153; Nomex&#174;.<br/>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.<br/>Les produits ont plusieurs applications types, notamment l'industrie pétrolière et gazière, les équipes d’intervention d’urgence et les brigades anti-incendie, les interventions dans la lutte contre les laboratoires clandestins, l’industrie chimique et les laboratoires.\n<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze mit Schnurzug. Überklebte Nähte. Gummizüge an Ärmelenden, offene Beinabschlüsse. Doppelte Reiβverschlussabdeckung mit Klettverschluss. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. An Atemschutzmaske angepasste Kapuze mit Schnurzug, Gummizüge an Ärmelenden und gesäumte offene Beinabschlüsse. Langer Reißverschluss bis zum Kinnbereich zur vollständigen Bedeckung des Hals- und Nackenbereichs. Verschlusssystem mit doppelter Reiβverschlussabdeckung für höheren Schutz. Vernäht mit Dupont&#153 Nomex&#174; Garn.<br/>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. <br/>Typische Anwendungen finden sich in der Öl- und Gasindustrie, beim Einsatz in der Gefahrstoffbeseitigung durch öffentliche Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren, beim Einsatz von Ermittlungseinheiten bzgl. illegaler Labore sowie beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und Laboren.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha y cordones ajustables. Costuras cosidas y recubiertas. Sujeción elástica en las muñecas, tobillos abiertos. Sistema de doble solapa de protección con cierre rápido. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Capucha con respirador, cordones ajustables, elástico en las muñecas y tobillos abiertos con dobladillo. Cremallera larga extensible hasta el mentón para una cobertura completa de la zona del cuello. Sistema de cierre de doble solapa para mayor protección. Cosido con Dupont&#153 Nomex&#174; hilo.<br/>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. <br/>Sus aplicaciones comunes son el uso en la industria de gas y petróleo, el uso por los equipos de respuesta rápida en cuerpo de bomberos y las brigadas de bomberos industriales, el uso en la investigación de laboratorios clandestinos y el uso en las plantas industriales de procesamiento químico y laboratorios.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio e coulisse. Cuciture rinforzate e nastrate. Polsini elasticizzati, caviglie aperte. Doppia patta antivento con sistema di chiusura a strappo. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Cappuccio aderente al respiratore con coulisse, polsini elasticizzati e caviglie aperte con orlo. Zip lunga fino al mento per una copertura completa della zona del collo. Sistema di chiusura a doppia patta per una protezione superiore. Cuciture con filo Dupont&#153 Nomex&#174.<br/>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. <br/>Le applicazioni più comuni riguardano l'industria del petrolio e del gas, i team addetti ai materiali pericolosi operanti nei servizi antincendio e i pompieri addetti agli incendi industriali, l'utilizzo nell'ambito di indagini nei laboratori clandestini e nelle fabbriche e nei laboratori di trattamento delle sostanze chimiche industriali.<p/>","D15482697","MTS","TP0198TORCE","2X","orange","NA","NA",5450208013374,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x33x15",2.7984000000000004,1.31,"40x25x40",3.6146000000000003,0.76,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x33x15",2.7984000000000004,1.31,43,1389.66,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP198T","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall with drawstrings. Stitched and over-taped seams. Elastication at wrists, open ankles. Double storm flap, zipper and hook and loop closure system. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Respirator-fit hood with drawstrings, elasticated wrists and hemmed open ankles. Long zipper extends to chin for complete coverage of neck area. Double flap, zipper, hook and loop closure system for higher protection. Sewn with Dupont&#153 Nomex&#174; thread.<br/>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. <br/>Typical applications include use in the oil and gas industry, by HazMat Teams in fire departments and industrial fire brigades, use during clandestine lab investigation, and use at industrial chemical processing plants and laboratories.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule avec cordons de serrage. Coutures cousues et recouvertes. Élastiques au niveau des poignets, chevilles ouvertes. Double rabat. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule disponible en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Capuche ajustée pour un masque respiratoire à cordons de serrage, élastiques aux poignets et chevilles ourlées ouvertes. La fermeture à glissière monte jusqu’au menton, permettant la couverture complète du cou. Double rabat de fermeture pour une protection accrue. Cousu avec du fil DuPont&#153; Nomex&#174;.<br/>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.<br/>Les produits ont plusieurs applications types, notamment l'industrie pétrolière et gazière, les équipes d’intervention d’urgence et les brigades anti-incendie, les interventions dans la lutte contre les laboratoires clandestins, l’industrie chimique et les laboratoires.\n<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze mit Schnurzug. Überklebte Nähte. Gummizüge an Ärmelenden, offene Beinabschlüsse. Doppelte Reiβverschlussabdeckung mit Klettverschluss. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. An Atemschutzmaske angepasste Kapuze mit Schnurzug, Gummizüge an Ärmelenden und gesäumte offene Beinabschlüsse. Langer Reißverschluss bis zum Kinnbereich zur vollständigen Bedeckung des Hals- und Nackenbereichs. Verschlusssystem mit doppelter Reiβverschlussabdeckung für höheren Schutz. Vernäht mit Dupont&#153 Nomex&#174; Garn.<br/>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. <br/>Typische Anwendungen finden sich in der Öl- und Gasindustrie, beim Einsatz in der Gefahrstoffbeseitigung durch öffentliche Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren, beim Einsatz von Ermittlungseinheiten bzgl. illegaler Labore sowie beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und Laboren.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha y cordones ajustables. Costuras cosidas y recubiertas. Sujeción elástica en las muñecas, tobillos abiertos. Sistema de doble solapa de protección con cierre rápido. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Capucha con respirador, cordones ajustables, elástico en las muñecas y tobillos abiertos con dobladillo. Cremallera larga extensible hasta el mentón para una cobertura completa de la zona del cuello. Sistema de cierre de doble solapa para mayor protección. Cosido con Dupont&#153 Nomex&#174; hilo.<br/>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. <br/>Sus aplicaciones comunes son el uso en la industria de gas y petróleo, el uso por los equipos de respuesta rápida en cuerpo de bomberos y las brigadas de bomberos industriales, el uso en la investigación de laboratorios clandestinos y el uso en las plantas industriales de procesamiento químico y laboratorios.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio e coulisse. Cuciture rinforzate e nastrate. Polsini elasticizzati, caviglie aperte. Doppia patta antivento con sistema di chiusura a strappo. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Cappuccio aderente al respiratore con coulisse, polsini elasticizzati e caviglie aperte con orlo. Zip lunga fino al mento per una copertura completa della zona del collo. Sistema di chiusura a doppia patta per una protezione superiore. Cuciture con filo Dupont&#153 Nomex&#174.<br/>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. <br/>Le applicazioni più comuni riguardano l'industria del petrolio e del gas, i team addetti ai materiali pericolosi operanti nei servizi antincendio e i pompieri addetti agli incendi industriali, l'utilizzo nell'ambito di indagini nei laboratori clandestini e nelle fabbriche e nei laboratori di trattamento delle sostanze chimiche industriali.<p/>","D15482700","MTS","TP0198TORCE","3X","orange","NA","NA",5450208013381,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x33x15",2.9663040000000005,1.31,"40x25x40",3.8314760000000003,0.76,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x33x15",2.9663040000000005,1.31,43,1473.0396000000001,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP198T","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall with drawstrings. Stitched and over-taped seams. Elastication at wrists, open ankles. Double storm flap, zipper and hook and loop closure system. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Hooded coverall available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Respirator-fit hood with drawstrings, elasticated wrists and hemmed open ankles. Long zipper extends to chin for complete coverage of neck area. Double flap, zipper, hook and loop closure system for higher protection. Sewn with Dupont&#153 Nomex&#174; thread.<br/>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. <br/>Typical applications include use in the oil and gas industry, by HazMat Teams in fire departments and industrial fire brigades, use during clandestine lab investigation, and use at industrial chemical processing plants and laboratories.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule avec cordons de serrage. Coutures cousues et recouvertes. Élastiques au niveau des poignets, chevilles ouvertes. Double rabat. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Combinaison à cagoule disponible en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Capuche ajustée pour un masque respiratoire à cordons de serrage, élastiques aux poignets et chevilles ourlées ouvertes. La fermeture à glissière monte jusqu’au menton, permettant la couverture complète du cou. Double rabat de fermeture pour une protection accrue. Cousu avec du fil DuPont&#153; Nomex&#174;.<br/>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.<br/>Les produits ont plusieurs applications types, notamment l'industrie pétrolière et gazière, les équipes d’intervention d’urgence et les brigades anti-incendie, les interventions dans la lutte contre les laboratoires clandestins, l’industrie chimique et les laboratoires.\n<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze mit Schnurzug. Überklebte Nähte. Gummizüge an Ärmelenden, offene Beinabschlüsse. Doppelte Reiβverschlussabdeckung mit Klettverschluss. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Anzug mit Kapuze, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. An Atemschutzmaske angepasste Kapuze mit Schnurzug, Gummizüge an Ärmelenden und gesäumte offene Beinabschlüsse. Langer Reißverschluss bis zum Kinnbereich zur vollständigen Bedeckung des Hals- und Nackenbereichs. Verschlusssystem mit doppelter Reiβverschlussabdeckung für höheren Schutz. Vernäht mit Dupont&#153 Nomex&#174; Garn.<br/>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. <br/>Typische Anwendungen finden sich in der Öl- und Gasindustrie, beim Einsatz in der Gefahrstoffbeseitigung durch öffentliche Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren, beim Einsatz von Ermittlungseinheiten bzgl. illegaler Labore sowie beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und Laboren.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha y cordones ajustables. Costuras cosidas y recubiertas. Sujeción elástica en las muñecas, tobillos abiertos. Sistema de doble solapa de protección con cierre rápido. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Mono con capucha disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Capucha con respirador, cordones ajustables, elástico en las muñecas y tobillos abiertos con dobladillo. Cremallera larga extensible hasta el mentón para una cobertura completa de la zona del cuello. Sistema de cierre de doble solapa para mayor protección. Cosido con Dupont&#153 Nomex&#174; hilo.<br/>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. <br/>Sus aplicaciones comunes son el uso en la industria de gas y petróleo, el uso por los equipos de respuesta rápida en cuerpo de bomberos y las brigadas de bomberos industriales, el uso en la investigación de laboratorios clandestinos y el uso en las plantas industriales de procesamiento químico y laboratorios.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio e coulisse. Cuciture rinforzate e nastrate. Polsini elasticizzati, caviglie aperte. Doppia patta antivento con sistema di chiusura a strappo. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro. Tuta con cappuccio disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Cappuccio aderente al respiratore con coulisse, polsini elasticizzati e caviglie aperte con orlo. Zip lunga fino al mento per una copertura completa della zona del collo. Sistema di chiusura a doppia patta per una protezione superiore. Cuciture con filo Dupont&#153 Nomex&#174.<br/>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. <br/>Le applicazioni più comuni riguardano l'industria del petrolio e del gas, i team addetti ai materiali pericolosi operanti nei servizi antincendio e i pompieri addetti agli incendi industriali, l'utilizzo nell'ambito di indagini nei laboratori clandestini e nelle fabbriche e nei laboratori di trattamento delle sostanze chimiche industriali.<p/>","D15482714","MTO","TP0198TORCE","4X","orange","NA","NA",5450208013398,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x33x15",3.1442822400000008,1.31,"40x25x40",4.0613645600000003,0.76,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x33x15",3.1442822400000008,1.31,43,1561.4219760000001,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP750T","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. ThermoPro jacket and bib overall combination. Jacket with elasticated wrists and waist and double storm flap. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure and open ankles. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Collared jacket and bib overall combination available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Jacket with elasticated wrists and waist. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure, open ankles. Jacket comes with double storm flap. Sewn with DuPont&#174; Nomex&#174; thread</br>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. </br>Typical applications include use at industrial chemical processing plants and in the oil and gas industry.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste ThermoPro combinées. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille et double rabat. Salopette avec sangles ajustables à fermeture à boucle et chevilles ouvertes. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste à col combinées disponibles en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille. Salopette avec sangles réglables à fermeture à boucle, chevilles ouvertes. La veste est fournie avec un double rabat. Cousu avec du fil DuPont&#174; Nomex&#174;.</br>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.</br>Les applications types comprennent l'utilisation dans des usines de traitement de produits chimiques et dans l'industrie du pétrole et du gaz.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus ThermoPro Jacke und Latzhose. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille und doppelter Reiβverschlussabdeckung. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss und offenen Beinabschlüssen. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus Jacke mit Kragen und Latzhose, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss, offene Beinabschlüsse. Jacke ist mit doppelter Reiβverschlussabdeckung ausgestattet. Vernäht mit DuPont&#174; Nomex&#174; Garn.</br>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen in nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. </br>Typische Anwendungen finden sich beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und in der Öl- und Gasindustrie.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta ThermoPro. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura, y doble solapa de protección. Combinación de correas de cincha ajustables con cierre de hebilla y tobillos abiertos. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta con collar disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura. Combinación de correas de cincha ajustables con cierra de hebilla, tobillos abiertos. La chaqueta incluye doble solapa de protección. Cosidas con DuPont&#174; Nomex&#174; hilo</br>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. </br>Las aplicaciones comunes son el uso en plantas industriales de procesamiento químico y en la industria de gas y petróleo.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo giacca e tuta con pettorina ThermoPro. Giacca con polsini e vita elasticizzati e doppia patta antivento. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo di giacca con collare e tuta con pettorina disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Giacca con polsini e vita elasticizzati. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. La giacca è dotata di doppia patta antivento. Cuciture con filo DuPont&#174; Nomex&#174;</br>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. </br>Le applicazioni più comuni riguardano l'utilizzo nelle fabbriche di trattamento delle sostanze chimiche industriali e il settore del petrolio e gas.<p/>","D15482781","Not Available","TP0750TORCE","SM","orange","NA","NA",5450208013466,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x35x18",1.0611872399581075,1.24,"40x25x17",2.4325676731347383,0.49,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x35x18",1.0611872399581075,1.24,43,1234,"No","No","No","No","No","Yes","No",null,null,null,"LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP750T","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. ThermoPro jacket and bib overall combination. Jacket with elasticated wrists and waist and double storm flap. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure and open ankles. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Collared jacket and bib overall combination available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Jacket with elasticated wrists and waist. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure, open ankles. Jacket comes with double storm flap. Sewn with DuPont&#174; Nomex&#174; thread</br>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. </br>Typical applications include use at industrial chemical processing plants and in the oil and gas industry.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste ThermoPro combinées. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille et double rabat. Salopette avec sangles ajustables à fermeture à boucle et chevilles ouvertes. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste à col combinées disponibles en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille. Salopette avec sangles réglables à fermeture à boucle, chevilles ouvertes. La veste est fournie avec un double rabat. Cousu avec du fil DuPont&#174; Nomex&#174;.</br>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.</br>Les applications types comprennent l'utilisation dans des usines de traitement de produits chimiques et dans l'industrie du pétrole et du gaz.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus ThermoPro Jacke und Latzhose. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille und doppelter Reiβverschlussabdeckung. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss und offenen Beinabschlüssen. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus Jacke mit Kragen und Latzhose, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss, offene Beinabschlüsse. Jacke ist mit doppelter Reiβverschlussabdeckung ausgestattet. Vernäht mit DuPont&#174; Nomex&#174; Garn.</br>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen in nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. </br>Typische Anwendungen finden sich beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und in der Öl- und Gasindustrie.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta ThermoPro. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura, y doble solapa de protección. Combinación de correas de cincha ajustables con cierre de hebilla y tobillos abiertos. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta con collar disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura. Combinación de correas de cincha ajustables con cierra de hebilla, tobillos abiertos. La chaqueta incluye doble solapa de protección. Cosidas con DuPont&#174; Nomex&#174; hilo</br>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. </br>Las aplicaciones comunes son el uso en plantas industriales de procesamiento químico y en la industria de gas y petróleo.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo giacca e tuta con pettorina ThermoPro. Giacca con polsini e vita elasticizzati e doppia patta antivento. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo di giacca con collare e tuta con pettorina disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Giacca con polsini e vita elasticizzati. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. La giacca è dotata di doppia patta antivento. Cuciture con filo DuPont&#174; Nomex&#174;</br>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. </br>Le applicazioni più comuni riguardano l'utilizzo nelle fabbriche di trattamento delle sostanze chimiche industriali e il settore del petrolio e gas.<p/>","D15482794","Not Available","TP0750TORCE","MD","orange","NA","NA",5450208013473,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x35x18",1.135470346755175,1.24,"40x25x17",2.6028474102541703,0.49,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x35x18",1.135470346755175,1.24,43,1098.2556069775721,"No","No","No","No","No","Yes","No",null,null,null,"LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP750T","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. ThermoPro jacket and bib overall combination. Jacket with elasticated wrists and waist and double storm flap. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure and open ankles. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Collared jacket and bib overall combination available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Jacket with elasticated wrists and waist. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure, open ankles. Jacket comes with double storm flap. Sewn with DuPont&#174; Nomex&#174; thread</br>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. </br>Typical applications include use at industrial chemical processing plants and in the oil and gas industry.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste ThermoPro combinées. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille et double rabat. Salopette avec sangles ajustables à fermeture à boucle et chevilles ouvertes. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste à col combinées disponibles en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille. Salopette avec sangles réglables à fermeture à boucle, chevilles ouvertes. La veste est fournie avec un double rabat. Cousu avec du fil DuPont&#174; Nomex&#174;.</br>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.</br>Les applications types comprennent l'utilisation dans des usines de traitement de produits chimiques et dans l'industrie du pétrole et du gaz.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus ThermoPro Jacke und Latzhose. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille und doppelter Reiβverschlussabdeckung. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss und offenen Beinabschlüssen. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus Jacke mit Kragen und Latzhose, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss, offene Beinabschlüsse. Jacke ist mit doppelter Reiβverschlussabdeckung ausgestattet. Vernäht mit DuPont&#174; Nomex&#174; Garn.</br>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen in nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. </br>Typische Anwendungen finden sich beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und in der Öl- und Gasindustrie.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta ThermoPro. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura, y doble solapa de protección. Combinación de correas de cincha ajustables con cierre de hebilla y tobillos abiertos. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta con collar disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura. Combinación de correas de cincha ajustables con cierra de hebilla, tobillos abiertos. La chaqueta incluye doble solapa de protección. Cosidas con DuPont&#174; Nomex&#174; hilo</br>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. </br>Las aplicaciones comunes son el uso en plantas industriales de procesamiento químico y en la industria de gas y petróleo.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo giacca e tuta con pettorina ThermoPro. Giacca con polsini e vita elasticizzati e doppia patta antivento. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo di giacca con collare e tuta con pettorina disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Giacca con polsini e vita elasticizzati. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. La giacca è dotata di doppia patta antivento. Cuciture con filo DuPont&#174; Nomex&#174;</br>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. </br>Le applicazioni più comuni riguardano l'utilizzo nelle fabbriche di trattamento delle sostanze chimiche industriali e il settore del petrolio e gas.<p/>","D15482807","Not Available","TP0750TORCE","LG","orange","NA","NA",5450208013480,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x35x18",1.2149532710280373,1.24,"40x25x17",2.7850467289719623,0.49,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x35x18",1.2149532710280373,1.24,43,1164.1509433962265,"No","No","No","No","No","Yes","No",null,null,null,"LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP750T","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. ThermoPro jacket and bib overall combination. Jacket with elasticated wrists and waist and double storm flap. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure and open ankles. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Collared jacket and bib overall combination available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Jacket with elasticated wrists and waist. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure, open ankles. Jacket comes with double storm flap. Sewn with DuPont&#174; Nomex&#174; thread</br>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. </br>Typical applications include use at industrial chemical processing plants and in the oil and gas industry.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste ThermoPro combinées. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille et double rabat. Salopette avec sangles ajustables à fermeture à boucle et chevilles ouvertes. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste à col combinées disponibles en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille. Salopette avec sangles réglables à fermeture à boucle, chevilles ouvertes. La veste est fournie avec un double rabat. Cousu avec du fil DuPont&#174; Nomex&#174;.</br>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.</br>Les applications types comprennent l'utilisation dans des usines de traitement de produits chimiques et dans l'industrie du pétrole et du gaz.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus ThermoPro Jacke und Latzhose. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille und doppelter Reiβverschlussabdeckung. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss und offenen Beinabschlüssen. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus Jacke mit Kragen und Latzhose, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss, offene Beinabschlüsse. Jacke ist mit doppelter Reiβverschlussabdeckung ausgestattet. Vernäht mit DuPont&#174; Nomex&#174; Garn.</br>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen in nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. </br>Typische Anwendungen finden sich beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und in der Öl- und Gasindustrie.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta ThermoPro. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura, y doble solapa de protección. Combinación de correas de cincha ajustables con cierre de hebilla y tobillos abiertos. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta con collar disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura. Combinación de correas de cincha ajustables con cierra de hebilla, tobillos abiertos. La chaqueta incluye doble solapa de protección. Cosidas con DuPont&#174; Nomex&#174; hilo</br>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. </br>Las aplicaciones comunes son el uso en plantas industriales de procesamiento químico y en la industria de gas y petróleo.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo giacca e tuta con pettorina ThermoPro. Giacca con polsini e vita elasticizzati e doppia patta antivento. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo di giacca con collare e tuta con pettorina disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Giacca con polsini e vita elasticizzati. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. La giacca è dotata di doppia patta antivento. Cuciture con filo DuPont&#174; Nomex&#174;</br>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. </br>Le applicazioni più comuni riguardano l'utilizzo nelle fabbriche di trattamento delle sostanze chimiche industriali e il settore del petrolio e gas.<p/>","D15482819","Not Available","TP0750TORCE","XL","orange","NA","NA",5450208013497,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x35x18",1.3,1.24,"40x25x17",2.98,0.49,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x35x18",1.3,1.24,43,1234,"No","No","No","No","No","Yes","No",null,null,null,"LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP750T","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. ThermoPro jacket and bib overall combination. Jacket with elasticated wrists and waist and double storm flap. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure and open ankles. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Collared jacket and bib overall combination available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Jacket with elasticated wrists and waist. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure, open ankles. Jacket comes with double storm flap. Sewn with DuPont&#174; Nomex&#174; thread</br>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. </br>Typical applications include use at industrial chemical processing plants and in the oil and gas industry.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste ThermoPro combinées. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille et double rabat. Salopette avec sangles ajustables à fermeture à boucle et chevilles ouvertes. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste à col combinées disponibles en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille. Salopette avec sangles réglables à fermeture à boucle, chevilles ouvertes. La veste est fournie avec un double rabat. Cousu avec du fil DuPont&#174; Nomex&#174;.</br>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.</br>Les applications types comprennent l'utilisation dans des usines de traitement de produits chimiques et dans l'industrie du pétrole et du gaz.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus ThermoPro Jacke und Latzhose. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille und doppelter Reiβverschlussabdeckung. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss und offenen Beinabschlüssen. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus Jacke mit Kragen und Latzhose, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss, offene Beinabschlüsse. Jacke ist mit doppelter Reiβverschlussabdeckung ausgestattet. Vernäht mit DuPont&#174; Nomex&#174; Garn.</br>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen in nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. </br>Typische Anwendungen finden sich beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und in der Öl- und Gasindustrie.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta ThermoPro. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura, y doble solapa de protección. Combinación de correas de cincha ajustables con cierre de hebilla y tobillos abiertos. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta con collar disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura. Combinación de correas de cincha ajustables con cierra de hebilla, tobillos abiertos. La chaqueta incluye doble solapa de protección. Cosidas con DuPont&#174; Nomex&#174; hilo</br>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. </br>Las aplicaciones comunes son el uso en plantas industriales de procesamiento químico y en la industria de gas y petróleo.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo giacca e tuta con pettorina ThermoPro. Giacca con polsini e vita elasticizzati e doppia patta antivento. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo di giacca con collare e tuta con pettorina disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Giacca con polsini e vita elasticizzati. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. La giacca è dotata di doppia patta antivento. Cuciture con filo DuPont&#174; Nomex&#174;</br>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. </br>Le applicazioni più comuni riguardano l'utilizzo nelle fabbriche di trattamento delle sostanze chimiche industriali e il settore del petrolio e gas.<p/>","D15482824","Not Available","TP0750TORCE","2X","orange","NA","NA",5450208013503,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x35x18",1.3910000000000002,1.24,"40x25x17",3.1886000000000001,0.49,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x35x18",1.3910000000000002,1.24,43,1308.04,"No","No","No","No","No","Yes","No",null,null,null,"LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP750T","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. ThermoPro jacket and bib overall combination. Jacket with elasticated wrists and waist and double storm flap. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure and open ankles. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Collared jacket and bib overall combination available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Jacket with elasticated wrists and waist. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure, open ankles. Jacket comes with double storm flap. Sewn with DuPont&#174; Nomex&#174; thread</br>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. </br>Typical applications include use at industrial chemical processing plants and in the oil and gas industry.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste ThermoPro combinées. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille et double rabat. Salopette avec sangles ajustables à fermeture à boucle et chevilles ouvertes. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste à col combinées disponibles en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille. Salopette avec sangles réglables à fermeture à boucle, chevilles ouvertes. La veste est fournie avec un double rabat. Cousu avec du fil DuPont&#174; Nomex&#174;.</br>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.</br>Les applications types comprennent l'utilisation dans des usines de traitement de produits chimiques et dans l'industrie du pétrole et du gaz.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus ThermoPro Jacke und Latzhose. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille und doppelter Reiβverschlussabdeckung. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss und offenen Beinabschlüssen. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus Jacke mit Kragen und Latzhose, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss, offene Beinabschlüsse. Jacke ist mit doppelter Reiβverschlussabdeckung ausgestattet. Vernäht mit DuPont&#174; Nomex&#174; Garn.</br>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen in nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. </br>Typische Anwendungen finden sich beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und in der Öl- und Gasindustrie.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta ThermoPro. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura, y doble solapa de protección. Combinación de correas de cincha ajustables con cierre de hebilla y tobillos abiertos. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta con collar disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura. Combinación de correas de cincha ajustables con cierra de hebilla, tobillos abiertos. La chaqueta incluye doble solapa de protección. Cosidas con DuPont&#174; Nomex&#174; hilo</br>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. </br>Las aplicaciones comunes son el uso en plantas industriales de procesamiento químico y en la industria de gas y petróleo.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo giacca e tuta con pettorina ThermoPro. Giacca con polsini e vita elasticizzati e doppia patta antivento. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo di giacca con collare e tuta con pettorina disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Giacca con polsini e vita elasticizzati. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. La giacca è dotata di doppia patta antivento. Cuciture con filo DuPont&#174; Nomex&#174;</br>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. </br>Le applicazioni più comuni riguardano l'utilizzo nelle fabbriche di trattamento delle sostanze chimiche industriali e il settore del petrolio e gas.<p/>","D15482834","Not Available","TP0750TORCE","3X","orange","NA","NA",5450208013510,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x35x18",1.4883700000000004,1.24,"40x25x22",3.4118020000000002,0.51,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x35x18",1.4883700000000004,1.24,43,1386.5224000000001,"No","No","No","No","No","Yes","No",null,null,null,"LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP750T","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. ThermoPro jacket and bib overall combination. Jacket with elasticated wrists and waist and double storm flap. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure and open ankles. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Collared jacket and bib overall combination available in bright orange for high visbility, in sizes SM to 4X. Jacket with elasticated wrists and waist. Overall with adjustable webbing straps with buckle closure, open ankles. Jacket comes with double storm flap. Sewn with DuPont&#174; Nomex&#174; thread</br>Tychem® ThermoPro garments provide triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. </br>Typical applications include use at industrial chemical processing plants and in the oil and gas industry.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste ThermoPro combinées. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille et double rabat. Salopette avec sangles ajustables à fermeture à boucle et chevilles ouvertes. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Salopette et veste à col combinées disponibles en orange vif pour une visibilité élevée, dans les tailles SM à 4X. Veste avec élastique au niveau des poignets et de la taille. Salopette avec sangles réglables à fermeture à boucle, chevilles ouvertes. La veste est fournie avec un double rabat. Cousu avec du fil DuPont&#174; Nomex&#174;.</br>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.</br>Les applications types comprennent l'utilisation dans des usines de traitement de produits chimiques et dans l'industrie du pétrole et du gaz.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus ThermoPro Jacke und Latzhose. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille und doppelter Reiβverschlussabdeckung. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss und offenen Beinabschlüssen. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Kombination aus Jacke mit Kragen und Latzhose, verfügbar in hellem Orange für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 4X. Jacke mit Gummizügen an Ärmelenden und Taille. Latzhose mit einstellbaren Gurtbändern mit Verschluss, offene Beinabschlüsse. Jacke ist mit doppelter Reiβverschlussabdeckung ausgestattet. Vernäht mit DuPont&#174; Nomex&#174; Garn.</br>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen in nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. </br>Typische Anwendungen finden sich beim Einsatz in industriellen Chemikalienverarbeitungsanlagen und in der Öl- und Gasindustrie.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta ThermoPro. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura, y doble solapa de protección. Combinación de correas de cincha ajustables con cierre de hebilla y tobillos abiertos. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Combinación de peto y chaqueta con collar disponible en naranja brillante para una alta visibilidad, en tallas SM a 4X. Chaqueta con elástico en las muñecas y cintura. Combinación de correas de cincha ajustables con cierra de hebilla, tobillos abiertos. La chaqueta incluye doble solapa de protección. Cosidas con DuPont&#174; Nomex&#174; hilo</br>Tychem® Las prendas ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. </br>Las aplicaciones comunes son el uso en plantas industriales de procesamiento químico y en la industria de gas y petróleo.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo giacca e tuta con pettorina ThermoPro. Giacca con polsini e vita elasticizzati e doppia patta antivento. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. Arancione.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Combo. Completo di giacca con collare e tuta con pettorina disponibile in arancione brillante per un'alta visibilità, nelle taglie dalla SM alla 4X. Giacca con polsini e vita elasticizzati. Tuta con cinghie regolabili con chiusura a fibbia e caviglie aperte. La giacca è dotata di doppia patta antivento. Cuciture con filo DuPont&#174; Nomex&#174;</br>Gli indumenti Tychem® ThermoPro forniscono una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. </br>Le applicazioni più comuni riguardano l'utilizzo nelle fabbriche di trattamento delle sostanze chimiche industriali e il settore del petrolio e gas.<p/>","D15482843","Not Available","TP0750TORCE","4X","orange","NA","NA",5450208013527,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"43x35x18",1.5925559000000005,1.24,"40x25x22",3.6506281400000002,0.51,"n.a","n.a","n.a","n.a","43x35x18",1.5925559000000005,1.24,43,1469.7137440000001,"No","No","No","No","No","Yes","No",null,null,null,"LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP275T","DuPont™ Tychem® Apron. Sleved Apron. Elasticated wrists. Adjustable FR buckles at back. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Apron. Sleeved apron available in bright orange and in sizes SM to 3X. Adjustable FR buckles at back of waist and shoulder. Integral sleeves with elasticated wrists. Sewn with DuPont&#153; Nomex&#174; thread</br>Tychem® ThermoPro accessories provide partial body protection and must be used in conjunction with primary flame resistance clothing that is rated for the fire/arc hazard.</br>Tychem® ThermoPro provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. Ideal for laboratories or for use on top of an existing flame resistant (FR) garments where extra chemical protection is required.<p/>","Tablier DuPont™ Tychem®ThermoPro. Tablier à manches. Élastiques au niveau des poignets. Boucles réglables résistant aux flammes au niveau du dos et des épaules. Orange.","<p> Tablier DuPont™ Tychem® ThermoPro. Blouse à manches disponible en orange vif et dans les tailles SM à 3X. Boucles réglables résistant aux flammes au niveau du dos et des épaules. Manches intégrées avec élastique au niveau des poignées. Cousu avec DuPont&#153;Nomex&#174;.</br>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.</br>Idéal en laboratoire ou par-dessus des vêtements résistants aux flammes quand une protection additionnelle contre les substances chimiques est requise.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Schürze. Schürze. Gummizüge an Ärmelenden. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Schürze. Verfügbar in hellem Orange und in den Größen SM bis 3X. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Angearbeitete Ärmel mit Gummizügen an den Ärmelenden. Vernäht mit DuPont&#153; Nomex&#174; Garn.</br>Tychem® ThermoPro Zubehör bietet Teilkörperschutz und muss zusammen mit elementarer flammbeständiger Schutzkleidung verwendet werden, die für die Gefahren durch Feuer und Lichtbögen zugelassen ist.</br>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. </br>Ideal für Labore oder zum Tragen über vorhandener flammbeständiger Schutzkleidung, wenn zusätzlicher Chemikalienschutz erforderlich ist.<p/>","Delantal DuPont™ Tychem® ThermoPro. Elástico en las muñecas. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® Bata ThermoPro. Bata con mangas disponible en naranja brillante y en tallas SM a 3X. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Mangas integrales con elástico en las muñecas. Cosidos con DuPont&#153; Nomex&#174; hilo</br>Tychem® Los accesorios ThermoPro ofrecen protección corporal parcial y deben utilizarse con prendas de resistencia directa a las llamas diseñada para el peligro de fuego/arco.</br>Tychem® ThermoPro ofrece triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. Ideal para laboratorios o para uso sobre prendas (FR) resistentes a las llamas donde se requiere protección química adicional.<p/>","Grembiule in DuPont™ Tychem® ThermoPro. Polsini elasticizzati. Fibbie regolabili resistenti alle fiamme, situate posteriormente all'altezza della vita e delle spalle. Arancione.","<p> Grembiule in DuPont™ Tychem® ThermoPro. Grembiule disponibile in arancione brillante nelle taglie dalla SM alla 3X. Fibbie regolabili resistenti alle fiamme, situate posteriormente all'altezza della vita e delle spalle. Maniche intere con polsini elasticizzati. Cuciture con filo DuPont&#153; Nomex&#174;</br>Gli accessori Tychem® ThermoPro forniscono una protezione parziale del corpo e devono essere utilizzati in combinazione con indumenti di resistenza primaria alle fiamme classificati per i rischi di incendio/archi.</br>Tychem® 6000 FR ThermoPro fornisce una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. Ideale per i laboratori o per l'uso sopra abbigliamento resistente al fuoco (FR) dove è necessaria anche una protezione chimica.<p/>","D15482725","MTO","TP0275TORCE","SM","orange","NA","NA",5450208013404,6210109800,"Cat. III [PB]","No","No","No","[PB]","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"33x28x8",0.473452768596694,0.53,"40x25x17",1.2652617091808205,0.49,"n.a","n.a","n.a","n.a","33x28x8",0.473452768596694,0.53,43,429.37268324458807,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP275T","DuPont™ Tychem® Apron. Sleved Apron. Elasticated wrists. Adjustable FR buckles at back. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Apron. Sleeved apron available in bright orange and in sizes SM to 3X. Adjustable FR buckles at back of waist and shoulder. Integral sleeves with elasticated wrists. Sewn with DuPont&#153; Nomex&#174; thread</br>Tychem® ThermoPro accessories provide partial body protection and must be used in conjunction with primary flame resistance clothing that is rated for the fire/arc hazard.</br>Tychem® ThermoPro provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. Ideal for laboratories or for use on top of an existing flame resistant (FR) garments where extra chemical protection is required.<p/>","Tablier DuPont™ Tychem®ThermoPro. Tablier à manches. Élastiques au niveau des poignets. Boucles réglables résistant aux flammes au niveau du dos et des épaules. Orange.","<p> Tablier DuPont™ Tychem® ThermoPro. Blouse à manches disponible en orange vif et dans les tailles SM à 3X. Boucles réglables résistant aux flammes au niveau du dos et des épaules. Manches intégrées avec élastique au niveau des poignées. Cousu avec DuPont&#153;Nomex&#174;.</br>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.</br>Idéal en laboratoire ou par-dessus des vêtements résistants aux flammes quand une protection additionnelle contre les substances chimiques est requise.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Schürze. Schürze. Gummizüge an Ärmelenden. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Schürze. Verfügbar in hellem Orange und in den Größen SM bis 3X. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Angearbeitete Ärmel mit Gummizügen an den Ärmelenden. Vernäht mit DuPont&#153; Nomex&#174; Garn.</br>Tychem® ThermoPro Zubehör bietet Teilkörperschutz und muss zusammen mit elementarer flammbeständiger Schutzkleidung verwendet werden, die für die Gefahren durch Feuer und Lichtbögen zugelassen ist.</br>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. </br>Ideal für Labore oder zum Tragen über vorhandener flammbeständiger Schutzkleidung, wenn zusätzlicher Chemikalienschutz erforderlich ist.<p/>","Delantal DuPont™ Tychem® ThermoPro. Elástico en las muñecas. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® Bata ThermoPro. Bata con mangas disponible en naranja brillante y en tallas SM a 3X. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Mangas integrales con elástico en las muñecas. Cosidos con DuPont&#153; Nomex&#174; hilo</br>Tychem® Los accesorios ThermoPro ofrecen protección corporal parcial y deben utilizarse con prendas de resistencia directa a las llamas diseñada para el peligro de fuego/arco.</br>Tychem® ThermoPro ofrece triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. Ideal para laboratorios o para uso sobre prendas (FR) resistentes a las llamas donde se requiere protección química adicional.<p/>","Grembiule in DuPont™ Tychem® ThermoPro. Polsini elasticizzati. Fibbie regolabili resistenti alle fiamme, situate posteriormente all'altezza della vita e delle spalle. Arancione.","<p> Grembiule in DuPont™ Tychem® ThermoPro. Grembiule disponibile in arancione brillante nelle taglie dalla SM alla 3X. Fibbie regolabili resistenti alle fiamme, situate posteriormente all'altezza della vita e delle spalle. Maniche intere con polsini elasticizzati. Cuciture con filo DuPont&#153; Nomex&#174;</br>Gli accessori Tychem® ThermoPro forniscono una protezione parziale del corpo e devono essere utilizzati in combinazione con indumenti di resistenza primaria alle fiamme classificati per i rischi di incendio/archi.</br>Tychem® 6000 FR ThermoPro fornisce una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. Ideale per i laboratori o per l'uso sopra abbigliamento resistente al fuoco (FR) dove è necessaria anche una protezione chimica.<p/>","D15482731","MTS","TP0275TORCE","MD","orange","NA","NA",5450208013411,6210109800,"Cat. III [PB]","No","No","No","[PB]","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"33x28x8",0.50659446239846262,0.53,"40x25x17",1.3538300288234779,0.49,"n.a","n.a","n.a","n.a","33x28x8",0.50659446239846262,0.53,43,459.42877107170926,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP275T","DuPont™ Tychem® Apron. Sleved Apron. Elasticated wrists. Adjustable FR buckles at back. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Apron. Sleeved apron available in bright orange and in sizes SM to 3X. Adjustable FR buckles at back of waist and shoulder. Integral sleeves with elasticated wrists. Sewn with DuPont&#153; Nomex&#174; thread</br>Tychem® ThermoPro accessories provide partial body protection and must be used in conjunction with primary flame resistance clothing that is rated for the fire/arc hazard.</br>Tychem® ThermoPro provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. Ideal for laboratories or for use on top of an existing flame resistant (FR) garments where extra chemical protection is required.<p/>","Tablier DuPont™ Tychem®ThermoPro. Tablier à manches. Élastiques au niveau des poignets. Boucles réglables résistant aux flammes au niveau du dos et des épaules. Orange.","<p> Tablier DuPont™ Tychem® ThermoPro. Blouse à manches disponible en orange vif et dans les tailles SM à 3X. Boucles réglables résistant aux flammes au niveau du dos et des épaules. Manches intégrées avec élastique au niveau des poignées. Cousu avec DuPont&#153;Nomex&#174;.</br>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.</br>Idéal en laboratoire ou par-dessus des vêtements résistants aux flammes quand une protection additionnelle contre les substances chimiques est requise.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Schürze. Schürze. Gummizüge an Ärmelenden. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Schürze. Verfügbar in hellem Orange und in den Größen SM bis 3X. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Angearbeitete Ärmel mit Gummizügen an den Ärmelenden. Vernäht mit DuPont&#153; Nomex&#174; Garn.</br>Tychem® ThermoPro Zubehör bietet Teilkörperschutz und muss zusammen mit elementarer flammbeständiger Schutzkleidung verwendet werden, die für die Gefahren durch Feuer und Lichtbögen zugelassen ist.</br>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. </br>Ideal für Labore oder zum Tragen über vorhandener flammbeständiger Schutzkleidung, wenn zusätzlicher Chemikalienschutz erforderlich ist.<p/>","Delantal DuPont™ Tychem® ThermoPro. Elástico en las muñecas. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® Bata ThermoPro. Bata con mangas disponible en naranja brillante y en tallas SM a 3X. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Mangas integrales con elástico en las muñecas. Cosidos con DuPont&#153; Nomex&#174; hilo</br>Tychem® Los accesorios ThermoPro ofrecen protección corporal parcial y deben utilizarse con prendas de resistencia directa a las llamas diseñada para el peligro de fuego/arco.</br>Tychem® ThermoPro ofrece triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. Ideal para laboratorios o para uso sobre prendas (FR) resistentes a las llamas donde se requiere protección química adicional.<p/>","Grembiule in DuPont™ Tychem® ThermoPro. Polsini elasticizzati. Fibbie regolabili resistenti alle fiamme, situate posteriormente all'altezza della vita e delle spalle. Arancione.","<p> Grembiule in DuPont™ Tychem® ThermoPro. Grembiule disponibile in arancione brillante nelle taglie dalla SM alla 3X. Fibbie regolabili resistenti alle fiamme, situate posteriormente all'altezza della vita e delle spalle. Maniche intere con polsini elasticizzati. Cuciture con filo DuPont&#153; Nomex&#174;</br>Gli accessori Tychem® ThermoPro forniscono una protezione parziale del corpo e devono essere utilizzati in combinazione con indumenti di resistenza primaria alle fiamme classificati per i rischi di incendio/archi.</br>Tychem® 6000 FR ThermoPro fornisce una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. Ideale per i laboratori o per l'uso sopra abbigliamento resistente al fuoco (FR) dove è necessaria anche una protezione chimica.<p/>","D15482749","MTS","TP0275TORCE","LG","orange","NA","NA",5450208013428,6210109800,"Cat. III [PB]","No","No","No","[PB]","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"33x28x8",0.54205607476635509,0.53,"40x25x17",1.4485981308411215,0.49,"n.a","n.a","n.a","n.a","33x28x8",0.54205607476635509,0.53,43,491.58878504672896,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP275T","DuPont™ Tychem® Apron. Sleved Apron. Elasticated wrists. Adjustable FR buckles at back. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Apron. Sleeved apron available in bright orange and in sizes SM to 3X. Adjustable FR buckles at back of waist and shoulder. Integral sleeves with elasticated wrists. Sewn with DuPont&#153; Nomex&#174; thread</br>Tychem® ThermoPro accessories provide partial body protection and must be used in conjunction with primary flame resistance clothing that is rated for the fire/arc hazard.</br>Tychem® ThermoPro provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. Ideal for laboratories or for use on top of an existing flame resistant (FR) garments where extra chemical protection is required.<p/>","Tablier DuPont™ Tychem®ThermoPro. Tablier à manches. Élastiques au niveau des poignets. Boucles réglables résistant aux flammes au niveau du dos et des épaules. Orange.","<p> Tablier DuPont™ Tychem® ThermoPro. Blouse à manches disponible en orange vif et dans les tailles SM à 3X. Boucles réglables résistant aux flammes au niveau du dos et des épaules. Manches intégrées avec élastique au niveau des poignées. Cousu avec DuPont&#153;Nomex&#174;.</br>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.</br>Idéal en laboratoire ou par-dessus des vêtements résistants aux flammes quand une protection additionnelle contre les substances chimiques est requise.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Schürze. Schürze. Gummizüge an Ärmelenden. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Schürze. Verfügbar in hellem Orange und in den Größen SM bis 3X. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Angearbeitete Ärmel mit Gummizügen an den Ärmelenden. Vernäht mit DuPont&#153; Nomex&#174; Garn.</br>Tychem® ThermoPro Zubehör bietet Teilkörperschutz und muss zusammen mit elementarer flammbeständiger Schutzkleidung verwendet werden, die für die Gefahren durch Feuer und Lichtbögen zugelassen ist.</br>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. </br>Ideal für Labore oder zum Tragen über vorhandener flammbeständiger Schutzkleidung, wenn zusätzlicher Chemikalienschutz erforderlich ist.<p/>","Delantal DuPont™ Tychem® ThermoPro. Elástico en las muñecas. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® Bata ThermoPro. Bata con mangas disponible en naranja brillante y en tallas SM a 3X. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Mangas integrales con elástico en las muñecas. Cosidos con DuPont&#153; Nomex&#174; hilo</br>Tychem® Los accesorios ThermoPro ofrecen protección corporal parcial y deben utilizarse con prendas de resistencia directa a las llamas diseñada para el peligro de fuego/arco.</br>Tychem® ThermoPro ofrece triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. Ideal para laboratorios o para uso sobre prendas (FR) resistentes a las llamas donde se requiere protección química adicional.<p/>","Grembiule in DuPont™ Tychem® ThermoPro. Polsini elasticizzati. Fibbie regolabili resistenti alle fiamme, situate posteriormente all'altezza della vita e delle spalle. Arancione.","<p> Grembiule in DuPont™ Tychem® ThermoPro. Grembiule disponibile in arancione brillante nelle taglie dalla SM alla 3X. Fibbie regolabili resistenti alle fiamme, situate posteriormente all'altezza della vita e delle spalle. Maniche intere con polsini elasticizzati. Cuciture con filo DuPont&#153; Nomex&#174;</br>Gli accessori Tychem® ThermoPro forniscono una protezione parziale del corpo e devono essere utilizzati in combinazione con indumenti di resistenza primaria alle fiamme classificati per i rischi di incendio/archi.</br>Tychem® 6000 FR ThermoPro fornisce una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. Ideale per i laboratori o per l'uso sopra abbigliamento resistente al fuoco (FR) dove è necessaria anche una protezione chimica.<p/>","D15482751","MTS","TP0275TORCE","XL","orange","NA","NA",5450208013435,6210109800,"Cat. III [PB]","No","No","No","[PB]","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"33x28x8",0.57999999999999996,0.53,"40x25x17",1.55,0.49,"n.a","n.a","n.a","n.a","33x28x8",0.57999999999999996,0.53,43,526,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP275T","DuPont™ Tychem® Apron. Sleved Apron. Elasticated wrists. Adjustable FR buckles at back. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Apron. Sleeved apron available in bright orange and in sizes SM to 3X. Adjustable FR buckles at back of waist and shoulder. Integral sleeves with elasticated wrists. Sewn with DuPont&#153; Nomex&#174; thread</br>Tychem® ThermoPro accessories provide partial body protection and must be used in conjunction with primary flame resistance clothing that is rated for the fire/arc hazard.</br>Tychem® ThermoPro provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. Ideal for laboratories or for use on top of an existing flame resistant (FR) garments where extra chemical protection is required.<p/>","Tablier DuPont™ Tychem®ThermoPro. Tablier à manches. Élastiques au niveau des poignets. Boucles réglables résistant aux flammes au niveau du dos et des épaules. Orange.","<p> Tablier DuPont™ Tychem® ThermoPro. Blouse à manches disponible en orange vif et dans les tailles SM à 3X. Boucles réglables résistant aux flammes au niveau du dos et des épaules. Manches intégrées avec élastique au niveau des poignées. Cousu avec DuPont&#153;Nomex&#174;.</br>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.</br>Idéal en laboratoire ou par-dessus des vêtements résistants aux flammes quand une protection additionnelle contre les substances chimiques est requise.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Schürze. Schürze. Gummizüge an Ärmelenden. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Schürze. Verfügbar in hellem Orange und in den Größen SM bis 3X. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Angearbeitete Ärmel mit Gummizügen an den Ärmelenden. Vernäht mit DuPont&#153; Nomex&#174; Garn.</br>Tychem® ThermoPro Zubehör bietet Teilkörperschutz und muss zusammen mit elementarer flammbeständiger Schutzkleidung verwendet werden, die für die Gefahren durch Feuer und Lichtbögen zugelassen ist.</br>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. </br>Ideal für Labore oder zum Tragen über vorhandener flammbeständiger Schutzkleidung, wenn zusätzlicher Chemikalienschutz erforderlich ist.<p/>","Delantal DuPont™ Tychem® ThermoPro. Elástico en las muñecas. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® Bata ThermoPro. Bata con mangas disponible en naranja brillante y en tallas SM a 3X. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Mangas integrales con elástico en las muñecas. Cosidos con DuPont&#153; Nomex&#174; hilo</br>Tychem® Los accesorios ThermoPro ofrecen protección corporal parcial y deben utilizarse con prendas de resistencia directa a las llamas diseñada para el peligro de fuego/arco.</br>Tychem® ThermoPro ofrece triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. Ideal para laboratorios o para uso sobre prendas (FR) resistentes a las llamas donde se requiere protección química adicional.<p/>","Grembiule in DuPont™ Tychem® ThermoPro. Polsini elasticizzati. Fibbie regolabili resistenti alle fiamme, situate posteriormente all'altezza della vita e delle spalle. Arancione.","<p> Grembiule in DuPont™ Tychem® ThermoPro. Grembiule disponibile in arancione brillante nelle taglie dalla SM alla 3X. Fibbie regolabili resistenti alle fiamme, situate posteriormente all'altezza della vita e delle spalle. Maniche intere con polsini elasticizzati. Cuciture con filo DuPont&#153; Nomex&#174;</br>Gli accessori Tychem® ThermoPro forniscono una protezione parziale del corpo e devono essere utilizzati in combinazione con indumenti di resistenza primaria alle fiamme classificati per i rischi di incendio/archi.</br>Tychem® 6000 FR ThermoPro fornisce una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. Ideale per i laboratori o per l'uso sopra abbigliamento resistente al fuoco (FR) dove è necessaria anche una protezione chimica.<p/>","D15482767","MTS","TP0275TORCE","2X","orange","NA","NA",5450208013442,6210109800,"Cat. III [PB]","No","No","No","[PB]","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"33x28x8",0.62060000000000004,0.53,"40x25x17",1.6585000000000001,0.49,"n.a","n.a","n.a","n.a","33x28x8",0.62060000000000004,0.53,43,562.82000000000005,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 FR ThermoPro model TP275T","DuPont™ Tychem® Apron. Sleved Apron. Elasticated wrists. Adjustable FR buckles at back. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Apron. Sleeved apron available in bright orange and in sizes SM to 3X. Adjustable FR buckles at back of waist and shoulder. Integral sleeves with elasticated wrists. Sewn with DuPont&#153; Nomex&#174; thread</br>Tychem® ThermoPro accessories provide partial body protection and must be used in conjunction with primary flame resistance clothing that is rated for the fire/arc hazard.</br>Tychem® ThermoPro provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. They combine the trusted chemical protection of Tychem® and thermal/arc protection of Nomex® to help provide industrial workers and HazMat responders with permeation protection against a broad range of toxic industrial chemicals and to provide escape time from flash fires. Ideal for laboratories or for use on top of an existing flame resistant (FR) garments where extra chemical protection is required.<p/>","Tablier DuPont™ Tychem®ThermoPro. Tablier à manches. Élastiques au niveau des poignets. Boucles réglables résistant aux flammes au niveau du dos et des épaules. Orange.","<p> Tablier DuPont™ Tychem® ThermoPro. Blouse à manches disponible en orange vif et dans les tailles SM à 3X. Boucles réglables résistant aux flammes au niveau du dos et des épaules. Manches intégrées avec élastique au niveau des poignées. Cousu avec DuPont&#153;Nomex&#174;.</br>Les vêtements monocouche Tychem&#174; offrent une triple protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques, les embrasements éclairs et les arcs électriques. Ils combinent la protection éprouvée contre les produits chimiques offerte par le tissu Tychem&#174; et la protection contre les flammes/arcs électriques offerte par la fibre Nomex&#174; de DuPont pour apporter au personnel de l’industrie et au personnel d’urgence, une protection contre un large éventail d’agents chimiques industriels toxiques, et qu’ils aient le temps de s’échapper en cas d’embrasement éclair.</br>Idéal en laboratoire ou par-dessus des vêtements résistants aux flammes quand une protection additionnelle contre les substances chimiques est requise.<p/>","DuPont™ Tychem® ThermoPro Schürze. Schürze. Gummizüge an Ärmelenden. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Orange.","<p> DuPont™ Tychem® ThermoPro Schürze. Verfügbar in hellem Orange und in den Größen SM bis 3X. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Angearbeitete Ärmel mit Gummizügen an den Ärmelenden. Vernäht mit DuPont&#153; Nomex&#174; Garn.</br>Tychem® ThermoPro Zubehör bietet Teilkörperschutz und muss zusammen mit elementarer flammbeständiger Schutzkleidung verwendet werden, die für die Gefahren durch Feuer und Lichtbögen zugelassen ist.</br>Tychem® ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem&#0174 und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex&#0174, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. </br>Ideal für Labore oder zum Tragen über vorhandener flammbeständiger Schutzkleidung, wenn zusätzlicher Chemikalienschutz erforderlich ist.<p/>","Delantal DuPont™ Tychem® ThermoPro. Elástico en las muñecas. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Naranja.","<p> DuPont™ Tychem® Bata ThermoPro. Bata con mangas disponible en naranja brillante y en tallas SM a 3X. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Mangas integrales con elástico en las muñecas. Cosidos con DuPont&#153; Nomex&#174; hilo</br>Tychem® Los accesorios ThermoPro ofrecen protección corporal parcial y deben utilizarse con prendas de resistencia directa a las llamas diseñada para el peligro de fuego/arco.</br>Tychem® ThermoPro ofrece triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la protección química de alta fiabilidad de Tychem® y la protección térmica y frente a arco eléctrico de Nomex® para proporcionar a los trabajadores industriales y a los equipos de respuesta rápida protección contra permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas, así como tiempo de escape en caso de llamaradas. Ideal para laboratorios o para uso sobre prendas (FR) resistentes a las llamas donde se requiere protección química adicional.<p/>","Grembiule in DuPont™ Tychem® ThermoPro. Polsini elasticizzati. Fibbie regolabili resistenti alle fiamme, situate posteriormente all'altezza della vita e delle spalle. Arancione.","<p> Grembiule in DuPont™ Tychem® ThermoPro. Grembiule disponibile in arancione brillante nelle taglie dalla SM alla 3X. Fibbie regolabili resistenti alle fiamme, situate posteriormente all'altezza della vita e delle spalle. Maniche intere con polsini elasticizzati. Cuciture con filo DuPont&#153; Nomex&#174;</br>Gli accessori Tychem® ThermoPro forniscono una protezione parziale del corpo e devono essere utilizzati in combinazione con indumenti di resistenza primaria alle fiamme classificati per i rischi di incendio/archi.</br>Tychem® 6000 FR ThermoPro fornisce una tripla protezione dai rischi: contro gli spruzzi di liquidi chimici, contro le fiamme e contro gli archi elettrici, in un solo strato. Coniugano la comprovata protezione chimica di Tychem&#0174 con la protezione termica/dagli archi di Nomex&#0174, per contribuire a fornire ai lavoratori dell'industria e al personale di pronto intervento contro i materiali pericolosi protezione alla permeazione di un'ampia gamma di agenti chimici industriali tossici, consentendo un lasso di tempo sufficiente per fuggire dalle fiamme. Ideale per i laboratori o per l'uso sopra abbigliamento resistente al fuoco (FR) dove è necessaria anche una protezione chimica.<p/>","D15482773","MTO","TP0275TORCE","3X","orange","NA","NA",5450208013459,6210109800,"Cat. III [PB]","No","No","No","[PB]","No","No","No","Yes","Yes","Yes","PI",1,"Polybag",2,"33x28x8",0.66404200000000013,0.53,"40x25x17",1.7745950000000001,0.49,"n.a","n.a","n.a","n.a","33x28x8",0.66404200000000013,0.53,43,602.21740000000011,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Hooded coverall available in grey, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit. Double cuffs, knitted inner cuffs, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Front entry with double zipper, double flap and adhesive tape at outer flap.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet. Manchettes intérieures tricotées. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Fermeture à glissière double et rabat double. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Combinaison à cagoule disponible en gris, tailles SM à 3X. Élastique autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal. Double poignet, manchettes intérieures tricotées, passe-pousse pour empêcher la manche de remonter. S'enfile par l'avant, avec fermeture à glissière double et rabat double et ruban adhésif sur le rabat extérieur.<br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable Tychem® 2000 F (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques. <br />\nTychem® 6000 F est généralement utilisé pour un large éventail d'applications, allant du nettoyage de déversement de produits chimiques aux premiers secours, en passant par les applications militaires et pétrochimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Strickbündchen innen. Daumenschlaufen. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Kapuze und in der Taille. Doppelreißverschluss mit doppelter Abdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebestreifen. Grau","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grau, Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Arm- und Beinabschlüssen sowie in der Taille für optimalen Sitz. Doppel-Ärmel-System, Strickbündchen innen. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Vorne zu öffnen, mit Doppelreißverschluss, doppelter Abdeckung und Klebestreifen an äußerer Abdeckung.<br />\nTychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus leichtem und widerstandsfähigem Tychem® 6000 F Material (<500g je Schutzanzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br />\nTychem® 6000 F Schutzanzüge kommen in zahlreichen Gebieten zum Einsatz, z. B. bei der Reinigung nach Chemieunfällen, bei Notfalleinsätzen, im Militär und in der Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas y recubiertas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Agujero para el pulgar. Elástico en puños, tobillos, cara y cintura. Cremalleras y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Mono con capucha disponible en gris. Tallas SM a 3X. Cara, puños, cintura y tobillos elásticos para un ajuste perfecto. Puños dobles, puños interiores de punto, agujero para el pulgar para evitar que las mangas se suban. Entrada frontal con cremallera doble, solapa doble y cinta adhesiva en la solapa exterior.<br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero Tychem&#0174 (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Las prendas Tychem® 6000 F se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Doppi polsini. Polsini interni in maglia. Passapollici. Elastici a polsi, caviglie, viso e vita. Doppie zip e doppie patte. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Tuta con cappuccio disponibile in grigio nelle taglie da SM a 3X. Elastici attorno a viso, polsi, vita e caviglie per una perfetta vestibilità. Doppi polsini, polsini interni in maglia, passapollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia. Apertura frontale con doppia zip, doppia patta e nastro adesivo sulla patta esterna.<br />\nGli indumenti in Tychem® 6000 F sono relizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500g per indumento), composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica. <br />\nGli indumenti in Tychem® 6000 F sono tipicamente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15344168","MTS","TFCHZ5TGY00","SM","grey",5450208012759,"NA",5450208017082,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",10,"37x30x25",2.8010000000000002,26,"61x38x28",6.702,1.1000000000000001,24,240,"125x80x190",180.84800000000001,"37x28x5",555,15,28,512,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Hooded coverall available in grey, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit. Double cuffs, knitted inner cuffs, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Front entry with double zipper, double flap and adhesive tape at outer flap.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet. Manchettes intérieures tricotées. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Fermeture à glissière double et rabat double. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Combinaison à cagoule disponible en gris, tailles SM à 3X. Élastique autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal. Double poignet, manchettes intérieures tricotées, passe-pousse pour empêcher la manche de remonter. S'enfile par l'avant, avec fermeture à glissière double et rabat double et ruban adhésif sur le rabat extérieur.<br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable Tychem® 2000 F (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques. <br />\nTychem® 6000 F est généralement utilisé pour un large éventail d'applications, allant du nettoyage de déversement de produits chimiques aux premiers secours, en passant par les applications militaires et pétrochimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Strickbündchen innen. Daumenschlaufen. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Kapuze und in der Taille. Doppelreißverschluss mit doppelter Abdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebestreifen. Grau","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grau, Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Arm- und Beinabschlüssen sowie in der Taille für optimalen Sitz. Doppel-Ärmel-System, Strickbündchen innen. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Vorne zu öffnen, mit Doppelreißverschluss, doppelter Abdeckung und Klebestreifen an äußerer Abdeckung.<br />\nTychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus leichtem und widerstandsfähigem Tychem® 6000 F Material (<500g je Schutzanzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br />\nTychem® 6000 F Schutzanzüge kommen in zahlreichen Gebieten zum Einsatz, z. B. bei der Reinigung nach Chemieunfällen, bei Notfalleinsätzen, im Militär und in der Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas y recubiertas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Agujero para el pulgar. Elástico en puños, tobillos, cara y cintura. Cremalleras y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Mono con capucha disponible en gris. Tallas SM a 3X. Cara, puños, cintura y tobillos elásticos para un ajuste perfecto. Puños dobles, puños interiores de punto, agujero para el pulgar para evitar que las mangas se suban. Entrada frontal con cremallera doble, solapa doble y cinta adhesiva en la solapa exterior.<br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero Tychem&#0174 (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Las prendas Tychem® 6000 F se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Doppi polsini. Polsini interni in maglia. Passapollici. Elastici a polsi, caviglie, viso e vita. Doppie zip e doppie patte. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Tuta con cappuccio disponibile in grigio nelle taglie da SM a 3X. Elastici attorno a viso, polsi, vita e caviglie per una perfetta vestibilità. Doppi polsini, polsini interni in maglia, passapollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia. Apertura frontale con doppia zip, doppia patta e nastro adesivo sulla patta esterna.<br />\nGli indumenti in Tychem® 6000 F sono relizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500g per indumento), composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica. <br />\nGli indumenti in Tychem® 6000 F sono tipicamente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15344179","MTS","TFCHZ5TGY00","MD","grey",5450208012766,"NA",5450208017099,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",10,"37x30x25",2.956,26,"61x38x28",7.0120000000000005,1.1000000000000001,24,240,"125x80x190",188.28800000000001,"37x28x5",586,15,28,543,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Hooded coverall available in grey, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit. Double cuffs, knitted inner cuffs, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Front entry with double zipper, double flap and adhesive tape at outer flap.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet. Manchettes intérieures tricotées. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Fermeture à glissière double et rabat double. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Combinaison à cagoule disponible en gris, tailles SM à 3X. Élastique autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal. Double poignet, manchettes intérieures tricotées, passe-pousse pour empêcher la manche de remonter. S'enfile par l'avant, avec fermeture à glissière double et rabat double et ruban adhésif sur le rabat extérieur.<br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable Tychem® 2000 F (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques. <br />\nTychem® 6000 F est généralement utilisé pour un large éventail d'applications, allant du nettoyage de déversement de produits chimiques aux premiers secours, en passant par les applications militaires et pétrochimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Strickbündchen innen. Daumenschlaufen. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Kapuze und in der Taille. Doppelreißverschluss mit doppelter Abdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebestreifen. Grau","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grau, Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Arm- und Beinabschlüssen sowie in der Taille für optimalen Sitz. Doppel-Ärmel-System, Strickbündchen innen. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Vorne zu öffnen, mit Doppelreißverschluss, doppelter Abdeckung und Klebestreifen an äußerer Abdeckung.<br />\nTychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus leichtem und widerstandsfähigem Tychem® 6000 F Material (<500g je Schutzanzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br />\nTychem® 6000 F Schutzanzüge kommen in zahlreichen Gebieten zum Einsatz, z. B. bei der Reinigung nach Chemieunfällen, bei Notfalleinsätzen, im Militär und in der Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas y recubiertas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Agujero para el pulgar. Elástico en puños, tobillos, cara y cintura. Cremalleras y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Mono con capucha disponible en gris. Tallas SM a 3X. Cara, puños, cintura y tobillos elásticos para un ajuste perfecto. Puños dobles, puños interiores de punto, agujero para el pulgar para evitar que las mangas se suban. Entrada frontal con cremallera doble, solapa doble y cinta adhesiva en la solapa exterior.<br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero Tychem&#0174 (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Las prendas Tychem® 6000 F se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Doppi polsini. Polsini interni in maglia. Passapollici. Elastici a polsi, caviglie, viso e vita. Doppie zip e doppie patte. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Tuta con cappuccio disponibile in grigio nelle taglie da SM a 3X. Elastici attorno a viso, polsi, vita e caviglie per una perfetta vestibilità. Doppi polsini, polsini interni in maglia, passapollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia. Apertura frontale con doppia zip, doppia patta e nastro adesivo sulla patta esterna.<br />\nGli indumenti in Tychem® 6000 F sono relizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500g per indumento), composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica. <br />\nGli indumenti in Tychem® 6000 F sono tipicamente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15344186","MTS","TFCHZ5TGY00","LG","grey",5450208012773,"NA",5450208017105,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",10,"37x30x28",3.101,26,"61x38x28",7.3019999999999996,1.1000000000000001,24,240,"125x80x190",195.24799999999999,"37x28x6",615,15,28,572,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Hooded coverall available in grey, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit. Double cuffs, knitted inner cuffs, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Front entry with double zipper, double flap and adhesive tape at outer flap.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet. Manchettes intérieures tricotées. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Fermeture à glissière double et rabat double. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Combinaison à cagoule disponible en gris, tailles SM à 3X. Élastique autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal. Double poignet, manchettes intérieures tricotées, passe-pousse pour empêcher la manche de remonter. S'enfile par l'avant, avec fermeture à glissière double et rabat double et ruban adhésif sur le rabat extérieur.<br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable Tychem® 2000 F (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques. <br />\nTychem® 6000 F est généralement utilisé pour un large éventail d'applications, allant du nettoyage de déversement de produits chimiques aux premiers secours, en passant par les applications militaires et pétrochimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Strickbündchen innen. Daumenschlaufen. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Kapuze und in der Taille. Doppelreißverschluss mit doppelter Abdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebestreifen. Grau","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grau, Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Arm- und Beinabschlüssen sowie in der Taille für optimalen Sitz. Doppel-Ärmel-System, Strickbündchen innen. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Vorne zu öffnen, mit Doppelreißverschluss, doppelter Abdeckung und Klebestreifen an äußerer Abdeckung.<br />\nTychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus leichtem und widerstandsfähigem Tychem® 6000 F Material (<500g je Schutzanzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br />\nTychem® 6000 F Schutzanzüge kommen in zahlreichen Gebieten zum Einsatz, z. B. bei der Reinigung nach Chemieunfällen, bei Notfalleinsätzen, im Militär und in der Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas y recubiertas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Agujero para el pulgar. Elástico en puños, tobillos, cara y cintura. Cremalleras y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Mono con capucha disponible en gris. Tallas SM a 3X. Cara, puños, cintura y tobillos elásticos para un ajuste perfecto. Puños dobles, puños interiores de punto, agujero para el pulgar para evitar que las mangas se suban. Entrada frontal con cremallera doble, solapa doble y cinta adhesiva en la solapa exterior.<br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero Tychem&#0174 (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Las prendas Tychem® 6000 F se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Doppi polsini. Polsini interni in maglia. Passapollici. Elastici a polsi, caviglie, viso e vita. Doppie zip e doppie patte. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Tuta con cappuccio disponibile in grigio nelle taglie da SM a 3X. Elastici attorno a viso, polsi, vita e caviglie per una perfetta vestibilità. Doppi polsini, polsini interni in maglia, passapollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia. Apertura frontale con doppia zip, doppia patta e nastro adesivo sulla patta esterna.<br />\nGli indumenti in Tychem® 6000 F sono relizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500g per indumento), composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica. <br />\nGli indumenti in Tychem® 6000 F sono tipicamente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15344191","MTS","TFCHZ5TGY00","XL","grey",5450208012780,"NA",5450208017112,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",10,"37x30x28",3.3359999999999999,26,"61x38x28",7.7720000000000002,1.1000000000000001,24,240,"125x80x190",206.52800000000002,"37x28x6",662,15,28,619,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Hooded coverall available in grey, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit. Double cuffs, knitted inner cuffs, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Front entry with double zipper, double flap and adhesive tape at outer flap.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet. Manchettes intérieures tricotées. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Fermeture à glissière double et rabat double. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Combinaison à cagoule disponible en gris, tailles SM à 3X. Élastique autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal. Double poignet, manchettes intérieures tricotées, passe-pousse pour empêcher la manche de remonter. S'enfile par l'avant, avec fermeture à glissière double et rabat double et ruban adhésif sur le rabat extérieur.<br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable Tychem® 2000 F (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques. <br />\nTychem® 6000 F est généralement utilisé pour un large éventail d'applications, allant du nettoyage de déversement de produits chimiques aux premiers secours, en passant par les applications militaires et pétrochimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Strickbündchen innen. Daumenschlaufen. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Kapuze und in der Taille. Doppelreißverschluss mit doppelter Abdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebestreifen. Grau","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grau, Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Arm- und Beinabschlüssen sowie in der Taille für optimalen Sitz. Doppel-Ärmel-System, Strickbündchen innen. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Vorne zu öffnen, mit Doppelreißverschluss, doppelter Abdeckung und Klebestreifen an äußerer Abdeckung.<br />\nTychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus leichtem und widerstandsfähigem Tychem® 6000 F Material (<500g je Schutzanzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br />\nTychem® 6000 F Schutzanzüge kommen in zahlreichen Gebieten zum Einsatz, z. B. bei der Reinigung nach Chemieunfällen, bei Notfalleinsätzen, im Militär und in der Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas y recubiertas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Agujero para el pulgar. Elástico en puños, tobillos, cara y cintura. Cremalleras y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Mono con capucha disponible en gris. Tallas SM a 3X. Cara, puños, cintura y tobillos elásticos para un ajuste perfecto. Puños dobles, puños interiores de punto, agujero para el pulgar para evitar que las mangas se suban. Entrada frontal con cremallera doble, solapa doble y cinta adhesiva en la solapa exterior.<br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero Tychem&#0174 (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Las prendas Tychem® 6000 F se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Doppi polsini. Polsini interni in maglia. Passapollici. Elastici a polsi, caviglie, viso e vita. Doppie zip e doppie patte. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Tuta con cappuccio disponibile in grigio nelle taglie da SM a 3X. Elastici attorno a viso, polsi, vita e caviglie per una perfetta vestibilità. Doppi polsini, polsini interni in maglia, passapollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia. Apertura frontale con doppia zip, doppia patta e nastro adesivo sulla patta esterna.<br />\nGli indumenti in Tychem® 6000 F sono relizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500g per indumento), composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica. <br />\nGli indumenti in Tychem® 6000 F sono tipicamente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15344201","MTS","TFCHZ5TGY00","2X","grey",5450208012797,"NA",5450208017129,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",10,"37x30x28",3.5259999999999998,26,"61x38x28",8.1519999999999992,1.1000000000000001,24,240,"125x80x190",215.64799999999997,"37x28x7",700,15,28,657,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Hooded coverall available in grey, in sizes SM to 3X. Elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit. Double cuffs, knitted inner cuffs, thumb loops to prevent sleeves from riding up. Front entry with double zipper, double flap and adhesive tape at outer flap.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet. Manchettes intérieures tricotées. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Fermeture à glissière double et rabat double. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Combinaison à cagoule disponible en gris, tailles SM à 3X. Élastique autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal. Double poignet, manchettes intérieures tricotées, passe-pousse pour empêcher la manche de remonter. S'enfile par l'avant, avec fermeture à glissière double et rabat double et ruban adhésif sur le rabat extérieur.<br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable Tychem® 2000 F (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques. <br />\nTychem® 6000 F est généralement utilisé pour un large éventail d'applications, allant du nettoyage de déversement de produits chimiques aux premiers secours, en passant par les applications militaires et pétrochimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Anzug mit Kapuze. Überklebte Nähte. Doppel-Ärmel-System. Strickbündchen innen. Daumenschlaufen. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Kapuze und in der Taille. Doppelreißverschluss mit doppelter Abdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebestreifen. Grau","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grau, Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Arm- und Beinabschlüssen sowie in der Taille für optimalen Sitz. Doppel-Ärmel-System, Strickbündchen innen. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Vorne zu öffnen, mit Doppelreißverschluss, doppelter Abdeckung und Klebestreifen an äußerer Abdeckung.<br />\nTychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus leichtem und widerstandsfähigem Tychem® 6000 F Material (<500g je Schutzanzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen. <br />\nTychem® 6000 F Schutzanzüge kommen in zahlreichen Gebieten zum Einsatz, z. B. bei der Reinigung nach Chemieunfällen, bei Notfalleinsätzen, im Militär und in der Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Mono con capucha. Costuras cosidas y recubiertas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Agujero para el pulgar. Elástico en puños, tobillos, cara y cintura. Cremalleras y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Mono con capucha disponible en gris. Tallas SM a 3X. Cara, puños, cintura y tobillos elásticos para un ajuste perfecto. Puños dobles, puños interiores de punto, agujero para el pulgar para evitar que las mangas se suban. Entrada frontal con cremallera doble, solapa doble y cinta adhesiva en la solapa exterior.<br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero Tychem&#0174 (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Las prendas Tychem® 6000 F se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Doppi polsini. Polsini interni in maglia. Passapollici. Elastici a polsi, caviglie, viso e vita. Doppie zip e doppie patte. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Plus. Tuta con cappuccio disponibile in grigio nelle taglie da SM a 3X. Elastici attorno a viso, polsi, vita e caviglie per una perfetta vestibilità. Doppi polsini, polsini interni in maglia, passapollici per evitare che le maniche scivolino lungo le braccia. Apertura frontale con doppia zip, doppia patta e nastro adesivo sulla patta esterna.<br />\nGli indumenti in Tychem® 6000 F sono relizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500g per indumento), composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica. <br />\nGli indumenti in Tychem® 6000 F sono tipicamente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15344210","MTS","TFCHZ5TGY00","3X","grey",5450208012803,"NA",5450208017136,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",10,"37x30x28",3.6760000000000002,26,"61x38x28",8.452,1.1000000000000001,24,240,"125x80x190",222.84800000000001,"37x28x7",730,15,28,687,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F FaceSeal model TF611T","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood. Back entry with zipper and double flap closure system. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Attached dissipative socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Elastication at waist. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood for tight fit around respirator. Available in grey and in sizes SM-5X. Elasticated waist for an optimal fit, double cuffs with attached undergloves, dissipative socks with boot flap and back entry for enhanced wearer protection.</br>Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.</br> Tychem® 6000 F Faceseal can be used for a broad range of applications from industrial manufacturing and cleaning, emergency response, chemical spill clean-up to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche. Entrée arrière, avec fermeture éclair et système de fermeture à double rabat. Doubles manchettes avec sous-gants non-dissipatifs attachés. Chaussettes dissipatives attachés. Coutures cousues et recouvertes. Élastique à la taille. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche pour un ajustement serré autour du masque respiratoire. Disponible en gris, et dans les tailles SM à 5X. Taille élastiquée pour un ajustement optimal, doubles manchettes avec sous-gants attachés, chaussettes dissipatives avec rabats de bottes et entrée arrière pour une meilleure protection du porteur.</br>Les vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques.</br> Tychem® 6000 F Faceseal, est utilisé pour un large éventail d'applications, allant de la fabrication et du nettoyage industriels et des premiers secours aux applications militaires et pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze und Gummiabdichtung an der Kapuze. Rückeneinstieg mit Reißverschluss und Verschlusssystem mit doppelter Abdeckung. Doppelmanschetten mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Angearbeitete ableitfähige Socken mit Stiefelüberwurf. Überklebte Nähte. Gummizug in der Taille. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze, Gummiabdichtung an der Kapuze für engen Sitz an Atemschutzmaske. Erhältlich in Grau und in den Größen SM bis 5X. Gummizug in der Taille für optimalen Sitz, Doppelmanschetten mit angearbeiteten Unterhandschuhen, ableitfähige Socken mit Stiefelstulpen, Rückeneinstieg, für erhöhten Schutz des Trägers.</br>Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (<500g je Schutzanzug) aus einer hochleistungsfähigen Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegenüber zahlreicher Chemikalien und trägt zum Schutz des Trägers vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei.</br> Tychem® 6000 F FaceSeal eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Einsatzgebiete, z. B. industrielle Fertigung und Reinigung, Notfalleinsätze, Reinigung nach Chemieunfällen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha. Cierre por la espalda con cremallera y sistema de cierre con doble solapa. Puños dobles con guantes interiores integrados sin capacidad de disipación electroestática en el puño interior. Calcetines disipadores integrados y solapas para las botas. Costuras cosidas y recubiertas. Elástico en la cintura. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha para un ajuste perfecto alrededor del respirador. Disponible en gris en tallas SM-5X. Cintura elástica para un ajuste óptimo, puños dobles con guantes interiores integrados, calcetines con capacidad disipadora con solapa en la bota y cierre por la espalda para una protección mejorada del usuario.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.</br> Tychem® 6000 F Faceseal puede usarse para una amplia gama de aplicaciones, desde la fabricación y limpieza industriales, limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma. Apertura posteriore con zip e sistema di chiusura a doppia patta. Doppi polsini con guanti interni non dissipativi integrati al polsino interno. Calzini dissipativi integrati con orlo da risvoltare sugli stivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Cintura elasticizzata. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma per una perfetta aderenza al respiratore. Disponibile in grigio, nelle taglie da SM a 5X. Vita elasticizzata per una perfetta vestibilità, doppi polsini con guanti interni integrati, calzini dissipativi con patta copristivale e apertura posteriore per una maggiore protezione dell'operatore.</br>Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.</br> Tychem® 6000 F Faceseal può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla produzione e pulizia industriale alle risposte di emergenza, alla pulizia di agenti chimici, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15490341","MTO","TF0611TGYUG","S","grey","NA","NA",5450208013565,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"PE pack",1,"n.a","n.a","n.a","45x35x7",1.1499999999999999,0.71,80,80,"120 x 80 x 151",107,"45x35x7",730,10,10,710,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F FaceSeal model TF611T","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood. Back entry with zipper and double flap closure system. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Attached dissipative socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Elastication at waist. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood for tight fit around respirator. Available in grey and in sizes SM-5X. Elasticated waist for an optimal fit, double cuffs with attached undergloves, dissipative socks with boot flap and back entry for enhanced wearer protection.</br>Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.</br> Tychem® 6000 F Faceseal can be used for a broad range of applications from industrial manufacturing and cleaning, emergency response, chemical spill clean-up to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche. Entrée arrière, avec fermeture éclair et système de fermeture à double rabat. Doubles manchettes avec sous-gants non-dissipatifs attachés. Chaussettes dissipatives attachés. Coutures cousues et recouvertes. Élastique à la taille. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche pour un ajustement serré autour du masque respiratoire. Disponible en gris, et dans les tailles SM à 5X. Taille élastiquée pour un ajustement optimal, doubles manchettes avec sous-gants attachés, chaussettes dissipatives avec rabats de bottes et entrée arrière pour une meilleure protection du porteur.</br>Les vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques.</br> Tychem® 6000 F Faceseal, est utilisé pour un large éventail d'applications, allant de la fabrication et du nettoyage industriels et des premiers secours aux applications militaires et pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze und Gummiabdichtung an der Kapuze. Rückeneinstieg mit Reißverschluss und Verschlusssystem mit doppelter Abdeckung. Doppelmanschetten mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Angearbeitete ableitfähige Socken mit Stiefelüberwurf. Überklebte Nähte. Gummizug in der Taille. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze, Gummiabdichtung an der Kapuze für engen Sitz an Atemschutzmaske. Erhältlich in Grau und in den Größen SM bis 5X. Gummizug in der Taille für optimalen Sitz, Doppelmanschetten mit angearbeiteten Unterhandschuhen, ableitfähige Socken mit Stiefelstulpen, Rückeneinstieg, für erhöhten Schutz des Trägers.</br>Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (<500g je Schutzanzug) aus einer hochleistungsfähigen Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegenüber zahlreicher Chemikalien und trägt zum Schutz des Trägers vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei.</br> Tychem® 6000 F FaceSeal eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Einsatzgebiete, z. B. industrielle Fertigung und Reinigung, Notfalleinsätze, Reinigung nach Chemieunfällen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha. Cierre por la espalda con cremallera y sistema de cierre con doble solapa. Puños dobles con guantes interiores integrados sin capacidad de disipación electroestática en el puño interior. Calcetines disipadores integrados y solapas para las botas. Costuras cosidas y recubiertas. Elástico en la cintura. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha para un ajuste perfecto alrededor del respirador. Disponible en gris en tallas SM-5X. Cintura elástica para un ajuste óptimo, puños dobles con guantes interiores integrados, calcetines con capacidad disipadora con solapa en la bota y cierre por la espalda para una protección mejorada del usuario.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.</br> Tychem® 6000 F Faceseal puede usarse para una amplia gama de aplicaciones, desde la fabricación y limpieza industriales, limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma. Apertura posteriore con zip e sistema di chiusura a doppia patta. Doppi polsini con guanti interni non dissipativi integrati al polsino interno. Calzini dissipativi integrati con orlo da risvoltare sugli stivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Cintura elasticizzata. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma per una perfetta aderenza al respiratore. Disponibile in grigio, nelle taglie da SM a 5X. Vita elasticizzata per una perfetta vestibilità, doppi polsini con guanti interni integrati, calzini dissipativi con patta copristivale e apertura posteriore per una maggiore protezione dell'operatore.</br>Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.</br> Tychem® 6000 F Faceseal può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla produzione e pulizia industriale alle risposte di emergenza, alla pulizia di agenti chimici, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15490481","MTS","TF0611TGYUG","M","grey","NA","NA",5450208013633,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"PE pack",1,"n.a","n.a","n.a","45x35x7",1.22,0.73,80,80,"120 x 80 x 151",112.6,"45x35x7",750,10,10,730,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F FaceSeal model TF611T","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood. Back entry with zipper and double flap closure system. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Attached dissipative socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Elastication at waist. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood for tight fit around respirator. Available in grey and in sizes SM-5X. Elasticated waist for an optimal fit, double cuffs with attached undergloves, dissipative socks with boot flap and back entry for enhanced wearer protection.</br>Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.</br> Tychem® 6000 F Faceseal can be used for a broad range of applications from industrial manufacturing and cleaning, emergency response, chemical spill clean-up to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche. Entrée arrière, avec fermeture éclair et système de fermeture à double rabat. Doubles manchettes avec sous-gants non-dissipatifs attachés. Chaussettes dissipatives attachés. Coutures cousues et recouvertes. Élastique à la taille. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche pour un ajustement serré autour du masque respiratoire. Disponible en gris, et dans les tailles SM à 5X. Taille élastiquée pour un ajustement optimal, doubles manchettes avec sous-gants attachés, chaussettes dissipatives avec rabats de bottes et entrée arrière pour une meilleure protection du porteur.</br>Les vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques.</br> Tychem® 6000 F Faceseal, est utilisé pour un large éventail d'applications, allant de la fabrication et du nettoyage industriels et des premiers secours aux applications militaires et pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze und Gummiabdichtung an der Kapuze. Rückeneinstieg mit Reißverschluss und Verschlusssystem mit doppelter Abdeckung. Doppelmanschetten mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Angearbeitete ableitfähige Socken mit Stiefelüberwurf. Überklebte Nähte. Gummizug in der Taille. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze, Gummiabdichtung an der Kapuze für engen Sitz an Atemschutzmaske. Erhältlich in Grau und in den Größen SM bis 5X. Gummizug in der Taille für optimalen Sitz, Doppelmanschetten mit angearbeiteten Unterhandschuhen, ableitfähige Socken mit Stiefelstulpen, Rückeneinstieg, für erhöhten Schutz des Trägers.</br>Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (<500g je Schutzanzug) aus einer hochleistungsfähigen Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegenüber zahlreicher Chemikalien und trägt zum Schutz des Trägers vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei.</br> Tychem® 6000 F FaceSeal eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Einsatzgebiete, z. B. industrielle Fertigung und Reinigung, Notfalleinsätze, Reinigung nach Chemieunfällen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha. Cierre por la espalda con cremallera y sistema de cierre con doble solapa. Puños dobles con guantes interiores integrados sin capacidad de disipación electroestática en el puño interior. Calcetines disipadores integrados y solapas para las botas. Costuras cosidas y recubiertas. Elástico en la cintura. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha para un ajuste perfecto alrededor del respirador. Disponible en gris en tallas SM-5X. Cintura elástica para un ajuste óptimo, puños dobles con guantes interiores integrados, calcetines con capacidad disipadora con solapa en la bota y cierre por la espalda para una protección mejorada del usuario.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.</br> Tychem® 6000 F Faceseal puede usarse para una amplia gama de aplicaciones, desde la fabricación y limpieza industriales, limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma. Apertura posteriore con zip e sistema di chiusura a doppia patta. Doppi polsini con guanti interni non dissipativi integrati al polsino interno. Calzini dissipativi integrati con orlo da risvoltare sugli stivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Cintura elasticizzata. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma per una perfetta aderenza al respiratore. Disponibile in grigio, nelle taglie da SM a 5X. Vita elasticizzata per una perfetta vestibilità, doppi polsini con guanti interni integrati, calzini dissipativi con patta copristivale e apertura posteriore per una maggiore protezione dell'operatore.</br>Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.</br> Tychem® 6000 F Faceseal può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla produzione e pulizia industriale alle risposte di emergenza, alla pulizia di agenti chimici, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15490467","MTS","TF0611TGYUG","L","grey","NA","NA",5450208013695,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"PE pack",1,"n.a","n.a","n.a","45x35x7",1.26,0.78,80,80,"120 x 80 x 151",115.8,"45x35x7",800,10,10,780,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F FaceSeal model TF611T","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood. Back entry with zipper and double flap closure system. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Attached dissipative socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Elastication at waist. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood for tight fit around respirator. Available in grey and in sizes SM-5X. Elasticated waist for an optimal fit, double cuffs with attached undergloves, dissipative socks with boot flap and back entry for enhanced wearer protection.</br>Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.</br> Tychem® 6000 F Faceseal can be used for a broad range of applications from industrial manufacturing and cleaning, emergency response, chemical spill clean-up to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche. Entrée arrière, avec fermeture éclair et système de fermeture à double rabat. Doubles manchettes avec sous-gants non-dissipatifs attachés. Chaussettes dissipatives attachés. Coutures cousues et recouvertes. Élastique à la taille. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche pour un ajustement serré autour du masque respiratoire. Disponible en gris, et dans les tailles SM à 5X. Taille élastiquée pour un ajustement optimal, doubles manchettes avec sous-gants attachés, chaussettes dissipatives avec rabats de bottes et entrée arrière pour une meilleure protection du porteur.</br>Les vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques.</br> Tychem® 6000 F Faceseal, est utilisé pour un large éventail d'applications, allant de la fabrication et du nettoyage industriels et des premiers secours aux applications militaires et pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze und Gummiabdichtung an der Kapuze. Rückeneinstieg mit Reißverschluss und Verschlusssystem mit doppelter Abdeckung. Doppelmanschetten mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Angearbeitete ableitfähige Socken mit Stiefelüberwurf. Überklebte Nähte. Gummizug in der Taille. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze, Gummiabdichtung an der Kapuze für engen Sitz an Atemschutzmaske. Erhältlich in Grau und in den Größen SM bis 5X. Gummizug in der Taille für optimalen Sitz, Doppelmanschetten mit angearbeiteten Unterhandschuhen, ableitfähige Socken mit Stiefelstulpen, Rückeneinstieg, für erhöhten Schutz des Trägers.</br>Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (<500g je Schutzanzug) aus einer hochleistungsfähigen Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegenüber zahlreicher Chemikalien und trägt zum Schutz des Trägers vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei.</br> Tychem® 6000 F FaceSeal eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Einsatzgebiete, z. B. industrielle Fertigung und Reinigung, Notfalleinsätze, Reinigung nach Chemieunfällen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha. Cierre por la espalda con cremallera y sistema de cierre con doble solapa. Puños dobles con guantes interiores integrados sin capacidad de disipación electroestática en el puño interior. Calcetines disipadores integrados y solapas para las botas. Costuras cosidas y recubiertas. Elástico en la cintura. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha para un ajuste perfecto alrededor del respirador. Disponible en gris en tallas SM-5X. Cintura elástica para un ajuste óptimo, puños dobles con guantes interiores integrados, calcetines con capacidad disipadora con solapa en la bota y cierre por la espalda para una protección mejorada del usuario.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.</br> Tychem® 6000 F Faceseal puede usarse para una amplia gama de aplicaciones, desde la fabricación y limpieza industriales, limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma. Apertura posteriore con zip e sistema di chiusura a doppia patta. Doppi polsini con guanti interni non dissipativi integrati al polsino interno. Calzini dissipativi integrati con orlo da risvoltare sugli stivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Cintura elasticizzata. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma per una perfetta aderenza al respiratore. Disponibile in grigio, nelle taglie da SM a 5X. Vita elasticizzata per una perfetta vestibilità, doppi polsini con guanti interni integrati, calzini dissipativi con patta copristivale e apertura posteriore per una maggiore protezione dell'operatore.</br>Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.</br> Tychem® 6000 F Faceseal può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla produzione e pulizia industriale alle risposte di emergenza, alla pulizia di agenti chimici, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15490543","MTS","TF0611TGYUG","XL","grey","NA","NA",5450208013763,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"PE pack",1,"n.a","n.a","n.a","45x35x7",1.29,0.8,80,80,"120 x 80 x 151",118.2,"45x35x7",820,10,10,800,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F FaceSeal model TF611T","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood. Back entry with zipper and double flap closure system. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Attached dissipative socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Elastication at waist. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood for tight fit around respirator. Available in grey and in sizes SM-5X. Elasticated waist for an optimal fit, double cuffs with attached undergloves, dissipative socks with boot flap and back entry for enhanced wearer protection.</br>Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.</br> Tychem® 6000 F Faceseal can be used for a broad range of applications from industrial manufacturing and cleaning, emergency response, chemical spill clean-up to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche. Entrée arrière, avec fermeture éclair et système de fermeture à double rabat. Doubles manchettes avec sous-gants non-dissipatifs attachés. Chaussettes dissipatives attachés. Coutures cousues et recouvertes. Élastique à la taille. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche pour un ajustement serré autour du masque respiratoire. Disponible en gris, et dans les tailles SM à 5X. Taille élastiquée pour un ajustement optimal, doubles manchettes avec sous-gants attachés, chaussettes dissipatives avec rabats de bottes et entrée arrière pour une meilleure protection du porteur.</br>Les vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques.</br> Tychem® 6000 F Faceseal, est utilisé pour un large éventail d'applications, allant de la fabrication et du nettoyage industriels et des premiers secours aux applications militaires et pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze und Gummiabdichtung an der Kapuze. Rückeneinstieg mit Reißverschluss und Verschlusssystem mit doppelter Abdeckung. Doppelmanschetten mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Angearbeitete ableitfähige Socken mit Stiefelüberwurf. Überklebte Nähte. Gummizug in der Taille. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze, Gummiabdichtung an der Kapuze für engen Sitz an Atemschutzmaske. Erhältlich in Grau und in den Größen SM bis 5X. Gummizug in der Taille für optimalen Sitz, Doppelmanschetten mit angearbeiteten Unterhandschuhen, ableitfähige Socken mit Stiefelstulpen, Rückeneinstieg, für erhöhten Schutz des Trägers.</br>Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (<500g je Schutzanzug) aus einer hochleistungsfähigen Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegenüber zahlreicher Chemikalien und trägt zum Schutz des Trägers vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei.</br> Tychem® 6000 F FaceSeal eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Einsatzgebiete, z. B. industrielle Fertigung und Reinigung, Notfalleinsätze, Reinigung nach Chemieunfällen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha. Cierre por la espalda con cremallera y sistema de cierre con doble solapa. Puños dobles con guantes interiores integrados sin capacidad de disipación electroestática en el puño interior. Calcetines disipadores integrados y solapas para las botas. Costuras cosidas y recubiertas. Elástico en la cintura. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha para un ajuste perfecto alrededor del respirador. Disponible en gris en tallas SM-5X. Cintura elástica para un ajuste óptimo, puños dobles con guantes interiores integrados, calcetines con capacidad disipadora con solapa en la bota y cierre por la espalda para una protección mejorada del usuario.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.</br> Tychem® 6000 F Faceseal puede usarse para una amplia gama de aplicaciones, desde la fabricación y limpieza industriales, limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma. Apertura posteriore con zip e sistema di chiusura a doppia patta. Doppi polsini con guanti interni non dissipativi integrati al polsino interno. Calzini dissipativi integrati con orlo da risvoltare sugli stivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Cintura elasticizzata. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma per una perfetta aderenza al respiratore. Disponibile in grigio, nelle taglie da SM a 5X. Vita elasticizzata per una perfetta vestibilità, doppi polsini con guanti interni integrati, calzini dissipativi con patta copristivale e apertura posteriore per una maggiore protezione dell'operatore.</br>Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.</br> Tychem® 6000 F Faceseal può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla produzione e pulizia industriale alle risposte di emergenza, alla pulizia di agenti chimici, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15490598","MTS","TF0611TGYUG","2X","grey","NA","NA",5450208013824,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"PE pack",1,"n.a","n.a","n.a","45x35x7",1.33,0.84,80,80,"120 x 80 x 151",121.4,"45x35x7",860,10,10,840,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F FaceSeal model TF611T","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood. Back entry with zipper and double flap closure system. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Attached dissipative socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Elastication at waist. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood for tight fit around respirator. Available in grey and in sizes SM-5X. Elasticated waist for an optimal fit, double cuffs with attached undergloves, dissipative socks with boot flap and back entry for enhanced wearer protection.</br>Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.</br> Tychem® 6000 F Faceseal can be used for a broad range of applications from industrial manufacturing and cleaning, emergency response, chemical spill clean-up to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche. Entrée arrière, avec fermeture éclair et système de fermeture à double rabat. Doubles manchettes avec sous-gants non-dissipatifs attachés. Chaussettes dissipatives attachés. Coutures cousues et recouvertes. Élastique à la taille. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche pour un ajustement serré autour du masque respiratoire. Disponible en gris, et dans les tailles SM à 5X. Taille élastiquée pour un ajustement optimal, doubles manchettes avec sous-gants attachés, chaussettes dissipatives avec rabats de bottes et entrée arrière pour une meilleure protection du porteur.</br>Les vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques.</br> Tychem® 6000 F Faceseal, est utilisé pour un large éventail d'applications, allant de la fabrication et du nettoyage industriels et des premiers secours aux applications militaires et pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze und Gummiabdichtung an der Kapuze. Rückeneinstieg mit Reißverschluss und Verschlusssystem mit doppelter Abdeckung. Doppelmanschetten mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Angearbeitete ableitfähige Socken mit Stiefelüberwurf. Überklebte Nähte. Gummizug in der Taille. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze, Gummiabdichtung an der Kapuze für engen Sitz an Atemschutzmaske. Erhältlich in Grau und in den Größen SM bis 5X. Gummizug in der Taille für optimalen Sitz, Doppelmanschetten mit angearbeiteten Unterhandschuhen, ableitfähige Socken mit Stiefelstulpen, Rückeneinstieg, für erhöhten Schutz des Trägers.</br>Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (<500g je Schutzanzug) aus einer hochleistungsfähigen Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegenüber zahlreicher Chemikalien und trägt zum Schutz des Trägers vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei.</br> Tychem® 6000 F FaceSeal eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Einsatzgebiete, z. B. industrielle Fertigung und Reinigung, Notfalleinsätze, Reinigung nach Chemieunfällen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha. Cierre por la espalda con cremallera y sistema de cierre con doble solapa. Puños dobles con guantes interiores integrados sin capacidad de disipación electroestática en el puño interior. Calcetines disipadores integrados y solapas para las botas. Costuras cosidas y recubiertas. Elástico en la cintura. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha para un ajuste perfecto alrededor del respirador. Disponible en gris en tallas SM-5X. Cintura elástica para un ajuste óptimo, puños dobles con guantes interiores integrados, calcetines con capacidad disipadora con solapa en la bota y cierre por la espalda para una protección mejorada del usuario.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.</br> Tychem® 6000 F Faceseal puede usarse para una amplia gama de aplicaciones, desde la fabricación y limpieza industriales, limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma. Apertura posteriore con zip e sistema di chiusura a doppia patta. Doppi polsini con guanti interni non dissipativi integrati al polsino interno. Calzini dissipativi integrati con orlo da risvoltare sugli stivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Cintura elasticizzata. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma per una perfetta aderenza al respiratore. Disponibile in grigio, nelle taglie da SM a 5X. Vita elasticizzata per una perfetta vestibilità, doppi polsini con guanti interni integrati, calzini dissipativi con patta copristivale e apertura posteriore per una maggiore protezione dell'operatore.</br>Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.</br> Tychem® 6000 F Faceseal può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla produzione e pulizia industriale alle risposte di emergenza, alla pulizia di agenti chimici, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15490650","MTS","TF0611TGYUG","3X","grey","NA","NA",5450208013886,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"PE pack",1,"n.a","n.a","n.a","45x35x7",1.37,0.88,80,80,"120 x 80 x 156",124.60000000000001,"45x35x7",900,10,10,880,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F FaceSeal model TF611T","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood. Back entry with zipper and double flap closure system. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Attached dissipative socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Elastication at waist. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood for tight fit around respirator. Available in grey and in sizes SM-5X. Elasticated waist for an optimal fit, double cuffs with attached undergloves, dissipative socks with boot flap and back entry for enhanced wearer protection.</br>Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.</br> Tychem® 6000 F Faceseal can be used for a broad range of applications from industrial manufacturing and cleaning, emergency response, chemical spill clean-up to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche. Entrée arrière, avec fermeture éclair et système de fermeture à double rabat. Doubles manchettes avec sous-gants non-dissipatifs attachés. Chaussettes dissipatives attachés. Coutures cousues et recouvertes. Élastique à la taille. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche pour un ajustement serré autour du masque respiratoire. Disponible en gris, et dans les tailles SM à 5X. Taille élastiquée pour un ajustement optimal, doubles manchettes avec sous-gants attachés, chaussettes dissipatives avec rabats de bottes et entrée arrière pour une meilleure protection du porteur.</br>Les vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques.</br> Tychem® 6000 F Faceseal, est utilisé pour un large éventail d'applications, allant de la fabrication et du nettoyage industriels et des premiers secours aux applications militaires et pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze und Gummiabdichtung an der Kapuze. Rückeneinstieg mit Reißverschluss und Verschlusssystem mit doppelter Abdeckung. Doppelmanschetten mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Angearbeitete ableitfähige Socken mit Stiefelüberwurf. Überklebte Nähte. Gummizug in der Taille. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze, Gummiabdichtung an der Kapuze für engen Sitz an Atemschutzmaske. Erhältlich in Grau und in den Größen SM bis 5X. Gummizug in der Taille für optimalen Sitz, Doppelmanschetten mit angearbeiteten Unterhandschuhen, ableitfähige Socken mit Stiefelstulpen, Rückeneinstieg, für erhöhten Schutz des Trägers.</br>Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (<500g je Schutzanzug) aus einer hochleistungsfähigen Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegenüber zahlreicher Chemikalien und trägt zum Schutz des Trägers vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei.</br> Tychem® 6000 F FaceSeal eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Einsatzgebiete, z. B. industrielle Fertigung und Reinigung, Notfalleinsätze, Reinigung nach Chemieunfällen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha. Cierre por la espalda con cremallera y sistema de cierre con doble solapa. Puños dobles con guantes interiores integrados sin capacidad de disipación electroestática en el puño interior. Calcetines disipadores integrados y solapas para las botas. Costuras cosidas y recubiertas. Elástico en la cintura. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha para un ajuste perfecto alrededor del respirador. Disponible en gris en tallas SM-5X. Cintura elástica para un ajuste óptimo, puños dobles con guantes interiores integrados, calcetines con capacidad disipadora con solapa en la bota y cierre por la espalda para una protección mejorada del usuario.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.</br> Tychem® 6000 F Faceseal puede usarse para una amplia gama de aplicaciones, desde la fabricación y limpieza industriales, limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma. Apertura posteriore con zip e sistema di chiusura a doppia patta. Doppi polsini con guanti interni non dissipativi integrati al polsino interno. Calzini dissipativi integrati con orlo da risvoltare sugli stivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Cintura elasticizzata. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma per una perfetta aderenza al respiratore. Disponibile in grigio, nelle taglie da SM a 5X. Vita elasticizzata per una perfetta vestibilità, doppi polsini con guanti interni integrati, calzini dissipativi con patta copristivale e apertura posteriore per una maggiore protezione dell'operatore.</br>Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.</br> Tychem® 6000 F Faceseal può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla produzione e pulizia industriale alle risposte di emergenza, alla pulizia di agenti chimici, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15490706","MTO","TF0611TGYUG","4X","grey","NA","NA",5450208013947,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"PE pack",1,"n.a","n.a","n.a","45x35x7",1.38,0.93,80,80,"120 x 80 x 156",125.39999999999999,"45x35x7",950,10,10,930,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000  F FaceSeal model TF611T","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood. Back entry with zipper and double flap closure system. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Attached dissipative socks and boot flaps. Stitched and over-taped seams. Elastication at waist. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Hooded coverall with rubber seal on hood for tight fit around respirator. Available in grey and in sizes SM-5X. Elasticated waist for an optimal fit, double cuffs with attached undergloves, dissipative socks with boot flap and back entry for enhanced wearer protection.</br>Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.</br> Tychem® 6000 F Faceseal can be used for a broad range of applications from industrial manufacturing and cleaning, emergency response, chemical spill clean-up to military and petrochemical applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche. Entrée arrière, avec fermeture éclair et système de fermeture à double rabat. Doubles manchettes avec sous-gants non-dissipatifs attachés. Chaussettes dissipatives attachés. Coutures cousues et recouvertes. Élastique à la taille. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc à la capuche pour un ajustement serré autour du masque respiratoire. Disponible en gris, et dans les tailles SM à 5X. Taille élastiquée pour un ajustement optimal, doubles manchettes avec sous-gants attachés, chaussettes dissipatives avec rabats de bottes et entrée arrière pour une meilleure protection du porteur.</br>Les vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques.</br> Tychem® 6000 F Faceseal, est utilisé pour un large éventail d'applications, allant de la fabrication et du nettoyage industriels et des premiers secours aux applications militaires et pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze und Gummiabdichtung an der Kapuze. Rückeneinstieg mit Reißverschluss und Verschlusssystem mit doppelter Abdeckung. Doppelmanschetten mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Angearbeitete ableitfähige Socken mit Stiefelüberwurf. Überklebte Nähte. Gummizug in der Taille. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze, Gummiabdichtung an der Kapuze für engen Sitz an Atemschutzmaske. Erhältlich in Grau und in den Größen SM bis 5X. Gummizug in der Taille für optimalen Sitz, Doppelmanschetten mit angearbeiteten Unterhandschuhen, ableitfähige Socken mit Stiefelstulpen, Rückeneinstieg, für erhöhten Schutz des Trägers.</br>Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (<500g je Schutzanzug) aus einer hochleistungsfähigen Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegenüber zahlreicher Chemikalien und trägt zum Schutz des Trägers vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei.</br> Tychem® 6000 F FaceSeal eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Einsatzgebiete, z. B. industrielle Fertigung und Reinigung, Notfalleinsätze, Reinigung nach Chemieunfällen, Militär und Petrochemie.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha. Cierre por la espalda con cremallera y sistema de cierre con doble solapa. Puños dobles con guantes interiores integrados sin capacidad de disipación electroestática en el puño interior. Calcetines disipadores integrados y solapas para las botas. Costuras cosidas y recubiertas. Elástico en la cintura. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Mono con capucha con sello de goma en la capucha para un ajuste perfecto alrededor del respirador. Disponible en gris en tallas SM-5X. Cintura elástica para un ajuste óptimo, puños dobles con guantes interiores integrados, calcetines con capacidad disipadora con solapa en la bota y cierre por la espalda para una protección mejorada del usuario.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.</br> Tychem® 6000 F Faceseal puede usarse para una amplia gama de aplicaciones, desde la fabricación y limpieza industriales, limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma. Apertura posteriore con zip e sistema di chiusura a doppia patta. Doppi polsini con guanti interni non dissipativi integrati al polsino interno. Calzini dissipativi integrati con orlo da risvoltare sugli stivali. Cuciture rinforzate e nastrate. Cintura elasticizzata. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuta con cappuccio dotato di guarnizione in gomma per una perfetta aderenza al respiratore. Disponibile in grigio, nelle taglie da SM a 5X. Vita elasticizzata per una perfetta vestibilità, doppi polsini con guanti interni integrati, calzini dissipativi con patta copristivale e apertura posteriore per una maggiore protezione dell'operatore.</br>Gli indumenti in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole (<500g per indumento) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, aiutando a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.</br> Tychem® 6000 F Faceseal può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla produzione e pulizia industriale alle risposte di emergenza, alla pulizia di agenti chimici, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D15490762","MTO","TF0611TGYUG","5X","grey","NA","NA",5450208014005,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"PE pack",1,"n.a","n.a","n.a","45x35x7",1.41,0.96,80,80,"120 x 80 x 156",127.8,"45x35x7",980,10,10,960,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F with dissipative socks, model CHA6a","DuPont™ Tychem® 6000 F with dissipative socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with dissipative socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots and additional knee-length boot flaps. Available in grey in sizes SM-3X. Elasticated face, wrists and waist for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br /> \n Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from industrial manufacturing, cleaning and maintenance, petrochemical applications to chemical spill clean-up, emergency response amd military applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F aves chaussettes dissipative. Combinaison à cagoule. Chaussettes intégrées et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F aves chaussettes dissipative. Combinaison à cagoule avec chaussettes intégrées à porter à l'intérieur de chaussures ou de bottes et rabat supplémentaire au niveau du genou. Disponible en gris, tailles SM à 3X. Élastiques autour du visage, aux poignets et à la taille pour un ajustement optimal, le passe-pouce empêche la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. \nLes vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques. \n Tychem® 6000 F est utilisé pour un large éventail d'applications, de la fabrication, du nettoyage et de la maintenance industriels aux applications pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques, les premiers secours et les applications militaires.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F mit ableitfähigen Socken. Anzug mit Kapuze. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Armabschlüssen, an der Kapuze und in der Taille. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F mit ableitfähigen Socken. Anzug mit Kapuze und integrierten ableitfähigen Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln und zusätzlichen kniehohen Stiefelstulpen. Erhältlich in Grau und den Größen SM-3X. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmelabschlüssen und in der Taille für optimalen Sitz, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an einer Atemmaske.</br>\nTychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (< 500 g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen.</br> \nTychem® 6000 F Faceseal kommt in zahlreichen Gebieten zum Einsatz, z. B. in der industriellen Fertigung, bei Reinigung und Wartung, in der Petrochemie, bei der Reinigung nach Chemieunfällen, bei Notfalleinsätzen und Militär.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calcetines disipadores. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapa de bota. Costuras cosidas y recubiertas. Agujero para el pulgar. Elástico en puños, cara y cintura. Doble solapa en la cremallera y para el mentón autoadhesivas. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calcetines disipadores. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de los zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris en tallas SM-3X. Cara, muñecas, y cintura elásticos para un ajuste óptimo. Agujero en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. \nLas prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. \n Tychem® 6000 F se usa para una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación, limpieza y mantenimiento industriales, y aplicaciones petroquímicas hasta limpieza de vertidos químicos, respuesta ante emergencias y aplicaciones militares.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calze dissipative. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivale. Cuciture rinforzate e nastrate. Passapollici. Elastici a polsi, viso e vita. Doppia patta autoadesiva sulla zip e sul mento. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calze dissipative. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de los zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris en tallas SM-3X. Cara, muñecas, y cintura elásticos para un ajuste óptimo. Agujero en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.<br />Tychem® 6000 F se usa para una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación, limpieza y mantenimiento industriales, y aplicaciones petroquímicas hasta limpieza de vertidos químicos, respuesta ante emergencias y aplicaciones militares.</p>","D15518469","MTO","TFCHA6TGY16","SM","grey",5450208014197,"NA",5450208017143,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",2.66,26,"61x38x47",12.04,1.4,16,320,"125x80x200",212.64,"40x32x3",528.6,10.9,17.7,500,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F with dissipative socks, model CHA6a","DuPont™ Tychem® 6000 F with dissipative socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with dissipative socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots and additional knee-length boot flaps. Available in grey in sizes SM-3X. Elasticated face, wrists and waist for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br /> \n Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from industrial manufacturing, cleaning and maintenance, petrochemical applications to chemical spill clean-up, emergency response amd military applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F aves chaussettes dissipative. Combinaison à cagoule. Chaussettes intégrées et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F aves chaussettes dissipative. Combinaison à cagoule avec chaussettes intégrées à porter à l'intérieur de chaussures ou de bottes et rabat supplémentaire au niveau du genou. Disponible en gris, tailles SM à 3X. Élastiques autour du visage, aux poignets et à la taille pour un ajustement optimal, le passe-pouce empêche la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. \nLes vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques. \n Tychem® 6000 F est utilisé pour un large éventail d'applications, de la fabrication, du nettoyage et de la maintenance industriels aux applications pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques, les premiers secours et les applications militaires.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F mit ableitfähigen Socken. Anzug mit Kapuze. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Armabschlüssen, an der Kapuze und in der Taille. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F mit ableitfähigen Socken. Anzug mit Kapuze und integrierten ableitfähigen Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln und zusätzlichen kniehohen Stiefelstulpen. Erhältlich in Grau und den Größen SM-3X. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmelabschlüssen und in der Taille für optimalen Sitz, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an einer Atemmaske.</br>\nTychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (< 500 g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen.</br> \nTychem® 6000 F Faceseal kommt in zahlreichen Gebieten zum Einsatz, z. B. in der industriellen Fertigung, bei Reinigung und Wartung, in der Petrochemie, bei der Reinigung nach Chemieunfällen, bei Notfalleinsätzen und Militär.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calcetines disipadores. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapa de bota. Costuras cosidas y recubiertas. Agujero para el pulgar. Elástico en puños, cara y cintura. Doble solapa en la cremallera y para el mentón autoadhesivas. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calcetines disipadores. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de los zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris en tallas SM-3X. Cara, muñecas, y cintura elásticos para un ajuste óptimo. Agujero en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. \nLas prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. \n Tychem® 6000 F se usa para una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación, limpieza y mantenimiento industriales, y aplicaciones petroquímicas hasta limpieza de vertidos químicos, respuesta ante emergencias y aplicaciones militares.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calze dissipative. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivale. Cuciture rinforzate e nastrate. Passapollici. Elastici a polsi, viso e vita. Doppia patta autoadesiva sulla zip e sul mento. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calze dissipative. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de los zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris en tallas SM-3X. Cara, muñecas, y cintura elásticos para un ajuste óptimo. Agujero en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.<br />Tychem® 6000 F se usa para una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación, limpieza y mantenimiento industriales, y aplicaciones petroquímicas hasta limpieza de vertidos químicos, respuesta ante emergencias y aplicaciones militares.</p>","D15518470","MTO","TFCHA6TGY16","MD","grey",5458208014203,"NA",5450208017150,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",2.86,26,"61x38x47",12.84,1.4,16,320,"125x80x200",225.44,"40x32x3",568.6,10.9,17.7,540,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F with dissipative socks, model CHA6a","DuPont™ Tychem® 6000 F with dissipative socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with dissipative socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots and additional knee-length boot flaps. Available in grey in sizes SM-3X. Elasticated face, wrists and waist for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br /> \n Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from industrial manufacturing, cleaning and maintenance, petrochemical applications to chemical spill clean-up, emergency response amd military applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F aves chaussettes dissipative. Combinaison à cagoule. Chaussettes intégrées et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F aves chaussettes dissipative. Combinaison à cagoule avec chaussettes intégrées à porter à l'intérieur de chaussures ou de bottes et rabat supplémentaire au niveau du genou. Disponible en gris, tailles SM à 3X. Élastiques autour du visage, aux poignets et à la taille pour un ajustement optimal, le passe-pouce empêche la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. \nLes vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques. \n Tychem® 6000 F est utilisé pour un large éventail d'applications, de la fabrication, du nettoyage et de la maintenance industriels aux applications pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques, les premiers secours et les applications militaires.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F mit ableitfähigen Socken. Anzug mit Kapuze. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Armabschlüssen, an der Kapuze und in der Taille. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F mit ableitfähigen Socken. Anzug mit Kapuze und integrierten ableitfähigen Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln und zusätzlichen kniehohen Stiefelstulpen. Erhältlich in Grau und den Größen SM-3X. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmelabschlüssen und in der Taille für optimalen Sitz, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an einer Atemmaske.</br>\nTychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (< 500 g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen.</br> \nTychem® 6000 F Faceseal kommt in zahlreichen Gebieten zum Einsatz, z. B. in der industriellen Fertigung, bei Reinigung und Wartung, in der Petrochemie, bei der Reinigung nach Chemieunfällen, bei Notfalleinsätzen und Militär.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calcetines disipadores. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapa de bota. Costuras cosidas y recubiertas. Agujero para el pulgar. Elástico en puños, cara y cintura. Doble solapa en la cremallera y para el mentón autoadhesivas. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calcetines disipadores. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de los zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris en tallas SM-3X. Cara, muñecas, y cintura elásticos para un ajuste óptimo. Agujero en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. \nLas prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. \n Tychem® 6000 F se usa para una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación, limpieza y mantenimiento industriales, y aplicaciones petroquímicas hasta limpieza de vertidos químicos, respuesta ante emergencias y aplicaciones militares.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calze dissipative. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivale. Cuciture rinforzate e nastrate. Passapollici. Elastici a polsi, viso e vita. Doppia patta autoadesiva sulla zip e sul mento. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calze dissipative. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de los zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris en tallas SM-3X. Cara, muñecas, y cintura elásticos para un ajuste óptimo. Agujero en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.<br />Tychem® 6000 F se usa para una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación, limpieza y mantenimiento industriales, y aplicaciones petroquímicas hasta limpieza de vertidos químicos, respuesta ante emergencias y aplicaciones militares.</p>","D15518471","MTO","TFCHA6TGY16","LG","grey",5450208014210,"NA",5450208017167,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",3.06,26,"61x38x47",13.64,1.4,16,320,"125x80x200",238.24,"40x32x3",608.6,10.9,17.7,580,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F with dissipative socks, model CHA6a","DuPont™ Tychem® 6000 F with dissipative socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with dissipative socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots and additional knee-length boot flaps. Available in grey in sizes SM-3X. Elasticated face, wrists and waist for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br /> \n Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from industrial manufacturing, cleaning and maintenance, petrochemical applications to chemical spill clean-up, emergency response amd military applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F aves chaussettes dissipative. Combinaison à cagoule. Chaussettes intégrées et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F aves chaussettes dissipative. Combinaison à cagoule avec chaussettes intégrées à porter à l'intérieur de chaussures ou de bottes et rabat supplémentaire au niveau du genou. Disponible en gris, tailles SM à 3X. Élastiques autour du visage, aux poignets et à la taille pour un ajustement optimal, le passe-pouce empêche la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. \nLes vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques. \n Tychem® 6000 F est utilisé pour un large éventail d'applications, de la fabrication, du nettoyage et de la maintenance industriels aux applications pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques, les premiers secours et les applications militaires.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F mit ableitfähigen Socken. Anzug mit Kapuze. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Armabschlüssen, an der Kapuze und in der Taille. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F mit ableitfähigen Socken. Anzug mit Kapuze und integrierten ableitfähigen Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln und zusätzlichen kniehohen Stiefelstulpen. Erhältlich in Grau und den Größen SM-3X. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmelabschlüssen und in der Taille für optimalen Sitz, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an einer Atemmaske.</br>\nTychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (< 500 g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen.</br> \nTychem® 6000 F Faceseal kommt in zahlreichen Gebieten zum Einsatz, z. B. in der industriellen Fertigung, bei Reinigung und Wartung, in der Petrochemie, bei der Reinigung nach Chemieunfällen, bei Notfalleinsätzen und Militär.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calcetines disipadores. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapa de bota. Costuras cosidas y recubiertas. Agujero para el pulgar. Elástico en puños, cara y cintura. Doble solapa en la cremallera y para el mentón autoadhesivas. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calcetines disipadores. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de los zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris en tallas SM-3X. Cara, muñecas, y cintura elásticos para un ajuste óptimo. Agujero en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. \nLas prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. \n Tychem® 6000 F se usa para una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación, limpieza y mantenimiento industriales, y aplicaciones petroquímicas hasta limpieza de vertidos químicos, respuesta ante emergencias y aplicaciones militares.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calze dissipative. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivale. Cuciture rinforzate e nastrate. Passapollici. Elastici a polsi, viso e vita. Doppia patta autoadesiva sulla zip e sul mento. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calze dissipative. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de los zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris en tallas SM-3X. Cara, muñecas, y cintura elásticos para un ajuste óptimo. Agujero en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.<br />Tychem® 6000 F se usa para una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación, limpieza y mantenimiento industriales, y aplicaciones petroquímicas hasta limpieza de vertidos químicos, respuesta ante emergencias y aplicaciones militares.</p>","D15518472","MTO","TFCHA6TGY16","XL","grey",5450208014227,"NA",5450208017174,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",3.26,26,"61x38x47",14.44,1.4,16,320,"125x80x200",251.04,"40x32x4",648.6,10.9,17.7,620,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F with dissipative socks, model CHA6a","DuPont™ Tychem® 6000 F with dissipative socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with dissipative socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots and additional knee-length boot flaps. Available in grey in sizes SM-3X. Elasticated face, wrists and waist for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br /> \n Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from industrial manufacturing, cleaning and maintenance, petrochemical applications to chemical spill clean-up, emergency response amd military applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F aves chaussettes dissipative. Combinaison à cagoule. Chaussettes intégrées et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F aves chaussettes dissipative. Combinaison à cagoule avec chaussettes intégrées à porter à l'intérieur de chaussures ou de bottes et rabat supplémentaire au niveau du genou. Disponible en gris, tailles SM à 3X. Élastiques autour du visage, aux poignets et à la taille pour un ajustement optimal, le passe-pouce empêche la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. \nLes vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques. \n Tychem® 6000 F est utilisé pour un large éventail d'applications, de la fabrication, du nettoyage et de la maintenance industriels aux applications pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques, les premiers secours et les applications militaires.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F mit ableitfähigen Socken. Anzug mit Kapuze. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Armabschlüssen, an der Kapuze und in der Taille. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F mit ableitfähigen Socken. Anzug mit Kapuze und integrierten ableitfähigen Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln und zusätzlichen kniehohen Stiefelstulpen. Erhältlich in Grau und den Größen SM-3X. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmelabschlüssen und in der Taille für optimalen Sitz, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an einer Atemmaske.</br>\nTychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (< 500 g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen.</br> \nTychem® 6000 F Faceseal kommt in zahlreichen Gebieten zum Einsatz, z. B. in der industriellen Fertigung, bei Reinigung und Wartung, in der Petrochemie, bei der Reinigung nach Chemieunfällen, bei Notfalleinsätzen und Militär.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calcetines disipadores. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapa de bota. Costuras cosidas y recubiertas. Agujero para el pulgar. Elástico en puños, cara y cintura. Doble solapa en la cremallera y para el mentón autoadhesivas. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calcetines disipadores. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de los zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris en tallas SM-3X. Cara, muñecas, y cintura elásticos para un ajuste óptimo. Agujero en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. \nLas prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. \n Tychem® 6000 F se usa para una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación, limpieza y mantenimiento industriales, y aplicaciones petroquímicas hasta limpieza de vertidos químicos, respuesta ante emergencias y aplicaciones militares.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calze dissipative. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivale. Cuciture rinforzate e nastrate. Passapollici. Elastici a polsi, viso e vita. Doppia patta autoadesiva sulla zip e sul mento. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calze dissipative. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de los zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris en tallas SM-3X. Cara, muñecas, y cintura elásticos para un ajuste óptimo. Agujero en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.<br />Tychem® 6000 F se usa para una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación, limpieza y mantenimiento industriales, y aplicaciones petroquímicas hasta limpieza de vertidos químicos, respuesta ante emergencias y aplicaciones militares.</p>","D15518473","MTO","TFCHA6TGY16","2X","grey",5450208014234,"NA",5450208017181,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",3.31,26,"61x38x47",14.64,1.4,16,320,"125x80x200",254.24,"40x32x4",658.6,10.9,17.7,630,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F with dissipative socks, model CHA6a","DuPont™ Tychem® 6000 F with dissipative socks. Hooded coverall. Attached socks and boot flap. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Elastication at wrists, face and waist. Self-adhesive double zipper flap and chin flap. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F with dissipative socks. Hooded coverall with integrated socks to be worn inside shoes or boots and additional knee-length boot flaps. Available in grey in sizes SM-3X. Elasticated face, wrists and waist for an optimal fit, thumb loops prevent sleeves from riding up. Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br /> \n Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from industrial manufacturing, cleaning and maintenance, petrochemical applications to chemical spill clean-up, emergency response amd military applications.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F aves chaussettes dissipative. Combinaison à cagoule. Chaussettes intégrées et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F aves chaussettes dissipative. Combinaison à cagoule avec chaussettes intégrées à porter à l'intérieur de chaussures ou de bottes et rabat supplémentaire au niveau du genou. Disponible en gris, tailles SM à 3X. Élastiques autour du visage, aux poignets et à la taille pour un ajustement optimal, le passe-pouce empêche la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire. \nLes vêtements Tychem® 6000 F sont constitués d'un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance. Ils offrent une excellente perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques. \n Tychem® 6000 F est utilisé pour un large éventail d'applications, de la fabrication, du nettoyage et de la maintenance industriels aux applications pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques, les premiers secours et les applications militaires.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F mit ableitfähigen Socken. Anzug mit Kapuze. Angearbeitete Socken und Stiefelstulpen. Überklebte Nähte. Daumenschlaufen. Gummizüge an Armabschlüssen, an der Kapuze und in der Taille. Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F mit ableitfähigen Socken. Anzug mit Kapuze und integrierten ableitfähigen Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln und zusätzlichen kniehohen Stiefelstulpen. Erhältlich in Grau und den Größen SM-3X. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmelabschlüssen und in der Taille für optimalen Sitz, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an einer Atemmaske.</br>\nTychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (< 500 g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen.</br> \nTychem® 6000 F Faceseal kommt in zahlreichen Gebieten zum Einsatz, z. B. in der industriellen Fertigung, bei Reinigung und Wartung, in der Petrochemie, bei der Reinigung nach Chemieunfällen, bei Notfalleinsätzen und Militär.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calcetines disipadores. Mono con capucha. Calcetines integrados y solapa de bota. Costuras cosidas y recubiertas. Agujero para el pulgar. Elástico en puños, cara y cintura. Doble solapa en la cremallera y para el mentón autoadhesivas. Gris.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calcetines disipadores. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de los zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris en tallas SM-3X. Cara, muñecas, y cintura elásticos para un ajuste óptimo. Agujero en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla. \nLas prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. \n Tychem® 6000 F se usa para una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación, limpieza y mantenimiento industriales, y aplicaciones petroquímicas hasta limpieza de vertidos químicos, respuesta ante emergencias y aplicaciones militares.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F con calze dissipative. Tuta con cappuccio. Calzini fissati e patta copristivale. Cuciture rinforzate e nastrate. Passapollici. Elastici a polsi, viso e vita. Doppia patta autoadesiva sulla zip e sul mento. Grigio.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F con calze dissipative. Mono con capucha. Calcetines integrados para llevar dentro de los zapatos o botas con solapa de bota adicional a nivel de la rodilla. Disponible en gris en tallas SM-3X. Cara, muñecas, y cintura elásticos para un ajuste óptimo. Agujero en el pulgar para evitar que suba la manga. Solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste hermético del traje a la mascarilla.<br />Las prendas Tychem® 6000 F están hechas con un tejido duradero y ligero (<500g por traje) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.<br />Tychem® 6000 F se usa para una amplia gama de aplicaciones desde la fabricación, limpieza y mantenimiento industriales, y aplicaciones petroquímicas hasta limpieza de vertidos químicos, respuesta ante emergencias y aplicaciones militares.</p>","D15518474","MTO","TFCHA6TGY16","3X","grey",5450208014241,"NA",5450208017198,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",5,"PE pack",20,"30x37x23",3.66,26,"61x38x47",16.04,1.4,16,320,"125x80x200",276.64,"40x32x4",728.6,10.9,17.7,700,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465639","Not Available","TK0614TLY00","XS","yellow","NA","NA","0888120000489",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",7.75,3.85,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",7.75,3.85,12,12,"120 x 80 x 200",113,"56x51x24 (TK bag)",4585.993139599911,3850,68.038799999999995,3850,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465643","Not Available","TK0614TLY00","SM","yellow","NA","NA","0888120000472",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"55.9 x 55.9 x 26.7",8.02,3.97,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.02,3.97,12,12,"120 x 80 x 200",116.24,"56x51x24 (TK bag)",4858.5894844547993,3970,68.038799999999995,3970,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465655","Not Available","TK0614TLY00","MD","yellow","NA","NA","0888120000465",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.02,3.97,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.02,3.97,12,12,"120 x 80 x 200",116.24,"56x51x24 (TK bag)",4858.8707211196288,3970,68.038799999999995,3970,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465669","Not Available","TK0614TLY00","LG","yellow","NA","NA","0888120000496",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.14,4.03,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.14,4.03,12,12,"120 x 80 x 200",117.68,"56x51x24 (TK bag)",4985.828719212006,4030.0000000000005,68.038799999999995,4030.0000000000005,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465670","Not Available","TK0614TLY00","XL","yellow","NA","NA","0888120000502",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.15,4.03,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.15,4.03,12,12,"120 x 80 x 200",117.80000000000001,"56x51x24 (TK bag)",4986.11006,4030.0000000000005,68.038799999999995,4030.0000000000005,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465688","Not Available","TK0614TLY00","2X","yellow","NA","NA","0888120000519",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.3800000000000008,4.1399999999999997,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.3800000000000008,4.1399999999999997,12,12,"120 x 80 x 200",120.56,"56x51x24 (TK bag)",5222.3280338246914,4140,68.038799999999995,4140,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465690","Not Available","TK0614TLY00","3X","yellow","NA","NA","0888120000526",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.3800000000000008,4.1399999999999997,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.3800000000000008,4.1399999999999997,12,12,"120 x 80 x 200",120.56,"56x51x24 (TK bag)",5223.0589784330241,4140,68.038799999999995,4140,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465706","Not Available","TK0614TLY00","4X","yellow","NA","NA","0888120000533",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.61,4.24,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.61,4.24,12,12,"120 x 80 x 200",123.32,"56x51x24 (TK bag)",5449.9633435217902,4240,68.038799999999995,4240,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465712","Not Available","TK0614TLY00","5X","yellow","NA","NA","0888120000540",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.65,4.26,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.65,4.26,12,12,"120 x 80 x 200",123.80000000000001,"56x51x24 (TK bag)",5485.0612600000004,4260,68.038799999999995,4260,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465720","Not Available","TK0614TLY00","6X","yellow","NA","NA","0888120000557",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.77,4.32,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.77,4.32,12,12,"120 x 80 x 200",125.24,"56x51x24 (TK bag)",5614.5886303862881,4320,68.038799999999995,4320,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465733","Not Available","TK0614TLY5C","XS","yellow","NA","NA","0888120000564",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",7.73,3.84,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",7.73,3.84,12,12,"120 x 80 x 200",112.76,"56x51x24 (TK bag)",4563.3135395999107,3840,68.038799999999995,3840,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465746","Not Available","TK0614TLY5C","SM","yellow","NA","NA","0888120000571",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8,3.97,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8,3.97,12,12,"120 x 80 x 200",116,"56x51x24 (TK bag)",4835.9098844547989,3970,68.038799999999995,3970,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465758","Not Available","TK0614TLY5C","MD","yellow","NA","NA","0888120000588",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8,3.97,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8,3.97,12,12,"120 x 80 x 200",116,"56x51x24 (TK bag)",4836.1911211196284,3970,68.038799999999995,3970,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465763","Not Available","TK0614TLY5C","LG","yellow","NA","NA","0888120000595",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.1199999999999992,4.0199999999999996,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.1199999999999992,4.0199999999999996,12,12,"120 x 80 x 200",117.44,"56x51x24 (TK bag)",4963.1491192120056,4019.9999999999995,68.038799999999995,4019.9999999999995,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465773","Not Available","TK0614TLY5C","XL","yellow","NA","NA","0888120000601",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.1199999999999992,4.0199999999999996,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.1199999999999992,4.0199999999999996,12,12,"120 x 80 x 200",117.44,"56x51x24 (TK bag)",4963.4304599999996,4019.9999999999995,68.038799999999995,4019.9999999999995,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465782","Not Available","TK0614TLY5C","2X","yellow","NA","NA","0888120000618",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.36,4.13,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.36,4.13,12,12,"120 x 80 x 200",120.32,"56x51x24 (TK bag)",5199.648433824691,4130,68.038799999999995,4130,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465793","Not Available","TK0614TLY5C","3X","yellow","NA","NA","0888120000625",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.36,4.13,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.36,4.13,12,12,"120 x 80 x 200",120.32,"56x51x24 (TK bag)",5200.3793784330237,4130,68.038799999999995,4130,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465800","Not Available","TK0614TLY5C","4X","yellow","NA","NA","0888120000632",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.59,4.2300000000000004,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.59,4.2300000000000004,12,12,"120 x 80 x 200",123.08,"56x51x24 (TK bag)",5427.2837435217898,4230,68.038799999999995,4230,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465815","Not Available","TK0614TLY5C","5X","yellow","NA","NA","0888120000649",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.6199999999999992,4.25,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.6199999999999992,4.25,12,12,"120 x 80 x 200",123.44,"56x51x24 (TK bag)",5462.38166,4250,68.038799999999995,4250,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK front entry model TK614T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465823","Not Available","TK0614TLY5C","6X","yellow","NA","NA","0888120000656",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.75,4.3099999999999996,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.75,4.3099999999999996,12,12,"120 x 80 x 200",125,"56x51x24 (TK bag)",5591.9090303862877,4310,68.038799999999995,4310,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465837","Not Available","TK0615TLY00","XS","yellow","NA","NA","0888120000663",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",7.83,3.96,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",7.83,3.96,12,12,"120 x 80 x 200",113.96000000000001,"56x51x24 (TK bag)",4821.0196620299739,3960,68.038799999999995,3960,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465847","Not Available","TK0615TLY00","SM","yellow","NA","NA","0888120000670",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.1,4.08,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.1,4.08,12,12,"120 x 80 x 200",117.19999999999999,"56x51x24 (TK bag)",5094.8871596473573,4080,68.038799999999995,4080,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465856","Not Available","TK0615TLY00","MD","yellow","NA","NA","0888120000687",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.1,4.08,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.1,4.08,12,12,"120 x 80 x 200",117.19999999999999,"56x51x24 (TK bag)",5098.2838679173756,4080,68.038799999999995,4080,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465867","Not Available","TK0615TLY00","LG","yellow","NA","NA","0888120000694",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.2200000000000006,4.1399999999999997,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.2200000000000006,4.1399999999999997,12,12,"120 x 80 x 200",118.64000000000001,"56x51x24 (TK bag)",5219.2749191293524,4140,68.038799999999995,4140,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465874","Not Available","TK0615TLY00","XL","yellow","NA","NA","0888120000700",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.2200000000000006,4.1399999999999997,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.2200000000000006,4.1399999999999997,12,12,"120 x 80 x 200",118.64000000000001,"56x51x24 (TK bag)",5216.1439670022701,4140,68.038799999999995,4140,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465880","Not Available","TK0615TLY00","2X","yellow","NA","NA","0888120000717",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.4600000000000009,4.25,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.4600000000000009,4.25,12,12,"120 x 80 x 200",121.52000000000001,"56x51x24 (TK bag)",5457.6250956972908,4250,68.038799999999995,4250,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465897","Not Available","TK0615TLY00","3X","yellow","NA","NA","0888120000724",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.4600000000000009,4.25,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.4600000000000009,4.25,12,12,"120 x 80 x 200",121.52000000000001,"56x51x24 (TK bag)",5455.6827659760538,4250,68.038799999999995,4250,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465901","Not Available","TK0615TLY00","4X","yellow","NA","NA","0888120000731",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.67,4.34,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.67,4.34,12,12,"120 x 80 x 200",124.03999999999999,"56x51x24 (TK bag)",5668.186990541858,4340,68.038799999999995,4340,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465913","Not Available","TK0615TLY00","5X","yellow","NA","NA","0888120000748",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.56,4.3,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.56,4.3,12,12,"120 x 80 x 200",122.72,"56x51x24 (TK bag)",5557.6359799999991,4300,68.038799999999995,4300,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 00","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465928","Not Available","TK0615TLY00","6X","yellow","NA","NA","0888120000755",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.69,4.3499999999999996,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.69,4.3499999999999996,12,12,"120 x 80 x 200",124.28,"56x51x24 (TK bag)",5687.9853117961538,4350,68.038799999999995,4350,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465936","Not Available","TK0615TLY5C","XS","yellow","NA","NA","0888120000762",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",7.8,3.95,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",7.8,3.95,12,12,"120 x 80 x 200",113.6,"56x51x24 (TK bag)",4798.3400620299735,3950,68.038799999999995,3950,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465949","Not Available","TK0615TLY5C","SM","yellow","NA","NA","0888120000779",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.07,4.07,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.07,4.07,12,12,"120 x 80 x 200",116.84,"56x51x24 (TK bag)",5072.2075596473578,4070.0000000000005,68.038799999999995,4070.0000000000005,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465952","Not Available","TK0615TLY5C","MD","yellow","NA","NA","0888120000786",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.08,4.07,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.08,4.07,12,12,"120 x 80 x 200",116.96000000000001,"56x51x24 (TK bag)",5075.6042679173752,4070.0000000000005,68.038799999999995,4070.0000000000005,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465966","Not Available","TK0615TLY5C","LG","yellow","NA","NA","0888120000793",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.1999999999999993,4.13,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.1999999999999993,4.13,12,12,"120 x 80 x 200",118.39999999999999,"56x51x24 (TK bag)",5196.595319129352,4130,68.038799999999995,4130,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465976","Not Available","TK0615TLY5C","XL","yellow","NA","NA","0888120000809",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.1999999999999993,4.13,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.1999999999999993,4.13,12,12,"120 x 80 x 200",118.39999999999999,"56x51x24 (TK bag)",5193.4643670022697,4130,68.038799999999995,4130,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465985","Not Available","TK0615TLY5C","2X","yellow","NA","NA","0888120000816",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.44,4.2300000000000004,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.44,4.2300000000000004,12,12,"120 x 80 x 200",121.28,"56x51x24 (TK bag)",5434.9454956972904,4230,68.038799999999995,4230,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15465996","Not Available","TK0615TLY5C","3X","yellow","NA","NA","0888120000823",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.44,4.24,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.44,4.24,12,12,"120 x 80 x 200",121.28,"56x51x24 (TK bag)",5433.0031659760534,4240,68.038799999999995,4240,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15466002","Not Available","TK0615TLY5C","4X","yellow","NA","NA","0888120000830",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.65,4.33,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.65,4.33,12,12,"120 x 80 x 200",123.80000000000001,"56x51x24 (TK bag)",5645.5073905418576,4330,68.038799999999995,4330,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15466010","Not Available","TK0615TLY5C","5X","yellow","NA","NA","0888120000847",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.5399999999999991,4.28,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.5399999999999991,4.28,12,12,"120 x 80 x 200",122.47999999999999,"56x51x24 (TK bag)",5534.9563799999987,4280,68.038799999999995,4280,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 10000 TK back entry model TK615T option code 5C","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15466023","Not Available","TK0615TLY5C","6X","yellow","NA","NA","0888120000854",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",1,"56x56x27 (inner box)",8.67,4.34,"58.5 x 58.5 x 30 (outer box)",8.67,4.34,12,12,"120 x 80 x 200",124.03999999999999,"56x51x24 (TK bag)",5665.3057117961534,4340,68.038799999999995,4340,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® TK. (socks)","DuPont™ Tychem® TK. Gas-tight suit with attached socks. Attached double gloves (removable).For use with SCBA. Wide panoramic visor. Lime Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gas-tight suit with attached socks. Encapsulated gas-tight garment, with detachable Hazmax socks (sizes 6 to 14 (39-48)), that is both robust and lightweight (<4.6 kg per garment). Available in lime green colour for visibility and sizes SM to 2X. Wide,anti-mist visor for undistorted, panoramic visibility. Bat-wing design to allow the wearer to withdraw an arm to attend to breathing apparatus. Internal, adjustable waist belt system for support and improved fit. Five-finger, dual-glove assembly with locking cuff mechanism for glove replacement. Each suit has a unique serial number and is fully tested at time of manufacture, including positive air pressure integrity testing.<br />\nTychem®  TK exhibits excellent chemical barrier properties and offers an extremely durable fabric that is puncture- and tear-resistant, yet is also supple and lightweight.<br /> \nTychem® TK. Offers excellent permeation barrier to a broad range of chemicals.<br />\nThe Tychem®  TK. Garment is specifically developed for protection against toxic, corrosive gases, liquids and solid chemicals and is suited for industrial, HazMat and domestic preparedness applications.</p>","DuPont™ Tychem® TK. Combinaison étanche aux gaz avec chaussettes intégrés.Doubles gants intégrés (détachables).A utiliser avec un appareil respiratoire autonome.Grande visière panoramique.\nJaune citron.","<p> DuPont ™ Tychem® TK. Combinaison étanche aux gaz avec chaussettes attachées. Vêtement encapsulé étanche aux gaz, avec chaussettes Hazmax amovibles (tailles 6 à 14 (39-48)), à la fois robuste et légère (<4,6 kg par vêtement). Disponible en couleur vert citron pour la visibilité et dans les tailles SM à 2X. Large visière anti-buée pour une visibilité panoramique sans distorsion. Conception en aile de chauve-souris pour permettre au porteur de retirer un bras pour s'occuper de l'appareil respiratoire. Interne, réglable système de ceinture à la taille pour un maintien et un ajustement amélioré. Ensemble de deux gants à cinq doigts avec mécanisme de verrouillage des poignets pour le remplacement des gants. Chaque combinaison a un numéro de série unique et est entièrement testée au moment de la fabrication, y compris les tests d'intégrité de la pression d'air positive. <br />\nTychem® TK présente d'excellentes propriétés de barrière chimique et offre un tissu extrêmement durable, résistant à la perforation et à la déchirure, tout en étant souple et léger. <br />\nTychem® TK. Offre une excellente barrière contre la perméation à une large gamme de produits chimiques. </br >\nLe Tychem® TK. Le vêtement est spécialement développé pour la protection contre les gaz toxiques, corrosifs, les liquides et les produits chimiques solides et convient aux applications de préparation industrielle, HazMat et domestique. </p>","DuPont™ Tychem® TK.Gasdichter Anzug mit abnehmbaren Socken . Doppelhandschuhe (abnehmbar).Zum Einsatz mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät (SCBA). Große Panorama-Sichtscheibe. Limonengelb.","<p> DuPont&#8482; Tychem&#0174; TK. gasdichter Anzug mit angearbeiteten Socken. Hazmax Socken sind in dern Größen 6 bis 14 (38-48) erhältlich.Robust und leicht; weniger als 4,6kg pro Anzug. Erhältlich in Limettengrün für gute Sichtbarkeit in den Größen SM bis 2X. Große, beschlagfreie Sichtscheibe für ungehinderte Rundumsicht. Fledermausärmel ermöglichen das Zurückziehen des Arms zur Bedienung des Atemschutzgeräts. Interner verstellbarer Gürtel für Halt und verbesserten Sitz. Fünffinger-Doppelhandschuhsystem mit Arretierung zum Handschuhwechsel. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der Herstellung vollständig getestet. Dies umfasst eine Prüfung auf Unversehrtheit mit Überdruck. <br />\nTychem&#0174; TK. Bietet eine außerordentlich hohe Chemikalienbarriere und besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen, durchstich- und abriebfesten, zugleich weichen und leichten Material.<br />\nTychem&#0174; TK. Bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien. <br />\nTychem&#0174; TK. Schutzanzüge schützen gegen toxische, korrosive Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe und eignen sich für Einsätze in der Industrie, Gefahrstoffbeseitigung und im Katastrophenschutz. </p>","DuPont™ Tychem®  TK. Traje estanco a gases con calcetines integradas.Sistema de guantes dobles desmontables. Para usos con ERA. Visor panorámico amplio. Amarillo lima.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con calcetines  desmontables. Prenda encapsulada estanca a gases con calcetines  desmontables Hazmax (tallas 6 a 14 (39-48)). Resistente y ligero (<4,6 kg por prenda). Disponible en color verde lima para mejor visibilidad. Tallas SM a 2X. Visor ancho resistente al vaho para una visibilidad panorámica y no distorsionada. Diseño de manga murciélago para permitir al usuario sacar los brazos y así poder manipular el aparato respiratorio. Sistema interior y ajustable de cintura para apoyo y mejor ajuste. Conjunto de guantes dobles de cinco dedos, con mecanismo de bloqueo de la muñeca para cambiar el guante. Cada traje lleva un número de serie único y es sometido a una serie de pruebas en el momento de su fabricación (incluida la prueba de integridad de presión positiva de aire).<br />\nTychem® TK muestra unas excelentes propiedades de barrera química y ofrece un tejido extremadamente duradero resistente a punzadas y al desgarre y es a la vez suave y ligero.<br />\nTychem® TK ofrece excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos.<br /> \nTychem® TK es una prenda diseñada especialmente para protección frente a gases tóxicos y corrosivos, productos químicos líquidos y sólidos y es adaptada para aplicaciones industriales y frente a sustancias peligrosas. </p>","DuPont™ Tychem®  TK. Capo ermetico al gas con calzini fissati. Doppi guanti (rimovibili) fissati.Per uso con respiratore autonomo.Ampio visore panoramico. Giallo lime.","<p>  DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con calzini integrati in DuPont™ Tychem® TK. Indumento incapsulato ermetico al gas, con calzini  rimovibili per la protezione da materiali pericolosi (taglie dalla 39 alla 48), robusto e leggero al contempo (<4,6 kg per indumento). Disponibile nel colore verde lime per la visibilità e nelle taglie SM a 2X. Ampio visore antiappanante per una visione panoramica senza distorsioni. Manica a pipistrello per consentire a chi indossa l'indumento di ritirare il braccio e accedere all'autorespiratore. Sistema interno di cintura regolabile in vita per un sostegno e una vestibilità migliori. Guanto a cinque dita e duplice assemblaggio, con meccanismo di chiusura del polsino che consente la sostituzione del guanto. Ogni indumento ha un numero di serie unico ed è testato interamente al momento della produzione, inclusa la prova di integrità alla pressione positiva dell'aria.<br />\nTychem&reg; TK mostra eccellenti proprietà di barriera chimica e offre un tessuto estremamente durevole resistente a strappi e forature, pur essendo duttile e leggero.<br />\n Tychem&reg; TK offre un'eccellente barriera alla permeazione per una vasta gamma di agenti chimici Gli indumenti.<br /> Tychem&reg; TK sono specificamente sviluppati per proteggere da agenti chimici tossici, gas corrosivi, liquidi e solidi, e sono idonei per applicazioni industriali, con materiali pericolosi e applicazioni domestiche.</p>","D13495329","MTO","TKGEVHTYL00","SM","yellow","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No",null,null,null,1,null,6,4.8,"70 x 40 x 40",6,null,"n/a","n/a","n/a",null,null,null,null,null,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","Yes","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® TK. (socks)","DuPont™ Tychem® TK. Gas-tight suit with attached socks. Attached double gloves (removable).For use with SCBA. Wide panoramic visor. Lime Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gas-tight suit with attached socks. Encapsulated gas-tight garment, with detachable Hazmax socks (sizes 6 to 14 (39-48)), that is both robust and lightweight (<4.6 kg per garment). Available in lime green colour for visibility and sizes SM to 2X. Wide,anti-mist visor for undistorted, panoramic visibility. Bat-wing design to allow the wearer to withdraw an arm to attend to breathing apparatus. Internal, adjustable waist belt system for support and improved fit. Five-finger, dual-glove assembly with locking cuff mechanism for glove replacement. Each suit has a unique serial number and is fully tested at time of manufacture, including positive air pressure integrity testing.<br />\nTychem®  TK exhibits excellent chemical barrier properties and offers an extremely durable fabric that is puncture- and tear-resistant, yet is also supple and lightweight.<br /> \nTychem® TK. Offers excellent permeation barrier to a broad range of chemicals.<br />\nThe Tychem®  TK. Garment is specifically developed for protection against toxic, corrosive gases, liquids and solid chemicals and is suited for industrial, HazMat and domestic preparedness applications.</p>","DuPont™ Tychem® TK. Combinaison étanche aux gaz avec chaussettes intégrés.Doubles gants intégrés (détachables).A utiliser avec un appareil respiratoire autonome.Grande visière panoramique.\nJaune citron.","<p> DuPont ™ Tychem® TK. Combinaison étanche aux gaz avec chaussettes attachées. Vêtement encapsulé étanche aux gaz, avec chaussettes Hazmax amovibles (tailles 6 à 14 (39-48)), à la fois robuste et légère (<4,6 kg par vêtement). Disponible en couleur vert citron pour la visibilité et dans les tailles SM à 2X. Large visière anti-buée pour une visibilité panoramique sans distorsion. Conception en aile de chauve-souris pour permettre au porteur de retirer un bras pour s'occuper de l'appareil respiratoire. Interne, réglable système de ceinture à la taille pour un maintien et un ajustement amélioré. Ensemble de deux gants à cinq doigts avec mécanisme de verrouillage des poignets pour le remplacement des gants. Chaque combinaison a un numéro de série unique et est entièrement testée au moment de la fabrication, y compris les tests d'intégrité de la pression d'air positive. <br />\nTychem® TK présente d'excellentes propriétés de barrière chimique et offre un tissu extrêmement durable, résistant à la perforation et à la déchirure, tout en étant souple et léger. <br />\nTychem® TK. Offre une excellente barrière contre la perméation à une large gamme de produits chimiques. </br >\nLe Tychem® TK. Le vêtement est spécialement développé pour la protection contre les gaz toxiques, corrosifs, les liquides et les produits chimiques solides et convient aux applications de préparation industrielle, HazMat et domestique. </p>","DuPont™ Tychem® TK.Gasdichter Anzug mit abnehmbaren Socken . Doppelhandschuhe (abnehmbar).Zum Einsatz mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät (SCBA). Große Panorama-Sichtscheibe. Limonengelb.","<p> DuPont&#8482; Tychem&#0174; TK. gasdichter Anzug mit angearbeiteten Socken. Hazmax Socken sind in dern Größen 6 bis 14 (38-48) erhältlich.Robust und leicht; weniger als 4,6kg pro Anzug. Erhältlich in Limettengrün für gute Sichtbarkeit in den Größen SM bis 2X. Große, beschlagfreie Sichtscheibe für ungehinderte Rundumsicht. Fledermausärmel ermöglichen das Zurückziehen des Arms zur Bedienung des Atemschutzgeräts. Interner verstellbarer Gürtel für Halt und verbesserten Sitz. Fünffinger-Doppelhandschuhsystem mit Arretierung zum Handschuhwechsel. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der Herstellung vollständig getestet. Dies umfasst eine Prüfung auf Unversehrtheit mit Überdruck. <br />\nTychem&#0174; TK. Bietet eine außerordentlich hohe Chemikalienbarriere und besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen, durchstich- und abriebfesten, zugleich weichen und leichten Material.<br />\nTychem&#0174; TK. Bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien. <br />\nTychem&#0174; TK. Schutzanzüge schützen gegen toxische, korrosive Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe und eignen sich für Einsätze in der Industrie, Gefahrstoffbeseitigung und im Katastrophenschutz. </p>","DuPont™ Tychem®  TK. Traje estanco a gases con calcetines integradas.Sistema de guantes dobles desmontables. Para usos con ERA. Visor panorámico amplio. Amarillo lima.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con calcetines  desmontables. Prenda encapsulada estanca a gases con calcetines  desmontables Hazmax (tallas 6 a 14 (39-48)). Resistente y ligero (<4,6 kg por prenda). Disponible en color verde lima para mejor visibilidad. Tallas SM a 2X. Visor ancho resistente al vaho para una visibilidad panorámica y no distorsionada. Diseño de manga murciélago para permitir al usuario sacar los brazos y así poder manipular el aparato respiratorio. Sistema interior y ajustable de cintura para apoyo y mejor ajuste. Conjunto de guantes dobles de cinco dedos, con mecanismo de bloqueo de la muñeca para cambiar el guante. Cada traje lleva un número de serie único y es sometido a una serie de pruebas en el momento de su fabricación (incluida la prueba de integridad de presión positiva de aire).<br />\nTychem® TK muestra unas excelentes propiedades de barrera química y ofrece un tejido extremadamente duradero resistente a punzadas y al desgarre y es a la vez suave y ligero.<br />\nTychem® TK ofrece excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos.<br /> \nTychem® TK es una prenda diseñada especialmente para protección frente a gases tóxicos y corrosivos, productos químicos líquidos y sólidos y es adaptada para aplicaciones industriales y frente a sustancias peligrosas. </p>","DuPont™ Tychem®  TK. Capo ermetico al gas con calzini fissati. Doppi guanti (rimovibili) fissati.Per uso con respiratore autonomo.Ampio visore panoramico. Giallo lime.","<p>  DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con calzini integrati in DuPont™ Tychem® TK. Indumento incapsulato ermetico al gas, con calzini  rimovibili per la protezione da materiali pericolosi (taglie dalla 39 alla 48), robusto e leggero al contempo (<4,6 kg per indumento). Disponibile nel colore verde lime per la visibilità e nelle taglie SM a 2X. Ampio visore antiappanante per una visione panoramica senza distorsioni. Manica a pipistrello per consentire a chi indossa l'indumento di ritirare il braccio e accedere all'autorespiratore. Sistema interno di cintura regolabile in vita per un sostegno e una vestibilità migliori. Guanto a cinque dita e duplice assemblaggio, con meccanismo di chiusura del polsino che consente la sostituzione del guanto. Ogni indumento ha un numero di serie unico ed è testato interamente al momento della produzione, inclusa la prova di integrità alla pressione positiva dell'aria.<br />\nTychem&reg; TK mostra eccellenti proprietà di barriera chimica e offre un tessuto estremamente durevole resistente a strappi e forature, pur essendo duttile e leggero.<br />\n Tychem&reg; TK offre un'eccellente barriera alla permeazione per una vasta gamma di agenti chimici Gli indumenti.<br /> Tychem&reg; TK sono specificamente sviluppati per proteggere da agenti chimici tossici, gas corrosivi, liquidi e solidi, e sono idonei per applicazioni industriali, con materiali pericolosi e applicazioni domestiche.</p>","D13495312","MTO","TKGEVHTYL00","MD","yellow","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No",null,null,null,1,null,6,4.8,"70 x 40 x 40",6,null,"n/a","n/a","n/a",null,null,null,null,null,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","Yes","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® TK. (socks)","DuPont™ Tychem® TK. Gas-tight suit with attached socks. Attached double gloves (removable).For use with SCBA. Wide panoramic visor. Lime Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gas-tight suit with attached socks. Encapsulated gas-tight garment, with detachable Hazmax socks (sizes 6 to 14 (39-48)), that is both robust and lightweight (<4.6 kg per garment). Available in lime green colour for visibility and sizes SM to 2X. Wide,anti-mist visor for undistorted, panoramic visibility. Bat-wing design to allow the wearer to withdraw an arm to attend to breathing apparatus. Internal, adjustable waist belt system for support and improved fit. Five-finger, dual-glove assembly with locking cuff mechanism for glove replacement. Each suit has a unique serial number and is fully tested at time of manufacture, including positive air pressure integrity testing.<br />\nTychem®  TK exhibits excellent chemical barrier properties and offers an extremely durable fabric that is puncture- and tear-resistant, yet is also supple and lightweight.<br /> \nTychem® TK. Offers excellent permeation barrier to a broad range of chemicals.<br />\nThe Tychem®  TK. Garment is specifically developed for protection against toxic, corrosive gases, liquids and solid chemicals and is suited for industrial, HazMat and domestic preparedness applications.</p>","DuPont™ Tychem® TK. Combinaison étanche aux gaz avec chaussettes intégrés.Doubles gants intégrés (détachables).A utiliser avec un appareil respiratoire autonome.Grande visière panoramique.\nJaune citron.","<p> DuPont ™ Tychem® TK. Combinaison étanche aux gaz avec chaussettes attachées. Vêtement encapsulé étanche aux gaz, avec chaussettes Hazmax amovibles (tailles 6 à 14 (39-48)), à la fois robuste et légère (<4,6 kg par vêtement). Disponible en couleur vert citron pour la visibilité et dans les tailles SM à 2X. Large visière anti-buée pour une visibilité panoramique sans distorsion. Conception en aile de chauve-souris pour permettre au porteur de retirer un bras pour s'occuper de l'appareil respiratoire. Interne, réglable système de ceinture à la taille pour un maintien et un ajustement amélioré. Ensemble de deux gants à cinq doigts avec mécanisme de verrouillage des poignets pour le remplacement des gants. Chaque combinaison a un numéro de série unique et est entièrement testée au moment de la fabrication, y compris les tests d'intégrité de la pression d'air positive. <br />\nTychem® TK présente d'excellentes propriétés de barrière chimique et offre un tissu extrêmement durable, résistant à la perforation et à la déchirure, tout en étant souple et léger. <br />\nTychem® TK. Offre une excellente barrière contre la perméation à une large gamme de produits chimiques. </br >\nLe Tychem® TK. Le vêtement est spécialement développé pour la protection contre les gaz toxiques, corrosifs, les liquides et les produits chimiques solides et convient aux applications de préparation industrielle, HazMat et domestique. </p>","DuPont™ Tychem® TK.Gasdichter Anzug mit abnehmbaren Socken . Doppelhandschuhe (abnehmbar).Zum Einsatz mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät (SCBA). Große Panorama-Sichtscheibe. Limonengelb.","<p> DuPont&#8482; Tychem&#0174; TK. gasdichter Anzug mit angearbeiteten Socken. Hazmax Socken sind in dern Größen 6 bis 14 (38-48) erhältlich.Robust und leicht; weniger als 4,6kg pro Anzug. Erhältlich in Limettengrün für gute Sichtbarkeit in den Größen SM bis 2X. Große, beschlagfreie Sichtscheibe für ungehinderte Rundumsicht. Fledermausärmel ermöglichen das Zurückziehen des Arms zur Bedienung des Atemschutzgeräts. Interner verstellbarer Gürtel für Halt und verbesserten Sitz. Fünffinger-Doppelhandschuhsystem mit Arretierung zum Handschuhwechsel. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der Herstellung vollständig getestet. Dies umfasst eine Prüfung auf Unversehrtheit mit Überdruck. <br />\nTychem&#0174; TK. Bietet eine außerordentlich hohe Chemikalienbarriere und besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen, durchstich- und abriebfesten, zugleich weichen und leichten Material.<br />\nTychem&#0174; TK. Bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien. <br />\nTychem&#0174; TK. Schutzanzüge schützen gegen toxische, korrosive Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe und eignen sich für Einsätze in der Industrie, Gefahrstoffbeseitigung und im Katastrophenschutz. </p>","DuPont™ Tychem®  TK. Traje estanco a gases con calcetines integradas.Sistema de guantes dobles desmontables. Para usos con ERA. Visor panorámico amplio. Amarillo lima.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con calcetines  desmontables. Prenda encapsulada estanca a gases con calcetines  desmontables Hazmax (tallas 6 a 14 (39-48)). Resistente y ligero (<4,6 kg por prenda). Disponible en color verde lima para mejor visibilidad. Tallas SM a 2X. Visor ancho resistente al vaho para una visibilidad panorámica y no distorsionada. Diseño de manga murciélago para permitir al usuario sacar los brazos y así poder manipular el aparato respiratorio. Sistema interior y ajustable de cintura para apoyo y mejor ajuste. Conjunto de guantes dobles de cinco dedos, con mecanismo de bloqueo de la muñeca para cambiar el guante. Cada traje lleva un número de serie único y es sometido a una serie de pruebas en el momento de su fabricación (incluida la prueba de integridad de presión positiva de aire).<br />\nTychem® TK muestra unas excelentes propiedades de barrera química y ofrece un tejido extremadamente duradero resistente a punzadas y al desgarre y es a la vez suave y ligero.<br />\nTychem® TK ofrece excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos.<br /> \nTychem® TK es una prenda diseñada especialmente para protección frente a gases tóxicos y corrosivos, productos químicos líquidos y sólidos y es adaptada para aplicaciones industriales y frente a sustancias peligrosas. </p>","DuPont™ Tychem®  TK. Capo ermetico al gas con calzini fissati. Doppi guanti (rimovibili) fissati.Per uso con respiratore autonomo.Ampio visore panoramico. Giallo lime.","<p>  DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con calzini integrati in DuPont™ Tychem® TK. Indumento incapsulato ermetico al gas, con calzini  rimovibili per la protezione da materiali pericolosi (taglie dalla 39 alla 48), robusto e leggero al contempo (<4,6 kg per indumento). Disponibile nel colore verde lime per la visibilità e nelle taglie SM a 2X. Ampio visore antiappanante per una visione panoramica senza distorsioni. Manica a pipistrello per consentire a chi indossa l'indumento di ritirare il braccio e accedere all'autorespiratore. Sistema interno di cintura regolabile in vita per un sostegno e una vestibilità migliori. Guanto a cinque dita e duplice assemblaggio, con meccanismo di chiusura del polsino che consente la sostituzione del guanto. Ogni indumento ha un numero di serie unico ed è testato interamente al momento della produzione, inclusa la prova di integrità alla pressione positiva dell'aria.<br />\nTychem&reg; TK mostra eccellenti proprietà di barriera chimica e offre un tessuto estremamente durevole resistente a strappi e forature, pur essendo duttile e leggero.<br />\n Tychem&reg; TK offre un'eccellente barriera alla permeazione per una vasta gamma di agenti chimici Gli indumenti.<br /> Tychem&reg; TK sono specificamente sviluppati per proteggere da agenti chimici tossici, gas corrosivi, liquidi e solidi, e sono idonei per applicazioni industriali, con materiali pericolosi e applicazioni domestiche.</p>","D13495301","MTO","TKGEVHTYL00","LG","yellow","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No",null,null,null,1,null,6.1,4.9000000000000004,"70 x 40 x 40",6.1,null,"n/a","n/a","n/a",null,null,null,null,null,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","Yes","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® TK. (socks)","DuPont™ Tychem® TK. Gas-tight suit with attached socks. Attached double gloves (removable).For use with SCBA. Wide panoramic visor. Lime Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gas-tight suit with attached socks. Encapsulated gas-tight garment, with detachable Hazmax socks (sizes 6 to 14 (39-48)), that is both robust and lightweight (<4.6 kg per garment). Available in lime green colour for visibility and sizes SM to 2X. Wide,anti-mist visor for undistorted, panoramic visibility. Bat-wing design to allow the wearer to withdraw an arm to attend to breathing apparatus. Internal, adjustable waist belt system for support and improved fit. Five-finger, dual-glove assembly with locking cuff mechanism for glove replacement. Each suit has a unique serial number and is fully tested at time of manufacture, including positive air pressure integrity testing.<br />\nTychem®  TK exhibits excellent chemical barrier properties and offers an extremely durable fabric that is puncture- and tear-resistant, yet is also supple and lightweight.<br /> \nTychem® TK. Offers excellent permeation barrier to a broad range of chemicals.<br />\nThe Tychem®  TK. Garment is specifically developed for protection against toxic, corrosive gases, liquids and solid chemicals and is suited for industrial, HazMat and domestic preparedness applications.</p>","DuPont™ Tychem® TK. Combinaison étanche aux gaz avec chaussettes intégrés.Doubles gants intégrés (détachables).A utiliser avec un appareil respiratoire autonome.Grande visière panoramique.\nJaune citron.","<p> DuPont ™ Tychem® TK. Combinaison étanche aux gaz avec chaussettes attachées. Vêtement encapsulé étanche aux gaz, avec chaussettes Hazmax amovibles (tailles 6 à 14 (39-48)), à la fois robuste et légère (<4,6 kg par vêtement). Disponible en couleur vert citron pour la visibilité et dans les tailles SM à 2X. Large visière anti-buée pour une visibilité panoramique sans distorsion. Conception en aile de chauve-souris pour permettre au porteur de retirer un bras pour s'occuper de l'appareil respiratoire. Interne, réglable système de ceinture à la taille pour un maintien et un ajustement amélioré. Ensemble de deux gants à cinq doigts avec mécanisme de verrouillage des poignets pour le remplacement des gants. Chaque combinaison a un numéro de série unique et est entièrement testée au moment de la fabrication, y compris les tests d'intégrité de la pression d'air positive. <br />\nTychem® TK présente d'excellentes propriétés de barrière chimique et offre un tissu extrêmement durable, résistant à la perforation et à la déchirure, tout en étant souple et léger. <br />\nTychem® TK. Offre une excellente barrière contre la perméation à une large gamme de produits chimiques. </br >\nLe Tychem® TK. Le vêtement est spécialement développé pour la protection contre les gaz toxiques, corrosifs, les liquides et les produits chimiques solides et convient aux applications de préparation industrielle, HazMat et domestique. </p>","DuPont™ Tychem® TK.Gasdichter Anzug mit abnehmbaren Socken . Doppelhandschuhe (abnehmbar).Zum Einsatz mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät (SCBA). Große Panorama-Sichtscheibe. Limonengelb.","<p> DuPont&#8482; Tychem&#0174; TK. gasdichter Anzug mit angearbeiteten Socken. Hazmax Socken sind in dern Größen 6 bis 14 (38-48) erhältlich.Robust und leicht; weniger als 4,6kg pro Anzug. Erhältlich in Limettengrün für gute Sichtbarkeit in den Größen SM bis 2X. Große, beschlagfreie Sichtscheibe für ungehinderte Rundumsicht. Fledermausärmel ermöglichen das Zurückziehen des Arms zur Bedienung des Atemschutzgeräts. Interner verstellbarer Gürtel für Halt und verbesserten Sitz. Fünffinger-Doppelhandschuhsystem mit Arretierung zum Handschuhwechsel. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der Herstellung vollständig getestet. Dies umfasst eine Prüfung auf Unversehrtheit mit Überdruck. <br />\nTychem&#0174; TK. Bietet eine außerordentlich hohe Chemikalienbarriere und besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen, durchstich- und abriebfesten, zugleich weichen und leichten Material.<br />\nTychem&#0174; TK. Bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien. <br />\nTychem&#0174; TK. Schutzanzüge schützen gegen toxische, korrosive Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe und eignen sich für Einsätze in der Industrie, Gefahrstoffbeseitigung und im Katastrophenschutz. </p>","DuPont™ Tychem®  TK. Traje estanco a gases con calcetines integradas.Sistema de guantes dobles desmontables. Para usos con ERA. Visor panorámico amplio. Amarillo lima.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con calcetines  desmontables. Prenda encapsulada estanca a gases con calcetines  desmontables Hazmax (tallas 6 a 14 (39-48)). Resistente y ligero (<4,6 kg por prenda). Disponible en color verde lima para mejor visibilidad. Tallas SM a 2X. Visor ancho resistente al vaho para una visibilidad panorámica y no distorsionada. Diseño de manga murciélago para permitir al usuario sacar los brazos y así poder manipular el aparato respiratorio. Sistema interior y ajustable de cintura para apoyo y mejor ajuste. Conjunto de guantes dobles de cinco dedos, con mecanismo de bloqueo de la muñeca para cambiar el guante. Cada traje lleva un número de serie único y es sometido a una serie de pruebas en el momento de su fabricación (incluida la prueba de integridad de presión positiva de aire).<br />\nTychem® TK muestra unas excelentes propiedades de barrera química y ofrece un tejido extremadamente duradero resistente a punzadas y al desgarre y es a la vez suave y ligero.<br />\nTychem® TK ofrece excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos.<br /> \nTychem® TK es una prenda diseñada especialmente para protección frente a gases tóxicos y corrosivos, productos químicos líquidos y sólidos y es adaptada para aplicaciones industriales y frente a sustancias peligrosas. </p>","DuPont™ Tychem®  TK. Capo ermetico al gas con calzini fissati. Doppi guanti (rimovibili) fissati.Per uso con respiratore autonomo.Ampio visore panoramico. Giallo lime.","<p>  DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con calzini integrati in DuPont™ Tychem® TK. Indumento incapsulato ermetico al gas, con calzini  rimovibili per la protezione da materiali pericolosi (taglie dalla 39 alla 48), robusto e leggero al contempo (<4,6 kg per indumento). Disponibile nel colore verde lime per la visibilità e nelle taglie SM a 2X. Ampio visore antiappanante per una visione panoramica senza distorsioni. Manica a pipistrello per consentire a chi indossa l'indumento di ritirare il braccio e accedere all'autorespiratore. Sistema interno di cintura regolabile in vita per un sostegno e una vestibilità migliori. Guanto a cinque dita e duplice assemblaggio, con meccanismo di chiusura del polsino che consente la sostituzione del guanto. Ogni indumento ha un numero di serie unico ed è testato interamente al momento della produzione, inclusa la prova di integrità alla pressione positiva dell'aria.<br />\nTychem&reg; TK mostra eccellenti proprietà di barriera chimica e offre un tessuto estremamente durevole resistente a strappi e forature, pur essendo duttile e leggero.<br />\n Tychem&reg; TK offre un'eccellente barriera alla permeazione per una vasta gamma di agenti chimici Gli indumenti.<br /> Tychem&reg; TK sono specificamente sviluppati per proteggere da agenti chimici tossici, gas corrosivi, liquidi e solidi, e sono idonei per applicazioni industriali, con materiali pericolosi e applicazioni domestiche.</p>","D13495333","MTO","TKGEVHTYL00","XL","yellow","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No",null,null,null,1,null,6.1,4.9000000000000004,"70 x 40 x 40",6.1,null,"n/a","n/a","n/a",null,null,null,null,null,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","Yes","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® TK. (socks)","DuPont™ Tychem® TK. Gas-tight suit with attached socks. Attached double gloves (removable).For use with SCBA. Wide panoramic visor. Lime Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gas-tight suit with attached socks. Encapsulated gas-tight garment, with detachable Hazmax socks (sizes 6 to 14 (39-48)), that is both robust and lightweight (<4.6 kg per garment). Available in lime green colour for visibility and sizes SM to 2X. Wide,anti-mist visor for undistorted, panoramic visibility. Bat-wing design to allow the wearer to withdraw an arm to attend to breathing apparatus. Internal, adjustable waist belt system for support and improved fit. Five-finger, dual-glove assembly with locking cuff mechanism for glove replacement. Each suit has a unique serial number and is fully tested at time of manufacture, including positive air pressure integrity testing.<br />\nTychem®  TK exhibits excellent chemical barrier properties and offers an extremely durable fabric that is puncture- and tear-resistant, yet is also supple and lightweight.<br /> \nTychem® TK. Offers excellent permeation barrier to a broad range of chemicals.<br />\nThe Tychem®  TK. Garment is specifically developed for protection against toxic, corrosive gases, liquids and solid chemicals and is suited for industrial, HazMat and domestic preparedness applications.</p>","DuPont™ Tychem® TK. Combinaison étanche aux gaz avec chaussettes intégrés.Doubles gants intégrés (détachables).A utiliser avec un appareil respiratoire autonome.Grande visière panoramique.\nJaune citron.","<p> DuPont ™ Tychem® TK. Combinaison étanche aux gaz avec chaussettes attachées. Vêtement encapsulé étanche aux gaz, avec chaussettes Hazmax amovibles (tailles 6 à 14 (39-48)), à la fois robuste et légère (<4,6 kg par vêtement). Disponible en couleur vert citron pour la visibilité et dans les tailles SM à 2X. Large visière anti-buée pour une visibilité panoramique sans distorsion. Conception en aile de chauve-souris pour permettre au porteur de retirer un bras pour s'occuper de l'appareil respiratoire. Interne, réglable système de ceinture à la taille pour un maintien et un ajustement amélioré. Ensemble de deux gants à cinq doigts avec mécanisme de verrouillage des poignets pour le remplacement des gants. Chaque combinaison a un numéro de série unique et est entièrement testée au moment de la fabrication, y compris les tests d'intégrité de la pression d'air positive. <br />\nTychem® TK présente d'excellentes propriétés de barrière chimique et offre un tissu extrêmement durable, résistant à la perforation et à la déchirure, tout en étant souple et léger. <br />\nTychem® TK. Offre une excellente barrière contre la perméation à une large gamme de produits chimiques. </br >\nLe Tychem® TK. Le vêtement est spécialement développé pour la protection contre les gaz toxiques, corrosifs, les liquides et les produits chimiques solides et convient aux applications de préparation industrielle, HazMat et domestique. </p>","DuPont™ Tychem® TK.Gasdichter Anzug mit abnehmbaren Socken . Doppelhandschuhe (abnehmbar).Zum Einsatz mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät (SCBA). Große Panorama-Sichtscheibe. Limonengelb.","<p> DuPont&#8482; Tychem&#0174; TK. gasdichter Anzug mit angearbeiteten Socken. Hazmax Socken sind in dern Größen 6 bis 14 (38-48) erhältlich.Robust und leicht; weniger als 4,6kg pro Anzug. Erhältlich in Limettengrün für gute Sichtbarkeit in den Größen SM bis 2X. Große, beschlagfreie Sichtscheibe für ungehinderte Rundumsicht. Fledermausärmel ermöglichen das Zurückziehen des Arms zur Bedienung des Atemschutzgeräts. Interner verstellbarer Gürtel für Halt und verbesserten Sitz. Fünffinger-Doppelhandschuhsystem mit Arretierung zum Handschuhwechsel. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der Herstellung vollständig getestet. Dies umfasst eine Prüfung auf Unversehrtheit mit Überdruck. <br />\nTychem&#0174; TK. Bietet eine außerordentlich hohe Chemikalienbarriere und besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen, durchstich- und abriebfesten, zugleich weichen und leichten Material.<br />\nTychem&#0174; TK. Bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien. <br />\nTychem&#0174; TK. Schutzanzüge schützen gegen toxische, korrosive Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe und eignen sich für Einsätze in der Industrie, Gefahrstoffbeseitigung und im Katastrophenschutz. </p>","DuPont™ Tychem®  TK. Traje estanco a gases con calcetines integradas.Sistema de guantes dobles desmontables. Para usos con ERA. Visor panorámico amplio. Amarillo lima.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con calcetines  desmontables. Prenda encapsulada estanca a gases con calcetines  desmontables Hazmax (tallas 6 a 14 (39-48)). Resistente y ligero (<4,6 kg por prenda). Disponible en color verde lima para mejor visibilidad. Tallas SM a 2X. Visor ancho resistente al vaho para una visibilidad panorámica y no distorsionada. Diseño de manga murciélago para permitir al usuario sacar los brazos y así poder manipular el aparato respiratorio. Sistema interior y ajustable de cintura para apoyo y mejor ajuste. Conjunto de guantes dobles de cinco dedos, con mecanismo de bloqueo de la muñeca para cambiar el guante. Cada traje lleva un número de serie único y es sometido a una serie de pruebas en el momento de su fabricación (incluida la prueba de integridad de presión positiva de aire).<br />\nTychem® TK muestra unas excelentes propiedades de barrera química y ofrece un tejido extremadamente duradero resistente a punzadas y al desgarre y es a la vez suave y ligero.<br />\nTychem® TK ofrece excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos.<br /> \nTychem® TK es una prenda diseñada especialmente para protección frente a gases tóxicos y corrosivos, productos químicos líquidos y sólidos y es adaptada para aplicaciones industriales y frente a sustancias peligrosas. </p>","DuPont™ Tychem®  TK. Capo ermetico al gas con calzini fissati. Doppi guanti (rimovibili) fissati.Per uso con respiratore autonomo.Ampio visore panoramico. Giallo lime.","<p>  DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con calzini integrati in DuPont™ Tychem® TK. Indumento incapsulato ermetico al gas, con calzini  rimovibili per la protezione da materiali pericolosi (taglie dalla 39 alla 48), robusto e leggero al contempo (<4,6 kg per indumento). Disponibile nel colore verde lime per la visibilità e nelle taglie SM a 2X. Ampio visore antiappanante per una visione panoramica senza distorsioni. Manica a pipistrello per consentire a chi indossa l'indumento di ritirare il braccio e accedere all'autorespiratore. Sistema interno di cintura regolabile in vita per un sostegno e una vestibilità migliori. Guanto a cinque dita e duplice assemblaggio, con meccanismo di chiusura del polsino che consente la sostituzione del guanto. Ogni indumento ha un numero di serie unico ed è testato interamente al momento della produzione, inclusa la prova di integrità alla pressione positiva dell'aria.<br />\nTychem&reg; TK mostra eccellenti proprietà di barriera chimica e offre un tessuto estremamente durevole resistente a strappi e forature, pur essendo duttile e leggero.<br />\n Tychem&reg; TK offre un'eccellente barriera alla permeazione per una vasta gamma di agenti chimici Gli indumenti.<br /> Tychem&reg; TK sono specificamente sviluppati per proteggere da agenti chimici tossici, gas corrosivi, liquidi e solidi, e sono idonei per applicazioni industriali, con materiali pericolosi e applicazioni domestiche.</p>","D13495292","MTO","TKGEVHTYL00","2X","yellow","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No",null,null,null,1,null,6.2,5,"70 x 40 x 40",6.2,null,"n/a","n/a","n/a",null,null,null,null,null,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","Yes","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® TK. (boots)","DuPont™ Tychem® TK. Gas-tight suit with attached boots. Attached double gloves (removable). For use with SCBA. Wide panoramic visor. Lime Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gas-tight suit with attached boots. Encapsulated gas-tight garment, with detachable Hazmax boots (sizes 6 to 14 (39-48)), that is both robust and lightweight (<4.6 kg per garment). Available in lime green colour for visibility and sizes SM to 2X. Wide, anti-mist visor for undistorted, panoramic visibility. Bat-wing design to allow the wearer to withdraw an arm to attend to breathing apparatus. Internal, adjustable waist belt system for support and improved fit. Five-finger, dual-glove assembly with locking cuff mechanism for glove replacement. Each suit has a unique serial number and is fully tested at time of manufacture, including positive air pressure integrity testing.<br />Tychem® TK. exhibits excellent chemical barrier properties and offers an extremely durable fabric that is puncture- and tear-resistant, yet is also supple and lightweight. Tychem® TK. Offers excellent permeation barrier to a broad range of chemicals.<br />The Tychem® TK. Garment is specifically developed for protection against toxic, corrosive gases, liquids and solid chemicals and is suited for industrial, HazMat and domestic preparedness applications.</p>","DuPont™ Tychem® TK. Combinaison &#233;tanche aux gaz avec bottes int&#233;gr&#233;s. Doubles gants int&#233;gr&#233;s (d&#233;tachables). A utiliser avec un appareil respiratoire autonome. Grande visi&#232;re panoramique. Jaune citron.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Combinaison &#233;tanche aux gaz avec bottes int&#233;gr&#233;s. Combinaison encapsul&#233;e &#233;tanche aux gaz, avec bottes Hazmax d&#233;tachables (tailles 6 &#224; 14 (39-48)), &#224; la fois robuste et l&#233;g&#232;re (<4.6 kg par v&#234;tement). Disponible en vert vif pour la visibilit&#233;, tailles SM &#224; 2X. Grande visi&#232;re anti-bu&#233;e offrant une vision panoramique sans d&#233;formation. Les manches chauve-souris permettent de d&#233;gager facilement le bras de la manche pour acc&#233;der au syst&#232;me respiratoire. Ceinture interne assurant un soutien et un meilleur ajustement. Doubles gants &#224; cinq doigts avec syst&#232;me de verrouillage permettant de changer de gant sans outil. Chaque combinaison poss&#232;de un num&#233;ro de s&#233;rie qui lui est propre et est soumise &#224; des tests complets lors de sa fabrication, y compris le test d&#146;int&#233;grit&#233; sous pression d&#146;air positive.<br />Tychem® TK. Pr&#233;sente d&#146;excellentes propri&#233;t&#233;s de barri&#232;re chimique, avec un mat&#233;riau d&#146;une tr&#232;s grande durabilit&#233; qui r&#233;siste &#224; la d&#233;chirure et &#224; la perforation, tout en &#233;tant souple et l&#233;ger. Tychem® TK. Offre une excellente barri&#232;re &#224; la perm&#233;ation contre une grande vari&#233;t&#233; de produits chimiques.<br />Le v&#234;tement Tychem® TK. A &#233;t&#233; sp&#233;cialement con&#231;u pour la protection contre les gaz et produits chimiques liquides et solides toxiques et corrosifs et convient pour les applications industrielles, impliquant des substances dangereuses et lors de la gestion des maladies et des catastrophes. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Gasdichter Anzug mit abnehmbaren Stiefeln. Doppelhandschuhe (abnehmbar). Zum Einsatz mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät (SCBA). Große Panorama-Sichtscheibe. Limonengelb.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gasdichter Anzug mit angearbeiteten Stiefeln. Hazmax Stiefeln sind in dern Größen 6 bis 14 (38-48) erhältlich. Robust und leicht; weniger als 4,6kg pro Anzug. Erhältlich in Limettengrün für gute Sichtbarkeit in den Größen SM bis 2X. Große, beschlagfreie Sichtscheibe für ungehinderte Rundumsicht. Fledermausärmel ermöglichen das Zurückziehen des Arms zur Bedienung des Atemschutzgeräts. Interner verstellbarer Gürtel für Halt und verbesserten Sitz. Fünffinger-Doppelhandschuhsystem mit Arretierung zum Handschuhwechsel. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der Herstellung vollständig getestet. Dies umfasst eine Prüfung auf Unversehrtheit mit Überdruck. <br />Tychem® TK. Bietet eine außerordentlich hohe Chemikalienbarriere und besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen, durchstich- und abriebfesten, zugleich weichen und leichten Material. Tychem® TK. Bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien. <br />Tychem® TK. Schutzanzüge schützen gegen toxische, korrosive Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe und eignen sich für Einsätze in der Industrie, Gefahrstoffbeseitigung und im Katastrophenschutz. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con cubrebotas. Sistema de guantes dobles desmontables. Para usos con ERA. Visor panorámico amplio. Amarillo lima.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con botas desmontables. Prenda encapsulada estanca a gases con botas desmontables Hazmax (tallas 6 a 14 (39-48)). Resistente y ligero (<4,6 kg por prenda). Disponible en color verde lima para mejor visibilidad. Tallas SM a 2X. Visor ancho resistente al vaho para una visibilidad panorámica y no distorsionada. Diseño de manga murciélago para permitir al usuario sacar los brazos y así poder manipular el aparato respiratorio. Sistema interior y ajustable de cintura para apoyo y mejor ajuste. Conjunto de guantes dobles de cinco dedos, con mecanismo de bloqueo de la muñeca para cambiar el guante. Cada traje lleva un número de serie único y es sometido a una serie de pruebas en el momento de su fabricación (incluida la prueba de integridad de presión positiva de aire).<br />Tychem® TK muestra unas excelentes propiedades de barrera química y ofrece un tejido extremadamente duradero resistente a punzadas y al desgarre y es a la vez suave y ligero. Tychem® TK ofrece excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos.<br /> Tychem® TK es una prenda diseñada especialmente para protección frente a gases tóxicos y corrosivos, productos químicos líquidos y sólidos y es adaptada para aplicaciones industriales y frente a sustancias peligrosas. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con copristivali fissati. Doppi guanti (rimovibili) fissati. Per uso con respiratore autonomo. Ampio visore panoramico. Giallo lime.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con calzini integrati in DuPont™ Tychem® TK. Indumento incapsulato ermetico al gas, con copristivali rimovibili per la protezione da materiali pericolosi (taglie dalla 39 alla 48), robusto e leggero al contempo (<4,6 kg per indumento). Disponibile nel colore verde lime per la visibilità e nelle taglie SM a 2X. Ampio visore antiappanante per una visione panoramica senza distorsioni. Manica a pipistrello per consentire a chi indossa l'indumento di ritirare il braccio e accedere all'autorespiratore. Sistema interno di cintura regolabile in vita per un sostegno e una vestibilità migliori. Guanto a cinque dita e duplice assemblaggio, con meccanismo di chiusura del polsino che consente la sostituzione del guanto. Ogni indumento ha un numero di serie unico ed è testato interamente al momento della produzione, inclusa la prova di integrità alla pressione positiva dell'aria.\nTychem® TK mostra eccellenti proprietà di barriera chimica e offre un tessuto estremamente durevole resistente a strappi e forature, pur essendo duttile e leggero. Tychem® TK offre un'eccellente barriera alla permeazione per una vasta gamma di agenti chimici\nGli indumenti Tychem® TK sono specificamente sviluppati per proteggere da agenti chimici tossici, gas corrosivi, liquidi e solidi, e sono idonei per applicazioni industriali, con materiali pericolosi e applicazioni domestiche.</p>","D15172596","MTO","TKGEVJTYL00","SM","yellow","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No",null,null,null,1,null,9,7.8,"70 x 40 x 40",9,null,"n/a","n/a","n/a",null,null,null,null,null,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","Yes","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® TK. (boots)","DuPont™ Tychem® TK. Gas-tight suit with attached boots. Attached double gloves (removable). For use with SCBA. Wide panoramic visor. Lime Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gas-tight suit with attached boots. Encapsulated gas-tight garment, with detachable Hazmax boots (sizes 6 to 14 (39-48)), that is both robust and lightweight (<4.6 kg per garment). Available in lime green colour for visibility and sizes SM to 2X. Wide, anti-mist visor for undistorted, panoramic visibility. Bat-wing design to allow the wearer to withdraw an arm to attend to breathing apparatus. Internal, adjustable waist belt system for support and improved fit. Five-finger, dual-glove assembly with locking cuff mechanism for glove replacement. Each suit has a unique serial number and is fully tested at time of manufacture, including positive air pressure integrity testing.<br />Tychem® TK. exhibits excellent chemical barrier properties and offers an extremely durable fabric that is puncture- and tear-resistant, yet is also supple and lightweight. Tychem® TK. Offers excellent permeation barrier to a broad range of chemicals.<br />The Tychem® TK. Garment is specifically developed for protection against toxic, corrosive gases, liquids and solid chemicals and is suited for industrial, HazMat and domestic preparedness applications.</p>","DuPont™ Tychem® TK. Combinaison &#233;tanche aux gaz avec bottes int&#233;gr&#233;s. Doubles gants int&#233;gr&#233;s (d&#233;tachables). A utiliser avec un appareil respiratoire autonome. Grande visi&#232;re panoramique. Jaune citron.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Combinaison &#233;tanche aux gaz avec bottes int&#233;gr&#233;s. Combinaison encapsul&#233;e &#233;tanche aux gaz, avec bottes Hazmax d&#233;tachables (tailles 6 &#224; 14 (39-48)), &#224; la fois robuste et l&#233;g&#232;re (<4.6 kg par v&#234;tement). Disponible en vert vif pour la visibilit&#233;, tailles SM &#224; 2X. Grande visi&#232;re anti-bu&#233;e offrant une vision panoramique sans d&#233;formation. Les manches chauve-souris permettent de d&#233;gager facilement le bras de la manche pour acc&#233;der au syst&#232;me respiratoire. Ceinture interne assurant un soutien et un meilleur ajustement. Doubles gants &#224; cinq doigts avec syst&#232;me de verrouillage permettant de changer de gant sans outil. Chaque combinaison poss&#232;de un num&#233;ro de s&#233;rie qui lui est propre et est soumise &#224; des tests complets lors de sa fabrication, y compris le test d&#146;int&#233;grit&#233; sous pression d&#146;air positive.<br />Tychem® TK. Pr&#233;sente d&#146;excellentes propri&#233;t&#233;s de barri&#232;re chimique, avec un mat&#233;riau d&#146;une tr&#232;s grande durabilit&#233; qui r&#233;siste &#224; la d&#233;chirure et &#224; la perforation, tout en &#233;tant souple et l&#233;ger. Tychem® TK. Offre une excellente barri&#232;re &#224; la perm&#233;ation contre une grande vari&#233;t&#233; de produits chimiques.<br />Le v&#234;tement Tychem® TK. A &#233;t&#233; sp&#233;cialement con&#231;u pour la protection contre les gaz et produits chimiques liquides et solides toxiques et corrosifs et convient pour les applications industrielles, impliquant des substances dangereuses et lors de la gestion des maladies et des catastrophes. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Gasdichter Anzug mit abnehmbaren Stiefeln. Doppelhandschuhe (abnehmbar). Zum Einsatz mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät (SCBA). Große Panorama-Sichtscheibe. Limonengelb.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gasdichter Anzug mit angearbeiteten Stiefeln. Hazmax Stiefeln sind in dern Größen 6 bis 14 (38-48) erhältlich. Robust und leicht; weniger als 4,6kg pro Anzug. Erhältlich in Limettengrün für gute Sichtbarkeit in den Größen SM bis 2X. Große, beschlagfreie Sichtscheibe für ungehinderte Rundumsicht. Fledermausärmel ermöglichen das Zurückziehen des Arms zur Bedienung des Atemschutzgeräts. Interner verstellbarer Gürtel für Halt und verbesserten Sitz. Fünffinger-Doppelhandschuhsystem mit Arretierung zum Handschuhwechsel. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der Herstellung vollständig getestet. Dies umfasst eine Prüfung auf Unversehrtheit mit Überdruck. <br />Tychem® TK. Bietet eine außerordentlich hohe Chemikalienbarriere und besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen, durchstich- und abriebfesten, zugleich weichen und leichten Material. Tychem® TK. Bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien. <br />Tychem® TK. Schutzanzüge schützen gegen toxische, korrosive Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe und eignen sich für Einsätze in der Industrie, Gefahrstoffbeseitigung und im Katastrophenschutz. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con cubrebotas. Sistema de guantes dobles desmontables. Para usos con ERA. Visor panorámico amplio. Amarillo lima.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con botas desmontables. Prenda encapsulada estanca a gases con botas desmontables Hazmax (tallas 6 a 14 (39-48)). Resistente y ligero (<4,6 kg por prenda). Disponible en color verde lima para mejor visibilidad. Tallas SM a 2X. Visor ancho resistente al vaho para una visibilidad panorámica y no distorsionada. Diseño de manga murciélago para permitir al usuario sacar los brazos y así poder manipular el aparato respiratorio. Sistema interior y ajustable de cintura para apoyo y mejor ajuste. Conjunto de guantes dobles de cinco dedos, con mecanismo de bloqueo de la muñeca para cambiar el guante. Cada traje lleva un número de serie único y es sometido a una serie de pruebas en el momento de su fabricación (incluida la prueba de integridad de presión positiva de aire).<br />Tychem® TK muestra unas excelentes propiedades de barrera química y ofrece un tejido extremadamente duradero resistente a punzadas y al desgarre y es a la vez suave y ligero. Tychem® TK ofrece excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos.<br /> Tychem® TK es una prenda diseñada especialmente para protección frente a gases tóxicos y corrosivos, productos químicos líquidos y sólidos y es adaptada para aplicaciones industriales y frente a sustancias peligrosas. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con copristivali fissati. Doppi guanti (rimovibili) fissati. Per uso con respiratore autonomo. Ampio visore panoramico. Giallo lime.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con calzini integrati in DuPont™ Tychem® TK. Indumento incapsulato ermetico al gas, con copristivali rimovibili per la protezione da materiali pericolosi (taglie dalla 39 alla 48), robusto e leggero al contempo (<4,6 kg per indumento). Disponibile nel colore verde lime per la visibilità e nelle taglie SM a 2X. Ampio visore antiappanante per una visione panoramica senza distorsioni. Manica a pipistrello per consentire a chi indossa l'indumento di ritirare il braccio e accedere all'autorespiratore. Sistema interno di cintura regolabile in vita per un sostegno e una vestibilità migliori. Guanto a cinque dita e duplice assemblaggio, con meccanismo di chiusura del polsino che consente la sostituzione del guanto. Ogni indumento ha un numero di serie unico ed è testato interamente al momento della produzione, inclusa la prova di integrità alla pressione positiva dell'aria.\nTychem® TK mostra eccellenti proprietà di barriera chimica e offre un tessuto estremamente durevole resistente a strappi e forature, pur essendo duttile e leggero. Tychem® TK offre un'eccellente barriera alla permeazione per una vasta gamma di agenti chimici\nGli indumenti Tychem® TK sono specificamente sviluppati per proteggere da agenti chimici tossici, gas corrosivi, liquidi e solidi, e sono idonei per applicazioni industriali, con materiali pericolosi e applicazioni domestiche.</p>","D13495380","MTO","TKGEVJTYL00","MD","yellow","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No",null,null,null,1,null,9,7.8,"70 x 40 x 40",9,null,"n/a","n/a","n/a",null,null,null,null,null,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","Yes","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® TK. (boots)","DuPont™ Tychem® TK. Gas-tight suit with attached boots. Attached double gloves (removable). For use with SCBA. Wide panoramic visor. Lime Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gas-tight suit with attached boots. Encapsulated gas-tight garment, with detachable Hazmax boots (sizes 6 to 14 (39-48)), that is both robust and lightweight (<4.6 kg per garment). Available in lime green colour for visibility and sizes SM to 2X. Wide, anti-mist visor for undistorted, panoramic visibility. Bat-wing design to allow the wearer to withdraw an arm to attend to breathing apparatus. Internal, adjustable waist belt system for support and improved fit. Five-finger, dual-glove assembly with locking cuff mechanism for glove replacement. Each suit has a unique serial number and is fully tested at time of manufacture, including positive air pressure integrity testing.<br />Tychem® TK. exhibits excellent chemical barrier properties and offers an extremely durable fabric that is puncture- and tear-resistant, yet is also supple and lightweight. Tychem® TK. Offers excellent permeation barrier to a broad range of chemicals.<br />The Tychem® TK. Garment is specifically developed for protection against toxic, corrosive gases, liquids and solid chemicals and is suited for industrial, HazMat and domestic preparedness applications.</p>","DuPont™ Tychem® TK. Combinaison &#233;tanche aux gaz avec bottes int&#233;gr&#233;s. Doubles gants int&#233;gr&#233;s (d&#233;tachables). A utiliser avec un appareil respiratoire autonome. Grande visi&#232;re panoramique. Jaune citron.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Combinaison &#233;tanche aux gaz avec bottes int&#233;gr&#233;s. Combinaison encapsul&#233;e &#233;tanche aux gaz, avec bottes Hazmax d&#233;tachables (tailles 6 &#224; 14 (39-48)), &#224; la fois robuste et l&#233;g&#232;re (<4.6 kg par v&#234;tement). Disponible en vert vif pour la visibilit&#233;, tailles SM &#224; 2X. Grande visi&#232;re anti-bu&#233;e offrant une vision panoramique sans d&#233;formation. Les manches chauve-souris permettent de d&#233;gager facilement le bras de la manche pour acc&#233;der au syst&#232;me respiratoire. Ceinture interne assurant un soutien et un meilleur ajustement. Doubles gants &#224; cinq doigts avec syst&#232;me de verrouillage permettant de changer de gant sans outil. Chaque combinaison poss&#232;de un num&#233;ro de s&#233;rie qui lui est propre et est soumise &#224; des tests complets lors de sa fabrication, y compris le test d&#146;int&#233;grit&#233; sous pression d&#146;air positive.<br />Tychem® TK. Pr&#233;sente d&#146;excellentes propri&#233;t&#233;s de barri&#232;re chimique, avec un mat&#233;riau d&#146;une tr&#232;s grande durabilit&#233; qui r&#233;siste &#224; la d&#233;chirure et &#224; la perforation, tout en &#233;tant souple et l&#233;ger. Tychem® TK. Offre une excellente barri&#232;re &#224; la perm&#233;ation contre une grande vari&#233;t&#233; de produits chimiques.<br />Le v&#234;tement Tychem® TK. A &#233;t&#233; sp&#233;cialement con&#231;u pour la protection contre les gaz et produits chimiques liquides et solides toxiques et corrosifs et convient pour les applications industrielles, impliquant des substances dangereuses et lors de la gestion des maladies et des catastrophes. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Gasdichter Anzug mit abnehmbaren Stiefeln. Doppelhandschuhe (abnehmbar). Zum Einsatz mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät (SCBA). Große Panorama-Sichtscheibe. Limonengelb.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gasdichter Anzug mit angearbeiteten Stiefeln. Hazmax Stiefeln sind in dern Größen 6 bis 14 (38-48) erhältlich. Robust und leicht; weniger als 4,6kg pro Anzug. Erhältlich in Limettengrün für gute Sichtbarkeit in den Größen SM bis 2X. Große, beschlagfreie Sichtscheibe für ungehinderte Rundumsicht. Fledermausärmel ermöglichen das Zurückziehen des Arms zur Bedienung des Atemschutzgeräts. Interner verstellbarer Gürtel für Halt und verbesserten Sitz. Fünffinger-Doppelhandschuhsystem mit Arretierung zum Handschuhwechsel. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der Herstellung vollständig getestet. Dies umfasst eine Prüfung auf Unversehrtheit mit Überdruck. <br />Tychem® TK. Bietet eine außerordentlich hohe Chemikalienbarriere und besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen, durchstich- und abriebfesten, zugleich weichen und leichten Material. Tychem® TK. Bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien. <br />Tychem® TK. Schutzanzüge schützen gegen toxische, korrosive Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe und eignen sich für Einsätze in der Industrie, Gefahrstoffbeseitigung und im Katastrophenschutz. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con cubrebotas. Sistema de guantes dobles desmontables. Para usos con ERA. Visor panorámico amplio. Amarillo lima.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con botas desmontables. Prenda encapsulada estanca a gases con botas desmontables Hazmax (tallas 6 a 14 (39-48)). Resistente y ligero (<4,6 kg por prenda). Disponible en color verde lima para mejor visibilidad. Tallas SM a 2X. Visor ancho resistente al vaho para una visibilidad panorámica y no distorsionada. Diseño de manga murciélago para permitir al usuario sacar los brazos y así poder manipular el aparato respiratorio. Sistema interior y ajustable de cintura para apoyo y mejor ajuste. Conjunto de guantes dobles de cinco dedos, con mecanismo de bloqueo de la muñeca para cambiar el guante. Cada traje lleva un número de serie único y es sometido a una serie de pruebas en el momento de su fabricación (incluida la prueba de integridad de presión positiva de aire).<br />Tychem® TK muestra unas excelentes propiedades de barrera química y ofrece un tejido extremadamente duradero resistente a punzadas y al desgarre y es a la vez suave y ligero. Tychem® TK ofrece excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos.<br /> Tychem® TK es una prenda diseñada especialmente para protección frente a gases tóxicos y corrosivos, productos químicos líquidos y sólidos y es adaptada para aplicaciones industriales y frente a sustancias peligrosas. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con copristivali fissati. Doppi guanti (rimovibili) fissati. Per uso con respiratore autonomo. Ampio visore panoramico. Giallo lime.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con calzini integrati in DuPont™ Tychem® TK. Indumento incapsulato ermetico al gas, con copristivali rimovibili per la protezione da materiali pericolosi (taglie dalla 39 alla 48), robusto e leggero al contempo (<4,6 kg per indumento). Disponibile nel colore verde lime per la visibilità e nelle taglie SM a 2X. Ampio visore antiappanante per una visione panoramica senza distorsioni. Manica a pipistrello per consentire a chi indossa l'indumento di ritirare il braccio e accedere all'autorespiratore. Sistema interno di cintura regolabile in vita per un sostegno e una vestibilità migliori. Guanto a cinque dita e duplice assemblaggio, con meccanismo di chiusura del polsino che consente la sostituzione del guanto. Ogni indumento ha un numero di serie unico ed è testato interamente al momento della produzione, inclusa la prova di integrità alla pressione positiva dell'aria.\nTychem® TK mostra eccellenti proprietà di barriera chimica e offre un tessuto estremamente durevole resistente a strappi e forature, pur essendo duttile e leggero. Tychem® TK offre un'eccellente barriera alla permeazione per una vasta gamma di agenti chimici\nGli indumenti Tychem® TK sono specificamente sviluppati per proteggere da agenti chimici tossici, gas corrosivi, liquidi e solidi, e sono idonei per applicazioni industriali, con materiali pericolosi e applicazioni domestiche.</p>","D13495378","MTO","TKGEVJTYL00","LG","yellow","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No",null,null,null,1,null,9.1,7.9,"70 x 40 x 40",9.1,null,"n/a","n/a","n/a",null,null,null,null,null,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","Yes","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® TK. (boots)","DuPont™ Tychem® TK. Gas-tight suit with attached boots. Attached double gloves (removable). For use with SCBA. Wide panoramic visor. Lime Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gas-tight suit with attached boots. Encapsulated gas-tight garment, with detachable Hazmax boots (sizes 6 to 14 (39-48)), that is both robust and lightweight (<4.6 kg per garment). Available in lime green colour for visibility and sizes SM to 2X. Wide, anti-mist visor for undistorted, panoramic visibility. Bat-wing design to allow the wearer to withdraw an arm to attend to breathing apparatus. Internal, adjustable waist belt system for support and improved fit. Five-finger, dual-glove assembly with locking cuff mechanism for glove replacement. Each suit has a unique serial number and is fully tested at time of manufacture, including positive air pressure integrity testing.<br />Tychem® TK. exhibits excellent chemical barrier properties and offers an extremely durable fabric that is puncture- and tear-resistant, yet is also supple and lightweight. Tychem® TK. Offers excellent permeation barrier to a broad range of chemicals.<br />The Tychem® TK. Garment is specifically developed for protection against toxic, corrosive gases, liquids and solid chemicals and is suited for industrial, HazMat and domestic preparedness applications.</p>","DuPont™ Tychem® TK. Combinaison &#233;tanche aux gaz avec bottes int&#233;gr&#233;s. Doubles gants int&#233;gr&#233;s (d&#233;tachables). A utiliser avec un appareil respiratoire autonome. Grande visi&#232;re panoramique. Jaune citron.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Combinaison &#233;tanche aux gaz avec bottes int&#233;gr&#233;s. Combinaison encapsul&#233;e &#233;tanche aux gaz, avec bottes Hazmax d&#233;tachables (tailles 6 &#224; 14 (39-48)), &#224; la fois robuste et l&#233;g&#232;re (<4.6 kg par v&#234;tement). Disponible en vert vif pour la visibilit&#233;, tailles SM &#224; 2X. Grande visi&#232;re anti-bu&#233;e offrant une vision panoramique sans d&#233;formation. Les manches chauve-souris permettent de d&#233;gager facilement le bras de la manche pour acc&#233;der au syst&#232;me respiratoire. Ceinture interne assurant un soutien et un meilleur ajustement. Doubles gants &#224; cinq doigts avec syst&#232;me de verrouillage permettant de changer de gant sans outil. Chaque combinaison poss&#232;de un num&#233;ro de s&#233;rie qui lui est propre et est soumise &#224; des tests complets lors de sa fabrication, y compris le test d&#146;int&#233;grit&#233; sous pression d&#146;air positive.<br />Tychem® TK. Pr&#233;sente d&#146;excellentes propri&#233;t&#233;s de barri&#232;re chimique, avec un mat&#233;riau d&#146;une tr&#232;s grande durabilit&#233; qui r&#233;siste &#224; la d&#233;chirure et &#224; la perforation, tout en &#233;tant souple et l&#233;ger. Tychem® TK. Offre une excellente barri&#232;re &#224; la perm&#233;ation contre une grande vari&#233;t&#233; de produits chimiques.<br />Le v&#234;tement Tychem® TK. A &#233;t&#233; sp&#233;cialement con&#231;u pour la protection contre les gaz et produits chimiques liquides et solides toxiques et corrosifs et convient pour les applications industrielles, impliquant des substances dangereuses et lors de la gestion des maladies et des catastrophes. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Gasdichter Anzug mit abnehmbaren Stiefeln. Doppelhandschuhe (abnehmbar). Zum Einsatz mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät (SCBA). Große Panorama-Sichtscheibe. Limonengelb.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gasdichter Anzug mit angearbeiteten Stiefeln. Hazmax Stiefeln sind in dern Größen 6 bis 14 (38-48) erhältlich. Robust und leicht; weniger als 4,6kg pro Anzug. Erhältlich in Limettengrün für gute Sichtbarkeit in den Größen SM bis 2X. Große, beschlagfreie Sichtscheibe für ungehinderte Rundumsicht. Fledermausärmel ermöglichen das Zurückziehen des Arms zur Bedienung des Atemschutzgeräts. Interner verstellbarer Gürtel für Halt und verbesserten Sitz. Fünffinger-Doppelhandschuhsystem mit Arretierung zum Handschuhwechsel. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der Herstellung vollständig getestet. Dies umfasst eine Prüfung auf Unversehrtheit mit Überdruck. <br />Tychem® TK. Bietet eine außerordentlich hohe Chemikalienbarriere und besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen, durchstich- und abriebfesten, zugleich weichen und leichten Material. Tychem® TK. Bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien. <br />Tychem® TK. Schutzanzüge schützen gegen toxische, korrosive Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe und eignen sich für Einsätze in der Industrie, Gefahrstoffbeseitigung und im Katastrophenschutz. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con cubrebotas. Sistema de guantes dobles desmontables. Para usos con ERA. Visor panorámico amplio. Amarillo lima.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con botas desmontables. Prenda encapsulada estanca a gases con botas desmontables Hazmax (tallas 6 a 14 (39-48)). Resistente y ligero (<4,6 kg por prenda). Disponible en color verde lima para mejor visibilidad. Tallas SM a 2X. Visor ancho resistente al vaho para una visibilidad panorámica y no distorsionada. Diseño de manga murciélago para permitir al usuario sacar los brazos y así poder manipular el aparato respiratorio. Sistema interior y ajustable de cintura para apoyo y mejor ajuste. Conjunto de guantes dobles de cinco dedos, con mecanismo de bloqueo de la muñeca para cambiar el guante. Cada traje lleva un número de serie único y es sometido a una serie de pruebas en el momento de su fabricación (incluida la prueba de integridad de presión positiva de aire).<br />Tychem® TK muestra unas excelentes propiedades de barrera química y ofrece un tejido extremadamente duradero resistente a punzadas y al desgarre y es a la vez suave y ligero. Tychem® TK ofrece excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos.<br /> Tychem® TK es una prenda diseñada especialmente para protección frente a gases tóxicos y corrosivos, productos químicos líquidos y sólidos y es adaptada para aplicaciones industriales y frente a sustancias peligrosas. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con copristivali fissati. Doppi guanti (rimovibili) fissati. Per uso con respiratore autonomo. Ampio visore panoramico. Giallo lime.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con calzini integrati in DuPont™ Tychem® TK. Indumento incapsulato ermetico al gas, con copristivali rimovibili per la protezione da materiali pericolosi (taglie dalla 39 alla 48), robusto e leggero al contempo (<4,6 kg per indumento). Disponibile nel colore verde lime per la visibilità e nelle taglie SM a 2X. Ampio visore antiappanante per una visione panoramica senza distorsioni. Manica a pipistrello per consentire a chi indossa l'indumento di ritirare il braccio e accedere all'autorespiratore. Sistema interno di cintura regolabile in vita per un sostegno e una vestibilità migliori. Guanto a cinque dita e duplice assemblaggio, con meccanismo di chiusura del polsino che consente la sostituzione del guanto. Ogni indumento ha un numero di serie unico ed è testato interamente al momento della produzione, inclusa la prova di integrità alla pressione positiva dell'aria.\nTychem® TK mostra eccellenti proprietà di barriera chimica e offre un tessuto estremamente durevole resistente a strappi e forature, pur essendo duttile e leggero. Tychem® TK offre un'eccellente barriera alla permeazione per una vasta gamma di agenti chimici\nGli indumenti Tychem® TK sono specificamente sviluppati per proteggere da agenti chimici tossici, gas corrosivi, liquidi e solidi, e sono idonei per applicazioni industriali, con materiali pericolosi e applicazioni domestiche.</p>","D13495396","MTO","TKGEVJTYL00","XL","yellow","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No",null,null,null,1,null,9.1,7.9,"70 x 40 x 40",9.1,null,"n/a","n/a","n/a",null,null,null,null,null,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","Yes","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® TK. (boots)","DuPont™ Tychem® TK. Gas-tight suit with attached boots. Attached double gloves (removable). For use with SCBA. Wide panoramic visor. Lime Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gas-tight suit with attached boots. Encapsulated gas-tight garment, with detachable Hazmax boots (sizes 6 to 14 (39-48)), that is both robust and lightweight (<4.6 kg per garment). Available in lime green colour for visibility and sizes SM to 2X. Wide, anti-mist visor for undistorted, panoramic visibility. Bat-wing design to allow the wearer to withdraw an arm to attend to breathing apparatus. Internal, adjustable waist belt system for support and improved fit. Five-finger, dual-glove assembly with locking cuff mechanism for glove replacement. Each suit has a unique serial number and is fully tested at time of manufacture, including positive air pressure integrity testing.<br />Tychem® TK. exhibits excellent chemical barrier properties and offers an extremely durable fabric that is puncture- and tear-resistant, yet is also supple and lightweight. Tychem® TK. Offers excellent permeation barrier to a broad range of chemicals.<br />The Tychem® TK. Garment is specifically developed for protection against toxic, corrosive gases, liquids and solid chemicals and is suited for industrial, HazMat and domestic preparedness applications.</p>","DuPont™ Tychem® TK. Combinaison &#233;tanche aux gaz avec bottes int&#233;gr&#233;s. Doubles gants int&#233;gr&#233;s (d&#233;tachables). A utiliser avec un appareil respiratoire autonome. Grande visi&#232;re panoramique. Jaune citron.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Combinaison &#233;tanche aux gaz avec bottes int&#233;gr&#233;s. Combinaison encapsul&#233;e &#233;tanche aux gaz, avec bottes Hazmax d&#233;tachables (tailles 6 &#224; 14 (39-48)), &#224; la fois robuste et l&#233;g&#232;re (<4.6 kg par v&#234;tement). Disponible en vert vif pour la visibilit&#233;, tailles SM &#224; 2X. Grande visi&#232;re anti-bu&#233;e offrant une vision panoramique sans d&#233;formation. Les manches chauve-souris permettent de d&#233;gager facilement le bras de la manche pour acc&#233;der au syst&#232;me respiratoire. Ceinture interne assurant un soutien et un meilleur ajustement. Doubles gants &#224; cinq doigts avec syst&#232;me de verrouillage permettant de changer de gant sans outil. Chaque combinaison poss&#232;de un num&#233;ro de s&#233;rie qui lui est propre et est soumise &#224; des tests complets lors de sa fabrication, y compris le test d&#146;int&#233;grit&#233; sous pression d&#146;air positive.<br />Tychem® TK. Pr&#233;sente d&#146;excellentes propri&#233;t&#233;s de barri&#232;re chimique, avec un mat&#233;riau d&#146;une tr&#232;s grande durabilit&#233; qui r&#233;siste &#224; la d&#233;chirure et &#224; la perforation, tout en &#233;tant souple et l&#233;ger. Tychem® TK. Offre une excellente barri&#232;re &#224; la perm&#233;ation contre une grande vari&#233;t&#233; de produits chimiques.<br />Le v&#234;tement Tychem® TK. A &#233;t&#233; sp&#233;cialement con&#231;u pour la protection contre les gaz et produits chimiques liquides et solides toxiques et corrosifs et convient pour les applications industrielles, impliquant des substances dangereuses et lors de la gestion des maladies et des catastrophes. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Gasdichter Anzug mit abnehmbaren Stiefeln. Doppelhandschuhe (abnehmbar). Zum Einsatz mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät (SCBA). Große Panorama-Sichtscheibe. Limonengelb.","<p> DuPont™ Tychem® TK. gasdichter Anzug mit angearbeiteten Stiefeln. Hazmax Stiefeln sind in dern Größen 6 bis 14 (38-48) erhältlich. Robust und leicht; weniger als 4,6kg pro Anzug. Erhältlich in Limettengrün für gute Sichtbarkeit in den Größen SM bis 2X. Große, beschlagfreie Sichtscheibe für ungehinderte Rundumsicht. Fledermausärmel ermöglichen das Zurückziehen des Arms zur Bedienung des Atemschutzgeräts. Interner verstellbarer Gürtel für Halt und verbesserten Sitz. Fünffinger-Doppelhandschuhsystem mit Arretierung zum Handschuhwechsel. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der Herstellung vollständig getestet. Dies umfasst eine Prüfung auf Unversehrtheit mit Überdruck. <br />Tychem® TK. Bietet eine außerordentlich hohe Chemikalienbarriere und besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen, durchstich- und abriebfesten, zugleich weichen und leichten Material. Tychem® TK. Bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien. <br />Tychem® TK. Schutzanzüge schützen gegen toxische, korrosive Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe und eignen sich für Einsätze in der Industrie, Gefahrstoffbeseitigung und im Katastrophenschutz. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con cubrebotas. Sistema de guantes dobles desmontables. Para usos con ERA. Visor panorámico amplio. Amarillo lima.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Traje estanco a gases con botas desmontables. Prenda encapsulada estanca a gases con botas desmontables Hazmax (tallas 6 a 14 (39-48)). Resistente y ligero (<4,6 kg por prenda). Disponible en color verde lima para mejor visibilidad. Tallas SM a 2X. Visor ancho resistente al vaho para una visibilidad panorámica y no distorsionada. Diseño de manga murciélago para permitir al usuario sacar los brazos y así poder manipular el aparato respiratorio. Sistema interior y ajustable de cintura para apoyo y mejor ajuste. Conjunto de guantes dobles de cinco dedos, con mecanismo de bloqueo de la muñeca para cambiar el guante. Cada traje lleva un número de serie único y es sometido a una serie de pruebas en el momento de su fabricación (incluida la prueba de integridad de presión positiva de aire).<br />Tychem® TK muestra unas excelentes propiedades de barrera química y ofrece un tejido extremadamente duradero resistente a punzadas y al desgarre y es a la vez suave y ligero. Tychem® TK ofrece excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos.<br /> Tychem® TK es una prenda diseñada especialmente para protección frente a gases tóxicos y corrosivos, productos químicos líquidos y sólidos y es adaptada para aplicaciones industriales y frente a sustancias peligrosas. </p>","DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con copristivali fissati. Doppi guanti (rimovibili) fissati. Per uso con respiratore autonomo. Ampio visore panoramico. Giallo lime.","<p> DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con calzini integrati in DuPont™ Tychem® TK. Indumento incapsulato ermetico al gas, con copristivali rimovibili per la protezione da materiali pericolosi (taglie dalla 39 alla 48), robusto e leggero al contempo (<4,6 kg per indumento). Disponibile nel colore verde lime per la visibilità e nelle taglie SM a 2X. Ampio visore antiappanante per una visione panoramica senza distorsioni. Manica a pipistrello per consentire a chi indossa l'indumento di ritirare il braccio e accedere all'autorespiratore. Sistema interno di cintura regolabile in vita per un sostegno e una vestibilità migliori. Guanto a cinque dita e duplice assemblaggio, con meccanismo di chiusura del polsino che consente la sostituzione del guanto. Ogni indumento ha un numero di serie unico ed è testato interamente al momento della produzione, inclusa la prova di integrità alla pressione positiva dell'aria.\nTychem® TK mostra eccellenti proprietà di barriera chimica e offre un tessuto estremamente durevole resistente a strappi e forature, pur essendo duttile e leggero. Tychem® TK offre un'eccellente barriera alla permeazione per una vasta gamma di agenti chimici\nGli indumenti Tychem® TK sono specificamente sviluppati per proteggere da agenti chimici tossici, gas corrosivi, liquidi e solidi, e sono idonei per applicazioni industriali, con materiali pericolosi e applicazioni domestiche.</p>","D13495360","MTO","TKGEVJTYL00","2X","yellow","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",3926200000,"Cat. III","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","No",null,null,null,1,null,9.1999999999999993,8,"70 x 40 x 40",9.1999999999999993,null,"n/a","n/a","n/a",null,null,null,null,null,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","Yes","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","Proshield® 4 Practik model CHO5","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D13495537","Not Available","TRCHO5SWH00","MD","white",5450208006673,"NA",5450208014500,6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","40x32x26",4.42,0.78,36,900,"120x80x185",179.12,"31x41x3",145.6,10.6,5,130,"No","No","Yes","No","No","No","No",null,null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Proshield® Coverall","Proshield® 4 Practik model CHO5","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D13495513","Not Available","TRCHO5SWH00","LG","white",5450208006680,"NA",5450208014517,6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","40x32x26",4.67,0.78,36,900,"120x80x185",188.12,"31x41x3",155.6,10.6,5,140,"No","No","Yes","No","No","No","No",null,null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Proshield® Coverall","Proshield® 4 Practik model CHO5","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D13396479","Not Available","TRCHO5SWH00","XL","white",5450208006697,"NA",5450208014524,6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","40x32x26",4.92,0.78,36,900,"125x80x200",197.12,"31x41x4",165.6,10.6,5,150,"No","No","Yes","No","No","No","No",null,null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Proshield® Coverall","Proshield® 4 Practik model CHO5","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D13396469","Not Available","TRCHO5SWH00","2X","white",5450208006703,"NA",5450208014531,6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","40x32x26",5.17,0.78,36,900,"125x80x200",206.12,"31x41x4",175.6,10.6,5,160,"No","No","Yes","No","No","No","No",null,null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Proshield® Coverall","Proshield® 8 Proper model CCF5","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Collared coverall with two thigh pockets. Elastication at wrists and waist. Breathable, ultra-tough and washable (up to 7 times). Grey.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Coverall with mandarin collar available in grey, in sizes SM to 2X. Two thigh pockets. Wrist and back elastication for good fit, open ankles (not elasticated). <br />ProShield® 8 Proper garments are made of a proprietary DuPont nonwoven polyethylene fabric (55g/m2) that makes them incredibly tough, lightweight and resistant to tears and punctures. ProShield® 8 Proper overalls are comfortable because the material allows the passage of air and water vapour. ProShield® 8 Proper can be re-used several times and may also be washed up to seven times. <br />ProShield® 8 Proper coveralls are ideal workwear for do-it-yourself, general maintenance and cleaning, manufacturing and other non-hazardous applications as well as a re-usable garment for visitors.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Combinaison &#224; col et poches au niveau de la cuisse. Elastiques aux poignets et &#224; la taille. Respirante, ultra r&#233;sistante et lavable (jusqu&#146;&#224; 7 fois). Gris.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Combinaison &#224; col mandarin disponible en gris, tailles SM &#224; 2X. Deux poches au niveau de la cuisse. Elastiques aux poignets et dans le dos pour un bon ajustement, chevilles ouvertes (pas d&#146;&#233;lastique). <br />Les v&#234;tements ProShield® 8 Proper sont constitu&#233;s d&#146;un non-tiss&#233; poly&#233;thyl&#232;ne exclusif de DuPont (55g/m2). Ce mat&#233;riau en fait des v&#234;tements extr&#234;mement robustes et l&#233;gers, qui r&#233;sistent &#224; la d&#233;chirure et &#224; la perforation. Les combinaisons ProShield® 8 Proper sont confortables gr&#226;ce &#224; ce mat&#233;riau qui laisse passer l&#146;air et la vapeur d&#146;eau. ProShield® 8 Proper peut &#234;tre r&#233;utilis&#233; de nombreuses fois et lav&#233; jusqu&#146;&#224; sept fois. <br />Les v&#234;tements ProShield® 8 Proper constituent des v&#234;tements de travail id&#233;aux pour les travaux de bricolage, les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales d&#146;entretien et de nettoyage, de production et autres applications non dangereuses, ainsi que pour les visites d&#146;usine.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Anzug mit Kapuze und zwei Taschen. Gummizüge an Ärmelenden und im Rücken. Luftdurchlässig, widerstandsfähig und waschbar (bis zu 7 mal). Grau.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Anzug mit Stehkragen, erhältlich in Grau in den Größen SM bis 2X. Zwei Taschen. Gummizug an Ärmelenden und im Rücken für guten Sitz, Beinenden ohne Gummizug. <br />ProShield® 8 Proper Anzüge bestehen aus einem DuPont eigenen Polyethylenvlies (55g/m2). Das Material ist äußerst strapazierfähig, leicht sowie reiß- und durchstichfest. ProShield® 8 Proper Anzüge besitzen einen gewissen Tragekomfort, denn das Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig. ProShield® 8 Proper kann mehrfach wiederverwendet und sogar bis zu sieben Mal gewaschen werden. <br />ProShield® 8 Proper Anzüge sind ideal für Heimwerker, allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten, in der industriellen Fertigung und andere ungefährliche Umgebungen sowie als wiederverwendbare Schutzkleidung für Werksbesichtigungen.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Mono con cuello y dos bolsillos al nivel de la pierna, elásticos en muñecas, cintura y puños. Transpirable, muy resistente y lavable (hasta 7 veces). Gris.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Mono con cuello mandarín disponible en gris. Tallas SM a 2X. Dos bolsillos a nivel de la pierna. Elástico en muñecas y espalda para un ajuste óptimo, tobillos abiertos (sin elásticos). <br />Las prendas ProShield® 8 Proper están hechas de un tejido no tejido de polietileno patentado por DuPont (55g/m2). Gracias a este material son increíblemente fuertes, ligeros y resistentes a desgarros y pinchazos. Los monos ProShield® 8 Proper son confortables ya que el material permite el paso del aire y del vapor de agua. ProShield® 8 Proper puede ser reutilizado muchas veces y lavado hasta siete veces. Es el producto ideal para bricolaje, mantenimiento general y otras aplicaciones no peligrosas.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Tuta con colletto e due tasche a livello coscia, elastico ai polsi e sul retro. Traspirante, molto robusto e lavabile (fino a 7 cicli). Grigia.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Tuta con collo alla coreana disponibile in grigio, nelle taglie SM a 2X. Due tasche sulle cosce. Polsi e retro elasticizzati per una buona vestibilità, caviglie aperte (non elasticizzate). <br/>Le tute Proshield® 8 Proper sono realizzate con un tessuto non tessuto in polietilene (55g/m2) brevettato da DuPont che le rende altamente robuste, leggere e resistenti a strappi e fori. Le tute Proshield® 8 Proper sono molto comfortevoli perchè il tessuto consente il passaggio di aria e vapore acqueo. Proshield® 8 Proper può essere riutilizzato varie volte ed essere lavato fino a sette volte. <br/>Le tute Proshield® 8 Proper sono indumenti ideali per i lavori fai da te, di manutenzione e pulizia generali, industria manifatturiera e altre applicazioni non pericolose, e come indumenti riutilizzabili per i visitatori.</p>","D15334626","MTS","TYCCF5SGY00","SM","grey",5450208001159,"NA",5450208014548,6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",100,"n.a","n.a","n.a","61x38x65",17.940000000000001,1.38,8,800,"125x80x150",163.52000000000001,"31.4x40x3",165.6,10.6,5,150,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","Proshield® 8 Proper model CCF5","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Collared coverall with two thigh pockets. Elastication at wrists and waist. Breathable, ultra-tough and washable (up to 7 times). Grey.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Coverall with mandarin collar available in grey, in sizes SM to 2X. Two thigh pockets. Wrist and back elastication for good fit, open ankles (not elasticated). <br />ProShield® 8 Proper garments are made of a proprietary DuPont nonwoven polyethylene fabric (55g/m2) that makes them incredibly tough, lightweight and resistant to tears and punctures. ProShield® 8 Proper overalls are comfortable because the material allows the passage of air and water vapour. ProShield® 8 Proper can be re-used several times and may also be washed up to seven times. <br />ProShield® 8 Proper coveralls are ideal workwear for do-it-yourself, general maintenance and cleaning, manufacturing and other non-hazardous applications as well as a re-usable garment for visitors.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Combinaison &#224; col et poches au niveau de la cuisse. Elastiques aux poignets et &#224; la taille. Respirante, ultra r&#233;sistante et lavable (jusqu&#146;&#224; 7 fois). Gris.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Combinaison &#224; col mandarin disponible en gris, tailles SM &#224; 2X. Deux poches au niveau de la cuisse. Elastiques aux poignets et dans le dos pour un bon ajustement, chevilles ouvertes (pas d&#146;&#233;lastique). <br />Les v&#234;tements ProShield® 8 Proper sont constitu&#233;s d&#146;un non-tiss&#233; poly&#233;thyl&#232;ne exclusif de DuPont (55g/m2). Ce mat&#233;riau en fait des v&#234;tements extr&#234;mement robustes et l&#233;gers, qui r&#233;sistent &#224; la d&#233;chirure et &#224; la perforation. Les combinaisons ProShield® 8 Proper sont confortables gr&#226;ce &#224; ce mat&#233;riau qui laisse passer l&#146;air et la vapeur d&#146;eau. ProShield® 8 Proper peut &#234;tre r&#233;utilis&#233; de nombreuses fois et lav&#233; jusqu&#146;&#224; sept fois. <br />Les v&#234;tements ProShield® 8 Proper constituent des v&#234;tements de travail id&#233;aux pour les travaux de bricolage, les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales d&#146;entretien et de nettoyage, de production et autres applications non dangereuses, ainsi que pour les visites d&#146;usine.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Anzug mit Kapuze und zwei Taschen. Gummizüge an Ärmelenden und im Rücken. Luftdurchlässig, widerstandsfähig und waschbar (bis zu 7 mal). Grau.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Anzug mit Stehkragen, erhältlich in Grau in den Größen SM bis 2X. Zwei Taschen. Gummizug an Ärmelenden und im Rücken für guten Sitz, Beinenden ohne Gummizug. <br />ProShield® 8 Proper Anzüge bestehen aus einem DuPont eigenen Polyethylenvlies (55g/m2). Das Material ist äußerst strapazierfähig, leicht sowie reiß- und durchstichfest. ProShield® 8 Proper Anzüge besitzen einen gewissen Tragekomfort, denn das Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig. ProShield® 8 Proper kann mehrfach wiederverwendet und sogar bis zu sieben Mal gewaschen werden. <br />ProShield® 8 Proper Anzüge sind ideal für Heimwerker, allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten, in der industriellen Fertigung und andere ungefährliche Umgebungen sowie als wiederverwendbare Schutzkleidung für Werksbesichtigungen.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Mono con cuello y dos bolsillos al nivel de la pierna, elásticos en muñecas, cintura y puños. Transpirable, muy resistente y lavable (hasta 7 veces). Gris.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Mono con cuello mandarín disponible en gris. Tallas SM a 2X. Dos bolsillos a nivel de la pierna. Elástico en muñecas y espalda para un ajuste óptimo, tobillos abiertos (sin elásticos). <br />Las prendas ProShield® 8 Proper están hechas de un tejido no tejido de polietileno patentado por DuPont (55g/m2). Gracias a este material son increíblemente fuertes, ligeros y resistentes a desgarros y pinchazos. Los monos ProShield® 8 Proper son confortables ya que el material permite el paso del aire y del vapor de agua. ProShield® 8 Proper puede ser reutilizado muchas veces y lavado hasta siete veces. Es el producto ideal para bricolaje, mantenimiento general y otras aplicaciones no peligrosas.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Tuta con colletto e due tasche a livello coscia, elastico ai polsi e sul retro. Traspirante, molto robusto e lavabile (fino a 7 cicli). Grigia.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Tuta con collo alla coreana disponibile in grigio, nelle taglie SM a 2X. Due tasche sulle cosce. Polsi e retro elasticizzati per una buona vestibilità, caviglie aperte (non elasticizzate). <br/>Le tute Proshield® 8 Proper sono realizzate con un tessuto non tessuto in polietilene (55g/m2) brevettato da DuPont che le rende altamente robuste, leggere e resistenti a strappi e fori. Le tute Proshield® 8 Proper sono molto comfortevoli perchè il tessuto consente il passaggio di aria e vapore acqueo. Proshield® 8 Proper può essere riutilizzato varie volte ed essere lavato fino a sette volte. <br/>Le tute Proshield® 8 Proper sono indumenti ideali per i lavori fai da te, di manutenzione e pulizia generali, industria manifatturiera e altre applicazioni non pericolose, e come indumenti riutilizzabili per i visitatori.</p>","D15334639","MTS","TYCCF5SGY00","MD","grey",5450208001166,"NA",5450208014555,6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",100,"n.a","n.a","n.a","61x38x65",19.940000000000001,1.38,8,800,"125x80x150",179.52,"31.4x40x3",185.6,10.6,5,170,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","Proshield® 8 Proper model CCF5","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Collared coverall with two thigh pockets. Elastication at wrists and waist. Breathable, ultra-tough and washable (up to 7 times). Grey.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Coverall with mandarin collar available in grey, in sizes SM to 2X. Two thigh pockets. Wrist and back elastication for good fit, open ankles (not elasticated). <br />ProShield® 8 Proper garments are made of a proprietary DuPont nonwoven polyethylene fabric (55g/m2) that makes them incredibly tough, lightweight and resistant to tears and punctures. ProShield® 8 Proper overalls are comfortable because the material allows the passage of air and water vapour. ProShield® 8 Proper can be re-used several times and may also be washed up to seven times. <br />ProShield® 8 Proper coveralls are ideal workwear for do-it-yourself, general maintenance and cleaning, manufacturing and other non-hazardous applications as well as a re-usable garment for visitors.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Combinaison &#224; col et poches au niveau de la cuisse. Elastiques aux poignets et &#224; la taille. Respirante, ultra r&#233;sistante et lavable (jusqu&#146;&#224; 7 fois). Gris.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Combinaison &#224; col mandarin disponible en gris, tailles SM &#224; 2X. Deux poches au niveau de la cuisse. Elastiques aux poignets et dans le dos pour un bon ajustement, chevilles ouvertes (pas d&#146;&#233;lastique). <br />Les v&#234;tements ProShield® 8 Proper sont constitu&#233;s d&#146;un non-tiss&#233; poly&#233;thyl&#232;ne exclusif de DuPont (55g/m2). Ce mat&#233;riau en fait des v&#234;tements extr&#234;mement robustes et l&#233;gers, qui r&#233;sistent &#224; la d&#233;chirure et &#224; la perforation. Les combinaisons ProShield® 8 Proper sont confortables gr&#226;ce &#224; ce mat&#233;riau qui laisse passer l&#146;air et la vapeur d&#146;eau. ProShield® 8 Proper peut &#234;tre r&#233;utilis&#233; de nombreuses fois et lav&#233; jusqu&#146;&#224; sept fois. <br />Les v&#234;tements ProShield® 8 Proper constituent des v&#234;tements de travail id&#233;aux pour les travaux de bricolage, les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales d&#146;entretien et de nettoyage, de production et autres applications non dangereuses, ainsi que pour les visites d&#146;usine.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Anzug mit Kapuze und zwei Taschen. Gummizüge an Ärmelenden und im Rücken. Luftdurchlässig, widerstandsfähig und waschbar (bis zu 7 mal). Grau.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Anzug mit Stehkragen, erhältlich in Grau in den Größen SM bis 2X. Zwei Taschen. Gummizug an Ärmelenden und im Rücken für guten Sitz, Beinenden ohne Gummizug. <br />ProShield® 8 Proper Anzüge bestehen aus einem DuPont eigenen Polyethylenvlies (55g/m2). Das Material ist äußerst strapazierfähig, leicht sowie reiß- und durchstichfest. ProShield® 8 Proper Anzüge besitzen einen gewissen Tragekomfort, denn das Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig. ProShield® 8 Proper kann mehrfach wiederverwendet und sogar bis zu sieben Mal gewaschen werden. <br />ProShield® 8 Proper Anzüge sind ideal für Heimwerker, allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten, in der industriellen Fertigung und andere ungefährliche Umgebungen sowie als wiederverwendbare Schutzkleidung für Werksbesichtigungen.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Mono con cuello y dos bolsillos al nivel de la pierna, elásticos en muñecas, cintura y puños. Transpirable, muy resistente y lavable (hasta 7 veces). Gris.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Mono con cuello mandarín disponible en gris. Tallas SM a 2X. Dos bolsillos a nivel de la pierna. Elástico en muñecas y espalda para un ajuste óptimo, tobillos abiertos (sin elásticos). <br />Las prendas ProShield® 8 Proper están hechas de un tejido no tejido de polietileno patentado por DuPont (55g/m2). Gracias a este material son increíblemente fuertes, ligeros y resistentes a desgarros y pinchazos. Los monos ProShield® 8 Proper son confortables ya que el material permite el paso del aire y del vapor de agua. ProShield® 8 Proper puede ser reutilizado muchas veces y lavado hasta siete veces. Es el producto ideal para bricolaje, mantenimiento general y otras aplicaciones no peligrosas.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Tuta con colletto e due tasche a livello coscia, elastico ai polsi e sul retro. Traspirante, molto robusto e lavabile (fino a 7 cicli). Grigia.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Tuta con collo alla coreana disponibile in grigio, nelle taglie SM a 2X. Due tasche sulle cosce. Polsi e retro elasticizzati per una buona vestibilità, caviglie aperte (non elasticizzate). <br/>Le tute Proshield® 8 Proper sono realizzate con un tessuto non tessuto in polietilene (55g/m2) brevettato da DuPont che le rende altamente robuste, leggere e resistenti a strappi e fori. Le tute Proshield® 8 Proper sono molto comfortevoli perchè il tessuto consente il passaggio di aria e vapore acqueo. Proshield® 8 Proper può essere riutilizzato varie volte ed essere lavato fino a sette volte. <br/>Le tute Proshield® 8 Proper sono indumenti ideali per i lavori fai da te, di manutenzione e pulizia generali, industria manifatturiera e altre applicazioni non pericolose, e come indumenti riutilizzabili per i visitatori.</p>","D15334642","MTS","TYCCF5SGY00","LG","grey",5450208001173,"NA",5450208014562,6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",100,"n.a","n.a","n.a","61x38x65",20.94,1.38,8,800,"125x80x150",187.52,"31.4x40x3",195.6,10.6,5,180,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","Proshield® 8 Proper model CCF5","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Collared coverall with two thigh pockets. Elastication at wrists and waist. Breathable, ultra-tough and washable (up to 7 times). Grey.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Coverall with mandarin collar available in grey, in sizes SM to 2X. Two thigh pockets. Wrist and back elastication for good fit, open ankles (not elasticated). <br />ProShield® 8 Proper garments are made of a proprietary DuPont nonwoven polyethylene fabric (55g/m2) that makes them incredibly tough, lightweight and resistant to tears and punctures. ProShield® 8 Proper overalls are comfortable because the material allows the passage of air and water vapour. ProShield® 8 Proper can be re-used several times and may also be washed up to seven times. <br />ProShield® 8 Proper coveralls are ideal workwear for do-it-yourself, general maintenance and cleaning, manufacturing and other non-hazardous applications as well as a re-usable garment for visitors.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Combinaison &#224; col et poches au niveau de la cuisse. Elastiques aux poignets et &#224; la taille. Respirante, ultra r&#233;sistante et lavable (jusqu&#146;&#224; 7 fois). Gris.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Combinaison &#224; col mandarin disponible en gris, tailles SM &#224; 2X. Deux poches au niveau de la cuisse. Elastiques aux poignets et dans le dos pour un bon ajustement, chevilles ouvertes (pas d&#146;&#233;lastique). <br />Les v&#234;tements ProShield® 8 Proper sont constitu&#233;s d&#146;un non-tiss&#233; poly&#233;thyl&#232;ne exclusif de DuPont (55g/m2). Ce mat&#233;riau en fait des v&#234;tements extr&#234;mement robustes et l&#233;gers, qui r&#233;sistent &#224; la d&#233;chirure et &#224; la perforation. Les combinaisons ProShield® 8 Proper sont confortables gr&#226;ce &#224; ce mat&#233;riau qui laisse passer l&#146;air et la vapeur d&#146;eau. ProShield® 8 Proper peut &#234;tre r&#233;utilis&#233; de nombreuses fois et lav&#233; jusqu&#146;&#224; sept fois. <br />Les v&#234;tements ProShield® 8 Proper constituent des v&#234;tements de travail id&#233;aux pour les travaux de bricolage, les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales d&#146;entretien et de nettoyage, de production et autres applications non dangereuses, ainsi que pour les visites d&#146;usine.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Anzug mit Kapuze und zwei Taschen. Gummizüge an Ärmelenden und im Rücken. Luftdurchlässig, widerstandsfähig und waschbar (bis zu 7 mal). Grau.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Anzug mit Stehkragen, erhältlich in Grau in den Größen SM bis 2X. Zwei Taschen. Gummizug an Ärmelenden und im Rücken für guten Sitz, Beinenden ohne Gummizug. <br />ProShield® 8 Proper Anzüge bestehen aus einem DuPont eigenen Polyethylenvlies (55g/m2). Das Material ist äußerst strapazierfähig, leicht sowie reiß- und durchstichfest. ProShield® 8 Proper Anzüge besitzen einen gewissen Tragekomfort, denn das Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig. ProShield® 8 Proper kann mehrfach wiederverwendet und sogar bis zu sieben Mal gewaschen werden. <br />ProShield® 8 Proper Anzüge sind ideal für Heimwerker, allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten, in der industriellen Fertigung und andere ungefährliche Umgebungen sowie als wiederverwendbare Schutzkleidung für Werksbesichtigungen.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Mono con cuello y dos bolsillos al nivel de la pierna, elásticos en muñecas, cintura y puños. Transpirable, muy resistente y lavable (hasta 7 veces). Gris.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Mono con cuello mandarín disponible en gris. Tallas SM a 2X. Dos bolsillos a nivel de la pierna. Elástico en muñecas y espalda para un ajuste óptimo, tobillos abiertos (sin elásticos). <br />Las prendas ProShield® 8 Proper están hechas de un tejido no tejido de polietileno patentado por DuPont (55g/m2). Gracias a este material son increíblemente fuertes, ligeros y resistentes a desgarros y pinchazos. Los monos ProShield® 8 Proper son confortables ya que el material permite el paso del aire y del vapor de agua. ProShield® 8 Proper puede ser reutilizado muchas veces y lavado hasta siete veces. Es el producto ideal para bricolaje, mantenimiento general y otras aplicaciones no peligrosas.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Tuta con colletto e due tasche a livello coscia, elastico ai polsi e sul retro. Traspirante, molto robusto e lavabile (fino a 7 cicli). Grigia.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Tuta con collo alla coreana disponibile in grigio, nelle taglie SM a 2X. Due tasche sulle cosce. Polsi e retro elasticizzati per una buona vestibilità, caviglie aperte (non elasticizzate). <br/>Le tute Proshield® 8 Proper sono realizzate con un tessuto non tessuto in polietilene (55g/m2) brevettato da DuPont che le rende altamente robuste, leggere e resistenti a strappi e fori. Le tute Proshield® 8 Proper sono molto comfortevoli perchè il tessuto consente il passaggio di aria e vapore acqueo. Proshield® 8 Proper può essere riutilizzato varie volte ed essere lavato fino a sette volte. <br/>Le tute Proshield® 8 Proper sono indumenti ideali per i lavori fai da te, di manutenzione e pulizia generali, industria manifatturiera e altre applicazioni non pericolose, e come indumenti riutilizzabili per i visitatori.</p>","D15334656","MTS","TYCCF5SGY00","XL","grey",5450208001180,"NA",5450208014579,6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",100,"n.a","n.a","n.a","61x38x65",22.94,1.38,8,800,"125x80x150",203.52,"31.4x40x4",215.6,10.6,5,200,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","Proshield® 8 Proper model CCF5","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Collared coverall with two thigh pockets. Elastication at wrists and waist. Breathable, ultra-tough and washable (up to 7 times). Grey.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Coverall with mandarin collar available in grey, in sizes SM to 2X. Two thigh pockets. Wrist and back elastication for good fit, open ankles (not elasticated). <br />ProShield® 8 Proper garments are made of a proprietary DuPont nonwoven polyethylene fabric (55g/m2) that makes them incredibly tough, lightweight and resistant to tears and punctures. ProShield® 8 Proper overalls are comfortable because the material allows the passage of air and water vapour. ProShield® 8 Proper can be re-used several times and may also be washed up to seven times. <br />ProShield® 8 Proper coveralls are ideal workwear for do-it-yourself, general maintenance and cleaning, manufacturing and other non-hazardous applications as well as a re-usable garment for visitors.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Combinaison &#224; col et poches au niveau de la cuisse. Elastiques aux poignets et &#224; la taille. Respirante, ultra r&#233;sistante et lavable (jusqu&#146;&#224; 7 fois). Gris.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Combinaison &#224; col mandarin disponible en gris, tailles SM &#224; 2X. Deux poches au niveau de la cuisse. Elastiques aux poignets et dans le dos pour un bon ajustement, chevilles ouvertes (pas d&#146;&#233;lastique). <br />Les v&#234;tements ProShield® 8 Proper sont constitu&#233;s d&#146;un non-tiss&#233; poly&#233;thyl&#232;ne exclusif de DuPont (55g/m2). Ce mat&#233;riau en fait des v&#234;tements extr&#234;mement robustes et l&#233;gers, qui r&#233;sistent &#224; la d&#233;chirure et &#224; la perforation. Les combinaisons ProShield® 8 Proper sont confortables gr&#226;ce &#224; ce mat&#233;riau qui laisse passer l&#146;air et la vapeur d&#146;eau. ProShield® 8 Proper peut &#234;tre r&#233;utilis&#233; de nombreuses fois et lav&#233; jusqu&#146;&#224; sept fois. <br />Les v&#234;tements ProShield® 8 Proper constituent des v&#234;tements de travail id&#233;aux pour les travaux de bricolage, les op&#233;rations g&#233;n&#233;rales d&#146;entretien et de nettoyage, de production et autres applications non dangereuses, ainsi que pour les visites d&#146;usine.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Anzug mit Kapuze und zwei Taschen. Gummizüge an Ärmelenden und im Rücken. Luftdurchlässig, widerstandsfähig und waschbar (bis zu 7 mal). Grau.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Anzug mit Stehkragen, erhältlich in Grau in den Größen SM bis 2X. Zwei Taschen. Gummizug an Ärmelenden und im Rücken für guten Sitz, Beinenden ohne Gummizug. <br />ProShield® 8 Proper Anzüge bestehen aus einem DuPont eigenen Polyethylenvlies (55g/m2). Das Material ist äußerst strapazierfähig, leicht sowie reiß- und durchstichfest. ProShield® 8 Proper Anzüge besitzen einen gewissen Tragekomfort, denn das Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig. ProShield® 8 Proper kann mehrfach wiederverwendet und sogar bis zu sieben Mal gewaschen werden. <br />ProShield® 8 Proper Anzüge sind ideal für Heimwerker, allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten, in der industriellen Fertigung und andere ungefährliche Umgebungen sowie als wiederverwendbare Schutzkleidung für Werksbesichtigungen.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Mono con cuello y dos bolsillos al nivel de la pierna, elásticos en muñecas, cintura y puños. Transpirable, muy resistente y lavable (hasta 7 veces). Gris.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Mono con cuello mandarín disponible en gris. Tallas SM a 2X. Dos bolsillos a nivel de la pierna. Elástico en muñecas y espalda para un ajuste óptimo, tobillos abiertos (sin elásticos). <br />Las prendas ProShield® 8 Proper están hechas de un tejido no tejido de polietileno patentado por DuPont (55g/m2). Gracias a este material son increíblemente fuertes, ligeros y resistentes a desgarros y pinchazos. Los monos ProShield® 8 Proper son confortables ya que el material permite el paso del aire y del vapor de agua. ProShield® 8 Proper puede ser reutilizado muchas veces y lavado hasta siete veces. Es el producto ideal para bricolaje, mantenimiento general y otras aplicaciones no peligrosas.</p>","DuPont™ Proshield® 8 Proper. Tuta con colletto e due tasche a livello coscia, elastico ai polsi e sul retro. Traspirante, molto robusto e lavabile (fino a 7 cicli). Grigia.","<p> DuPont™ Proshield® 8 Proper. Tuta con collo alla coreana disponibile in grigio, nelle taglie SM a 2X. Due tasche sulle cosce. Polsi e retro elasticizzati per una buona vestibilità, caviglie aperte (non elasticizzate). <br/>Le tute Proshield® 8 Proper sono realizzate con un tessuto non tessuto in polietilene (55g/m2) brevettato da DuPont che le rende altamente robuste, leggere e resistenti a strappi e fori. Le tute Proshield® 8 Proper sono molto comfortevoli perchè il tessuto consente il passaggio di aria e vapore acqueo. Proshield® 8 Proper può essere riutilizzato varie volte ed essere lavato fino a sette volte. <br/>Le tute Proshield® 8 Proper sono indumenti ideali per i lavori fai da te, di manutenzione e pulizia generali, industria manifatturiera e altre applicazioni non pericolose, e come indumenti riutilizzabili per i visitatori.</p>","D15334666","MTS","TYCCF5SGY00","2X","grey",5450208001197,"NA",5450208014586,6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",100,"n.a","n.a","n.a","61x38x65",23.94,1.38,8,800,"125x80x150",211.52,"31.4x40x4",225.6,10.6,5,210,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 white model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 White. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 20 White. Hooded coverall available in white in sizes SM to 3X (a blue garment is also available). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />ProShield® 20 garments, based on SMS fabric technology, are designed to protect workers from certain substances with a high level of comfort. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).<br />ProShield® 20 garments are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work and other industries.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Blanc. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Blanc.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blanc. Combinaison à cagoule disponible en blanc, tailles SM à 3X (existe aussi en bleu). Cagoule 2 pièces. Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles. <br />Les vêtements ProShield® 20, selon la technique textile SMS, sont conçus en vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout en garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d’exposition.<br />Les vêtements ProShield® 20 constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. <br />ProShield® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.</p>","DuPont™ ProShield® 20 blanco. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 20 blanco. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />Las prendas ProShield® 20, basadas en tecnología de tejido SMS, están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a determinadas sustancias con un alto nivel de confort. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6). <br />Las prendas ProShield® 20 son la elección ideal para los trabajadores que necesitan protegerse de la suciedaden trabajos livianos y otras industrias. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Bianco. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Bianca.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Bianco. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore blu è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","D15338118","MTS","PBCHF5SWH00","SM","white",5450208012636,"NA",5450208016856,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",9.4600000000000009,1.38,16,800,"125x80x193",171.36,"29.5x40x3",161.6,10.6,21,130,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 white model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 White. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 20 White. Hooded coverall available in white in sizes SM to 3X (a blue garment is also available). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />ProShield® 20 garments, based on SMS fabric technology, are designed to protect workers from certain substances with a high level of comfort. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).<br />ProShield® 20 garments are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work and other industries.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Blanc. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Blanc.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blanc. Combinaison à cagoule disponible en blanc, tailles SM à 3X (existe aussi en bleu). Cagoule 2 pièces. Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles. <br />Les vêtements ProShield® 20, selon la technique textile SMS, sont conçus en vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout en garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d’exposition.<br />Les vêtements ProShield® 20 constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. <br />ProShield® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.</p>","DuPont™ ProShield® 20 blanco. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 20 blanco. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />Las prendas ProShield® 20, basadas en tecnología de tejido SMS, están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a determinadas sustancias con un alto nivel de confort. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6). <br />Las prendas ProShield® 20 son la elección ideal para los trabajadores que necesitan protegerse de la suciedaden trabajos livianos y otras industrias. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Bianco. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Bianca.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Bianco. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore blu è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","D15338122","MTS","PBCHF5SWH00","MD","white",5450208012643,"NA",5450208016863,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",9.9600000000000009,1.38,16,800,"125x80x193",179.36,"29.5x40x3",171.6,10.6,21,140,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 white model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 White. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 20 White. Hooded coverall available in white in sizes SM to 3X (a blue garment is also available). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />ProShield® 20 garments, based on SMS fabric technology, are designed to protect workers from certain substances with a high level of comfort. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).<br />ProShield® 20 garments are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work and other industries.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Blanc. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Blanc.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blanc. Combinaison à cagoule disponible en blanc, tailles SM à 3X (existe aussi en bleu). Cagoule 2 pièces. Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles. <br />Les vêtements ProShield® 20, selon la technique textile SMS, sont conçus en vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout en garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d’exposition.<br />Les vêtements ProShield® 20 constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. <br />ProShield® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.</p>","DuPont™ ProShield® 20 blanco. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 20 blanco. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />Las prendas ProShield® 20, basadas en tecnología de tejido SMS, están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a determinadas sustancias con un alto nivel de confort. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6). <br />Las prendas ProShield® 20 son la elección ideal para los trabajadores que necesitan protegerse de la suciedaden trabajos livianos y otras industrias. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Bianco. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Bianca.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Bianco. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore blu è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","D15338134","MTS","PBCHF5SWH00","LG","white",5450208012650,"NA",5450208016870,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",10.46,1.38,16,800,"125x80x193",187.36,"29.5x40x3",181.6,10.6,21,150,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 white model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 White. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 20 White. Hooded coverall available in white in sizes SM to 3X (a blue garment is also available). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />ProShield® 20 garments, based on SMS fabric technology, are designed to protect workers from certain substances with a high level of comfort. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).<br />ProShield® 20 garments are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work and other industries.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Blanc. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Blanc.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blanc. Combinaison à cagoule disponible en blanc, tailles SM à 3X (existe aussi en bleu). Cagoule 2 pièces. Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles. <br />Les vêtements ProShield® 20, selon la technique textile SMS, sont conçus en vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout en garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d’exposition.<br />Les vêtements ProShield® 20 constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. <br />ProShield® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.</p>","DuPont™ ProShield® 20 blanco. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 20 blanco. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />Las prendas ProShield® 20, basadas en tecnología de tejido SMS, están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a determinadas sustancias con un alto nivel de confort. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6). <br />Las prendas ProShield® 20 son la elección ideal para los trabajadores que necesitan protegerse de la suciedaden trabajos livianos y otras industrias. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Bianco. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Bianca.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Bianco. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore blu è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","D15338149","MTS","PBCHF5SWH00","XL","white",5450208012667,"NA",5450208016887,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",10.96,1.38,16,800,"125x80x193",195.36,"29.5x40x4",191.6,10.6,21,160,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 white model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 White. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 20 White. Hooded coverall available in white in sizes SM to 3X (a blue garment is also available). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />ProShield® 20 garments, based on SMS fabric technology, are designed to protect workers from certain substances with a high level of comfort. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).<br />ProShield® 20 garments are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work and other industries.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Blanc. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Blanc.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blanc. Combinaison à cagoule disponible en blanc, tailles SM à 3X (existe aussi en bleu). Cagoule 2 pièces. Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles. <br />Les vêtements ProShield® 20, selon la technique textile SMS, sont conçus en vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout en garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d’exposition.<br />Les vêtements ProShield® 20 constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. <br />ProShield® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.</p>","DuPont™ ProShield® 20 blanco. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 20 blanco. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />Las prendas ProShield® 20, basadas en tecnología de tejido SMS, están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a determinadas sustancias con un alto nivel de confort. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6). <br />Las prendas ProShield® 20 son la elección ideal para los trabajadores que necesitan protegerse de la suciedaden trabajos livianos y otras industrias. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Bianco. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Bianca.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Bianco. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore blu è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","D15338157","MTS","PBCHF5SWH00","2X","white",5450208012674,"NA",5450208016894,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",11.46,1.38,16,800,"125x80x193",203.36,"29.5x40x4",201.6,10.6,21,170,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 white model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 White. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 20 White. Hooded coverall available in white in sizes SM to 3X (a blue garment is also available). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />ProShield® 20 garments, based on SMS fabric technology, are designed to protect workers from certain substances with a high level of comfort. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).<br />ProShield® 20 garments are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work and other industries.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Blanc. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Blanc.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blanc. Combinaison à cagoule disponible en blanc, tailles SM à 3X (existe aussi en bleu). Cagoule 2 pièces. Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles. <br />Les vêtements ProShield® 20, selon la technique textile SMS, sont conçus en vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout en garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d’exposition.<br />Les vêtements ProShield® 20 constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. <br />ProShield® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.</p>","DuPont™ ProShield® 20 blanco. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 20 blanco. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas SM a 3X (también disponible en azul). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />Las prendas ProShield® 20, basadas en tecnología de tejido SMS, están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a determinadas sustancias con un alto nivel de confort. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6). <br />Las prendas ProShield® 20 son la elección ideal para los trabajadores que necesitan protegerse de la suciedaden trabajos livianos y otras industrias. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Bianco. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Bianca.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Bianco. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore blu è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","D15338160","MTS","PBCHF5SWH00","3X","white",5450208012681,"NA",5450208016900,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",11.96,1.38,16,800,"125x80x193",211.36,"29.5x40x4",211.6,10.6,21,180,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 blue model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 Blue. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. Blue.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blue. Hooded coverall available in blue in sizes SM to 3X (a white garment is also available). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 20 garments, based on SMS fabric technology, are designed to protect workers from certain substances with a high level of comfort. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).<br />ProShield® 20 garments are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work and other industries.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Bleu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule disponible en bleu, tailles SM à 3X (existe aussi en blanc). Cagoule 2 pièces. Élastiques au niveau du visage, des poignets, de la taille et des chevilles. <br />Les vêtements ProShield® 20, selon la technique textile SMS, sont conçus en vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout en garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d’exposition. <br />Les vêtements ProShield® 20 constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Blau.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Blau, in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. <br />ProShield ® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.</p>","DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa. Azul.","<p> DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha disponible en azul. Tallas SM a 3X (también disponible en blanco). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />Las prendas ProShield® 20, basadas en tecnología de tejido SMS, están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a determinadas sustancias con un alto nivel de confort. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6). <br />Las prendas ProShield® 20 son la elección ideal para los trabajadores que necesitan protegerse de la suciedaden trabajos livianos y otras industrias. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Blu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio disponibile in Blu, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore bianco è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","D15338174","MTS","PBCHF5SBU00","SM","blue",5450208012698,"NA",5450208016917,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",9.4600000000000009,1.38,16,800,"125x80x193",171.36,"29.5x40x3",161.6,10.6,21,130,"No","Yes","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 blue model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 Blue. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. Blue.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blue. Hooded coverall available in blue in sizes SM to 3X (a white garment is also available). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 20 garments, based on SMS fabric technology, are designed to protect workers from certain substances with a high level of comfort. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).<br />ProShield® 20 garments are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work and other industries.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Bleu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule disponible en bleu, tailles SM à 3X (existe aussi en blanc). Cagoule 2 pièces. Élastiques au niveau du visage, des poignets, de la taille et des chevilles. <br />Les vêtements ProShield® 20, selon la technique textile SMS, sont conçus en vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout en garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d’exposition. <br />Les vêtements ProShield® 20 constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Blau.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Blau, in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. <br />ProShield ® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.</p>","DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa. Azul.","<p> DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha disponible en azul. Tallas SM a 3X (también disponible en blanco). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />Las prendas ProShield® 20, basadas en tecnología de tejido SMS, están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a determinadas sustancias con un alto nivel de confort. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6). <br />Las prendas ProShield® 20 son la elección ideal para los trabajadores que necesitan protegerse de la suciedaden trabajos livianos y otras industrias. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Blu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio disponibile in Blu, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore bianco è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","D15338185","MTS","PBCHF5SBU00","MD","blue",5450208012704,"NA",5450208016924,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",9.9600000000000009,1.38,16,800,"125x80x193",179.36,"29.5x40x3",171.6,10.6,21,140,"No","Yes","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 blue model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 Blue. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. Blue.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blue. Hooded coverall available in blue in sizes SM to 3X (a white garment is also available). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 20 garments, based on SMS fabric technology, are designed to protect workers from certain substances with a high level of comfort. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).<br />ProShield® 20 garments are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work and other industries.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Bleu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule disponible en bleu, tailles SM à 3X (existe aussi en blanc). Cagoule 2 pièces. Élastiques au niveau du visage, des poignets, de la taille et des chevilles. <br />Les vêtements ProShield® 20, selon la technique textile SMS, sont conçus en vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout en garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d’exposition. <br />Les vêtements ProShield® 20 constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Blau.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Blau, in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. <br />ProShield ® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.</p>","DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa. Azul.","<p> DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha disponible en azul. Tallas SM a 3X (también disponible en blanco). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />Las prendas ProShield® 20, basadas en tecnología de tejido SMS, están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a determinadas sustancias con un alto nivel de confort. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6). <br />Las prendas ProShield® 20 son la elección ideal para los trabajadores que necesitan protegerse de la suciedaden trabajos livianos y otras industrias. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Blu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio disponibile in Blu, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore bianco è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","D15338191","MTS","PBCHF5SBU00","LG","blue",5450208012711,"NA",5450208016931,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",10.46,1.38,16,800,"125x80x193",187.36,"29.5x40x3",181.6,10.6,21,150,"No","Yes","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 blue model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 Blue. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. Blue.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blue. Hooded coverall available in blue in sizes SM to 3X (a white garment is also available). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 20 garments, based on SMS fabric technology, are designed to protect workers from certain substances with a high level of comfort. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).<br />ProShield® 20 garments are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work and other industries.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Bleu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule disponible en bleu, tailles SM à 3X (existe aussi en blanc). Cagoule 2 pièces. Élastiques au niveau du visage, des poignets, de la taille et des chevilles. <br />Les vêtements ProShield® 20, selon la technique textile SMS, sont conçus en vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout en garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d’exposition. <br />Les vêtements ProShield® 20 constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Blau.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Blau, in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. <br />ProShield ® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.</p>","DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa. Azul.","<p> DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha disponible en azul. Tallas SM a 3X (también disponible en blanco). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />Las prendas ProShield® 20, basadas en tecnología de tejido SMS, están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a determinadas sustancias con un alto nivel de confort. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6). <br />Las prendas ProShield® 20 son la elección ideal para los trabajadores que necesitan protegerse de la suciedaden trabajos livianos y otras industrias. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Blu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio disponibile in Blu, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore bianco è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","D15338209","MTS","PBCHF5SBU00","XL","blue",5450208012728,"NA",5450208016948,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",10.96,1.38,16,800,"125x80x193",195.36,"29.5x40x4",191.6,10.6,21,160,"No","Yes","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 blue model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 Blue. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. Blue.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blue. Hooded coverall available in blue in sizes SM to 3X (a white garment is also available). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 20 garments, based on SMS fabric technology, are designed to protect workers from certain substances with a high level of comfort. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).<br />ProShield® 20 garments are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work and other industries.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Bleu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule disponible en bleu, tailles SM à 3X (existe aussi en blanc). Cagoule 2 pièces. Élastiques au niveau du visage, des poignets, de la taille et des chevilles. <br />Les vêtements ProShield® 20, selon la technique textile SMS, sont conçus en vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout en garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d’exposition. <br />Les vêtements ProShield® 20 constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Blau.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Blau, in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. <br />ProShield ® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.</p>","DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa. Azul.","<p> DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha disponible en azul. Tallas SM a 3X (también disponible en blanco). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />Las prendas ProShield® 20, basadas en tecnología de tejido SMS, están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a determinadas sustancias con un alto nivel de confort. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6). <br />Las prendas ProShield® 20 son la elección ideal para los trabajadores que necesitan protegerse de la suciedaden trabajos livianos y otras industrias. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Blu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio disponibile in Blu, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore bianco è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","D15338211","MTS","PBCHF5SBU00","2X","blue",5450208012735,"NA",5450208016955,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",11.46,1.38,16,800,"125x80x193",203.36,"29.5x40x4",201.6,10.6,21,170,"No","Yes","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 blue model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 Blue. Hooded coverall. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (stitched-in). Zipper flap. Blue.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blue. Hooded coverall available in blue in sizes SM to 3X (a white garment is also available). 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 20 garments, based on SMS fabric technology, are designed to protect workers from certain substances with a high level of comfort. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6).<br />ProShield® 20 garments are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work and other industries.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Bleu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule disponible en bleu, tailles SM à 3X (existe aussi en blanc). Cagoule 2 pièces. Élastiques au niveau du visage, des poignets, de la taille et des chevilles. <br />Les vêtements ProShield® 20, selon la technique textile SMS, sont conçus en vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout en garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d’exposition. <br />Les vêtements ProShield® 20 constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Blau.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Blau, in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. <br />ProShield ® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.</p>","DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa. Azul.","<p> DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha disponible en azul. Tallas SM a 3X (también disponible en blanco). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />Las prendas ProShield® 20, basadas en tecnología de tejido SMS, están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a determinadas sustancias con un alto nivel de confort. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6). <br />Las prendas ProShield® 20 son la elección ideal para los trabajadores que necesitan protegerse de la suciedaden trabajos livianos y otras industrias. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Blu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio disponibile in Blu, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore bianco è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","D15338227","MTS","PBCHF5SBU00","3X","blue",5450208012742,"NA",5450208016962,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",11.96,1.38,16,800,"125x80x193",211.36,"29.5x40x4",211.6,10.6,21,180,"No","Yes","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 SFR model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Limited flame spread coverall (index 1) with hood. Stitched external orange seams. Elasticated wrists, ankles, face and waist. White.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Hooded coverall available in white and in sizes MD to 3X. 3-piece hood and 3-piece gusset for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles. Generous fit offering high freedom of movement when wearing index 2 or 3 flame-retardant workwear beneath.<br />ProShield® 20 SFR garments are made from a non-halogenated, flame-retardant polypropylene SMS nonwoven fabric, providing limited protection against flame spread (index 1) in addition to protection against particles and limited liquid splashes or sprays of water-based liquids. They must always be worn on top of a primary FR protection garment, such as Nomex® . <br />ProShield® 20 SFR garments are used across a range of applications, including those in the petrochemical and railway industries, welding, gas and metal applications and certain Ex-Zones (refer to instructions for use). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Combinaison &#224; propagation de flamme limit&#233;e (Indice 1) avec cagoule. Coutures externes cousues de couleur orange. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Blanc.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles MD &#224; 3X. Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. Coupe ample offrant une grande libert&#233; de mouvement lors du port sur un v&#234;tement ignifuge d&#146;Indice 2 ou 3.<br />Les v&#234;tements ProShield® 20 SFR sont constitu&#233;s d&#146;un non-tiss&#233; SMS polypropyl&#232;ne non halog&#233;n&#233; et ignifuge qui fournit une protection limit&#233;e contre la propagation de la flamme (Indice 1), ainsi qu&#146;une protection contre les particules et petites projections de liquides ou les pulv&#233;risations de liquides aqueux. Ils doivent toujours &#234;tre port&#233;s sur un v&#234;tement de protection ignifuge premier tel qu&#146;une combinaison DuPont™ Nomex®. <br />Les v&#234;tements ProShield® 20 SFR sont utilis&#233;s dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;applications: industries chimique et ferroviaire, soudure, gaz, m&#233;taux et certaines zones explosives (voir Guide d&#146;Utilisation). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Anzug mit Kapuze. Anzug mit begrenzter Flammenausbreitung (Index 1). Außenliegende, orangefarbene Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 3X. Dreiteilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rückenbereich. Großzügiger Schnitt für hohe Bewegungsfreiheit, wenn über Index 2 oder 3 Flammschutzkleidung getragen.<br />ProShield® 20 SFR Anzüge bestehen aus einem halogenfrei flammhemmend ausgerüsteten SMS-Material aus Polypropylen. Sie bieten begrenzten Schutz gegen Flammenausbreitung (Index 1) sowie gegen Partikel und leichte Spritzer wasserbasierter Chemikalien. Die Anzüge müssen immer über primärer Flammschutzkleidung, z. B. Nomex®, getragen werden.<br />ProShield® 20 SFR Anzüge eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzgebieten, z. B. Petrochemie, Eisenbahn, Schweißarbeiten, Gasindustrie, Metallindustrie sowie einige Ex-Zonen (siehe Gebrauchsanweisung).</p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Mono blanco de protección limitada frente a llama con capucha (índice 1). Costuras externas cosidas de color naranja. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Mono de protección con capucha disponible en blanco. Tallas MD a 3X. Capucha y refuerzo de tres piezas para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. Ajuste que proporciona libertad de movimientos al llevar este mono por encima de prendas de protección térmica de índice 1 o 2. <br />Las prendas ProShield® 20 SFR están hechas con un tejido no tejido de polipropileno SMS no halogenado y retardante a la llama que proporciona una protección limitada frente a la llama (índice 1) así como una protección contra partículas y salpicaduras líquidas de base acuosa. Siempre se deben llevar por encima de una prenda de protección térmica como Nomex® . <br />Las prendas ProShield® 20 SFR se utilizan en una amplia gama de aplicaciones tal y como industrias petroquímicas y ferroviarias, en el sector de la soldadura, gas, aplicaciones metálicas y ciertas zonas EX (vea instrucciones de uso). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Tuta a limitata diffusione della fiamma (indice 1), con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate arancioni. Polsi, caviglie, viso e vita elasticizzati. Bianca.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Tuta con cappuccio disponibile in bianco e nelle taglie MD a 3X. Cappuccio e gherone in tre pezzi per un'ottima vestibilità. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Vestibilità generosa che offre libertà di movimento quando indossata sopra indumenti ritardanti di fiamma di indice 1 o 2. <br/>Gli indumenti ProShield® 20 SFR sono realizzati con un tessuto non tessuto SMS in polipropilene ritardante di fiamma non alogenato che fornisce una protezione limitata contro la propagazione della fiamma (Indice 1) oltre alla protezione contre le particelle e getti leggeri di liquidi o spruzzi di liquidi a base acquosa. Devono sempre essere indossati sopra un indumento protettivo ritardante di fiamma quale Nomex®.<br/>Gli indumenti ProShield®20 SFR sono utilizzati per una gamma di applicazioni che includono quelle delle industrie petrolchimiche e del trasporto ferroviario, la saldatura, applicazioni con gas e metalli, e in certe zone a rischio di esplosione (fare riferimento alle istruzioni per l'uso)</p>","D14591556","MTS","F1CHF5SWH00","MD","white",5450208011523,"NA",5450208017037,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","Yes","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",11.96,1.38,16,800,"125x80x175",211.36,"31.5x40x3",211.6,10.6,21,180,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 SFR model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Limited flame spread coverall (index 1) with hood. Stitched external orange seams. Elasticated wrists, ankles, face and waist. White.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Hooded coverall available in white and in sizes MD to 3X. 3-piece hood and 3-piece gusset for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles. Generous fit offering high freedom of movement when wearing index 2 or 3 flame-retardant workwear beneath.<br />ProShield® 20 SFR garments are made from a non-halogenated, flame-retardant polypropylene SMS nonwoven fabric, providing limited protection against flame spread (index 1) in addition to protection against particles and limited liquid splashes or sprays of water-based liquids. They must always be worn on top of a primary FR protection garment, such as Nomex® . <br />ProShield® 20 SFR garments are used across a range of applications, including those in the petrochemical and railway industries, welding, gas and metal applications and certain Ex-Zones (refer to instructions for use). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Combinaison &#224; propagation de flamme limit&#233;e (Indice 1) avec cagoule. Coutures externes cousues de couleur orange. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Blanc.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles MD &#224; 3X. Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. Coupe ample offrant une grande libert&#233; de mouvement lors du port sur un v&#234;tement ignifuge d&#146;Indice 2 ou 3.<br />Les v&#234;tements ProShield® 20 SFR sont constitu&#233;s d&#146;un non-tiss&#233; SMS polypropyl&#232;ne non halog&#233;n&#233; et ignifuge qui fournit une protection limit&#233;e contre la propagation de la flamme (Indice 1), ainsi qu&#146;une protection contre les particules et petites projections de liquides ou les pulv&#233;risations de liquides aqueux. Ils doivent toujours &#234;tre port&#233;s sur un v&#234;tement de protection ignifuge premier tel qu&#146;une combinaison DuPont™ Nomex®. <br />Les v&#234;tements ProShield® 20 SFR sont utilis&#233;s dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;applications: industries chimique et ferroviaire, soudure, gaz, m&#233;taux et certaines zones explosives (voir Guide d&#146;Utilisation). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Anzug mit Kapuze. Anzug mit begrenzter Flammenausbreitung (Index 1). Außenliegende, orangefarbene Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 3X. Dreiteilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rückenbereich. Großzügiger Schnitt für hohe Bewegungsfreiheit, wenn über Index 2 oder 3 Flammschutzkleidung getragen.<br />ProShield® 20 SFR Anzüge bestehen aus einem halogenfrei flammhemmend ausgerüsteten SMS-Material aus Polypropylen. Sie bieten begrenzten Schutz gegen Flammenausbreitung (Index 1) sowie gegen Partikel und leichte Spritzer wasserbasierter Chemikalien. Die Anzüge müssen immer über primärer Flammschutzkleidung, z. B. Nomex®, getragen werden.<br />ProShield® 20 SFR Anzüge eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzgebieten, z. B. Petrochemie, Eisenbahn, Schweißarbeiten, Gasindustrie, Metallindustrie sowie einige Ex-Zonen (siehe Gebrauchsanweisung).</p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Mono blanco de protección limitada frente a llama con capucha (índice 1). Costuras externas cosidas de color naranja. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Mono de protección con capucha disponible en blanco. Tallas MD a 3X. Capucha y refuerzo de tres piezas para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. Ajuste que proporciona libertad de movimientos al llevar este mono por encima de prendas de protección térmica de índice 1 o 2. <br />Las prendas ProShield® 20 SFR están hechas con un tejido no tejido de polipropileno SMS no halogenado y retardante a la llama que proporciona una protección limitada frente a la llama (índice 1) así como una protección contra partículas y salpicaduras líquidas de base acuosa. Siempre se deben llevar por encima de una prenda de protección térmica como Nomex® . <br />Las prendas ProShield® 20 SFR se utilizan en una amplia gama de aplicaciones tal y como industrias petroquímicas y ferroviarias, en el sector de la soldadura, gas, aplicaciones metálicas y ciertas zonas EX (vea instrucciones de uso). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Tuta a limitata diffusione della fiamma (indice 1), con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate arancioni. Polsi, caviglie, viso e vita elasticizzati. Bianca.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Tuta con cappuccio disponibile in bianco e nelle taglie MD a 3X. Cappuccio e gherone in tre pezzi per un'ottima vestibilità. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Vestibilità generosa che offre libertà di movimento quando indossata sopra indumenti ritardanti di fiamma di indice 1 o 2. <br/>Gli indumenti ProShield® 20 SFR sono realizzati con un tessuto non tessuto SMS in polipropilene ritardante di fiamma non alogenato che fornisce una protezione limitata contro la propagazione della fiamma (Indice 1) oltre alla protezione contre le particelle e getti leggeri di liquidi o spruzzi di liquidi a base acquosa. Devono sempre essere indossati sopra un indumento protettivo ritardante di fiamma quale Nomex®.<br/>Gli indumenti ProShield®20 SFR sono utilizzati per una gamma di applicazioni che includono quelle delle industrie petrolchimiche e del trasporto ferroviario, la saldatura, applicazioni con gas e metalli, e in certe zone a rischio di esplosione (fare riferimento alle istruzioni per l'uso)</p>","D14591547","MTS","F1CHF5SWH00","LG","white",5450208011530,"NA",5450208017044,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","Yes","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",12.46,1.38,16,800,"125x80x175",219.36,"31.5x40x3",221.6,10.6,21,190,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 SFR model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Limited flame spread coverall (index 1) with hood. Stitched external orange seams. Elasticated wrists, ankles, face and waist. White.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Hooded coverall available in white and in sizes MD to 3X. 3-piece hood and 3-piece gusset for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles. Generous fit offering high freedom of movement when wearing index 2 or 3 flame-retardant workwear beneath.<br />ProShield® 20 SFR garments are made from a non-halogenated, flame-retardant polypropylene SMS nonwoven fabric, providing limited protection against flame spread (index 1) in addition to protection against particles and limited liquid splashes or sprays of water-based liquids. They must always be worn on top of a primary FR protection garment, such as Nomex® . <br />ProShield® 20 SFR garments are used across a range of applications, including those in the petrochemical and railway industries, welding, gas and metal applications and certain Ex-Zones (refer to instructions for use). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Combinaison &#224; propagation de flamme limit&#233;e (Indice 1) avec cagoule. Coutures externes cousues de couleur orange. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Blanc.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles MD &#224; 3X. Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. Coupe ample offrant une grande libert&#233; de mouvement lors du port sur un v&#234;tement ignifuge d&#146;Indice 2 ou 3.<br />Les v&#234;tements ProShield® 20 SFR sont constitu&#233;s d&#146;un non-tiss&#233; SMS polypropyl&#232;ne non halog&#233;n&#233; et ignifuge qui fournit une protection limit&#233;e contre la propagation de la flamme (Indice 1), ainsi qu&#146;une protection contre les particules et petites projections de liquides ou les pulv&#233;risations de liquides aqueux. Ils doivent toujours &#234;tre port&#233;s sur un v&#234;tement de protection ignifuge premier tel qu&#146;une combinaison DuPont™ Nomex®. <br />Les v&#234;tements ProShield® 20 SFR sont utilis&#233;s dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;applications: industries chimique et ferroviaire, soudure, gaz, m&#233;taux et certaines zones explosives (voir Guide d&#146;Utilisation). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Anzug mit Kapuze. Anzug mit begrenzter Flammenausbreitung (Index 1). Außenliegende, orangefarbene Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 3X. Dreiteilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rückenbereich. Großzügiger Schnitt für hohe Bewegungsfreiheit, wenn über Index 2 oder 3 Flammschutzkleidung getragen.<br />ProShield® 20 SFR Anzüge bestehen aus einem halogenfrei flammhemmend ausgerüsteten SMS-Material aus Polypropylen. Sie bieten begrenzten Schutz gegen Flammenausbreitung (Index 1) sowie gegen Partikel und leichte Spritzer wasserbasierter Chemikalien. Die Anzüge müssen immer über primärer Flammschutzkleidung, z. B. Nomex®, getragen werden.<br />ProShield® 20 SFR Anzüge eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzgebieten, z. B. Petrochemie, Eisenbahn, Schweißarbeiten, Gasindustrie, Metallindustrie sowie einige Ex-Zonen (siehe Gebrauchsanweisung).</p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Mono blanco de protección limitada frente a llama con capucha (índice 1). Costuras externas cosidas de color naranja. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Mono de protección con capucha disponible en blanco. Tallas MD a 3X. Capucha y refuerzo de tres piezas para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. Ajuste que proporciona libertad de movimientos al llevar este mono por encima de prendas de protección térmica de índice 1 o 2. <br />Las prendas ProShield® 20 SFR están hechas con un tejido no tejido de polipropileno SMS no halogenado y retardante a la llama que proporciona una protección limitada frente a la llama (índice 1) así como una protección contra partículas y salpicaduras líquidas de base acuosa. Siempre se deben llevar por encima de una prenda de protección térmica como Nomex® . <br />Las prendas ProShield® 20 SFR se utilizan en una amplia gama de aplicaciones tal y como industrias petroquímicas y ferroviarias, en el sector de la soldadura, gas, aplicaciones metálicas y ciertas zonas EX (vea instrucciones de uso). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Tuta a limitata diffusione della fiamma (indice 1), con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate arancioni. Polsi, caviglie, viso e vita elasticizzati. Bianca.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Tuta con cappuccio disponibile in bianco e nelle taglie MD a 3X. Cappuccio e gherone in tre pezzi per un'ottima vestibilità. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Vestibilità generosa che offre libertà di movimento quando indossata sopra indumenti ritardanti di fiamma di indice 1 o 2. <br/>Gli indumenti ProShield® 20 SFR sono realizzati con un tessuto non tessuto SMS in polipropilene ritardante di fiamma non alogenato che fornisce una protezione limitata contro la propagazione della fiamma (Indice 1) oltre alla protezione contre le particelle e getti leggeri di liquidi o spruzzi di liquidi a base acquosa. Devono sempre essere indossati sopra un indumento protettivo ritardante di fiamma quale Nomex®.<br/>Gli indumenti ProShield®20 SFR sono utilizzati per una gamma di applicazioni che includono quelle delle industrie petrolchimiche e del trasporto ferroviario, la saldatura, applicazioni con gas e metalli, e in certe zone a rischio di esplosione (fare riferimento alle istruzioni per l'uso)</p>","D14591537","MTS","F1CHF5SWH00","XL","white",5450208011547,"NA",5450208017051,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","Yes","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",13.46,1.38,16,800,"125x80x175",235.36,"31.5x40x4",241.6,10.6,21,210,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 SFR model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Limited flame spread coverall (index 1) with hood. Stitched external orange seams. Elasticated wrists, ankles, face and waist. White.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Hooded coverall available in white and in sizes MD to 3X. 3-piece hood and 3-piece gusset for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles. Generous fit offering high freedom of movement when wearing index 2 or 3 flame-retardant workwear beneath.<br />ProShield® 20 SFR garments are made from a non-halogenated, flame-retardant polypropylene SMS nonwoven fabric, providing limited protection against flame spread (index 1) in addition to protection against particles and limited liquid splashes or sprays of water-based liquids. They must always be worn on top of a primary FR protection garment, such as Nomex® . <br />ProShield® 20 SFR garments are used across a range of applications, including those in the petrochemical and railway industries, welding, gas and metal applications and certain Ex-Zones (refer to instructions for use). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Combinaison &#224; propagation de flamme limit&#233;e (Indice 1) avec cagoule. Coutures externes cousues de couleur orange. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Blanc.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles MD &#224; 3X. Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. Coupe ample offrant une grande libert&#233; de mouvement lors du port sur un v&#234;tement ignifuge d&#146;Indice 2 ou 3.<br />Les v&#234;tements ProShield® 20 SFR sont constitu&#233;s d&#146;un non-tiss&#233; SMS polypropyl&#232;ne non halog&#233;n&#233; et ignifuge qui fournit une protection limit&#233;e contre la propagation de la flamme (Indice 1), ainsi qu&#146;une protection contre les particules et petites projections de liquides ou les pulv&#233;risations de liquides aqueux. Ils doivent toujours &#234;tre port&#233;s sur un v&#234;tement de protection ignifuge premier tel qu&#146;une combinaison DuPont™ Nomex®. <br />Les v&#234;tements ProShield® 20 SFR sont utilis&#233;s dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;applications: industries chimique et ferroviaire, soudure, gaz, m&#233;taux et certaines zones explosives (voir Guide d&#146;Utilisation). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Anzug mit Kapuze. Anzug mit begrenzter Flammenausbreitung (Index 1). Außenliegende, orangefarbene Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 3X. Dreiteilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rückenbereich. Großzügiger Schnitt für hohe Bewegungsfreiheit, wenn über Index 2 oder 3 Flammschutzkleidung getragen.<br />ProShield® 20 SFR Anzüge bestehen aus einem halogenfrei flammhemmend ausgerüsteten SMS-Material aus Polypropylen. Sie bieten begrenzten Schutz gegen Flammenausbreitung (Index 1) sowie gegen Partikel und leichte Spritzer wasserbasierter Chemikalien. Die Anzüge müssen immer über primärer Flammschutzkleidung, z. B. Nomex®, getragen werden.<br />ProShield® 20 SFR Anzüge eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzgebieten, z. B. Petrochemie, Eisenbahn, Schweißarbeiten, Gasindustrie, Metallindustrie sowie einige Ex-Zonen (siehe Gebrauchsanweisung).</p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Mono blanco de protección limitada frente a llama con capucha (índice 1). Costuras externas cosidas de color naranja. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Mono de protección con capucha disponible en blanco. Tallas MD a 3X. Capucha y refuerzo de tres piezas para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. Ajuste que proporciona libertad de movimientos al llevar este mono por encima de prendas de protección térmica de índice 1 o 2. <br />Las prendas ProShield® 20 SFR están hechas con un tejido no tejido de polipropileno SMS no halogenado y retardante a la llama que proporciona una protección limitada frente a la llama (índice 1) así como una protección contra partículas y salpicaduras líquidas de base acuosa. Siempre se deben llevar por encima de una prenda de protección térmica como Nomex® . <br />Las prendas ProShield® 20 SFR se utilizan en una amplia gama de aplicaciones tal y como industrias petroquímicas y ferroviarias, en el sector de la soldadura, gas, aplicaciones metálicas y ciertas zonas EX (vea instrucciones de uso). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Tuta a limitata diffusione della fiamma (indice 1), con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate arancioni. Polsi, caviglie, viso e vita elasticizzati. Bianca.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Tuta con cappuccio disponibile in bianco e nelle taglie MD a 3X. Cappuccio e gherone in tre pezzi per un'ottima vestibilità. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Vestibilità generosa che offre libertà di movimento quando indossata sopra indumenti ritardanti di fiamma di indice 1 o 2. <br/>Gli indumenti ProShield® 20 SFR sono realizzati con un tessuto non tessuto SMS in polipropilene ritardante di fiamma non alogenato che fornisce una protezione limitata contro la propagazione della fiamma (Indice 1) oltre alla protezione contre le particelle e getti leggeri di liquidi o spruzzi di liquidi a base acquosa. Devono sempre essere indossati sopra un indumento protettivo ritardante di fiamma quale Nomex®.<br/>Gli indumenti ProShield®20 SFR sono utilizzati per una gamma di applicazioni che includono quelle delle industrie petrolchimiche e del trasporto ferroviario, la saldatura, applicazioni con gas e metalli, e in certe zone a rischio di esplosione (fare riferimento alle istruzioni per l'uso)</p>","D14591523","MTS","F1CHF5SWH00","2X","white",5450208011554,"NA",5450208017068,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","Yes","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x52",14.53,1.45,12,600,"125x80x175",194.36,"31.5x40x4",261.60000000000002,10.6,21,230,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 20 SFR model CHF5","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Limited flame spread coverall (index 1) with hood. Stitched external orange seams. Elasticated wrists, ankles, face and waist. White.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Hooded coverall available in white and in sizes MD to 3X. 3-piece hood and 3-piece gusset for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles. Generous fit offering high freedom of movement when wearing index 2 or 3 flame-retardant workwear beneath.<br />ProShield® 20 SFR garments are made from a non-halogenated, flame-retardant polypropylene SMS nonwoven fabric, providing limited protection against flame spread (index 1) in addition to protection against particles and limited liquid splashes or sprays of water-based liquids. They must always be worn on top of a primary FR protection garment, such as Nomex® . <br />ProShield® 20 SFR garments are used across a range of applications, including those in the petrochemical and railway industries, welding, gas and metal applications and certain Ex-Zones (refer to instructions for use). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Combinaison &#224; propagation de flamme limit&#233;e (Indice 1) avec cagoule. Coutures externes cousues de couleur orange. Elastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et &#224; la taille. Blanc.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Combinaison &#224; cagoule disponible en blanc, tailles MD &#224; 3X. Cagoule 3 pi&#232;ces et entrejambe 3 pi&#232;ces pour ajustement optimal. Elastiques autour du visage, aux poignets, &#224; la taille et aux chevilles. Coupe ample offrant une grande libert&#233; de mouvement lors du port sur un v&#234;tement ignifuge d&#146;Indice 2 ou 3.<br />Les v&#234;tements ProShield® 20 SFR sont constitu&#233;s d&#146;un non-tiss&#233; SMS polypropyl&#232;ne non halog&#233;n&#233; et ignifuge qui fournit une protection limit&#233;e contre la propagation de la flamme (Indice 1), ainsi qu&#146;une protection contre les particules et petites projections de liquides ou les pulv&#233;risations de liquides aqueux. Ils doivent toujours &#234;tre port&#233;s sur un v&#234;tement de protection ignifuge premier tel qu&#146;une combinaison DuPont™ Nomex®. <br />Les v&#234;tements ProShield® 20 SFR sont utilis&#233;s dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;applications: industries chimique et ferroviaire, soudure, gaz, m&#233;taux et certaines zones explosives (voir Guide d&#146;Utilisation). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Anzug mit Kapuze. Anzug mit begrenzter Flammenausbreitung (Index 1). Außenliegende, orangefarbene Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich. Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 3X. Dreiteilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rückenbereich. Großzügiger Schnitt für hohe Bewegungsfreiheit, wenn über Index 2 oder 3 Flammschutzkleidung getragen.<br />ProShield® 20 SFR Anzüge bestehen aus einem halogenfrei flammhemmend ausgerüsteten SMS-Material aus Polypropylen. Sie bieten begrenzten Schutz gegen Flammenausbreitung (Index 1) sowie gegen Partikel und leichte Spritzer wasserbasierter Chemikalien. Die Anzüge müssen immer über primärer Flammschutzkleidung, z. B. Nomex®, getragen werden.<br />ProShield® 20 SFR Anzüge eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzgebieten, z. B. Petrochemie, Eisenbahn, Schweißarbeiten, Gasindustrie, Metallindustrie sowie einige Ex-Zonen (siehe Gebrauchsanweisung).</p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Mono blanco de protección limitada frente a llama con capucha (índice 1). Costuras externas cosidas de color naranja. Elástico en muñecas, tobillos, cara y cintura.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Mono de protección con capucha disponible en blanco. Tallas MD a 3X. Capucha y refuerzo de tres piezas para un ajuste óptimo. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. Ajuste que proporciona libertad de movimientos al llevar este mono por encima de prendas de protección térmica de índice 1 o 2. <br />Las prendas ProShield® 20 SFR están hechas con un tejido no tejido de polipropileno SMS no halogenado y retardante a la llama que proporciona una protección limitada frente a la llama (índice 1) así como una protección contra partículas y salpicaduras líquidas de base acuosa. Siempre se deben llevar por encima de una prenda de protección térmica como Nomex® . <br />Las prendas ProShield® 20 SFR se utilizan en una amplia gama de aplicaciones tal y como industrias petroquímicas y ferroviarias, en el sector de la soldadura, gas, aplicaciones metálicas y ciertas zonas EX (vea instrucciones de uso). </p>","DuPont™ ProShield® 20 SFR. Tuta a limitata diffusione della fiamma (indice 1), con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate arancioni. Polsi, caviglie, viso e vita elasticizzati. Bianca.","<p> DuPont™ ProShield® 20 SFR. Tuta con cappuccio disponibile in bianco e nelle taglie MD a 3X. Cappuccio e gherone in tre pezzi per un'ottima vestibilità. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Vestibilità generosa che offre libertà di movimento quando indossata sopra indumenti ritardanti di fiamma di indice 1 o 2. <br/>Gli indumenti ProShield® 20 SFR sono realizzati con un tessuto non tessuto SMS in polipropilene ritardante di fiamma non alogenato che fornisce una protezione limitata contro la propagazione della fiamma (Indice 1) oltre alla protezione contre le particelle e getti leggeri di liquidi o spruzzi di liquidi a base acquosa. Devono sempre essere indossati sopra un indumento protettivo ritardante di fiamma quale Nomex®.<br/>Gli indumenti ProShield®20 SFR sono utilizzati per una gamma di applicazioni che includono quelle delle industrie petrolchimiche e del trasporto ferroviario, la saldatura, applicazioni con gas e metalli, e in certe zone a rischio di esplosione (fare riferimento alle istruzioni per l'uso)</p>","D14591515","MTS","F1CHF5SWH00","3X","white",5450208011561,"NA",5450208017075,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","Yes","No","PI",0,"n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x52",15.53,1.45,12,600,"125x80x175",206.36,"31.5x40x4",281.60000000000002,10.6,21,250,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 60 model P6127S","DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall. Stitched internal seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall available in white in sizes SM to 7X. New pattern for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 60 garments comprise a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric and combine good particle protection with high liquid repellency. They help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size, are repellent to liquids. This material offers limited comfort: it is permeable to moisture vapour only and it is not air permeable.<br />\nProShield® 60 garments are an ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort, for example general maintenance, hospitals and other industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Combinaison à cagoule. Coutures internes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat. Blanche.","<p> La combinaison à cagoule ProShield® 60 de DuPont™ est disponible en couleur blanche dans des tailles allant de SM à 7X. Nouveau modèle pour un ajustement optimal. Élastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 contiennent un film microporeux appliqué sur un matériau non tissé en polypropylène et allient une protection efficace contre les particules à une forte déperlance. Ils fournissent une barrière contre les particules sèches non dangereuses de la taille d'un micron. Ce matériau offre un confort limité : il est uniquement perméable à la vapeur d'eau, il n'est pas perméable à l'air.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 sont parfaitement adaptés aux applications moins exigeantes en termes de barrière, de durabilité et de confort. Par exemple, l'entretien général, les hôpitaux et autres industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen sowie an der Kapuze. Gummizug in der Taille (eingeklebt). Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze in weiß in den Größen SM bis 7X. Neues Muster für optimale Passform. Gummizug an Hand- und Fußgelenken, Gesicht und Taille.<br />\nProShield® 60 Bekleidung besteht aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Spinnvlies und kombiniert hohen Schutz gegen Partikel mit hoher Flüssigkeitsabweisung. Die Anzüge bieten eine Barriere gegen ungefährliche trockene Partikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer und sind flüssigkeitsabweisend. Dieses Material bietet eingeschränkten Tragekomfort: es ist nur wasserdampfdurchlässig, aber nicht luftdurchlässig.<br />\nProShield® 60 Bekleidung ist ideal für Anwendungen, die weniger anspruchsvoll sind hinsichtlich Barriere, Widerstandsfähigkeit und Komfort, z. B. für allgemeine Wartungsarbeiten, in Krankenhäusern oder in anderen Branchen.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha. Costuras internas cosidas. Muñecas, tobillos y cara con elástico. Cintura elástica (pegada). Solapa de la cremallera. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha disponible en blanco en los tamaños SM a 7X. Nuevo patrón para un ajuste óptimo. Elásticos en cara, muñecas, cintura y tobillos.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 consta de una película microporosa sobre una tela no tejida de polipropileno, y combina una buena protección contra las partículas con alta repelencia a los líquidos. Ofrece una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño mínimo de un micrón y repele los líquidos. Este material ofrece comodidad limitada: es permeable solo al vapor de agua y no al aire.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 es la opción perfecta para aplicaciones menos exigentes en cuanto a barrera, durabilidad y comodidad, como, por ejemplo, tareas de mantenimiento general, hospitales y otros sectores.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio. Cuciture interne. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollato). Patta con cerniera. Bianco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio disponibile in bianco nelle taglie dalla SM alla 7X. Nuovo modello per una vestibilità ottimale. Viso, polsini, vita e caviglie elasticizzati.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 dispongono di una pellicola microporosa su un tessuto-non-tessuto in polipropilene e uniscono elevata repellenza ai liquidi ed eccellente protezione dalle particelle. Aiutano a proteggere dalle particelle asciutte non pericolose fino a un micron di dimensione; sono repellenti ai liquidi. Questo materiale offre comfort limitato: è permeabile solo al vapore acqueo e non è permeabile all'aria.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 sono una scelta ideale per le applicazioni meno impegnative in termini di barriera, durevolezza e comfort, ad esempio per attività di manutenzione generale, nel settore ospedaliero e in altri settori.\n</p>","D15519552","MTS","P6127SWH00","SM","white",5450208017860,"NA",5450208016979,6210109800,"Cat III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI","0.","n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",12.048999999999999,1.5,16,800,"122x114x144",224,"31.5x40x4",211,10.6,23,189,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 60 model P6127S","DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall. Stitched internal seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall available in white in sizes SM to 7X. New pattern for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 60 garments comprise a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric and combine good particle protection with high liquid repellency. They help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size, are repellent to liquids. This material offers limited comfort: it is permeable to moisture vapour only and it is not air permeable.<br />\nProShield® 60 garments are an ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort, for example general maintenance, hospitals and other industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Combinaison à cagoule. Coutures internes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat. Blanche.","<p> La combinaison à cagoule ProShield® 60 de DuPont™ est disponible en couleur blanche dans des tailles allant de SM à 7X. Nouveau modèle pour un ajustement optimal. Élastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 contiennent un film microporeux appliqué sur un matériau non tissé en polypropylène et allient une protection efficace contre les particules à une forte déperlance. Ils fournissent une barrière contre les particules sèches non dangereuses de la taille d'un micron. Ce matériau offre un confort limité : il est uniquement perméable à la vapeur d'eau, il n'est pas perméable à l'air.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 sont parfaitement adaptés aux applications moins exigeantes en termes de barrière, de durabilité et de confort. Par exemple, l'entretien général, les hôpitaux et autres industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen sowie an der Kapuze. Gummizug in der Taille (eingeklebt). Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze in weiß in den Größen SM bis 7X. Neues Muster für optimale Passform. Gummizug an Hand- und Fußgelenken, Gesicht und Taille.<br />\nProShield® 60 Bekleidung besteht aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Spinnvlies und kombiniert hohen Schutz gegen Partikel mit hoher Flüssigkeitsabweisung. Die Anzüge bieten eine Barriere gegen ungefährliche trockene Partikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer und sind flüssigkeitsabweisend. Dieses Material bietet eingeschränkten Tragekomfort: es ist nur wasserdampfdurchlässig, aber nicht luftdurchlässig.<br />\nProShield® 60 Bekleidung ist ideal für Anwendungen, die weniger anspruchsvoll sind hinsichtlich Barriere, Widerstandsfähigkeit und Komfort, z. B. für allgemeine Wartungsarbeiten, in Krankenhäusern oder in anderen Branchen.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha. Costuras internas cosidas. Muñecas, tobillos y cara con elástico. Cintura elástica (pegada). Solapa de la cremallera. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha disponible en blanco en los tamaños SM a 7X. Nuevo patrón para un ajuste óptimo. Elásticos en cara, muñecas, cintura y tobillos.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 consta de una película microporosa sobre una tela no tejida de polipropileno, y combina una buena protección contra las partículas con alta repelencia a los líquidos. Ofrece una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño mínimo de un micrón y repele los líquidos. Este material ofrece comodidad limitada: es permeable solo al vapor de agua y no al aire.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 es la opción perfecta para aplicaciones menos exigentes en cuanto a barrera, durabilidad y comodidad, como, por ejemplo, tareas de mantenimiento general, hospitales y otros sectores.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio. Cuciture interne. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollato). Patta con cerniera. Bianco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio disponibile in bianco nelle taglie dalla SM alla 7X. Nuovo modello per una vestibilità ottimale. Viso, polsini, vita e caviglie elasticizzati.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 dispongono di una pellicola microporosa su un tessuto-non-tessuto in polipropilene e uniscono elevata repellenza ai liquidi ed eccellente protezione dalle particelle. Aiutano a proteggere dalle particelle asciutte non pericolose fino a un micron di dimensione; sono repellenti ai liquidi. Questo materiale offre comfort limitato: è permeabile solo al vapore acqueo e non è permeabile all'aria.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 sono una scelta ideale per le applicazioni meno impegnative in termini di barriera, durevolezza e comfort, ad esempio per attività di manutenzione generale, nel settore ospedaliero e in altri settori.\n</p>","D15519553","MTS","P6127SWH00","MD","white",5450208017877,"NA",5450208016986,6210109800,"Cat III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI","0.","n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",12.763999999999999,1.38,16,800,"122x114x144",237,"31.5x40x4",225,10.6,23,203,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 60 model P6127S","DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall. Stitched internal seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall available in white in sizes SM to 7X. New pattern for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 60 garments comprise a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric and combine good particle protection with high liquid repellency. They help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size, are repellent to liquids. This material offers limited comfort: it is permeable to moisture vapour only and it is not air permeable.<br />\nProShield® 60 garments are an ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort, for example general maintenance, hospitals and other industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Combinaison à cagoule. Coutures internes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat. Blanche.","<p> La combinaison à cagoule ProShield® 60 de DuPont™ est disponible en couleur blanche dans des tailles allant de SM à 7X. Nouveau modèle pour un ajustement optimal. Élastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 contiennent un film microporeux appliqué sur un matériau non tissé en polypropylène et allient une protection efficace contre les particules à une forte déperlance. Ils fournissent une barrière contre les particules sèches non dangereuses de la taille d'un micron. Ce matériau offre un confort limité : il est uniquement perméable à la vapeur d'eau, il n'est pas perméable à l'air.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 sont parfaitement adaptés aux applications moins exigeantes en termes de barrière, de durabilité et de confort. Par exemple, l'entretien général, les hôpitaux et autres industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen sowie an der Kapuze. Gummizug in der Taille (eingeklebt). Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze in weiß in den Größen SM bis 7X. Neues Muster für optimale Passform. Gummizug an Hand- und Fußgelenken, Gesicht und Taille.<br />\nProShield® 60 Bekleidung besteht aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Spinnvlies und kombiniert hohen Schutz gegen Partikel mit hoher Flüssigkeitsabweisung. Die Anzüge bieten eine Barriere gegen ungefährliche trockene Partikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer und sind flüssigkeitsabweisend. Dieses Material bietet eingeschränkten Tragekomfort: es ist nur wasserdampfdurchlässig, aber nicht luftdurchlässig.<br />\nProShield® 60 Bekleidung ist ideal für Anwendungen, die weniger anspruchsvoll sind hinsichtlich Barriere, Widerstandsfähigkeit und Komfort, z. B. für allgemeine Wartungsarbeiten, in Krankenhäusern oder in anderen Branchen.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha. Costuras internas cosidas. Muñecas, tobillos y cara con elástico. Cintura elástica (pegada). Solapa de la cremallera. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha disponible en blanco en los tamaños SM a 7X. Nuevo patrón para un ajuste óptimo. Elásticos en cara, muñecas, cintura y tobillos.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 consta de una película microporosa sobre una tela no tejida de polipropileno, y combina una buena protección contra las partículas con alta repelencia a los líquidos. Ofrece una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño mínimo de un micrón y repele los líquidos. Este material ofrece comodidad limitada: es permeable solo al vapor de agua y no al aire.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 es la opción perfecta para aplicaciones menos exigentes en cuanto a barrera, durabilidad y comodidad, como, por ejemplo, tareas de mantenimiento general, hospitales y otros sectores.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio. Cuciture interne. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollato). Patta con cerniera. Bianco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio disponibile in bianco nelle taglie dalla SM alla 7X. Nuovo modello per una vestibilità ottimale. Viso, polsini, vita e caviglie elasticizzati.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 dispongono di una pellicola microporosa su un tessuto-non-tessuto in polipropilene e uniscono elevata repellenza ai liquidi ed eccellente protezione dalle particelle. Aiutano a proteggere dalle particelle asciutte non pericolose fino a un micron di dimensione; sono repellenti ai liquidi. Questo materiale offre comfort limitato: è permeabile solo al vapore acqueo e non è permeabile all'aria.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 sono una scelta ideale per le applicazioni meno impegnative in termini di barriera, durevolezza e comfort, ad esempio per attività di manutenzione generale, nel settore ospedaliero e in altri settori.\n</p>","D15519554","MTS","P6127SWH00","LG","white",5450208017884,"NA",5450208016993,6210109800,"Cat III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI","0.","n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",13.452,1.38,16,800,"122x114x144",250,"31.5x40x4",239,10.6,23,217,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 60 model P6127S","DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall. Stitched internal seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall available in white in sizes SM to 7X. New pattern for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 60 garments comprise a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric and combine good particle protection with high liquid repellency. They help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size, are repellent to liquids. This material offers limited comfort: it is permeable to moisture vapour only and it is not air permeable.<br />\nProShield® 60 garments are an ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort, for example general maintenance, hospitals and other industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Combinaison à cagoule. Coutures internes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat. Blanche.","<p> La combinaison à cagoule ProShield® 60 de DuPont™ est disponible en couleur blanche dans des tailles allant de SM à 7X. Nouveau modèle pour un ajustement optimal. Élastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 contiennent un film microporeux appliqué sur un matériau non tissé en polypropylène et allient une protection efficace contre les particules à une forte déperlance. Ils fournissent une barrière contre les particules sèches non dangereuses de la taille d'un micron. Ce matériau offre un confort limité : il est uniquement perméable à la vapeur d'eau, il n'est pas perméable à l'air.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 sont parfaitement adaptés aux applications moins exigeantes en termes de barrière, de durabilité et de confort. Par exemple, l'entretien général, les hôpitaux et autres industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen sowie an der Kapuze. Gummizug in der Taille (eingeklebt). Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze in weiß in den Größen SM bis 7X. Neues Muster für optimale Passform. Gummizug an Hand- und Fußgelenken, Gesicht und Taille.<br />\nProShield® 60 Bekleidung besteht aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Spinnvlies und kombiniert hohen Schutz gegen Partikel mit hoher Flüssigkeitsabweisung. Die Anzüge bieten eine Barriere gegen ungefährliche trockene Partikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer und sind flüssigkeitsabweisend. Dieses Material bietet eingeschränkten Tragekomfort: es ist nur wasserdampfdurchlässig, aber nicht luftdurchlässig.<br />\nProShield® 60 Bekleidung ist ideal für Anwendungen, die weniger anspruchsvoll sind hinsichtlich Barriere, Widerstandsfähigkeit und Komfort, z. B. für allgemeine Wartungsarbeiten, in Krankenhäusern oder in anderen Branchen.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha. Costuras internas cosidas. Muñecas, tobillos y cara con elástico. Cintura elástica (pegada). Solapa de la cremallera. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha disponible en blanco en los tamaños SM a 7X. Nuevo patrón para un ajuste óptimo. Elásticos en cara, muñecas, cintura y tobillos.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 consta de una película microporosa sobre una tela no tejida de polipropileno, y combina una buena protección contra las partículas con alta repelencia a los líquidos. Ofrece una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño mínimo de un micrón y repele los líquidos. Este material ofrece comodidad limitada: es permeable solo al vapor de agua y no al aire.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 es la opción perfecta para aplicaciones menos exigentes en cuanto a barrera, durabilidad y comodidad, como, por ejemplo, tareas de mantenimiento general, hospitales y otros sectores.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio. Cuciture interne. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollato). Patta con cerniera. Bianco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio disponibile in bianco nelle taglie dalla SM alla 7X. Nuovo modello per una vestibilità ottimale. Viso, polsini, vita e caviglie elasticizzati.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 dispongono di una pellicola microporosa su un tessuto-non-tessuto in polipropilene e uniscono elevata repellenza ai liquidi ed eccellente protezione dalle particelle. Aiutano a proteggere dalle particelle asciutte non pericolose fino a un micron di dimensione; sono repellenti ai liquidi. Questo materiale offre comfort limitato: è permeabile solo al vapore acqueo e non è permeabile all'aria.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 sono una scelta ideale per le applicazioni meno impegnative in termini di barriera, durevolezza e comfort, ad esempio per attività di manutenzione generale, nel settore ospedaliero e in altri settori.\n</p>","D15519555","MTS","P6127SWH00","XL","white",5450208017891,"NA",5450208017006,6210109800,"Cat III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI","0.","n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",14.202,1.38,16,800,"122x114x144",262,"31.5x40x4",254,10.6,23,232,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 60 model P6127S","DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall. Stitched internal seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall available in white in sizes SM to 7X. New pattern for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 60 garments comprise a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric and combine good particle protection with high liquid repellency. They help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size, are repellent to liquids. This material offers limited comfort: it is permeable to moisture vapour only and it is not air permeable.<br />\nProShield® 60 garments are an ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort, for example general maintenance, hospitals and other industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Combinaison à cagoule. Coutures internes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat. Blanche.","<p> La combinaison à cagoule ProShield® 60 de DuPont™ est disponible en couleur blanche dans des tailles allant de SM à 7X. Nouveau modèle pour un ajustement optimal. Élastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 contiennent un film microporeux appliqué sur un matériau non tissé en polypropylène et allient une protection efficace contre les particules à une forte déperlance. Ils fournissent une barrière contre les particules sèches non dangereuses de la taille d'un micron. Ce matériau offre un confort limité : il est uniquement perméable à la vapeur d'eau, il n'est pas perméable à l'air.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 sont parfaitement adaptés aux applications moins exigeantes en termes de barrière, de durabilité et de confort. Par exemple, l'entretien général, les hôpitaux et autres industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen sowie an der Kapuze. Gummizug in der Taille (eingeklebt). Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze in weiß in den Größen SM bis 7X. Neues Muster für optimale Passform. Gummizug an Hand- und Fußgelenken, Gesicht und Taille.<br />\nProShield® 60 Bekleidung besteht aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Spinnvlies und kombiniert hohen Schutz gegen Partikel mit hoher Flüssigkeitsabweisung. Die Anzüge bieten eine Barriere gegen ungefährliche trockene Partikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer und sind flüssigkeitsabweisend. Dieses Material bietet eingeschränkten Tragekomfort: es ist nur wasserdampfdurchlässig, aber nicht luftdurchlässig.<br />\nProShield® 60 Bekleidung ist ideal für Anwendungen, die weniger anspruchsvoll sind hinsichtlich Barriere, Widerstandsfähigkeit und Komfort, z. B. für allgemeine Wartungsarbeiten, in Krankenhäusern oder in anderen Branchen.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha. Costuras internas cosidas. Muñecas, tobillos y cara con elástico. Cintura elástica (pegada). Solapa de la cremallera. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha disponible en blanco en los tamaños SM a 7X. Nuevo patrón para un ajuste óptimo. Elásticos en cara, muñecas, cintura y tobillos.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 consta de una película microporosa sobre una tela no tejida de polipropileno, y combina una buena protección contra las partículas con alta repelencia a los líquidos. Ofrece una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño mínimo de un micrón y repele los líquidos. Este material ofrece comodidad limitada: es permeable solo al vapor de agua y no al aire.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 es la opción perfecta para aplicaciones menos exigentes en cuanto a barrera, durabilidad y comodidad, como, por ejemplo, tareas de mantenimiento general, hospitales y otros sectores.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio. Cuciture interne. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollato). Patta con cerniera. Bianco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio disponibile in bianco nelle taglie dalla SM alla 7X. Nuovo modello per una vestibilità ottimale. Viso, polsini, vita e caviglie elasticizzati.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 dispongono di una pellicola microporosa su un tessuto-non-tessuto in polipropilene e uniscono elevata repellenza ai liquidi ed eccellente protezione dalle particelle. Aiutano a proteggere dalle particelle asciutte non pericolose fino a un micron di dimensione; sono repellenti ai liquidi. Questo materiale offre comfort limitato: è permeabile solo al vapore acqueo e non è permeabile all'aria.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 sono una scelta ideale per le applicazioni meno impegnative in termini di barriera, durevolezza e comfort, ad esempio per attività di manutenzione generale, nel settore ospedaliero e in altri settori.\n</p>","D15519556","MTS","P6127SWH00","2X","white",5450208017907,"NA",5450208017013,6210109800,"Cat III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI","0.","n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",14.984999999999999,1.38,16,800,"122x114x144",275,"31.5x40x4",270,10.6,23,248,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 60 model P6127S","DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall. Stitched internal seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall available in white in sizes SM to 7X. New pattern for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 60 garments comprise a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric and combine good particle protection with high liquid repellency. They help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size, are repellent to liquids. This material offers limited comfort: it is permeable to moisture vapour only and it is not air permeable.<br />\nProShield® 60 garments are an ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort, for example general maintenance, hospitals and other industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Combinaison à cagoule. Coutures internes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat. Blanche.","<p> La combinaison à cagoule ProShield® 60 de DuPont™ est disponible en couleur blanche dans des tailles allant de SM à 7X. Nouveau modèle pour un ajustement optimal. Élastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 contiennent un film microporeux appliqué sur un matériau non tissé en polypropylène et allient une protection efficace contre les particules à une forte déperlance. Ils fournissent une barrière contre les particules sèches non dangereuses de la taille d'un micron. Ce matériau offre un confort limité : il est uniquement perméable à la vapeur d'eau, il n'est pas perméable à l'air.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 sont parfaitement adaptés aux applications moins exigeantes en termes de barrière, de durabilité et de confort. Par exemple, l'entretien général, les hôpitaux et autres industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen sowie an der Kapuze. Gummizug in der Taille (eingeklebt). Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze in weiß in den Größen SM bis 7X. Neues Muster für optimale Passform. Gummizug an Hand- und Fußgelenken, Gesicht und Taille.<br />\nProShield® 60 Bekleidung besteht aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Spinnvlies und kombiniert hohen Schutz gegen Partikel mit hoher Flüssigkeitsabweisung. Die Anzüge bieten eine Barriere gegen ungefährliche trockene Partikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer und sind flüssigkeitsabweisend. Dieses Material bietet eingeschränkten Tragekomfort: es ist nur wasserdampfdurchlässig, aber nicht luftdurchlässig.<br />\nProShield® 60 Bekleidung ist ideal für Anwendungen, die weniger anspruchsvoll sind hinsichtlich Barriere, Widerstandsfähigkeit und Komfort, z. B. für allgemeine Wartungsarbeiten, in Krankenhäusern oder in anderen Branchen.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha. Costuras internas cosidas. Muñecas, tobillos y cara con elástico. Cintura elástica (pegada). Solapa de la cremallera. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha disponible en blanco en los tamaños SM a 7X. Nuevo patrón para un ajuste óptimo. Elásticos en cara, muñecas, cintura y tobillos.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 consta de una película microporosa sobre una tela no tejida de polipropileno, y combina una buena protección contra las partículas con alta repelencia a los líquidos. Ofrece una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño mínimo de un micrón y repele los líquidos. Este material ofrece comodidad limitada: es permeable solo al vapor de agua y no al aire.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 es la opción perfecta para aplicaciones menos exigentes en cuanto a barrera, durabilidad y comodidad, como, por ejemplo, tareas de mantenimiento general, hospitales y otros sectores.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio. Cuciture interne. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollato). Patta con cerniera. Bianco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio disponibile in bianco nelle taglie dalla SM alla 7X. Nuovo modello per una vestibilità ottimale. Viso, polsini, vita e caviglie elasticizzati.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 dispongono di una pellicola microporosa su un tessuto-non-tessuto in polipropilene e uniscono elevata repellenza ai liquidi ed eccellente protezione dalle particelle. Aiutano a proteggere dalle particelle asciutte non pericolose fino a un micron di dimensione; sono repellenti ai liquidi. Questo materiale offre comfort limitato: è permeabile solo al vapore acqueo e non è permeabile all'aria.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 sono una scelta ideale per le applicazioni meno impegnative in termini di barriera, durevolezza e comfort, ad esempio per attività di manutenzione generale, nel settore ospedaliero e in altri settori.\n</p>","D15519557","MTS","P6127SWH00","3X","white",5450208017914,"NA",5450208017020,6210109800,"Cat III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI","0.","n.a",50,"n.a","n.a","n.a","61x38x44",15.84,1.38,16,800,"122x114x144",292,"31.5x40x4",287,10.6,23,265,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 60 model P6127S","DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall. Stitched internal seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall available in white in sizes SM to 7X. New pattern for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 60 garments comprise a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric and combine good particle protection with high liquid repellency. They help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size, are repellent to liquids. This material offers limited comfort: it is permeable to moisture vapour only and it is not air permeable.<br />\nProShield® 60 garments are an ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort, for example general maintenance, hospitals and other industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Combinaison à cagoule. Coutures internes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat. Blanche.","<p> La combinaison à cagoule ProShield® 60 de DuPont™ est disponible en couleur blanche dans des tailles allant de SM à 7X. Nouveau modèle pour un ajustement optimal. Élastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 contiennent un film microporeux appliqué sur un matériau non tissé en polypropylène et allient une protection efficace contre les particules à une forte déperlance. Ils fournissent une barrière contre les particules sèches non dangereuses de la taille d'un micron. Ce matériau offre un confort limité : il est uniquement perméable à la vapeur d'eau, il n'est pas perméable à l'air.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 sont parfaitement adaptés aux applications moins exigeantes en termes de barrière, de durabilité et de confort. Par exemple, l'entretien général, les hôpitaux et autres industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen sowie an der Kapuze. Gummizug in der Taille (eingeklebt). Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze in weiß in den Größen SM bis 7X. Neues Muster für optimale Passform. Gummizug an Hand- und Fußgelenken, Gesicht und Taille.<br />\nProShield® 60 Bekleidung besteht aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Spinnvlies und kombiniert hohen Schutz gegen Partikel mit hoher Flüssigkeitsabweisung. Die Anzüge bieten eine Barriere gegen ungefährliche trockene Partikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer und sind flüssigkeitsabweisend. Dieses Material bietet eingeschränkten Tragekomfort: es ist nur wasserdampfdurchlässig, aber nicht luftdurchlässig.<br />\nProShield® 60 Bekleidung ist ideal für Anwendungen, die weniger anspruchsvoll sind hinsichtlich Barriere, Widerstandsfähigkeit und Komfort, z. B. für allgemeine Wartungsarbeiten, in Krankenhäusern oder in anderen Branchen.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha. Costuras internas cosidas. Muñecas, tobillos y cara con elástico. Cintura elástica (pegada). Solapa de la cremallera. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha disponible en blanco en los tamaños SM a 7X. Nuevo patrón para un ajuste óptimo. Elásticos en cara, muñecas, cintura y tobillos.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 consta de una película microporosa sobre una tela no tejida de polipropileno, y combina una buena protección contra las partículas con alta repelencia a los líquidos. Ofrece una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño mínimo de un micrón y repele los líquidos. Este material ofrece comodidad limitada: es permeable solo al vapor de agua y no al aire.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 es la opción perfecta para aplicaciones menos exigentes en cuanto a barrera, durabilidad y comodidad, como, por ejemplo, tareas de mantenimiento general, hospitales y otros sectores.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio. Cuciture interne. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollato). Patta con cerniera. Bianco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio disponibile in bianco nelle taglie dalla SM alla 7X. Nuovo modello per una vestibilità ottimale. Viso, polsini, vita e caviglie elasticizzati.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 dispongono di una pellicola microporosa su un tessuto-non-tessuto in polipropilene e uniscono elevata repellenza ai liquidi ed eccellente protezione dalle particelle. Aiutano a proteggere dalle particelle asciutte non pericolose fino a un micron di dimensione; sono repellenti ai liquidi. Questo materiale offre comfort limitato: è permeabile solo al vapore acqueo e non è permeabile all'aria.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 sono una scelta ideale per le applicazioni meno impegnative in termini di barriera, durevolezza e comfort, ad esempio per attività di manutenzione generale, nel settore ospedaliero e in altri settori.\n</p>","D15536384","MTO","P6127SWH00","4X","white","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",6210109800,"Cat III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI","0.","n.a",50,"n.a","n.a","n.a","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","31.5x40x4",305,10.6,23,327,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 60 model P6127S","DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall. Stitched internal seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall available in white in sizes SM to 7X. New pattern for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 60 garments comprise a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric and combine good particle protection with high liquid repellency. They help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size, are repellent to liquids. This material offers limited comfort: it is permeable to moisture vapour only and it is not air permeable.<br />\nProShield® 60 garments are an ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort, for example general maintenance, hospitals and other industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Combinaison à cagoule. Coutures internes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat. Blanche.","<p> La combinaison à cagoule ProShield® 60 de DuPont™ est disponible en couleur blanche dans des tailles allant de SM à 7X. Nouveau modèle pour un ajustement optimal. Élastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 contiennent un film microporeux appliqué sur un matériau non tissé en polypropylène et allient une protection efficace contre les particules à une forte déperlance. Ils fournissent une barrière contre les particules sèches non dangereuses de la taille d'un micron. Ce matériau offre un confort limité : il est uniquement perméable à la vapeur d'eau, il n'est pas perméable à l'air.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 sont parfaitement adaptés aux applications moins exigeantes en termes de barrière, de durabilité et de confort. Par exemple, l'entretien général, les hôpitaux et autres industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen sowie an der Kapuze. Gummizug in der Taille (eingeklebt). Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze in weiß in den Größen SM bis 7X. Neues Muster für optimale Passform. Gummizug an Hand- und Fußgelenken, Gesicht und Taille.<br />\nProShield® 60 Bekleidung besteht aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Spinnvlies und kombiniert hohen Schutz gegen Partikel mit hoher Flüssigkeitsabweisung. Die Anzüge bieten eine Barriere gegen ungefährliche trockene Partikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer und sind flüssigkeitsabweisend. Dieses Material bietet eingeschränkten Tragekomfort: es ist nur wasserdampfdurchlässig, aber nicht luftdurchlässig.<br />\nProShield® 60 Bekleidung ist ideal für Anwendungen, die weniger anspruchsvoll sind hinsichtlich Barriere, Widerstandsfähigkeit und Komfort, z. B. für allgemeine Wartungsarbeiten, in Krankenhäusern oder in anderen Branchen.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha. Costuras internas cosidas. Muñecas, tobillos y cara con elástico. Cintura elástica (pegada). Solapa de la cremallera. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha disponible en blanco en los tamaños SM a 7X. Nuevo patrón para un ajuste óptimo. Elásticos en cara, muñecas, cintura y tobillos.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 consta de una película microporosa sobre una tela no tejida de polipropileno, y combina una buena protección contra las partículas con alta repelencia a los líquidos. Ofrece una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño mínimo de un micrón y repele los líquidos. Este material ofrece comodidad limitada: es permeable solo al vapor de agua y no al aire.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 es la opción perfecta para aplicaciones menos exigentes en cuanto a barrera, durabilidad y comodidad, como, por ejemplo, tareas de mantenimiento general, hospitales y otros sectores.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio. Cuciture interne. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollato). Patta con cerniera. Bianco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio disponibile in bianco nelle taglie dalla SM alla 7X. Nuovo modello per una vestibilità ottimale. Viso, polsini, vita e caviglie elasticizzati.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 dispongono di una pellicola microporosa su un tessuto-non-tessuto in polipropilene e uniscono elevata repellenza ai liquidi ed eccellente protezione dalle particelle. Aiutano a proteggere dalle particelle asciutte non pericolose fino a un micron di dimensione; sono repellenti ai liquidi. Questo materiale offre comfort limitato: è permeabile solo al vapore acqueo e non è permeabile all'aria.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 sono una scelta ideale per le applicazioni meno impegnative in termini di barriera, durevolezza e comfort, ad esempio per attività di manutenzione generale, nel settore ospedaliero e in altri settori.\n</p>","D15536385","MTO","P6127SWH00","5X","white","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",6210109800,"Cat III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI","0.","n.a",50,"n.a","n.a","n.a","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","31.5x40x4",324,10.6,23,346,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 60 model P6127S","DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall. Stitched internal seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall available in white in sizes SM to 7X. New pattern for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 60 garments comprise a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric and combine good particle protection with high liquid repellency. They help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size, are repellent to liquids. This material offers limited comfort: it is permeable to moisture vapour only and it is not air permeable.<br />\nProShield® 60 garments are an ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort, for example general maintenance, hospitals and other industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Combinaison à cagoule. Coutures internes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat. Blanche.","<p> La combinaison à cagoule ProShield® 60 de DuPont™ est disponible en couleur blanche dans des tailles allant de SM à 7X. Nouveau modèle pour un ajustement optimal. Élastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 contiennent un film microporeux appliqué sur un matériau non tissé en polypropylène et allient une protection efficace contre les particules à une forte déperlance. Ils fournissent une barrière contre les particules sèches non dangereuses de la taille d'un micron. Ce matériau offre un confort limité : il est uniquement perméable à la vapeur d'eau, il n'est pas perméable à l'air.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 sont parfaitement adaptés aux applications moins exigeantes en termes de barrière, de durabilité et de confort. Par exemple, l'entretien général, les hôpitaux et autres industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen sowie an der Kapuze. Gummizug in der Taille (eingeklebt). Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze in weiß in den Größen SM bis 7X. Neues Muster für optimale Passform. Gummizug an Hand- und Fußgelenken, Gesicht und Taille.<br />\nProShield® 60 Bekleidung besteht aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Spinnvlies und kombiniert hohen Schutz gegen Partikel mit hoher Flüssigkeitsabweisung. Die Anzüge bieten eine Barriere gegen ungefährliche trockene Partikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer und sind flüssigkeitsabweisend. Dieses Material bietet eingeschränkten Tragekomfort: es ist nur wasserdampfdurchlässig, aber nicht luftdurchlässig.<br />\nProShield® 60 Bekleidung ist ideal für Anwendungen, die weniger anspruchsvoll sind hinsichtlich Barriere, Widerstandsfähigkeit und Komfort, z. B. für allgemeine Wartungsarbeiten, in Krankenhäusern oder in anderen Branchen.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha. Costuras internas cosidas. Muñecas, tobillos y cara con elástico. Cintura elástica (pegada). Solapa de la cremallera. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha disponible en blanco en los tamaños SM a 7X. Nuevo patrón para un ajuste óptimo. Elásticos en cara, muñecas, cintura y tobillos.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 consta de una película microporosa sobre una tela no tejida de polipropileno, y combina una buena protección contra las partículas con alta repelencia a los líquidos. Ofrece una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño mínimo de un micrón y repele los líquidos. Este material ofrece comodidad limitada: es permeable solo al vapor de agua y no al aire.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 es la opción perfecta para aplicaciones menos exigentes en cuanto a barrera, durabilidad y comodidad, como, por ejemplo, tareas de mantenimiento general, hospitales y otros sectores.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio. Cuciture interne. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollato). Patta con cerniera. Bianco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio disponibile in bianco nelle taglie dalla SM alla 7X. Nuovo modello per una vestibilità ottimale. Viso, polsini, vita e caviglie elasticizzati.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 dispongono di una pellicola microporosa su un tessuto-non-tessuto in polipropilene e uniscono elevata repellenza ai liquidi ed eccellente protezione dalle particelle. Aiutano a proteggere dalle particelle asciutte non pericolose fino a un micron di dimensione; sono repellenti ai liquidi. Questo materiale offre comfort limitato: è permeabile solo al vapore acqueo e non è permeabile all'aria.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 sono una scelta ideale per le applicazioni meno impegnative in termini di barriera, durevolezza e comfort, ad esempio per attività di manutenzione generale, nel settore ospedaliero e in altri settori.\n</p>","D15536386","MTO","P6127SWH00","6X","white","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",6210109800,"Cat III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI","0.","n.a",50,"n.a","n.a","n.a","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","31.5x40x4",344,10.6,23,366,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Proshield® Coverall","ProShield® 60 model P6127S","DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall. Stitched internal seams. Elasticated wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Zipper flap. White.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Hooded coverall available in white in sizes SM to 7X. New pattern for optimal fit. Elasticated face, wrists, waist and ankles.<br />\nProShield® 60 garments comprise a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric and combine good particle protection with high liquid repellency. They help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size, are repellent to liquids. This material offers limited comfort: it is permeable to moisture vapour only and it is not air permeable.<br />\nProShield® 60 garments are an ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort, for example general maintenance, hospitals and other industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Combinaison à cagoule. Coutures internes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat. Blanche.","<p> La combinaison à cagoule ProShield® 60 de DuPont™ est disponible en couleur blanche dans des tailles allant de SM à 7X. Nouveau modèle pour un ajustement optimal. Élastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 contiennent un film microporeux appliqué sur un matériau non tissé en polypropylène et allient une protection efficace contre les particules à une forte déperlance. Ils fournissent une barrière contre les particules sèches non dangereuses de la taille d'un micron. Ce matériau offre un confort limité : il est uniquement perméable à la vapeur d'eau, il n'est pas perméable à l'air.<br />\nLes vêtements ProShield® 60 sont parfaitement adaptés aux applications moins exigeantes en termes de barrière, de durabilité et de confort. Par exemple, l'entretien général, les hôpitaux et autres industries.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen sowie an der Kapuze. Gummizug in der Taille (eingeklebt). Reißverschlussabdeckung. Weiß.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze in weiß in den Größen SM bis 7X. Neues Muster für optimale Passform. Gummizug an Hand- und Fußgelenken, Gesicht und Taille.<br />\nProShield® 60 Bekleidung besteht aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Spinnvlies und kombiniert hohen Schutz gegen Partikel mit hoher Flüssigkeitsabweisung. Die Anzüge bieten eine Barriere gegen ungefährliche trockene Partikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer und sind flüssigkeitsabweisend. Dieses Material bietet eingeschränkten Tragekomfort: es ist nur wasserdampfdurchlässig, aber nicht luftdurchlässig.<br />\nProShield® 60 Bekleidung ist ideal für Anwendungen, die weniger anspruchsvoll sind hinsichtlich Barriere, Widerstandsfähigkeit und Komfort, z. B. für allgemeine Wartungsarbeiten, in Krankenhäusern oder in anderen Branchen.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha. Costuras internas cosidas. Muñecas, tobillos y cara con elástico. Cintura elástica (pegada). Solapa de la cremallera. Blanco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Mono con capucha disponible en blanco en los tamaños SM a 7X. Nuevo patrón para un ajuste óptimo. Elásticos en cara, muñecas, cintura y tobillos.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 consta de una película microporosa sobre una tela no tejida de polipropileno, y combina una buena protección contra las partículas con alta repelencia a los líquidos. Ofrece una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño mínimo de un micrón y repele los líquidos. Este material ofrece comodidad limitada: es permeable solo al vapor de agua y no al aire.<br />\nLa vestimenta ProShield® 60 es la opción perfecta para aplicaciones menos exigentes en cuanto a barrera, durabilidad y comodidad, como, por ejemplo, tareas de mantenimiento general, hospitales y otros sectores.\n</p>","DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio. Cuciture interne. Polsini, caviglie e viso elasticizzati. Vita elasticizzata (incollato). Patta con cerniera. Bianco.","<p> DuPont™ ProShield® 60. Tuta da lavoro con cappuccio disponibile in bianco nelle taglie dalla SM alla 7X. Nuovo modello per una vestibilità ottimale. Viso, polsini, vita e caviglie elasticizzati.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 dispongono di una pellicola microporosa su un tessuto-non-tessuto in polipropilene e uniscono elevata repellenza ai liquidi ed eccellente protezione dalle particelle. Aiutano a proteggere dalle particelle asciutte non pericolose fino a un micron di dimensione; sono repellenti ai liquidi. Questo materiale offre comfort limitato: è permeabile solo al vapore acqueo e non è permeabile all'aria.<br />\nGli indumenti ProShield® 60 sono una scelta ideale per le applicazioni meno impegnative in termini di barriera, durevolezza e comfort, ad esempio per attività di manutenzione generale, nel settore ospedaliero e in altri settori.\n</p>","D15536387","MTO","P6127SWH00","7X","white","Not Applicable","Not Applicable","Not Applicable",6210109800,"Cat III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","No","Yes","No","No","PI","0.","n.a",50,"n.a","n.a","n.a","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","31.5x40x4",365,10.6,23,387,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 2000 C Apron model PA30L0","DuPont™ Tychem® 2000 C Apron model PA30L0. Shin-length. Neck and waist ties. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C Apron model PA30L0. Shin-length apron with neck and waist ties. Available in yellow and in one size.<br />Specially designed for use with Tychem® apparel, Tychem® Accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tychem® 2000 C garments and accessories utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","Tablier DuPont™ Tychem® 2000 C modèle PA30L0. Couvre les jambes jusqu&#146;aux mollets. Liens au niveau du cou et de la taille. Jaune.","<p>Tablier DuPont™ Tychem® 2000 C modèle PA30L0. Couvre les jambes jusqu&#146;aux mollets. Tablier avec liens au niveau du cou et de la taille. Disponible en jaune, taille unique.<br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tychem®. Les accessoires Tychem® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;te &#224; papier et papier transformation alimentaire, industries chimique et pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C Schürze Modell PA30L0. Wadenlang. Bänder im Nacken und im Rückenbereich. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C Schürze Modell PA30L0. Wadenlange Schürze mit Bändern in Nacken und Taille. Erhältlich in Gelb. Einheitsgröße.<br />Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung kann Tychem® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tychem® 2000 C Schutzkleidung und Zubehör kombiniert die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","Delantal DuPont™ Tychem® 2000 C modelo PA30L0. Largo hasta media pierna. Cintas para atar en cuello y cintura. Amarillo.","<p> Delantal DuPont™ Tychem® 2000 C modelo PA30L0. Delantal largo hasta media pierna con cintas en el cuello y cintura. Talla única, disponible en amarillo.<br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección los accesorios Tychem® 2000 C pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión) <br /> Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en una gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","Grembiule in DuPont™ Tychem® 2000 C modello PA30L0. Grembiule. Lunghezza al polpaccio. Laccetti al collo e in vita. Giallo.","<p> Grembiule in DuPont™ Tychem® 2000 C modello PA30L0. Grembiule di lunghezza al polpaccio con laccetti al collo e in vita. Disponibile in giallo e taglia unica.<br />Gli accessori Tychem® 2000 C progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tychem® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori in Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.</p>","D13984657","MTS","TCPA30TYL00","00","yellow","NA","NA",5450208009629,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","0T PI",25,"PE pack",25,"31x21x17",1.79,26,"32x22x18",2.14,0.35,50,1250,"120x80x107",127,"n.a","n.a","n.a",17.7,70,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 2000 C Gown model PL50","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D13984692","Not Available","TCPL50TYL00","MD","yellow",5450208010762,"NA",5450208016658,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","61x38x28",7.06,1.1000000000000001,24,600,"120x80x185",189.44,"47x29x3",238.6,10.9,17.7,210,"Yes","No","No","No","No","No","No",null,null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 2000 C Gown model PL50","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D13984725","Not Available","TCPL50TYL00","2X","yellow",5450208010793,"NA",5450208016665,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","61x38x28",8.56,1.1000000000000001,24,600,"120x80x185",225.44,"47x29x4",298.60000000000002,10.9,17.7,270,"Yes","No","No","No","No","No","No",null,null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 2000 C Gown model 0290","DuPont™ Tychem® 2000 C Gown model 0290. Shin-length. Gown with rear closure,\n knitted cuff with double cuff system, mandarin collar. Stitched and over-taped seams. Yellow.","<p>DuPont™ Tychem® 2000 C Gown model 0290. Shin-length gown with wrap-over rear closure, hook and loop neck closure and waist ties. Double cuffs for increased protection and tighter connection with gloves. Elasticated wrists. Knitted cuff (inside) for better comfort. Mandarin collar for improved neck and throat area closure.  Available in yellow and sizes MD and 2X.<br />\nSpecially designed for use with Tychem® apparel,Tychem® Accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />\nTychem® 2000 C garments and accessories utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards\n (even under pressure). <br />\nTychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","Robe DuPont ™ Tychem® 2000 C modèle 0290. Longueur des tibias. Robe avec fermeture arrière,\n poignet tricoté avec système de double revers, col mao. Coutures cousues et sur-étanches. Jaune.","<p>Blouse DuPont™ Tychem® 2000 C modèle 0290. Blouse à fermeture dans le dos couvrant les jambes jusqu’aux mollets, col auto-agrippant et liens au niveau de la taille. Système de double manchette  pour une protection accrue et assurer une meilleure jonction avec les gants. Poignets élastiqués. Poignets internes tricotés pour un confort accru. Col mao pour améliorer la fermeture  au nivea u du cou et de la gorge.<br />\nSpécialement conçus pour être utilisés avec les vêtements Tychem®, les accessoires Tychem® peuvent aider à offrir une protection améliorée pour les parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. <br />\nLes vêtements et accessoires Tychem® 2000 C utilisent la résistance du Tyvek® et un revêtement de barrière polymère pour offrir une bonne protection contre la perméation contre un large éventail de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques\n (même sous pression). <br />\nTychem® 2000 C est utilisé pour la protection contre les éclaboussures ou les éclaboussures sous pression dans une variété d'environnements industriels, y compris la fabrication de pâte et papier, la transformation des aliments, la transformation chimique et la fabrication pharmaceutique. </p>","DuPont ™ Tychem® 2000 C Kittel Modell 0290. Schienbeinlänge. Kittel mit Öffnung auf der Rückseite, Strickmanschette mit Doppelmanschettensystem, Stehkragen. Genähte und überklebte Nähte. Gelb.","<p>DuPont™ Tychem® 2000 C Laborkittel Modell 0290. Schienbeinlanger Rückenschlusskittel mit Band zu schließen, Klettverschluss am Nacken. Doppelte Manschetten für erhöhten Schutz und engere Verbindung mit Handschuhen. Gummizug am Armabschluss. Strickbund (innen) für größeren Komfort. Stehkragen für verbesserte Dichtheit im Nacken‑ und Halsbereich. <br />Tychem®-Zubehör wurde speziell für die Verwendung mit Tychem®-Bekleidung entwickelt und bietet einen verbesserten Schutz für Körperteile, die gefährlicheren Substanzen ausgesetzt sind. <br />Kleidungsstücke und Accessoires von Tychem® 2000 C nutzen die Stärke von Tyvek® und eine polymere Barrierebeschichtung, um einen guten Schutz vor einer Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischer Gefahren zu bieten (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C wird zum Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von Industrieumgebungen verwendet, einschließlich Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemischer Verarbeitung und pharmazeutischer Herstellung. </ P>","Bata DuPont ™ Tychem® 2000 C modelo 0290. Hasta la espinilla. Bata con cierre trasero,\n puño de punto con sistema de doble puño, cuello mao. Costuras cosidas y sobre selladas. Amarillo.","<p>DuPont™ Tychem® 2000 C Gown model 0290. Bata hasta la media pierna con cierre en la parte trasera, cierre de velcro en el cuello y cintas en la cintura. Puños dobles para mayor protección y una conexión más ajustada con los guantes. Elásticos en las muñecas. Puño de punto (interior) para mayor comodidad. Cuello mao para un mejor cierre del área de cuello y garganta. <br />\nLos accesorios Tychem®, especialmente diseñados para usarse con la ropa Tychem®, pueden ayudar a ofrecer una protección mejorada para las partes del cuerpo que están más expuestas a sustancias peligrosas. <br />\nLas prendas y accesorios Tychem® 2000 C utilizan la resistencia de Tyvek® y un recubrimiento de barrera polimérico para ofrecer una buena protección de barrera de permeación contra una amplia gama de químicos inorgánicos y peligros biológicos\n (incluso bajo presión). <br />\nTychem® 2000 C se utiliza para la protección contra salpicaduras o salpicaduras presurizadas en una variedad de entornos industriales, incluida la fabricación de pulpa y papel, procesamiento de alimentos, procesamiento químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","Camice DuPont ™ Tychem® 2000 C modello 0290. Lunghezza stinco. Abito con chiusura sul retro,\n polsino in maglia con doppio sistema di polsino, collo alla coreana. Cuciture impunturate e nastrate. Giallo.","<p>Camice in DuPont™ Tychem® 2000 C modello 0290. Lungo fino al polpaccio con chiusura con patta posteriore, chiusura in velcro sul collo e lacci in vita. Doppi polsini per una maggiore protezione e una migliore aderenza con i guanti. Polsini elasticizzati. Polsini in maglia (interni) per una maggiore comodità. Colletto alla coreana per una maggiore protezione su collo e gola. <br />\nProgettati appositamente per l'uso con l'abbigliamento Tychem®, gli accessori Tychem® possono aiutare a offrire una maggiore protezione per le parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. <br />\nGli indumenti e gli accessori Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e un rivestimento barriera polimerica per offrire una buona protezione barriera alla permeazione contro un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche e pericoli biologici\n (anche sotto pressione). <br />\nTychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o schizzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, tra cui produzione di pasta di legno e carta, lavorazione alimentare, lavorazione chimica e produzione farmaceutica. </p>","D15546833","MTS","TC0290TYL00","SM/MD","yellow",5450208019253,null,5450208019277,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","61x38x28",7.57,1.1000000000000001,24,600,"120x80x185",201.68,"47x29x3",259,10.9,17.7,248,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 2000 C Gown model 0290","DuPont™ Tychem® 2000 C Gown model 0290. Shin-length. Gown with rear closure,\n knitted cuff with double cuff system, mandarin collar. Stitched and over-taped seams. Yellow.","<p>DuPont™ Tychem® 2000 C Gown model 0290. Shin-length gown with wrap-over rear closure, hook and loop neck closure and waist ties. Double cuffs for increased protection and tighter connection with gloves. Elasticated wrists. Knitted cuff (inside) for better comfort. Mandarin collar for improved neck and throat area closure.  Available in yellow and sizes MD and 2X.<br />\nSpecially designed for use with Tychem® apparel,Tychem® Accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />\nTychem® 2000 C garments and accessories utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards\n (even under pressure). <br />\nTychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","Robe DuPont ™ Tychem® 2000 C modèle 0290. Longueur des tibias. Robe avec fermeture arrière,\n poignet tricoté avec système de double revers, col mao. Coutures cousues et sur-étanches. Jaune.","<p>Blouse DuPont™ Tychem® 2000 C modèle 0290. Blouse à fermeture dans le dos couvrant les jambes jusqu’aux mollets, col auto-agrippant et liens au niveau de la taille. Système de double manchette  pour une protection accrue et assurer une meilleure jonction avec les gants. Poignets élastiqués. Poignets internes tricotés pour un confort accru. Col mao pour améliorer la fermeture  au nivea u du cou et de la gorge.<br />\nSpécialement conçus pour être utilisés avec les vêtements Tychem®, les accessoires Tychem® peuvent aider à offrir une protection améliorée pour les parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. <br />\nLes vêtements et accessoires Tychem® 2000 C utilisent la résistance du Tyvek® et un revêtement de barrière polymère pour offrir une bonne protection contre la perméation contre un large éventail de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques\n (même sous pression). <br />\nTychem® 2000 C est utilisé pour la protection contre les éclaboussures ou les éclaboussures sous pression dans une variété d'environnements industriels, y compris la fabrication de pâte et papier, la transformation des aliments, la transformation chimique et la fabrication pharmaceutique. </p>","DuPont ™ Tychem® 2000 C Kittel Modell 0290. Schienbeinlänge. Kittel mit Öffnung auf der Rückseite, Strickmanschette mit Doppelmanschettensystem, Stehkragen. Genähte und überklebte Nähte. Gelb.","<p>DuPont™ Tychem® 2000 C Laborkittel Modell 0290. Schienbeinlanger Rückenschlusskittel mit Band zu schließen, Klettverschluss am Nacken. Doppelte Manschetten für erhöhten Schutz und engere Verbindung mit Handschuhen. Gummizug am Armabschluss. Strickbund (innen) für größeren Komfort. Stehkragen für verbesserte Dichtheit im Nacken‑ und Halsbereich. <br />Tychem®-Zubehör wurde speziell für die Verwendung mit Tychem®-Bekleidung entwickelt und bietet einen verbesserten Schutz für Körperteile, die gefährlicheren Substanzen ausgesetzt sind. <br />Kleidungsstücke und Accessoires von Tychem® 2000 C nutzen die Stärke von Tyvek® und eine polymere Barrierebeschichtung, um einen guten Schutz vor einer Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischer Gefahren zu bieten (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C wird zum Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von Industrieumgebungen verwendet, einschließlich Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemischer Verarbeitung und pharmazeutischer Herstellung. </ P>","Bata DuPont ™ Tychem® 2000 C modelo 0290. Hasta la espinilla. Bata con cierre trasero,\n puño de punto con sistema de doble puño, cuello mao. Costuras cosidas y sobre selladas. Amarillo.","<p>DuPont™ Tychem® 2000 C Gown model 0290. Bata hasta la media pierna con cierre en la parte trasera, cierre de velcro en el cuello y cintas en la cintura. Puños dobles para mayor protección y una conexión más ajustada con los guantes. Elásticos en las muñecas. Puño de punto (interior) para mayor comodidad. Cuello mao para un mejor cierre del área de cuello y garganta. <br />\nLos accesorios Tychem®, especialmente diseñados para usarse con la ropa Tychem®, pueden ayudar a ofrecer una protección mejorada para las partes del cuerpo que están más expuestas a sustancias peligrosas. <br />\nLas prendas y accesorios Tychem® 2000 C utilizan la resistencia de Tyvek® y un recubrimiento de barrera polimérico para ofrecer una buena protección de barrera de permeación contra una amplia gama de químicos inorgánicos y peligros biológicos\n (incluso bajo presión). <br />\nTychem® 2000 C se utiliza para la protección contra salpicaduras o salpicaduras presurizadas en una variedad de entornos industriales, incluida la fabricación de pulpa y papel, procesamiento de alimentos, procesamiento químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","Camice DuPont ™ Tychem® 2000 C modello 0290. Lunghezza stinco. Abito con chiusura sul retro,\n polsino in maglia con doppio sistema di polsino, collo alla coreana. Cuciture impunturate e nastrate. Giallo.","<p>Camice in DuPont™ Tychem® 2000 C modello 0290. Lungo fino al polpaccio con chiusura con patta posteriore, chiusura in velcro sul collo e lacci in vita. Doppi polsini per una maggiore protezione e una migliore aderenza con i guanti. Polsini elasticizzati. Polsini in maglia (interni) per una maggiore comodità. Colletto alla coreana per una maggiore protezione su collo e gola. <br />\nProgettati appositamente per l'uso con l'abbigliamento Tychem®, gli accessori Tychem® possono aiutare a offrire una maggiore protezione per le parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. <br />\nGli indumenti e gli accessori Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e un rivestimento barriera polimerica per offrire una buona protezione barriera alla permeazione contro un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche e pericoli biologici\n (anche sotto pressione). <br />\nTychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o schizzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, tra cui produzione di pasta di legno e carta, lavorazione alimentare, lavorazione chimica e produzione farmaceutica. </p>","D15546834","MTS","TC0290TYL00","LG/2XL","yellow",5450208019260,null,5450208019284,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","61x38x28",9.07,1.1000000000000001,24,600,"120x80x185",237.68,"47x29x4",319,10.9,17.7,308,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 2000 C Boot cover model POBA","DuPont™ Tychem® 2000 C Boot cover model POBA.  Fixation ties. Knee-length. Partially stitched, slip-retardant sole. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C Boot cover model POBA. Knee-length boot cover with slip-retardant sole. Fixation ties. Sole is partially stitched&#58; splash-proof, not fully liquid tight. Available in yellow and in one size.<br />Specially designed for use with Tychem® apparel, Tychem® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tychem® 2000 C garments and accessories utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","Couvre-bottes DuPont™ Tychem® 2000 C modèle POBA. Liens. Montant jusqu&#146;au genou. Semelle antid&#233;rapante partiellement cousue. Jaune.","<p> Couvre-bottes DuPont™ Tychem® 2000 C modèle POBA. Couvre-botte montant jusqu&#146;au genou avec semelle antid&#233;rapante. Liens. La semelle est partiellement cousue: prot&#232;ge des &#233;claboussures, mais n&#39;est pas &#233;tanche aux liquides en immersion. Disponible en jaune, taille unique.<br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tychem®. Les accessoires Tychem® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industries chimique et pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C Stiefelabdeckung Modell BOBA. Bänder zur Fixierung. Kniehoch. Teilweise genähte, rutschhemmende Sohle. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C Stiefelabdeckung Modell BOBA. Kniehohe Stiefelabdeckung mit rutschhemmender Sohle. Sohle teilweise genäht&#58; spritzdicht, aber nicht vollständig flüssigkeitsdicht. Erhältlich in Gelb und in Einheitsgröße.<br />Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung kann Tychem® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tychem® 2000 C Schutzkleidung und Zubehör kombiniert die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck). <br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","Cubrebotas DuPont™ Tychem® 2000 C modello POBA. Cintas de fijación. Largo hasta la rodilla. Parcialmente cosido, suela antideslizante. Amarillo","<p> Cubrebotas DuPont™ Tychem® 2000 C modelo POBA. Cubrebotas hasta las rodillas con suela antideslizante. Cintas de fijación. Suela parcialmente cosida. Resistente a salpicaduras, no totalmente estancas a líquidos. Disponibles en amarillo. Talla única.<br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tychem® los accesorios Tychem® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión) <br /> Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","Copristivale in DuPont™ Tychem® 2000 C modello POBA. Copristivale. Con lacci. Lunghezza al ginocchio. Cucitura parziale, suola antiscivolo. Giallo.","<p> Copristivale in DuPont™ Tychem® 2000 C modello POBA. Copristivale ad altezza ginocchio con suola antiscivolo. Con lacci. La suola è parzialmente rinforzata, protegge dagli spruzzi ma non è completamente impermeabile ai liquidi. Disponibile in giallo, taglia unica. Gli accessori Tychem® 2000 C progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tychem® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose. Gli indumenti e gli accessori in Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione).<br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.</p>","D13984672","MTS","TCPOBASYL00","00","yellow","NA","NA",5450208010922,6307909820,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","0T PI",50,"PE pack",50,"37x27x24",3.41,26,"38x28x25",4,0.59,30,1500,"120x80x143",140,"n.a","n.a","n.a",17.7,50,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 2000 C Sleeve model PS32LA","DuPont™ Tychem® 2000 C Sleeve model PS32LA. Stitched and over-taped seams. Yellow.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C Sleeve model PS32LA. 50 cm long and with wide elastics at cuffs and upper arm. Available in yellow and in one size. <br />Specially designed for use with Tychem® apparel, Tychem® Accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tychem® 2000 C garments and accessories utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating to offer good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure). <br />Tychem® 2000 C is used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing.</p>","Manchette DuPont™ Tychem® 2000 C modèle PS32LA. Coutures cousues et recouvertes. Jaune.","<p> Manchette DuPont™ Tychem® 2000 C modèle PS32LA. Longueur 50 cm et larges &#233;lastiques au poignet et en haut du bras. Disponible en jaune, taille unique. <br />Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tychem®. Les accessoires Tychem® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tychem® 2000 C s&#146;appuient sur la r&#233;sistance du Tyvek® enduit d&#146;un mat&#233;riau barri&#232;re polym&#233;rique pour offrir une bonne protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (m&#234;me pressuris&#233;s). <br />Tychem® 2000 C s&#146;utilise pour prot&#233;ger des &#233;claboussures, pressuris&#233;es ou non, dans une grande vari&#233;t&#233; d&#146;environnements industriels: fabrication de p&#226;tes et papier industriels, transformation alimentaire, industries chimique et pharmaceutique.</p>","DuPont™ Tychem® 2000 C Armstulpe Modell PS32LA. Überklebte Nähte. Gelb.","<p> DuPont™ Tychem® 2000 C Armstuple Modell PS32LA. Armstulpe. 50cm lang, mit breiten Gummizügen an Handgelenk und Oberarm. Erhältlich in Gelb und in Einheitsgröße.<br />Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung kann Tychem® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tychem® 2000 C Schutzkleidung und Zubehör kombiniert die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck)<br />Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.</p>","Manguito DuPont™ Tychem® 2000 C modelo PS32LA. Costuras cosidas y cubiertas. Amarillo.","<p> Manguito DuPont™ Tychem® 2000 C modelo PS32LA. 50 cm de largo con elásticos amplios en puños y parte superior del brazo. Talla única, disponible en amarillo. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas Tychem® los accesorios Tychem® 2000 C pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tychem® 2000 C combinan la resistencia de Tyvek® con un laminado de barrera polimérico para ofrecer una buena protección frente a una gran variedad de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión) <br /> Tychem® 2000 C se utiliza para protección frente a salpicaduras o salpicaduras bajo presión en gran variedad de entornos industriales, incluidos la fabricación de pulpa y papel, procesado de alimentos, procesado químico y fabricación de productos farmacéuticos. </p>","Manica in DuPont™ Tychem® 2000 C modello PS32LA. Manica.Cuciture rinforzate e nastrate. Gialla.","<p> Manica in DuPont™ Tychem® 2000 C modello PS32LA. Manica. Lunghezza di 50 cm e con ampi elastici ai polsi e sul braccio. Disponibile in giallo, taglia unica. Gli accessori Tychem® 2000 C progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tychem® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br />Gli indumenti e gli accessori in Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione). <br />Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.</p>","D13984632","MTS","TCPS32TYL00","00","yellow","NA","NA",5450208010885,6217100090,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","0T PI",50,"PE pack",50,"31x21x17",3.91,26,"32x22x18",4.26,0.35,50,2500,"120x80x107",233,"n.a","n.a","n.a",17.7,60,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","Yes","Yes","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 6000 F Apron model PA30L0","DuPont™ Tychem® 6000 F Apron model PA30L0. Shin-length. Neck and waist ties. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Apron model PA30L0. Shin-length apron with neck and waist ties. Available in grey and in one size.<br />Specially designed for use with Tychem® apparel, Tychem® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tychem® 6000 F garments and accessories are made from a lightweight and durable fabric consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br />Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.\n</p>","Tablier DuPont™ Tychem® 6000 F modèle PA30L0. Couvre les jambes jusqu&#146;aux mollets. Liens au niveau du cou et de la taille. Gris.","<p> Tablier DuPont™ Tychem® 6000 F modèle PA30L0. Couvre les jambes jusqu&#146;aux mollets. Tablier avec liens au niveau du cou et de la taille. Disponible en gris, taille unique.<br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tychem®. Les accessoires Tychem® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires et p&#233;trochimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Schürze Modell PA30L0. Wadenlang. Bänder im Nacken und im Rückenbereich. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Schürze Modell PA30L0. Wadenlange Schürze mit Bändern in Nacken und Taille. Erhältlich in Grau, Einheitsgröße.<br />Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung kann Tychem® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge und Zubehör bestehen aus einem leichten und robusten Material aus einer proprietären Barrierefolie, das auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen.<br /> Tychem® 6000 F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie.</p>","Delantal DuPont™ Tychem® 6000 F modelo PA30L0. Largo hasta media pierna. Cintas en cuello y cintura. Gris.","<p> Delantal DuPont™ Tychem® 6000 F modelo PA30L0. Delantal largo hasta media pierna con cintas en el cuello y cintura. Talla única, disponible en gris.<br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tychem® los accesorios Tychem® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tychem® 6000 F están hechos con un tejido ligero y duradero, compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek®para tareas exigentes. Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","Grembiule in DuPont™ Tychem® 6000 F modello PA30L0. Lunghezza al polpaccio. Laccetti sul collo e in vita. Grigio","<p> Grembiule in DuPont™ Tychem® 6000 F modello PA30L0. Grembiule con lunghezza al polpaccio con laccetti sul collo e in vita. Disponibile in grigio, taglia unica.Gli accessori Tychem® progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tychem® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br/>Gli indumenti e gli accessori in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente.Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/>Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13984662","MTS","TFPA30TGY00","00","grey","NA","NA",5450208010915,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",25,"PE pack",25,"31x21x17",2.52,26,"32x22x18",2.87,0.35,50,1250,"120x80x107",163.5,"n.a","n.a","n.a",17.7,100,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 6000 F Gown model PL50","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D13984758","Not Available","TFPL50TGY00","MD","grey",5450208010823,"NA",5450208017303,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","61x38x28",8.81,1.1000000000000001,24,600,"120x80x185",231.44,"47x29x3",308.60000000000002,10.9,17.7,280,"Yes","No","No","No","No","No","No",null,null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 6000 F Gown model PL50","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D13984782","Not Available","TFPL50TGY00","2X","grey",5450208010854,"NA",5450208017310,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","61x38x28",11.56,1.1000000000000001,24,600,"120x80x185",297.44,"47x29x4",418.6,10.9,17.7,390,"Yes","No","No","No","No","No","No",null,null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 6000 F Gown model 0290","DuPont™ Tychem® 6000 F Gown model 0290. Shin-length gown with rear closure, \nknitted cuff with double cuff system, mandarin collar. Stitched and over-taped. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Gown model 0290. Shin-length gown with wrap-over rear closure, hook and loop neck\n closure and waist ties. Double cuffs for increased protection and tighter connection with gloves. Elasticated wrists. Knitted cuff (inside) for better comfort. Mandarin collar for improved neck and throat area closure. Available in grey and sizes MD and 2X.<br />\nSpecially designed for use with  Tychem® apparel, Tychem® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />\nTychem®6000 F garments and accessories are made from a lightweight and durable fabric consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare \nagents. <br /> \nTychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","Robe DuPont ™ Tychem® 6000 F modèle 0290. Robe longue avec fermeture à l'arrière,\npoignet tricoté avec système de double revers, col mao. Cousu et sur-collé. Gris.","<p>Blouse DuPont™ Tychem® 6000 F modèle 0290. Blouse à fermeture dans le dos couvrant les jambes jusqu’aux mollets, col auto-agrippant et liens au niveau de la taille. Système de double manchette  pour une protection accrue et une meilleure jonction avec les gants. Poignets élastiqués.  Poignets internes tricotés pour un confort accru. Col mao pour améliorer la fermeture  au nivea u du cou et de la gorge.<br />\nSpécialement conçus pour être utilisés avec les vêtements Tychem®, les accessoires Tychem® peuvent aider à offrir une meilleure protection aux parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. <br />\nLes vêtements et accessoires Tychem®6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu léger et durable composé d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® résistant. Ils offrent une excellente protection contre la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certaines guerres chimiques.\nagents. <br />\nTychem® 6000 F est utilisé pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F 1 Kittel Modell 0290. Schienbeinlanges. Kittel mit Öffnung auf der Rückseite,Strickmanschette mit Doppelmanschettensystem, Stehkragen. Genäht und überklebt. Grau.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Laborkittel Modell 0290. Schienbeinlanger Rückenschlusskittel mit Band zu schließen, Klettverschluss im Nacken. Doppelte Manschetten für erhöhten Schutz und engere Verbindung mit Handschuhen. Gummizug am Armabschluss. Strickbund (innen) für größeren Komfort. Stehkragen für verbesserte Dichtheit im Nacken‑ und Halsbereich.<br />Tychem®-Zubehör wurde speziell für die Verwendung mit Tychem®-Bekleidung entwickelt und bietet einen verbesserten Schutz für Körperteile, die gefährlicheren Substanzen ausgesetzt sind. <br />Tychem®6000 F Schutzkleidung und Accessoires bestehen aus einem leichten und haltbaren Material, der aus einer Hochleistungfähigen Barrierefolie besteht, die auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten einen hervorragenden Schutz vor einer  Vielzahl von Chemikalien und tragen dazu bei, das Personal vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Maßnahmen zu schützen.<br />Tychem® 6000 F wird für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F modelo 0290. Bata hasta la espinilla con cierre trasero,\npuño de punto con sistema de doble puño, cuello mao. Cosido y cubierto con cinta adhesiva. Gris.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Gown model 0290. Bata hasta la media pierna con cierre en la parte trasera, cierre de velcro en el cuello y cintas en la cintura. Puños dobles para mayor protección y una conexión más ajustada con los guantes. Elásticos en las muñecas. Puño de punto (interior) para mayor comodidad. Cuello mao para un mejor cierre del área de cuello y garganta.<br />\nEspecialmente diseñados para su uso con la ropa Tychem®, los accesorios Tychem® pueden ayudar a ofrecer una protección mejorada para las partes del cuerpo que están más expuestas a sustancias peligrosas. <br />\nLas prendas y accesorios Tychem®6000 F están hechos de un tejido ligero y duradero que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente protección contra la permeación química para una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertas armas químicas.\nagentes. <br />\nTychem® 6000 F se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F modello 0290. Camice lungo fino allo stinco con chiusura posteriore,\npolsino in maglia con doppio sistema di polsino, collo alla coreana. Cucito e nastrato. Grigio.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F modello 0290. Lungo fino al polpaccio con chiusura con patta posteriore, chiusura in velcro sul collo e lacci in vita. Doppi polsini per una maggiore protezione e una migliore aderenza con i guanti. Polsini elasticizzati. Polsini in maglia (interni) per una maggiore comodità. Colletto alla coreana per una maggiore protezione su collo e gola.<br />\nProgettati appositamente per l'uso con l'abbigliamento Tychem®, gli accessori Tychem® possono aiutare a offrire una maggiore protezione per le parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. <br />\nGli indumenti e gli accessori Tychem®6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente protezione dalla permeazione chimica a un'ampia gamma di sostanze chimiche, aiutando a proteggere il personale da numerose sostanze chimiche organiche industriali tossiche, sostanze chimiche inorganiche altamente concentrate (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcune guerre chimiche\nagenti. <br />\nTychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di fuoriuscite chimiche, alla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546624","MTS","TF0290TGY00","SM/MD","grey",5450208019215,null,5450208019239,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","61x38x28",9.75,1.1000000000000001,24,600,"120x80x185",254,"47x29x3",346,10.9,17.7,335,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 6000 F Gown model 0290","DuPont™ Tychem® 6000 F Gown model 0290. Shin-length gown with rear closure, \nknitted cuff with double cuff system, mandarin collar. Stitched and over-taped. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Gown model 0290. Shin-length gown with wrap-over rear closure, hook and loop neck\n closure and waist ties. Double cuffs for increased protection and tighter connection with gloves. Elasticated wrists. Knitted cuff (inside) for better comfort. Mandarin collar for improved neck and throat area closure. Available in grey and sizes MD and 2X.<br />\nSpecially designed for use with  Tychem® apparel, Tychem® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />\nTychem®6000 F garments and accessories are made from a lightweight and durable fabric consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare \nagents. <br /> \nTychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","Robe DuPont ™ Tychem® 6000 F modèle 0290. Robe longue avec fermeture à l'arrière,\npoignet tricoté avec système de double revers, col mao. Cousu et sur-collé. Gris.","<p>Blouse DuPont™ Tychem® 6000 F modèle 0290. Blouse à fermeture dans le dos couvrant les jambes jusqu’aux mollets, col auto-agrippant et liens au niveau de la taille. Système de double manchette  pour une protection accrue et une meilleure jonction avec les gants. Poignets élastiqués.  Poignets internes tricotés pour un confort accru. Col mao pour améliorer la fermeture  au nivea u du cou et de la gorge.<br />\nSpécialement conçus pour être utilisés avec les vêtements Tychem®, les accessoires Tychem® peuvent aider à offrir une meilleure protection aux parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. <br />\nLes vêtements et accessoires Tychem®6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu léger et durable composé d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® résistant. Ils offrent une excellente protection contre la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certaines guerres chimiques.\nagents. <br />\nTychem® 6000 F est utilisé pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F 1 Kittel Modell 0290. Schienbeinlanges. Kittel mit Öffnung auf der Rückseite,Strickmanschette mit Doppelmanschettensystem, Stehkragen. Genäht und überklebt. Grau.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Laborkittel Modell 0290. Schienbeinlanger Rückenschlusskittel mit Band zu schließen, Klettverschluss im Nacken. Doppelte Manschetten für erhöhten Schutz und engere Verbindung mit Handschuhen. Gummizug am Armabschluss. Strickbund (innen) für größeren Komfort. Stehkragen für verbesserte Dichtheit im Nacken‑ und Halsbereich.<br />Tychem®-Zubehör wurde speziell für die Verwendung mit Tychem®-Bekleidung entwickelt und bietet einen verbesserten Schutz für Körperteile, die gefährlicheren Substanzen ausgesetzt sind. <br />Tychem®6000 F Schutzkleidung und Accessoires bestehen aus einem leichten und haltbaren Material, der aus einer Hochleistungfähigen Barrierefolie besteht, die auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten einen hervorragenden Schutz vor einer  Vielzahl von Chemikalien und tragen dazu bei, das Personal vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Maßnahmen zu schützen.<br />Tychem® 6000 F wird für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F modelo 0290. Bata hasta la espinilla con cierre trasero,\npuño de punto con sistema de doble puño, cuello mao. Cosido y cubierto con cinta adhesiva. Gris.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Gown model 0290. Bata hasta la media pierna con cierre en la parte trasera, cierre de velcro en el cuello y cintas en la cintura. Puños dobles para mayor protección y una conexión más ajustada con los guantes. Elásticos en las muñecas. Puño de punto (interior) para mayor comodidad. Cuello mao para un mejor cierre del área de cuello y garganta.<br />\nEspecialmente diseñados para su uso con la ropa Tychem®, los accesorios Tychem® pueden ayudar a ofrecer una protección mejorada para las partes del cuerpo que están más expuestas a sustancias peligrosas. <br />\nLas prendas y accesorios Tychem®6000 F están hechos de un tejido ligero y duradero que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente protección contra la permeación química para una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertas armas químicas.\nagentes. <br />\nTychem® 6000 F se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F modello 0290. Camice lungo fino allo stinco con chiusura posteriore,\npolsino in maglia con doppio sistema di polsino, collo alla coreana. Cucito e nastrato. Grigio.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F modello 0290. Lungo fino al polpaccio con chiusura con patta posteriore, chiusura in velcro sul collo e lacci in vita. Doppi polsini per una maggiore protezione e una migliore aderenza con i guanti. Polsini elasticizzati. Polsini in maglia (interni) per una maggiore comodità. Colletto alla coreana per una maggiore protezione su collo e gola.<br />\nProgettati appositamente per l'uso con l'abbigliamento Tychem®, gli accessori Tychem® possono aiutare a offrire una maggiore protezione per le parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. <br />\nGli indumenti e gli accessori Tychem®6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente protezione dalla permeazione chimica a un'ampia gamma di sostanze chimiche, aiutando a proteggere il personale da numerose sostanze chimiche organiche industriali tossiche, sostanze chimiche inorganiche altamente concentrate (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcune guerre chimiche\nagenti. <br />\nTychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di fuoriuscite chimiche, alla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546625","MTS","TF0290TGY00","LG/2XL","grey",5450208019222,null,5450208019246,6210109800,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","PI",0,"n.a",25,"n.a","n.a","n.a","61x38x28",12.5,1.1000000000000001,24,600,"120x80x185",320,"47x29x4",456,10.9,17.7,445,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 6000 F Boot cover model POBA","DuPont™ Tychem® 6000 F Boot cover model POBA. Fixation ties. Knee-length. Partially stitched, slip-retardant sole. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Boot cover model POBA. Knee-length with slip-retardant sole. Fixation ties. Sole is partially stitched&#58; splash-proof, not fully liquid tight. Available in grey and in one size.<br />Specially designed for use with Tychem® apparel, Tychem® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tychem® 6000 F garments and accessories are made from a lightweight and durable fabric consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br />Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","Couvre-bottes DuPont™ Tychem® 6000 F modèle POBA. Liens. Montant jusqu&#146;au genou. Semelle antid&#233;rapante partiellement cousue. Gris.","<p> Couvre-bottes DuPont™ Tychem® 6000 F modèle POBA. Couvre-botte montant jusqu&#146;au genou avec semelle antid&#233;rapante. Liens. La semelle est partiellement cousue - prot&#232;ge des &#233;claboussures, mais n&#39;est pas &#233;tanche aux liquides en immersion. Disponible en gris, taille unique.<br />Sp&#233;cialement con&#231;u pour &#234;tre utilis&#233; avec les v&#234;tements Tychem®. Les accessoires Tychem® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires et p&#233;trochimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Stiefelabdeckung Modell POBA. Bänder zur Fixierung. Kniehoch. Teilweise genähte, rutschhemmende Sohle. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Stiefelabdeckung Modell POBA. Kniehoch mit rutschhemmender Sohle. Fixierbänder. Sohle teilweise genäht&#58; spritzdicht, nicht vollständig flüssigkeitsdicht. Erhältlich in Grau, Einheitsgröße. <br />Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung kann Tychem® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge und Zubehör bestehen aus einem leichten und robusten Material aus einer proprietären Barrierefolie, das auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen.<br /> Tychem® 6000 F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie.</p>","Cubrebotas DuPont™ Tychem® 6000 F modelo POBA. Cintas de fijación. Largo hasta media pierna. Suelas parcialmente cosidas y antideslizantes. Gris.","<p> Cubrebotas DuPont™ Tychem® 6000 F modelo POBA. Cubrebotas hasta la rodilla con suela antideslizante. Cintas de fijación. Suela parcialmente cosida, resistente a salpicaduras, no totalmente estanca a líquidos. Talla única, disponible en gris. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas Tychem® los accesorios Tychem® pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tychem® 6000 F están hechos con un tejido ligero y duradero, compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek® para tareas exigentes. Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","Copristivale in DuPont™ Tychem® 6000 F modello POBA. Con lacci. Lunghezza al ginocchio. Parzialmente cucito, suola antiscivolo. Grigio.","<p> Copristivale in DuPont™ Tychem® 6000 F modello POBA. Copristivale ad altezza ginocchio con suola antiscivolo. Con lacci. La suola è parzialmente rinforzata, a prova di schizzo ma non impermeabile ai liquidi. Disponibile in grigio, taglia unica.<br />Gli accessori Tychem® 6000 F progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tychem® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose. Gli indumenti e gli accessori in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/> Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13396376","MTS","TFPOBASGY00","00","grey","NA","NA",5450208005751,6217100090,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","0T PI",50,"PE pack",50,"37x27x24",6.52,26,"38x28x25",7.09,0.59,24,1200,"125x80x200",190.16,"n.a","n.a","n.a","n.a",130,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 6000 F Sleeve model PS32LA","DuPont™ Tychem® 6000 F Sleeve model PS32LA. Stitched and over-taped. Grey.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Sleeve model PS32LA. 50 cm long and with wide elastics at cuffs and upper arm. Available in grey and in one size. <br />Specially designed for use with Tychem® apparel, Tychem® accessories can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. <br />Tychem® 6000 F garments and accessories are made from a lightweight and durable fabric consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents. <br />Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","Manchette DuPont™ Tychem® 6000 F modèle PS32LA. Coutures cousues et recouvertes. Gris.","<p> Manchette DuPont™ Tychem® 6000 F modèle PS32LA. Longueur 50 cm, larges &#233;lastiques au poignet et en haut du bras. Disponible en gris, taille unique. <br />Sp&#233;cialement con&#231;ue pour &#234;tre utilis&#233;e avec les v&#234;tements Tychem®. Les accessoires Tychem® peuvent contribuer &#224; mieux prot&#233;ger les parties du corps qui sont davantage expos&#233;es &#224; des substances dangereuses. <br />Les v&#234;tements et accessoires Tychem® 6000 F sont constitu&#233;s d&#146;un mat&#233;riau l&#233;ger et durable associant un film barri&#232;re exclusif lamin&#233; sur un substrat de Tyvek® haute r&#233;sistance. Ils offrent une excellente protection contre la perm&#233;ation chimique &#224; une vaste gamme de produits chimiques, contribuant &#224; prot&#233;ger le personnel contre de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques tr&#232;s concentr&#233;s (m&#234;me pressuris&#233;s), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />Tychem® 6000 F est utilis&#233; pour un large &#233;ventail d&#146;applications, allant du nettoyage de d&#233;versements de produits chimiques et interventions de premiers secours, en passant par les applications militaires et p&#233;trochimiques.</p>","DuPont™ Tychem® 6000 F Armstulpe Modell PS32LA. Überklebte Nähte. Grau.","<p> DuPont™ Tychem® 6000 F Armstulpe Modell PS32LA. 50cm lang mit breitem Gummizug an Handgelenken und Oberarm. <br />Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung kann Tychem® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. <br />Tychem® 6000 F Schutzanzüge und Zubehör bestehen aus einem leichten und robusten Material aus einer proprietären Barrierefolie, das auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen.<br /> Tychem® 6000 F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie.</p>","Manguito DuPont™ Tychem® 6000 F modelo PS32LA. Costuras cosidas y cubiertas. Gris.","<p> Manguito DuPont™ Tychem® 6000 F modelo PS32LA. 50 cm de largo, con amplios elásticos en los puños y en la parte superior del brazo. Talla única, disponible en gris. <br />Diseñados especialmente para uso con prendas de protección Tychem® los accesorios Tychem® 6000 F pueden ayudar a aportar mejor protección en las zonas del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas. <br />Las prendas y accesorios Tychem® 6000 F están hechos con un tejido ligero y duradero, compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek®para tareas exigentes . Ofrecen excelente barrera de permeación frente a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química. <br /> Tychem® 6000 F se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.</p>","Manica in DuPont™ Tychem® 6000 F modello PS32LA. Cuciture rinforzate e nastrate. Grigia.","<p> Manica in DuPont™ Tychem® 6000 F modello PS32LA. Lunghezza di 50 cm e con ampi elastici ai polsi e sul braccio. Disponibile in grigio, taglia unica. Gli accessori Tychem® progettati specialmente per essere utilizzati assieme agli indumenti in Tychem® possono aiutare a offrire una più grande protezione alle parti del corpo maggiormente esposte alle sostanze pericolose.<br/>Gli indumenti e gli accessori in Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici, e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.<br/> Tychem® 6000 F è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.</p>","D13984645","MTS","TFPS32TGY00","00","grey","NA","NA",5450208010892,6217100090,"Cat. III","No","No","No","No","No","No","No","Yes","No","No","NOT PI",50,"PE pack",50,"31x21x17",4.0199999999999996,26,"32x22x18",4.3499999999999996,0.35,50,2500,"125x80x100",237.5,"na","na","na","na",80,"Yes","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 HP","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15494434","MTO","TY198SWHHP","SM","white","NA","NA",545020801407,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI","na","na",25,"na","na","na","38x30.5x32",6.6000000000000005,0.82499999999999996,40,1000,"124x80x178",274,"31x19x3",231,5,30,196,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 HP","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15494449","MTO","TY198SWHHP","MD","white","NA","NA",545020801408,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI","na","na",25,"na","na","na","38x30.5x32",6.8250000000000002,0.82499999999999996,40,1000,"124x80x178",283,"31x19x3",240,5,30,205,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 HP","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15494457","MTO","TY198SWHHP","LG","white","NA","NA",545020801409,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI","na","na",25,"na","na","na","38x30.5x32",7.0750000000000002,0.82499999999999996,40,1000,"124x80x178",293,"31x19x3",250,5,30,215,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 HP","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15494460","MTO","TY198SWHHP","XL","white","NA","NA",545020801410,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI","na","na",25,"na","na","na","38x30.5x32",7.3500000000000005,0.82499999999999996,40,1000,"124x80x178",304,"31x19x3",261,5,30,226,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 HP","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15494474","MTO","TY198SWHHP","2X","white","NA","NA",545020801411,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI","na","na",25,"na","na","na","38x30.5x32",7.65,0.82499999999999996,40,1000,"124x80x178",316,"31x19x3",273,5,30,238,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 HP","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15494485","MTO","TY198SWHHP","3X","white","NA","NA",545020801412,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI","na","na",25,"na","na","na","38x30.5x32",7.9750000000000005,0.82499999999999996,40,1000,"124x80x178",329,"31x19x3",286,5,30,251,"No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","Tychem® 2000 Tape","DuPont™ Tychem® 2000 Tape. Chemical barrier tape, Cat. I certified. Tested against 95 chemicals. Width 48 mm, length 50 m. Yellow.","DuPont™ Tychem® 2000 Tape – Flexible, Chemical Protective Tape\nA chemical tape with Tychem® 2000 level of protection and secure adhesion to improve the safety level of PPE. It is typically used as a connection between Tychem® gloves and Tychem®, Tyvek® or ProShield® protective garments of Category III. It can further be used to tape the hood of a Category III protective garment to the mask, the ankles to the boots, and the zipper flap.","DuPont™ Tychem® 2000 Tape. Ruban de barrière chimique. Certifié Cat. I. Testé contre 95 produits chimiques. Largeur 48 mm, longueur 50 m. Jaune.","DuPont™ Tychem® 2000 Tape - Ruban de protection chimique flexible Un ruban chimique avec le niveau de protection Tychem® 2000 et une adhérence sûre pour améliorer le niveau de sécurité des EPI. Il est généralement utilisé comme connexion entre les gants Tychem® et les vêtements de protection Tychem®, Tyvek® ou ProShield® de catégorie III. Il peut en outre être utilisé pour coller la capuche d'un vêtement de protection de catégorie III au masque, les chevilles aux bottes et le rabat de la fermeture à glissière.","DuPont ™ Tychem® 2000 Tape. Chemisches Barriereband, Kat.-Nr. Ich habe zertifiziert. Getestet gegen 95 Chemikalien. Breite 48 mm, Länge 50 m. Gelb.","DuPont ™ Tychem® 2000 Tape - Flexibles chemisches SchutzbandEin chemisches Klebeband mit Tychem® 2000-Schutzniveau und sicherer Haftung zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus von PSA. Es wird normalerweise als Verbindung zwischen Tychem®-Handschuhen und Tychem®-, Tyvek®- oder ProShield®-Schutzkleidung der Kategorie III verwendet. Es kann ferner verwendet werden, um die Kapuze eines Schutzkleidungsstücks der Kategorie III auf die Maske, die Knöchel auf die Stiefel und die Reißverschlussklappe zu kleben.","Cinta DuPont ™ Tychem® 2000. Cinta de\n barrera química, cat. He certificado. \nProbado contra 95 productos químicos. \nAncho 48 mm, largo 50 m. Amarillo.","DuPont ™ Tychem® 2000 Tape - Cinta de protección química flexiblUna cinta química con nivel de protección Tychem® 2000 y adhesión segura para mejorar el nivel de seguridad del EPP. Por lo general,se usa como conexión entre los guantes Tychem® y las prendas de protección Tychem®, Tyvek® o ProShield® de Categoría III. También se puede utilizar para pegar con cinta adhesiva la capucha de una prenda protectora de Categoría III a la máscara, los tobillos a las botas y la solapa de la cremallera.","Nastro DuPont ™ Tychem® 2000. Nastro \nbarriera chimica, Cat. Ho certificato\n Testato contro 95 sostanze chimiche.\n Larghezza 48 mm, lunghezza 50 m. Giallo.","\"Nastro DuPont ™ Tychem® 2000 - Nastro flessibile protettivo per sostanze chimicheUn nastro chimico con livello di protezione Tychem® 2000 e adesione sicura per migliorare il livello di sicurezza dei DPI. Viene tipicamente utilizzato come collegamento tra i guanti Tychem® e gli indumenti protettivi Tychem®, Tyvek® o ProShield® di Categoria III. Può inoltre essere utilizzato per fissare il cappuccio di un indumento protettivo di categoria III alla maschera, le caviglie agli stivali e il risvolto della cerniera \".","D15542741","MTS","QC0990YLNL","N.A.","yellow","NA","NA","0888120021729",3919102055,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI","N.A.","N.A.",12,"N.A.","N.A.","N.A.","32x16x17.5",5.67,0.57999999999999996,54,648," 109.22 L x 109.22 W x 121.92 H",168.74,"12x12",431.8,2.72,12.7,398,"No","No","No","No","No","Yes","No","No","No","No","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves,TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves, TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek ® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08.\n Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une large gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze.Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F- Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einer hochleistungsfähiger Barrierefolie besteht, die auf ein strapazierfähiges Tyvek ® -Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, \nTFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con \nguantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, \ntobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta \nadhesiva. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, TFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta a emergencias, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. \nTuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera \nchimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. \nDoppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera chimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek ® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546500","MTS","TFCHZ5TGY08","SM","grey",5450208018850,"NA",5450208018911,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves,TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves, TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek ® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08.\n Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une large gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze.Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F- Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einer hochleistungsfähiger Barrierefolie besteht, die auf ein strapazierfähiges Tyvek ® -Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, \nTFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con \nguantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, \ntobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta \nadhesiva. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, TFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta a emergencias, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. \nTuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera \nchimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. \nDoppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera chimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek ® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546501","MTS","TFCHZ5TGY08","MD","grey",5450208018867,"NA",5450208018928,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves,TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves, TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek ® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08.\n Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une large gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze.Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F- Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einer hochleistungsfähiger Barrierefolie besteht, die auf ein strapazierfähiges Tyvek ® -Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, \nTFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con \nguantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, \ntobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta \nadhesiva. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, TFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta a emergencias, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. \nTuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera \nchimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. \nDoppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera chimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek ® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546502","MTS","TFCHZ5TGY08","LG","grey",5450208018874,"NA",5450208018935,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves,TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves, TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek ® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08.\n Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une large gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze.Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F- Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einer hochleistungsfähiger Barrierefolie besteht, die auf ein strapazierfähiges Tyvek ® -Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, \nTFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con \nguantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, \ntobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta \nadhesiva. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, TFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta a emergencias, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. \nTuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera \nchimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. \nDoppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera chimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek ® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546503","MTS","TFCHZ5TGY08","XL","grey",5450208018881,"NA",5450208018942,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves,TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves, TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek ® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08.\n Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une large gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze.Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F- Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einer hochleistungsfähiger Barrierefolie besteht, die auf ein strapazierfähiges Tyvek ® -Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, \nTFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con \nguantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, \ntobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta \nadhesiva. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, TFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta a emergencias, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. \nTuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera \nchimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. \nDoppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera chimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek ® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546504","MTS","TFCHZ5TGY08","2X","grey",5450208018898,"NA",5450208018959,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves,TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves, TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek ® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08.\n Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une large gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze.Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F- Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einer hochleistungsfähiger Barrierefolie besteht, die auf ein strapazierfähiges Tyvek ® -Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, \nTFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con \nguantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, \ntobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta \nadhesiva. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, TFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta a emergencias, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. \nTuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera \nchimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. \nDoppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera chimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek ® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546505","MTS","TFCHZ5TGY08","3X","grey",5450208018904,"NA",5450208018966,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves,TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves, TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek ® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08.\n Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une large gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze.Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F- Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einer hochleistungsfähiger Barrierefolie besteht, die auf ein strapazierfähiges Tyvek ® -Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, \nTFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con \nguantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, \ntobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta \nadhesiva. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, TFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta a emergencias, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. \nTuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera \nchimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. \nDoppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera chimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek ® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15561797","MTS","TFCHZ5TGY08","4X","grey",5450208000602,"NA",5450208000589,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves,TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves, TFCHZ5TGY08. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached chemical barrier gloves on inner cuff. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek ® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08.\n Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs attachés, TFCHZ5TGY08. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec gants de protection contre les produits chimiques fixés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une large gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten ableitfähigen Unterhandschuhen, TFCHZ5TGY08. Overall mit Kapuze.Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten Chemikalienschutzhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F- Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einer hochleistungsfähiger Barrierefolie besteht, die auf ein strapazierfähiges Tyvek ® -Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, \nTFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con \nguantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, \ntobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta \nadhesiva. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes interiores no disipadores adjuntos, TFCHZ5TGY08. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes de barrera química incorporados en el puño interior. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta a emergencias, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. \nTuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera \nchimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. \nDoppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi collegati, TFCHZ5TGY08. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Doppi polsini con guanti barriera chimici attaccati sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek ® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15561798","MTS","TFCHZ5TGY08","5X","grey",5450208000619,"NA",5450208000596,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched\n and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists,\n ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps.Outer flap with adhesive tape.\n Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuche. Cousu et coutures sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles Rabat extérieur avec ruban adhésif.Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuchon. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genäht und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an den Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","</p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br /> Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Cosido y costuras selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elastificación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cucita\n e cuciture nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico ai polsi,\n caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo.\n Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a un'ampia gamma di sostanze chimiche, aiutando a proteggere il personale da numerose sostanze chimiche organiche industriali tossiche, sostanze chimiche inorganiche altamente concentrate (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, alla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546494","MTS","TFCHZ5TGY18","SM","grey",5450208018973,"NA",5450208019031,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched\n and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists,\n ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps.Outer flap with adhesive tape.\n Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuche. Cousu et coutures sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles Rabat extérieur avec ruban adhésif.Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuchon. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genäht und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an den Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","</p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br /> Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Cosido y costuras selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elastificación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cucita\n e cuciture nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico ai polsi,\n caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo.\n Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a un'ampia gamma di sostanze chimiche, aiutando a proteggere il personale da numerose sostanze chimiche organiche industriali tossiche, sostanze chimiche inorganiche altamente concentrate (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, alla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546495","MTS","TFCHZ5TGY18","MD","grey",5450208018980,"NA",5450208019048,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched\n and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists,\n ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps.Outer flap with adhesive tape.\n Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuche. Cousu et coutures sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles Rabat extérieur avec ruban adhésif.Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuchon. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genäht und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an den Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","</p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br /> Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Cosido y costuras selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elastificación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cucita\n e cuciture nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico ai polsi,\n caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo.\n Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a un'ampia gamma di sostanze chimiche, aiutando a proteggere il personale da numerose sostanze chimiche organiche industriali tossiche, sostanze chimiche inorganiche altamente concentrate (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, alla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546496","MTS","TFCHZ5TGY18","LG","grey",5450208018997,"NA",5450208019055,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched\n and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists,\n ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps.Outer flap with adhesive tape.\n Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuche. Cousu et coutures sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles Rabat extérieur avec ruban adhésif.Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuchon. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genäht und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an den Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","</p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br /> Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Cosido y costuras selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elastificación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cucita\n e cuciture nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico ai polsi,\n caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo.\n Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a un'ampia gamma di sostanze chimiche, aiutando a proteggere il personale da numerose sostanze chimiche organiche industriali tossiche, sostanze chimiche inorganiche altamente concentrate (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, alla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546497","MTS","TFCHZ5TGY18","XL","grey",5450208019000,"NA",5450208019062,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched\n and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists,\n ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps.Outer flap with adhesive tape.\n Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuche. Cousu et coutures sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles Rabat extérieur avec ruban adhésif.Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuchon. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genäht und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an den Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","</p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br /> Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Cosido y costuras selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elastificación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cucita\n e cuciture nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico ai polsi,\n caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo.\n Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a un'ampia gamma di sostanze chimiche, aiutando a proteggere il personale da numerose sostanze chimiche organiche industriali tossiche, sostanze chimiche inorganiche altamente concentrate (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, alla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546498","MTS","TFCHZ5TGY18","2X","grey",5450208019017,"NA",5450208019079,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched\n and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists,\n ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps.Outer flap with adhesive tape.\n Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuche. Cousu et coutures sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles Rabat extérieur avec ruban adhésif.Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuchon. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genäht und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an den Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","</p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br /> Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Cosido y costuras selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elastificación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cucita\n e cuciture nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico ai polsi,\n caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo.\n Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a un'ampia gamma di sostanze chimiche, aiutando a proteggere il personale da numerose sostanze chimiche organiche industriali tossiche, sostanze chimiche inorganiche altamente concentrate (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, alla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546499","MTS","TFCHZ5TGY18","3X","grey",5450208019024,"NA",5450208019086,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched\n and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists,\n ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps.Outer flap with adhesive tape.\n Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuche. Cousu et coutures sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles Rabat extérieur avec ruban adhésif.Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuchon. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genäht und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an den Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","</p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br /> Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Cosido y costuras selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elastificación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cucita\n e cuciture nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico ai polsi,\n caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo.\n Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a un'ampia gamma di sostanze chimiche, aiutando a proteggere il personale da numerose sostanze chimiche organiche industriali tossiche, sostanze chimiche inorganiche altamente concentrate (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, alla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15561795","MTS","TFCHZ5TGY18","4X","grey",5450208000640,"NA",5450208000626,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched\n and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists,\n ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps.Outer flap with adhesive tape.\n Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont™ Tychem® 6000 F Plus with dissipative socks, TFCHZ5TGY18.Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Knitted inner cuffs. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />\nTychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />\nTychem® 6000 F garment are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuche. Cousu et coutures sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles Rabat extérieur avec ruban adhésif.Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY18. Combinaison à capuchon. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles. Poignets intérieurs tricotés. Boucles de pouce. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® très résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genäht und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an den Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","</p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY18. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelte Manschetten. Gestrickte Innenmanschetten. Daumenschlaufen. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br />Tychem® 6000 F- Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Schutzkleidung), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. <br /> Tychem® 6000 F- Schutzkleidung werden in der Regel für eine breite Palette von Anwendungen verwendet, von der Reinigung chemischer Verschmutzungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Cosido y costuras selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elastificación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calcetines disipadores, TFCHZ5TGY18. Mono con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles. Puños interiores de punto. Lazos para el pulgar. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeación química de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, peligros biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F se utilizan normalmente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cucita\n e cuciture nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico ai polsi,\n caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo.\n Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con calzini dissipativi, TFCHZ5TGY18. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi. Polsini interni in maglia. Passanti per il pollice. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a un'ampia gamma di sostanze chimiche, aiutando a proteggere il personale da numerose sostanze chimiche organiche industriali tossiche, sostanze chimiche inorganiche altamente concentrate (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, alla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15561796","MTS","TFCHZ5TGY18","5X","grey",5450208000657,"NA",5450208000633,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />Tychem&#0174; 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nTychem & # 0174; Les vêtements 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications, du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht leitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Kleidungsstück), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Barriere gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. .<br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung werden in der Regel für ein breites Anwendungsspektrum verwendet, von der Reinigung chemischer Verschüttungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elasticación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobrepegadas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipativos integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nTychem & # 0174; Las prendas 6000 F se usan típicamente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantoni non dissipativi attaccati e calzini dissipativi, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico su polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi attaccati e calze dissipative, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture cucite e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nTychem & # 0174; Gli indumenti 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546506","MTS","TFCHZ5TGY26","SM","grey",5450208019093,"NA",5450208019154,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />Tychem&#0174; 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nTychem & # 0174; Les vêtements 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications, du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht leitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Kleidungsstück), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Barriere gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. .<br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung werden in der Regel für ein breites Anwendungsspektrum verwendet, von der Reinigung chemischer Verschüttungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elasticación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobrepegadas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipativos integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nTychem & # 0174; Las prendas 6000 F se usan típicamente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantoni non dissipativi attaccati e calzini dissipativi, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico su polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi attaccati e calze dissipative, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture cucite e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nTychem & # 0174; Gli indumenti 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546507","MTS","TFCHZ5TGY26","MD","grey",5450208019109,"NA",5450208019161,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />Tychem&#0174; 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nTychem & # 0174; Les vêtements 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications, du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht leitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Kleidungsstück), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Barriere gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. .<br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung werden in der Regel für ein breites Anwendungsspektrum verwendet, von der Reinigung chemischer Verschüttungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elasticación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobrepegadas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipativos integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nTychem & # 0174; Las prendas 6000 F se usan típicamente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantoni non dissipativi attaccati e calzini dissipativi, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico su polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi attaccati e calze dissipative, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture cucite e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nTychem & # 0174; Gli indumenti 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546508","MTS","TFCHZ5TGY26","LG","grey",5450208019116,"NA",5450208019178,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />Tychem&#0174; 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nTychem & # 0174; Les vêtements 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications, du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht leitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Kleidungsstück), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Barriere gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. .<br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung werden in der Regel für ein breites Anwendungsspektrum verwendet, von der Reinigung chemischer Verschüttungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elasticación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobrepegadas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipativos integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nTychem & # 0174; Las prendas 6000 F se usan típicamente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantoni non dissipativi attaccati e calzini dissipativi, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico su polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi attaccati e calze dissipative, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture cucite e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nTychem & # 0174; Gli indumenti 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546509","MTS","TFCHZ5TGY26","XL","grey",5450208019123,"NA",5450208019185,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />Tychem&#0174; 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nTychem & # 0174; Les vêtements 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications, du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht leitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Kleidungsstück), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Barriere gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. .<br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung werden in der Regel für ein breites Anwendungsspektrum verwendet, von der Reinigung chemischer Verschüttungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elasticación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobrepegadas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipativos integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nTychem & # 0174; Las prendas 6000 F se usan típicamente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantoni non dissipativi attaccati e calzini dissipativi, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico su polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi attaccati e calze dissipative, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture cucite e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nTychem & # 0174; Gli indumenti 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546510","MTS","TFCHZ5TGY26","2X","grey",5450208019130,"NA",5450208019192,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />Tychem&#0174; 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nTychem & # 0174; Les vêtements 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications, du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht leitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Kleidungsstück), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Barriere gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. .<br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung werden in der Regel für ein breites Anwendungsspektrum verwendet, von der Reinigung chemischer Verschüttungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elasticación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobrepegadas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipativos integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nTychem & # 0174; Las prendas 6000 F se usan típicamente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantoni non dissipativi attaccati e calzini dissipativi, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico su polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi attaccati e calze dissipative, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture cucite e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nTychem & # 0174; Gli indumenti 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15546511","MTS","TFCHZ5TGY26","3X","grey",5450208019147,"NA",5450208019208,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />Tychem&#0174; 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nTychem & # 0174; Les vêtements 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications, du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht leitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Kleidungsstück), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Barriere gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. .<br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung werden in der Regel für ein breites Anwendungsspektrum verwendet, von der Reinigung chemischer Verschüttungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elasticación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobrepegadas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipativos integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nTychem & # 0174; Las prendas 6000 F se usan típicamente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantoni non dissipativi attaccati e calzini dissipativi, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico su polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi attaccati e calze dissipative, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture cucite e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nTychem & # 0174; Gli indumenti 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15561793","MTS","TFCHZ5TGY26","4X","grey",5450208000688,"NA",5450208000664,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 F Plus model CHZ5","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Grey.<br />Tychem® 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem® 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek® substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.<br />Tychem&#0174; 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.</p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Double fermeture éclair et double rabat. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus avec sous-gants non dissipatifs et chaussettes dissipatives, TFCHZ5TGY26. Combinaison à capuche. Coutures cousues et sur-étanches. Poignets doubles avec sous-gants non dissipatifs attachés sur le revers intérieur. Élastication aux poignets, chevilles, visage et taille. Fermetures éclair doubles et rabats doubles. Rabat extérieur avec ruban adhésif. Chaussettes dissipatives intégrées. Gris. <br />\nLes vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® résistant. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, aidant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique. <br />\nTychem & # 0174; Les vêtements 6000 F sont généralement utilisés pour une large gamme d'applications, du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d'urgence, aux applications militaires et pétrochimiques. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.","<p>DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus mit angearbeiteten nicht ableitfähigen Unterhandschuhen und ableitfähigen Socken, TFCHZ5TGY26. Overall mit Kapuze. Genähte und überklebte Nähte. Doppelmanschetten mit angebrachten nicht leitfähigen Unterhandschuhen an der Innenmanschette. Gummibündchen an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille. Doppelte Reißverschlussabdeckung. Äußere Abdeckung mit Klebeband. Integrierte ableitfähige Socken. Grau. <br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung bestehen aus einem leichten und haltbaren Tychem® 6000 F-Material (<500 g pro Kleidungsstück), das aus einem hochleistungfähigen Barrierefilm besteht, der auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Barriere gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und tragen so zum Schutz des Personals vor zahlreichen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. .<br /> Tychem® 6000 F-Schutzkleidung werden in der Regel für ein breites Anwendungsspektrum verwendet, von der Reinigung chemischer Verschüttungen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen. </ p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elasticación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobrepegadas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipativos integrados. Gris. <br />\nLas prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química. <br />\nTychem & # 0174; Las prendas 6000 F se usan típicamente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas. </p>","DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantoni non dissipativi attaccati e calzini dissipativi, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture impunturate e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico su polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio.","<p> DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con sottoguanti non dissipativi attaccati e calze dissipative, TFCHZ5TGY26. Tuta con cappuccio. Cuciture cucite e nastrate. Polsini doppi con sottoguanti annessi non dissipativi sul polsino interno. Elastico a polsi, caviglie, viso e vita. Doppia cerniera e doppia patta. Patta esterna con nastro adesivo. Calzini dissipativi integrati. Grigio. <br />\nGli indumenti Tychem® 6000 F sono realizzati con un tessuto Tychem® 6000 F leggero e durevole (<500 g per capo) costituito da una pellicola barriera brevettata laminata su un substrato Tyvek® resistente. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica a una vasta gamma di prodotti chimici, contribuendo a proteggere il personale da numerosi prodotti chimici organici industriali tossici, prodotti chimici inorganici altamente concentrati (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e alcuni agenti di guerra chimica. <br />\nTychem & # 0174; Gli indumenti 6000 F vengono generalmente utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni dalla pulizia di versamenti chimici, dalla risposta alle emergenze, alle applicazioni militari e petrolchimiche. </p>","D15561794","MTS","TFCHZ5TGY26","5X","grey",5450208000695,"NA",5450208000671,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF630 00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571038","MTO","TF 630 T GY 00","SM","grey",5450208100982,"NA",5450208101040,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,"n.a.","n.a.","n.a.","51x38x47",2.0099999999999998,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1102,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF630 00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571039","MTO","TF 630 T GY 00","MD","grey",5450208100999,"NA",5450208101057,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.0369999999999999,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1128,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF630 00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571040","MTO","TF 630 T GY 00","LG","grey",5450208101002,"NA",5450208101064,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.0539999999999998,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1146,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF630 00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571041","MTO","TF 630 T GY 00","XL","grey",5450208101019,"NA",5450208101071,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.0649999999999999,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1157,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF630 00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571092","MTO","TF 630 T GY 00","2X","grey",5450208101026,"NA",5450208101088,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.1110000000000002,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1203,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF630 00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571093","MTO","TF 630 T GY 00","3X","grey",5450208101033,"NA",5450208101095,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.1480000000000001,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1240,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF630 WG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571094","MTO","TF 630 T GY WG","SM","grey",5450208101101,"NA",5450208101163,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",1.9179999999999999,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1010,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF630 WG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571095","MTO","TF 630 T GY WG","MD","grey",5450208101118,"NA",5450208101170,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",1.958,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1050,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF630 WG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571096","MTO","TF 630 T GY WG","LG","grey",5450208101125,"NA",5450208101187,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1092,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF630 WG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571097","MTO","TF 630 T GY WG","XL","grey",5450208101132,"NA",5450208101194,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.0550000000000002,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1147,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF630 WG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571098","MTO","TF 630 T GY WG","2X","grey",5450208101149,"NA",5450208101200,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.101,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1193,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF630 WG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571099","MTO","TF 630 T GY WG","3X","grey",5450208101156,"NA",5450208101217,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.149,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1241,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF640 00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571106","MTO","TF 640 T GY 00","SM","grey",5450208101224,"NA",5450208101286,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.0430000000000001,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1135,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF640 00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571107","MTO","TF 640 T GY 00","MD","grey",5450208101231,"NA",5450208101293,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.077,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1169,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF640 00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571108","MTO","TF 640 T GY 00","LG","grey",5450208101248,"NA",5450208101309,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.1240000000000001,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1216,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF640 00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571109","MTO","TF 640 T GY 00","XL","grey",5450208101255,"NA",5450208101316,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.16,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1252,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF640 00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571110","MTO","TF 640 T GY 00","2X","grey",5450208101262,"NA",5450208101323,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.2480000000000002,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1340,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF640 00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571111","MTO","TF 640 T GY 00","3X","grey",5450208101279,"NA",5450208101330,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.2879999999999998,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1380,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF640 WG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571100","MTO","TF 640 T GY WG","SM","grey",5450208101347,"NA",5450208101408,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.0630000000000002,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1155,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF640 WG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571101","MTO","TF 640 T GY WG","MD","grey",5450208101354,"NA",5450208101415,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.097,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1189,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF640 WG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571102","MTO","TF 640 T GY WG","LG","grey",5450208101361,"NA",5450208101422,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.145,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1237,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF640 WG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571103","MTO","TF 640 T GY WG","XL","grey",5450208101378,"NA",5450208101439,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.1819999999999999,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1274,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF640 WG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571104","MTO","TF 640 T GY WG","2X","grey",5450208101385,"NA",5450208101446,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.2709999999999999,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1363,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Coverall","Tychem® 6000 AL TF640 WG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15571105","MTO","TF 640 T GY WG","3X","grey",5450208101392,"NA",5450208101453,6210109800,"Cat. III","Yes","No","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",2,null,"n.a.","n.a.","51x38x47",2.3119999999999998,null,null,null,null,null,"58x76",null,null,null,1404,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","DuPont airline belt with CEJN 341 ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15572881","MTS",8000513914,"One size",null,null,"NA",null,9019209000,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a.",1,null,null,null,"35x25x12",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","Yes","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","PU suit bung with one ¾ inch hole",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15573063   ","MTS","PS32088","NA",null,null,"NA",null,3901109090,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","NOT PI",0,"n.a.",10,null,null,null,"23x15x10",0.65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","Multi clip tightener",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15573064 ","MTS","PS07110","NA",null,null,"NA",null,8305900000,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","NOT PI",0,"n.a.",10,null,null,null,"23x15x10",0.32500000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","DuPont belt silencer",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15573062 ","MTS","PS513809","NA",null,null,"NA",null,8708929990,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","NOT PI",0,"n.a.",10,null,null,null,"23x15x10",0.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tychem® Accessories","DuPont belt foam pad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15572880 ","MTS","PS05258","NA",null,null,"NA",null,3921131010,null,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","PI",0,"n.a.",1,null,null,null,"58x16x5",0.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,"No","No","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall"," Tyvek® 500 TY198S ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570294","MTO","TY198SWH0025ES","SM","white",5450208100500,"NA",5450208100562,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall"," Tyvek® 500 TY198S ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570295","MTO","TY198SWH0025ES","MD","white",5450208100517,"NA",5450208100579,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall"," Tyvek® 500 TY198S ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570296","MTO","TY198SWH0025ES","LG","white",5450208100524,"NA",5450208100586,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall"," Tyvek® 500 TY198S ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570297","MTO","TY198SWH0025ES","XL","white",5450208100531,"NA",5450208100593,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall"," Tyvek® 500 TY198S ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570298","MTO","TY198SWH0025ES","2X","white",5450208100548,"NA",5450208100609,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall"," Tyvek® 500 TY198S ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570299","MTO","TY198SWH0025ES","3X","white",5450208100555,"NA",5450208100616,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Gown TY703S ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570300","MTO","TY703SWH0030ES","SM","white",5450208100623,"NA",5450208100685,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",30,null,null,null,"41.5x26x23.5",null,null,null," ",null,null,"16x31",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Gown TY703S ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570301","MTO","TY703SWH0030ES","MD","white",5450208100630,"NA",5450208100692,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",30,null,null,null,"41.5x26x23.5",null,null,null," ",null,null,"16x31",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Gown TY703S ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570442","MTO","TY703SWH0030ES","LG","white",5450208100647,"NA",5450208100708,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",30,null,null,null,"41.5x26x23.5",null,null,null," ",null,null,"16x31",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Gown TY703S ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570443","MTO","TY703SWH0030ES","XL","white",5450208100654,"NA",5450208100715,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",30,null,null,null,"41.5x26x23.5",null,null,null," ",null,null,"16x31",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Gown TY703S ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570444","MTO","TY703SWH0030ES","2X","white",5450208100661,"NA",5450208100722,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",30,null,null,null,"41.5x26x23.5",null,null,null," ",null,null,"16x31",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 Gown TY703S ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570445","MTO","TY703SWH0030ES","3X","white",5450208100678,"NA",5450208100739,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",30,null,null,null,"41.5x26x23.5",null,null,null," ",null,null,"16x31",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall"," Tyvek® 800 TJ198T ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570650","MTO","TJ198TWH0025ES","SM","white",5450208100869,"NA",5450208100920,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall"," Tyvek® 800 TJ198T ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570651","MTO","TJ198TWH0025ES","MD","white",5450208100876,"NA",5450208100937,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall"," Tyvek® 800 TJ198T ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570862","MTO","TJ198TWH0025ES","LG","white",5450208100883,"NA",5450208100944,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall"," Tyvek® 800 TJ198T ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570863","MTO","TJ198TWH0025ES","XL","white",5450208100890,"NA",5450208100951,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall"," Tyvek® 800 TJ198T ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570864","MTO","TJ198TWH0025ES","2X","white",5450208100906,"NA",5450208100968,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall"," Tyvek® 800 TJ198T ES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570865","MTO","TJ198TWH0025ES","3X","white",5450208100913,"NA",5450208100975,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","Yes","Yes","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","Yes","No","No","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 TY198S AV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570488","MTO","TY198SWH0025AV","SM","white",5450208100746,"NA",5450208100807,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 TY198S AV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570489","MTO","TY198SWH0025AV","MD","white",5450208100753,"NA",5450208100814,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 TY198S AV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570490","MTO","TY198SWH0025AV","LG","white",5450208100760,"NA",5450208100821,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 TY198S AV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570491","MTO","TY198SWH0025AV","XL","white",5450208100777,"NA",5450208100838,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 TY198S AV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570742","MTO","TY198SWH0025AV","2X","white",5450208100784,"NA",5450208100845,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® Coverall","Tyvek® 500 TY198S AV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15570743","MTO","TY198SWH0025AV","3X","white",5450208100791,"NA",5450208100852,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","Yes","No","No","PI",0,"n.a.",25,null,null,null,"38x30.5x40",null,null,null,600,null,null,"20x31.5",null,null,null,null,"No","No","No","Yes","No","No","No","No","No","No","LDPE Polybag","Yes","-","-","-","-","Cardboard box","Yes"]

{"sheet":"IsoClean","index":2,"n_rows":99,"n_cols":71,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Product line","Product Reference","Product Name","Product Description","Product Description English","Product Features English","Product Description French","Product Features French","Product Description German","Product Features German","Product Description Spanish","Product Features Spanish","Product Description Italian","Product Features Italian","Order Code \n(D-Code)","Stock policy","Size","Colour","EAN Code (PE Bag)","EAN Code (Box)","Tariff code \n(HS code)","Category","Type 6","Type 5","Type 4","Type 3","Type 1A-ET","Radioactive particle EN-1073-2","Biobarrier EN 14126","Electrostatic protection. EN 1149-5","\"Packaging Option Code\"","Option Code Description","\"QTY /Box (EA)\"","Box Size Code","\"Box Side Length -L (in)\"","Box Front Width - W (in)","Box Height  - H(in)","Box Side Length -L (Cm)","Box Front Width - W (Cm)","Box Height - H (Cm)","Box Colour","Box Material","\"Boxes / Euro Pallet ( Euro pallet : 80 x 120cm)\"","Boxes (per layer. & no. Layers on pallet)","Approx Pallet height (cm)","\"Individual sealed primary Bag ( opaque, gamma stable, easy tear)\"","\"Individual sealed primary Bag (clear, gamma stable , easy open)\"","EA/ Primary Bag","\"Secondary sealed outer bag (clear, gamma stable, easy tear)\"","EA/ Secondary Bag","No. Of secondary bags per box","EA / Box","PE Clear Case Liners","COC in Box","Sterility Indicator on box label","Sterility Indicator on COC","Paper  FUs / Box ","Warning sheet  in Box","Gross Weight (Kg/Ea)-in SAP","Net Weight (Kg/Ea)- in SAP","Country of Origin","Packaging Level 1","Recyclable","Packaging Level 2","Recyclable","Packaging Level 3","Recyclable","Packaging Level 4","Recyclable","Packaging Level 5","Recyclable"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC270BWHMS","TYVEK® IsoClean® Labcoat with bound neck option MS                                                  ","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing.Packed in a dual barrier validated packaging system (double bagged)","DuPont™ Tyvek® IsoClean® labcoat with bound neck model IC 270 B WH MS. Bound internal seams. Tunnelled at wrists. Front snap closure. Clean-processed and gamma-sterilized. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® labcoat with bound neck, model IC 270 B WH MS. Available and in sizes SM to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories have been clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 4 cleanroom. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile accessories (option MS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270 B WH MS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastique recouvert sur les poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270 B WH MS. Disponible du SM au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques entunnelés aux poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant pour habillage et déshabillage faciles.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) ont été conditioné pour salle blanche pour une propreté optimale et stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Ils sont pliés afin de faciliter le port aseptique et emballés en salle blanche de classe ISO 4. Tous les accessoires conditionés pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option MS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche. Les accessoires sont individuellement emballés et assemblés dans un emballage extérieur. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 270 B WH MS. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 270 B WH MS. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne zum einfachen Anlegen und Ablegen.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör wurden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Sie werden für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 verpackt. Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Zubehörartikel (Option MS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche. Das Zubehör wird einzeln verpackt und dann in Teilgruppen zusammen in einem äußeren Beutel verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en liimpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en liimpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15466113","MTS","SM","White",null,"0888120000212",6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)",30,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",27,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","5","6",30,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.113,7.3999999999999996E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC270BWHMS","TYVEK® IsoClean® Labcoat with bound neck option MS                                                  ","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing.Packed in a dual barrier validated packaging system (double bagged)","DuPont™ Tyvek® IsoClean® labcoat with bound neck model IC 270 B WH MS. Bound internal seams. Tunnelled at wrists. Front snap closure. Clean-processed and gamma-sterilized. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® labcoat with bound neck, model IC 270 B WH MS. Available and in sizes SM to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories have been clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 4 cleanroom. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile accessories (option MS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270 B WH MS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastique recouvert sur les poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270 B WH MS. Disponible du SM au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques entunnelés aux poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant pour habillage et déshabillage faciles.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) ont été conditioné pour salle blanche pour une propreté optimale et stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Ils sont pliés afin de faciliter le port aseptique et emballés en salle blanche de classe ISO 4. Tous les accessoires conditionés pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option MS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche. Les accessoires sont individuellement emballés et assemblés dans un emballage extérieur. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 270 B WH MS. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 270 B WH MS. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne zum einfachen Anlegen und Ablegen.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör wurden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Sie werden für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 verpackt. Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Zubehörartikel (Option MS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche. Das Zubehör wird einzeln verpackt und dann in Teilgruppen zusammen in einem äußeren Beutel verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en liimpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en liimpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15466127","MTS","MD","White",null,"0888120000229",6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)",30,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",24,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","5","6",30,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.11799999999999999,7.9000000000000001E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC270BWHMS","TYVEK® IsoClean® Labcoat with bound neck option MS                                                  ","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing.Packed in a dual barrier validated packaging system (double bagged)","DuPont™ Tyvek® IsoClean® labcoat with bound neck model IC 270 B WH MS. Bound internal seams. Tunnelled at wrists. Front snap closure. Clean-processed and gamma-sterilized. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® labcoat with bound neck, model IC 270 B WH MS. Available and in sizes SM to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories have been clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 4 cleanroom. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile accessories (option MS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270 B WH MS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastique recouvert sur les poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270 B WH MS. Disponible du SM au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques entunnelés aux poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant pour habillage et déshabillage faciles.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) ont été conditioné pour salle blanche pour une propreté optimale et stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Ils sont pliés afin de faciliter le port aseptique et emballés en salle blanche de classe ISO 4. Tous les accessoires conditionés pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option MS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche. Les accessoires sont individuellement emballés et assemblés dans un emballage extérieur. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 270 B WH MS. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 270 B WH MS. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne zum einfachen Anlegen und Ablegen.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör wurden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Sie werden für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 verpackt. Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Zubehörartikel (Option MS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche. Das Zubehör wird einzeln verpackt und dann in Teilgruppen zusammen in einem äußeren Beutel verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en liimpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en liimpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15466137","MTS","LG","White",null,"0888120000236",6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)",30,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",24,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","5","6",30,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.122,8.3000000000000004E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC270BWHMS","TYVEK® IsoClean® Labcoat with bound neck option MS                                                  ","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing.Packed in a dual barrier validated packaging system (double bagged)","DuPont™ Tyvek® IsoClean® labcoat with bound neck model IC 270 B WH MS. Bound internal seams. Tunnelled at wrists. Front snap closure. Clean-processed and gamma-sterilized. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® labcoat with bound neck, model IC 270 B WH MS. Available and in sizes SM to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories have been clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 4 cleanroom. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile accessories (option MS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270 B WH MS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastique recouvert sur les poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270 B WH MS. Disponible du SM au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques entunnelés aux poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant pour habillage et déshabillage faciles.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) ont été conditioné pour salle blanche pour une propreté optimale et stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Ils sont pliés afin de faciliter le port aseptique et emballés en salle blanche de classe ISO 4. Tous les accessoires conditionés pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option MS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche. Les accessoires sont individuellement emballés et assemblés dans un emballage extérieur. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 270 B WH MS. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 270 B WH MS. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne zum einfachen Anlegen und Ablegen.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör wurden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Sie werden für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 verpackt. Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Zubehörartikel (Option MS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche. Das Zubehör wird einzeln verpackt und dann in Teilgruppen zusammen in einem äußeren Beutel verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en liimpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en liimpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15466146","MTS","XL","White",null,"0888120000243",6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)",30,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",24,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","5","6",30,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.127,8.7999999999999995E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC270BWHMS","TYVEK® IsoClean® Labcoat with bound neck option MS                                                  ","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing.Packed in a dual barrier validated packaging system (double bagged)","DuPont™ Tyvek® IsoClean® labcoat with bound neck model IC 270 B WH MS. Bound internal seams. Tunnelled at wrists. Front snap closure. Clean-processed and gamma-sterilized. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® labcoat with bound neck, model IC 270 B WH MS. Available and in sizes SM to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories have been clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 4 cleanroom. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile accessories (option MS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270 B WH MS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastique recouvert sur les poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270 B WH MS. Disponible du SM au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques entunnelés aux poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant pour habillage et déshabillage faciles.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) ont été conditioné pour salle blanche pour une propreté optimale et stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Ils sont pliés afin de faciliter le port aseptique et emballés en salle blanche de classe ISO 4. Tous les accessoires conditionés pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option MS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche. Les accessoires sont individuellement emballés et assemblés dans un emballage extérieur. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 270 B WH MS. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 270 B WH MS. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne zum einfachen Anlegen und Ablegen.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör wurden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Sie werden für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 verpackt. Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Zubehörartikel (Option MS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche. Das Zubehör wird einzeln verpackt und dann in Teilgruppen zusammen in einem äußeren Beutel verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en liimpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC 270 B WH MS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en liimpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15466157","MTS","2X","White",null,"0888120000250",6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)",30,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",24,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","5","6",30,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.13800000000000001,9.4E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC270BWHMS","TYVEK® IsoClean® Labcoat with bound neck option MS                                                  ","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing.Packed in a dual barrier validated packaging system (double bagged)","DuPont™ Tyvek® IsoClean® boot cover model IC 458 B WH MS. Tunnelled elastication at shin. Ties. Elasticated ankle. Gripper™ sole. Bound internal seams. Clean-processed and gamma-sterilized. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® boot cover, model IC 458 B WH MS. Available in sizes SM to XL. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at shin and ankles. Ankle ties. Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories have been clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 4 cleanroom. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile accessories (option MS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-bottes, modèle IC 458 B WH MS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques aux chevilles. Liens aux chevilles. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-bottes, modèle IC 458 B WH MS. Disponible en tailles SM et XL. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Élastiques entunnelés aux tibias et aux chevilles. Liens au niveau de la cheville. Les semelles Gripper™ offrent une plus grande robustesse et de meilleures propriétés antidérapantes.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) ont été conditioné pour salle blanche pour une propreté optimale et stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Ils sont pliés afin de faciliter le port aseptique et emballés en salle blanche de classe ISO 4. Tous les accessoires conditioné pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option MS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche. Les accessoires sont individuellement emballés et assemblés dans un emballage extérieur. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überstiefel, Modell IC 458 B WH MS. Abgedeckte Gummizüge an Waden. KnöchelbänderBänder. Gummizüge an Beinenden. Gripper™ Sohle. Eingefasste innenliegende Nähte. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überstiefel, Modell IC 458 B WH MS. Erhältlich in Größe SM bis XL. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Waden und Beinenden. Knöchelbänder. Gripper™-Sohlen bieten erhöhte Rutschhemmung und Robustheit.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör wurden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Sie werden für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 verpackt. Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Zubehörartikel (Option MS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche. Das Zubehör wird paarweise verpackt und dann in Teilgruppen zusammen in einem äußeren Beutel verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Elástico con canutillo a nivel de la espinilla. Cintas. Tobillos elásticos. Suela Gripper™. Costuras internas selladas. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Disponible en las tallas SM a XL. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo a nivel de las espinillas y los tobillos. Lazos en tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) se embalan mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Elástico con canutillo a nivel de la espinilla. Cintas. Tobillos elásticos. Suela Gripper™. Costuras internas selladas. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Disponible en las tallas SM a XL. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo a nivel de las espinillas y los tobillos. Lazos en tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) se embalan mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15466164","MTS","3X","White",null,"0888120000267",6210109800,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)",30,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",24,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","5","6",30,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.14399999999999999,0.10100000000000001,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC703SWH00","Tyvek® IsoClean® Chemo gown","Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Available in sizes XS to 3X. Collared gown with hook and loop closure in the neck. Increased skirt length ensures protection against frontal exposure. Openness in the back closure increases wearer comfort.  Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. <br/>\nTyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash.<br/>\nTyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.<br/>\nGarments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.Tyvek® IsoClean® Chemo gown is ideal for handling cytostatics and various laboratory activities.<br/></p>","Blouse de chimiothérapie DuPont™ Tyvek® IsoClean®IC 703S 00. Blouse à col avec fermeture auto-agrippante au cou. Coutures bordées. Non stérile, non traité-lavé. Poignets tricotés. Liens bordés partant de la taille élastique. Blanche.","Blouse de chimiothérapie DuPont™ Tyvek® IsoClean® IC 703S 00. Disponible en tailles XS à 3X. Blouse à col avec fermeture auto-agrippante au cou. La jupe plus longue assure une protection accrue contre l'exposition frontale. L'ouverture dans le dos offre un confort optimal au porteur. Coutures bordées. Non stérile, lavée. Poignets tricotés. Liens bordés partant de la taille, élastiquée. Tyvek® IsoClean® offre le parfait équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité selon un procédé de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une barrière inhérente contre les particules, les micro-organismes et les éclaboussures de liquides à base aqueuse, légers et non dangereux. Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d'option 0B, 00 et BH) ne sont ni lavés, ni irradiés aux rayons gamma, mais fabriqués dans un environnement contrôlé. Les vêtements et accessoires fabriqués en Tyvek® IsoClean® lavé et stérile sont généralement utilisés pour les salles propres des industries de la biotechnologie, de la pharmacie, la fabrication de dispositifs médicaux, mais aussi dans l’industrie agroalimentaire et la cosmétique, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés. La blouse de chimiothérapie Tyvek® IsoClean® est idéale pour le traitement des cytostatiques et différentes activités de laboratoire.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel IC 703S 00. Kittel mit Kragen und Klettverschluss am Hals. Versäuberungsnähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Eingefasste Taillenbänder, angesetzt an den elastischen Seiten. Weiß.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel IC 703S 00. Erhältlich in den Größen XS bis 3X. Kittel mit Kragen und Klettverschluss am Hals. Verlängerte Schürze für sicheren Schutz gegen Gefahrenaussetzung von vorne. Öffnungen am hinteren Verschluss erhöhen den Tragekomfort.  Versäuberungsnähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Eingefasste Taillenbänder, angesetzt an den elastischen Seiten. \nTyvek® IsoClean® schafft ein ideales Gleichgewicht aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus HD-PE mit dem patentierten Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® schafft eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche wasserbasierte Flüssigkeitsspritzer.\nTyvek® IsoClean® Kleidungsstücke und Zubehörteile (Optionscodes 0B, 00 und BH) sind weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch wurden sie Gammastrahlung ausgesetzt. Sie wurden vielmehr in einer kontrollierten Umgebungen hergestellt.\nKleidung und Zubehör, die aus Tyvek® IsoClean® gefertigt wurden, werden typischerweise in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Arzneimittelherstellung, Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik und in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen verwendet. Der Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel ist ideal für die Handhabung von Zytostatika sowie verschiedenen Labortätigkeiten.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Bata con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. Blanco.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Disponible en las tallas XS a 3X. Prenda con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Esta prenda más larga garantiza la protección contra una exposición frontal. La apertura del cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.  Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. \nTyvek® IsoClean® ofrece el equilibrio perfecto entre protección, durabilidad y comodidad. Fabricada en polietileno de alta densidad con un proceso de hilado instantáneo patentado. Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera propia frente a partículas, microorganismos y pequeñas salpicaduras de líquidos de base acuosa no peligrosos.\nLa vestimenta y los accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no están procesados en limpio ni sometidos a rayos gamma, pero se han fabricado en un entorno de trabajo controlado.\nLa vestimenta y los accesorios fabricados con Tyvek® IsoClean® suelen utilizarse en salas blancas de los sectores de biotecnología, farmacéutico, fabricación de dispositivos médicos, proceso de alimentos y cosmética, así como en otros entornos de trabajo decisivos o controlados. Tyvek® IsoClean® Chemo gown es la opción idónea para la manipulación de citostáticos y diversas actividades de laboratorio.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Bata con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. Blanco.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Disponible en las tallas XS a 3X. Prenda con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Esta prenda más larga garantiza la protección contra una exposición frontal. La apertura del cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.  Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. \nTyvek® IsoClean® ofrece el equilibrio perfecto entre protección, durabilidad y comodidad. Fabricada en polietileno de alta densidad con un proceso de hilado instantáneo patentado. Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera propia frente a partículas, microorganismos y pequeñas salpicaduras de líquidos de base acuosa no peligrosos.\nLa vestimenta y los accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no están procesados en limpio ni sometidos a rayos gamma, pero se han fabricado en un entorno de trabajo controlado.\nLa vestimenta y los accesorios fabricados con Tyvek® IsoClean® suelen utilizarse en salas blancas de los sectores de biotecnología, farmacéutico, fabricación de dispositivos médicos, proceso de alimentos y cosmética, así como en otros entornos de trabajo decisivos o controlados. Tyvek® IsoClean® Chemo gown es la opción idónea para la manipulación de citostáticos y diversas actividades de laboratorio.","D15542351","MTO","XS","White","5-450208-018379","5-450208-018447",6210109800,"Cat. III, \nPB [6-B]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","30","4C","16",10,"16",40.6,25.399989999999999,40.6,"Brown","Carton",54,"6 x 4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","5","6",30,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.113,7.3999999999999996E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC703SWH00","Tyvek® IsoClean® Chemo gown","Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Available in sizes XS to 3X. Collared gown with hook and loop closure in the neck. Increased skirt length ensures protection against frontal exposure. Openness in the back closure increases wearer comfort.  Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. <br/>\nTyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash.<br/>\nTyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.<br/>\nGarments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.Tyvek® IsoClean® Chemo gown is ideal for handling cytostatics and various laboratory activities.<br/></p>","Blouse de chimiothérapie DuPont™ Tyvek® IsoClean®IC 703S 00. Blouse à col avec fermeture auto-agrippante au cou. Coutures bordées. Non stérile, non traité-lavé. Poignets tricotés. Liens bordés partant de la taille élastique. Blanche.","Blouse de chimiothérapie DuPont™ Tyvek® IsoClean® IC 703S 00. Disponible en tailles XS à 3X. Blouse à col avec fermeture auto-agrippante au cou. La jupe plus longue assure une protection accrue contre l'exposition frontale. L'ouverture dans le dos offre un confort optimal au porteur. Coutures bordées. Non stérile, lavée. Poignets tricotés. Liens bordés partant de la taille, élastiquée. Tyvek® IsoClean® offre le parfait équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité selon un procédé de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une barrière inhérente contre les particules, les micro-organismes et les éclaboussures de liquides à base aqueuse, légers et non dangereux. Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d'option 0B, 00 et BH) ne sont ni lavés, ni irradiés aux rayons gamma, mais fabriqués dans un environnement contrôlé. Les vêtements et accessoires fabriqués en Tyvek® IsoClean® lavé et stérile sont généralement utilisés pour les salles propres des industries de la biotechnologie, de la pharmacie, la fabrication de dispositifs médicaux, mais aussi dans l’industrie agroalimentaire et la cosmétique, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés. La blouse de chimiothérapie Tyvek® IsoClean® est idéale pour le traitement des cytostatiques et différentes activités de laboratoire.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel IC 703S 00. Kittel mit Kragen und Klettverschluss am Hals. Versäuberungsnähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Eingefasste Taillenbänder, angesetzt an den elastischen Seiten. Weiß.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel IC 703S 00. Erhältlich in den Größen XS bis 3X. Kittel mit Kragen und Klettverschluss am Hals. Verlängerte Schürze für sicheren Schutz gegen Gefahrenaussetzung von vorne. Öffnungen am hinteren Verschluss erhöhen den Tragekomfort.  Versäuberungsnähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Eingefasste Taillenbänder, angesetzt an den elastischen Seiten. \nTyvek® IsoClean® schafft ein ideales Gleichgewicht aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus HD-PE mit dem patentierten Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® schafft eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche wasserbasierte Flüssigkeitsspritzer.\nTyvek® IsoClean® Kleidungsstücke und Zubehörteile (Optionscodes 0B, 00 und BH) sind weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch wurden sie Gammastrahlung ausgesetzt. Sie wurden vielmehr in einer kontrollierten Umgebungen hergestellt.\nKleidung und Zubehör, die aus Tyvek® IsoClean® gefertigt wurden, werden typischerweise in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Arzneimittelherstellung, Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik und in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen verwendet. Der Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel ist ideal für die Handhabung von Zytostatika sowie verschiedenen Labortätigkeiten.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Bata con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. Blanco.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Disponible en las tallas XS a 3X. Prenda con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Esta prenda más larga garantiza la protección contra una exposición frontal. La apertura del cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.  Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. \nTyvek® IsoClean® ofrece el equilibrio perfecto entre protección, durabilidad y comodidad. Fabricada en polietileno de alta densidad con un proceso de hilado instantáneo patentado. Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera propia frente a partículas, microorganismos y pequeñas salpicaduras de líquidos de base acuosa no peligrosos.\nLa vestimenta y los accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no están procesados en limpio ni sometidos a rayos gamma, pero se han fabricado en un entorno de trabajo controlado.\nLa vestimenta y los accesorios fabricados con Tyvek® IsoClean® suelen utilizarse en salas blancas de los sectores de biotecnología, farmacéutico, fabricación de dispositivos médicos, proceso de alimentos y cosmética, así como en otros entornos de trabajo decisivos o controlados. Tyvek® IsoClean® Chemo gown es la opción idónea para la manipulación de citostáticos y diversas actividades de laboratorio.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Bata con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. Blanco.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Disponible en las tallas XS a 3X. Prenda con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Esta prenda más larga garantiza la protección contra una exposición frontal. La apertura del cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.  Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. \nTyvek® IsoClean® ofrece el equilibrio perfecto entre protección, durabilidad y comodidad. Fabricada en polietileno de alta densidad con un proceso de hilado instantáneo patentado. Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera propia frente a partículas, microorganismos y pequeñas salpicaduras de líquidos de base acuosa no peligrosos.\nLa vestimenta y los accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no están procesados en limpio ni sometidos a rayos gamma, pero se han fabricado en un entorno de trabajo controlado.\nLa vestimenta y los accesorios fabricados con Tyvek® IsoClean® suelen utilizarse en salas blancas de los sectores de biotecnología, farmacéutico, fabricación de dispositivos médicos, proceso de alimentos y cosmética, así como en otros entornos de trabajo decisivos o controlados. Tyvek® IsoClean® Chemo gown es la opción idónea para la manipulación de citostáticos y diversas actividades de laboratorio.","D15542352","MTS","SM","White","5-450208-018386","5-450208-018454",6210109800,"Cat. III, \nPB [6-B]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","30","4C","16",10,"16",40.6,25.399989999999999,40.6,"Brown","Carton",54,"6 x 4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","5","6",30,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.113,7.3999999999999996E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC703SWH00","Tyvek® IsoClean® Chemo gown","Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Available in sizes XS to 3X. Collared gown with hook and loop closure in the neck. Increased skirt length ensures protection against frontal exposure. Openness in the back closure increases wearer comfort.  Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. <br/>\nTyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash.<br/>\nTyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.<br/>\nGarments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.Tyvek® IsoClean® Chemo gown is ideal for handling cytostatics and various laboratory activities.<br/></p>","Blouse de chimiothérapie DuPont™ Tyvek® IsoClean®IC 703S 00. Blouse à col avec fermeture auto-agrippante au cou. Coutures bordées. Non stérile, non traité-lavé. Poignets tricotés. Liens bordés partant de la taille élastique. Blanche.","Blouse de chimiothérapie DuPont™ Tyvek® IsoClean® IC 703S 00. Disponible en tailles XS à 3X. Blouse à col avec fermeture auto-agrippante au cou. La jupe plus longue assure une protection accrue contre l'exposition frontale. L'ouverture dans le dos offre un confort optimal au porteur. Coutures bordées. Non stérile, lavée. Poignets tricotés. Liens bordés partant de la taille, élastiquée. Tyvek® IsoClean® offre le parfait équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité selon un procédé de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une barrière inhérente contre les particules, les micro-organismes et les éclaboussures de liquides à base aqueuse, légers et non dangereux. Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d'option 0B, 00 et BH) ne sont ni lavés, ni irradiés aux rayons gamma, mais fabriqués dans un environnement contrôlé. Les vêtements et accessoires fabriqués en Tyvek® IsoClean® lavé et stérile sont généralement utilisés pour les salles propres des industries de la biotechnologie, de la pharmacie, la fabrication de dispositifs médicaux, mais aussi dans l’industrie agroalimentaire et la cosmétique, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés. La blouse de chimiothérapie Tyvek® IsoClean® est idéale pour le traitement des cytostatiques et différentes activités de laboratoire.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel IC 703S 00. Kittel mit Kragen und Klettverschluss am Hals. Versäuberungsnähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Eingefasste Taillenbänder, angesetzt an den elastischen Seiten. Weiß.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel IC 703S 00. Erhältlich in den Größen XS bis 3X. Kittel mit Kragen und Klettverschluss am Hals. Verlängerte Schürze für sicheren Schutz gegen Gefahrenaussetzung von vorne. Öffnungen am hinteren Verschluss erhöhen den Tragekomfort.  Versäuberungsnähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Eingefasste Taillenbänder, angesetzt an den elastischen Seiten. \nTyvek® IsoClean® schafft ein ideales Gleichgewicht aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus HD-PE mit dem patentierten Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® schafft eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche wasserbasierte Flüssigkeitsspritzer.\nTyvek® IsoClean® Kleidungsstücke und Zubehörteile (Optionscodes 0B, 00 und BH) sind weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch wurden sie Gammastrahlung ausgesetzt. Sie wurden vielmehr in einer kontrollierten Umgebungen hergestellt.\nKleidung und Zubehör, die aus Tyvek® IsoClean® gefertigt wurden, werden typischerweise in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Arzneimittelherstellung, Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik und in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen verwendet. Der Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel ist ideal für die Handhabung von Zytostatika sowie verschiedenen Labortätigkeiten.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Bata con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. Blanco.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Disponible en las tallas XS a 3X. Prenda con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Esta prenda más larga garantiza la protección contra una exposición frontal. La apertura del cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.  Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. \nTyvek® IsoClean® ofrece el equilibrio perfecto entre protección, durabilidad y comodidad. Fabricada en polietileno de alta densidad con un proceso de hilado instantáneo patentado. Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera propia frente a partículas, microorganismos y pequeñas salpicaduras de líquidos de base acuosa no peligrosos.\nLa vestimenta y los accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no están procesados en limpio ni sometidos a rayos gamma, pero se han fabricado en un entorno de trabajo controlado.\nLa vestimenta y los accesorios fabricados con Tyvek® IsoClean® suelen utilizarse en salas blancas de los sectores de biotecnología, farmacéutico, fabricación de dispositivos médicos, proceso de alimentos y cosmética, así como en otros entornos de trabajo decisivos o controlados. Tyvek® IsoClean® Chemo gown es la opción idónea para la manipulación de citostáticos y diversas actividades de laboratorio.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Bata con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. Blanco.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Disponible en las tallas XS a 3X. Prenda con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Esta prenda más larga garantiza la protección contra una exposición frontal. La apertura del cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.  Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. \nTyvek® IsoClean® ofrece el equilibrio perfecto entre protección, durabilidad y comodidad. Fabricada en polietileno de alta densidad con un proceso de hilado instantáneo patentado. Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera propia frente a partículas, microorganismos y pequeñas salpicaduras de líquidos de base acuosa no peligrosos.\nLa vestimenta y los accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no están procesados en limpio ni sometidos a rayos gamma, pero se han fabricado en un entorno de trabajo controlado.\nLa vestimenta y los accesorios fabricados con Tyvek® IsoClean® suelen utilizarse en salas blancas de los sectores de biotecnología, farmacéutico, fabricación de dispositivos médicos, proceso de alimentos y cosmética, así como en otros entornos de trabajo decisivos o controlados. Tyvek® IsoClean® Chemo gown es la opción idónea para la manipulación de citostáticos y diversas actividades de laboratorio.","D15542353","MTS","MD","White","5-450208-018393","5-450208-018461",6210109800,"Cat. III, \nPB [6-B]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","30","4C","16",10,"16",40.6,25.399989999999999,40.6,"Brown","Carton",54,"6 x 4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","5","6",30,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.113,7.3999999999999996E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC703SWH00","Tyvek® IsoClean® Chemo gown","Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Available in sizes XS to 3X. Collared gown with hook and loop closure in the neck. Increased skirt length ensures protection against frontal exposure. Openness in the back closure increases wearer comfort.  Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. <br/>\nTyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash.<br/>\nTyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.<br/>\nGarments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.Tyvek® IsoClean® Chemo gown is ideal for handling cytostatics and various laboratory activities.<br/></p>","Blouse de chimiothérapie DuPont™ Tyvek® IsoClean®IC 703S 00. Blouse à col avec fermeture auto-agrippante au cou. Coutures bordées. Non stérile, non traité-lavé. Poignets tricotés. Liens bordés partant de la taille élastique. Blanche.","Blouse de chimiothérapie DuPont™ Tyvek® IsoClean® IC 703S 00. Disponible en tailles XS à 3X. Blouse à col avec fermeture auto-agrippante au cou. La jupe plus longue assure une protection accrue contre l'exposition frontale. L'ouverture dans le dos offre un confort optimal au porteur. Coutures bordées. Non stérile, lavée. Poignets tricotés. Liens bordés partant de la taille, élastiquée. Tyvek® IsoClean® offre le parfait équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité selon un procédé de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une barrière inhérente contre les particules, les micro-organismes et les éclaboussures de liquides à base aqueuse, légers et non dangereux. Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d'option 0B, 00 et BH) ne sont ni lavés, ni irradiés aux rayons gamma, mais fabriqués dans un environnement contrôlé. Les vêtements et accessoires fabriqués en Tyvek® IsoClean® lavé et stérile sont généralement utilisés pour les salles propres des industries de la biotechnologie, de la pharmacie, la fabrication de dispositifs médicaux, mais aussi dans l’industrie agroalimentaire et la cosmétique, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés. La blouse de chimiothérapie Tyvek® IsoClean® est idéale pour le traitement des cytostatiques et différentes activités de laboratoire.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel IC 703S 00. Kittel mit Kragen und Klettverschluss am Hals. Versäuberungsnähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Eingefasste Taillenbänder, angesetzt an den elastischen Seiten. Weiß.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel IC 703S 00. Erhältlich in den Größen XS bis 3X. Kittel mit Kragen und Klettverschluss am Hals. Verlängerte Schürze für sicheren Schutz gegen Gefahrenaussetzung von vorne. Öffnungen am hinteren Verschluss erhöhen den Tragekomfort.  Versäuberungsnähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Eingefasste Taillenbänder, angesetzt an den elastischen Seiten. \nTyvek® IsoClean® schafft ein ideales Gleichgewicht aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus HD-PE mit dem patentierten Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® schafft eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche wasserbasierte Flüssigkeitsspritzer.\nTyvek® IsoClean® Kleidungsstücke und Zubehörteile (Optionscodes 0B, 00 und BH) sind weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch wurden sie Gammastrahlung ausgesetzt. Sie wurden vielmehr in einer kontrollierten Umgebungen hergestellt.\nKleidung und Zubehör, die aus Tyvek® IsoClean® gefertigt wurden, werden typischerweise in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Arzneimittelherstellung, Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik und in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen verwendet. Der Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel ist ideal für die Handhabung von Zytostatika sowie verschiedenen Labortätigkeiten.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Bata con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. Blanco.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Disponible en las tallas XS a 3X. Prenda con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Esta prenda más larga garantiza la protección contra una exposición frontal. La apertura del cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.  Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. \nTyvek® IsoClean® ofrece el equilibrio perfecto entre protección, durabilidad y comodidad. Fabricada en polietileno de alta densidad con un proceso de hilado instantáneo patentado. Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera propia frente a partículas, microorganismos y pequeñas salpicaduras de líquidos de base acuosa no peligrosos.\nLa vestimenta y los accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no están procesados en limpio ni sometidos a rayos gamma, pero se han fabricado en un entorno de trabajo controlado.\nLa vestimenta y los accesorios fabricados con Tyvek® IsoClean® suelen utilizarse en salas blancas de los sectores de biotecnología, farmacéutico, fabricación de dispositivos médicos, proceso de alimentos y cosmética, así como en otros entornos de trabajo decisivos o controlados. Tyvek® IsoClean® Chemo gown es la opción idónea para la manipulación de citostáticos y diversas actividades de laboratorio.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Bata con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. Blanco.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Disponible en las tallas XS a 3X. Prenda con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Esta prenda más larga garantiza la protección contra una exposición frontal. La apertura del cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.  Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. \nTyvek® IsoClean® ofrece el equilibrio perfecto entre protección, durabilidad y comodidad. Fabricada en polietileno de alta densidad con un proceso de hilado instantáneo patentado. Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera propia frente a partículas, microorganismos y pequeñas salpicaduras de líquidos de base acuosa no peligrosos.\nLa vestimenta y los accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no están procesados en limpio ni sometidos a rayos gamma, pero se han fabricado en un entorno de trabajo controlado.\nLa vestimenta y los accesorios fabricados con Tyvek® IsoClean® suelen utilizarse en salas blancas de los sectores de biotecnología, farmacéutico, fabricación de dispositivos médicos, proceso de alimentos y cosmética, así como en otros entornos de trabajo decisivos o controlados. Tyvek® IsoClean® Chemo gown es la opción idónea para la manipulación de citostáticos y diversas actividades de laboratorio.","D15542354","MTS","LG","White","5-450208-018409","5-450208-018478",6210109800,"Cat. III, \nPB [6-B]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","30","4C","16",10,"16",40.6,25.399989999999999,40.6,"Brown","Carton",54,"6 x 4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","5","6",30,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.113,7.3999999999999996E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC703SWH00","Tyvek® IsoClean® Chemo gown","Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Available in sizes XS to 3X. Collared gown with hook and loop closure in the neck. Increased skirt length ensures protection against frontal exposure. Openness in the back closure increases wearer comfort.  Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. <br/>\nTyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash.<br/>\nTyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.<br/>\nGarments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.Tyvek® IsoClean® Chemo gown is ideal for handling cytostatics and various laboratory activities.<br/></p>","Blouse de chimiothérapie DuPont™ Tyvek® IsoClean®IC 703S 00. Blouse à col avec fermeture auto-agrippante au cou. Coutures bordées. Non stérile, non traité-lavé. Poignets tricotés. Liens bordés partant de la taille élastique. Blanche.","Blouse de chimiothérapie DuPont™ Tyvek® IsoClean® IC 703S 00. Disponible en tailles XS à 3X. Blouse à col avec fermeture auto-agrippante au cou. La jupe plus longue assure une protection accrue contre l'exposition frontale. L'ouverture dans le dos offre un confort optimal au porteur. Coutures bordées. Non stérile, lavée. Poignets tricotés. Liens bordés partant de la taille, élastiquée. Tyvek® IsoClean® offre le parfait équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité selon un procédé de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une barrière inhérente contre les particules, les micro-organismes et les éclaboussures de liquides à base aqueuse, légers et non dangereux. Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d'option 0B, 00 et BH) ne sont ni lavés, ni irradiés aux rayons gamma, mais fabriqués dans un environnement contrôlé. Les vêtements et accessoires fabriqués en Tyvek® IsoClean® lavé et stérile sont généralement utilisés pour les salles propres des industries de la biotechnologie, de la pharmacie, la fabrication de dispositifs médicaux, mais aussi dans l’industrie agroalimentaire et la cosmétique, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés. La blouse de chimiothérapie Tyvek® IsoClean® est idéale pour le traitement des cytostatiques et différentes activités de laboratoire.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel IC 703S 00. Kittel mit Kragen und Klettverschluss am Hals. Versäuberungsnähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Eingefasste Taillenbänder, angesetzt an den elastischen Seiten. Weiß.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel IC 703S 00. Erhältlich in den Größen XS bis 3X. Kittel mit Kragen und Klettverschluss am Hals. Verlängerte Schürze für sicheren Schutz gegen Gefahrenaussetzung von vorne. Öffnungen am hinteren Verschluss erhöhen den Tragekomfort.  Versäuberungsnähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Eingefasste Taillenbänder, angesetzt an den elastischen Seiten. \nTyvek® IsoClean® schafft ein ideales Gleichgewicht aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus HD-PE mit dem patentierten Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® schafft eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche wasserbasierte Flüssigkeitsspritzer.\nTyvek® IsoClean® Kleidungsstücke und Zubehörteile (Optionscodes 0B, 00 und BH) sind weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch wurden sie Gammastrahlung ausgesetzt. Sie wurden vielmehr in einer kontrollierten Umgebungen hergestellt.\nKleidung und Zubehör, die aus Tyvek® IsoClean® gefertigt wurden, werden typischerweise in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Arzneimittelherstellung, Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik und in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen verwendet. Der Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel ist ideal für die Handhabung von Zytostatika sowie verschiedenen Labortätigkeiten.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Bata con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. Blanco.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Disponible en las tallas XS a 3X. Prenda con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Esta prenda más larga garantiza la protección contra una exposición frontal. La apertura del cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.  Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. \nTyvek® IsoClean® ofrece el equilibrio perfecto entre protección, durabilidad y comodidad. Fabricada en polietileno de alta densidad con un proceso de hilado instantáneo patentado. Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera propia frente a partículas, microorganismos y pequeñas salpicaduras de líquidos de base acuosa no peligrosos.\nLa vestimenta y los accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no están procesados en limpio ni sometidos a rayos gamma, pero se han fabricado en un entorno de trabajo controlado.\nLa vestimenta y los accesorios fabricados con Tyvek® IsoClean® suelen utilizarse en salas blancas de los sectores de biotecnología, farmacéutico, fabricación de dispositivos médicos, proceso de alimentos y cosmética, así como en otros entornos de trabajo decisivos o controlados. Tyvek® IsoClean® Chemo gown es la opción idónea para la manipulación de citostáticos y diversas actividades de laboratorio.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Bata con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. Blanco.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Disponible en las tallas XS a 3X. Prenda con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Esta prenda más larga garantiza la protección contra una exposición frontal. La apertura del cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.  Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. \nTyvek® IsoClean® ofrece el equilibrio perfecto entre protección, durabilidad y comodidad. Fabricada en polietileno de alta densidad con un proceso de hilado instantáneo patentado. Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera propia frente a partículas, microorganismos y pequeñas salpicaduras de líquidos de base acuosa no peligrosos.\nLa vestimenta y los accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no están procesados en limpio ni sometidos a rayos gamma, pero se han fabricado en un entorno de trabajo controlado.\nLa vestimenta y los accesorios fabricados con Tyvek® IsoClean® suelen utilizarse en salas blancas de los sectores de biotecnología, farmacéutico, fabricación de dispositivos médicos, proceso de alimentos y cosmética, así como en otros entornos de trabajo decisivos o controlados. Tyvek® IsoClean® Chemo gown es la opción idónea para la manipulación de citostáticos y diversas actividades de laboratorio.","D15542355","MTS","XL","White","5-450208-018416","5-450208-018485",6210109800,"Cat. III, \nPB [6-B]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","30","4C","16",10,"16",40.6,25.399989999999999,40.6,"Brown","Carton",54,"6 x 4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","5","6",30,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.113,7.3999999999999996E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC703SWH00","Tyvek® IsoClean® Chemo gown","Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Available in sizes XS to 3X. Collared gown with hook and loop closure in the neck. Increased skirt length ensures protection against frontal exposure. Openness in the back closure increases wearer comfort.  Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. <br/>\nTyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash.<br/>\nTyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.<br/>\nGarments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.Tyvek® IsoClean® Chemo gown is ideal for handling cytostatics and various laboratory activities.<br/></p>","Blouse de chimiothérapie DuPont™ Tyvek® IsoClean®IC 703S 00. Blouse à col avec fermeture auto-agrippante au cou. Coutures bordées. Non stérile, non traité-lavé. Poignets tricotés. Liens bordés partant de la taille élastique. Blanche.","Blouse de chimiothérapie DuPont™ Tyvek® IsoClean® IC 703S 00. Disponible en tailles XS à 3X. Blouse à col avec fermeture auto-agrippante au cou. La jupe plus longue assure une protection accrue contre l'exposition frontale. L'ouverture dans le dos offre un confort optimal au porteur. Coutures bordées. Non stérile, lavée. Poignets tricotés. Liens bordés partant de la taille, élastiquée. Tyvek® IsoClean® offre le parfait équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité selon un procédé de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une barrière inhérente contre les particules, les micro-organismes et les éclaboussures de liquides à base aqueuse, légers et non dangereux. Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d'option 0B, 00 et BH) ne sont ni lavés, ni irradiés aux rayons gamma, mais fabriqués dans un environnement contrôlé. Les vêtements et accessoires fabriqués en Tyvek® IsoClean® lavé et stérile sont généralement utilisés pour les salles propres des industries de la biotechnologie, de la pharmacie, la fabrication de dispositifs médicaux, mais aussi dans l’industrie agroalimentaire et la cosmétique, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés. La blouse de chimiothérapie Tyvek® IsoClean® est idéale pour le traitement des cytostatiques et différentes activités de laboratoire.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel IC 703S 00. Kittel mit Kragen und Klettverschluss am Hals. Versäuberungsnähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Eingefasste Taillenbänder, angesetzt an den elastischen Seiten. Weiß.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel IC 703S 00. Erhältlich in den Größen XS bis 3X. Kittel mit Kragen und Klettverschluss am Hals. Verlängerte Schürze für sicheren Schutz gegen Gefahrenaussetzung von vorne. Öffnungen am hinteren Verschluss erhöhen den Tragekomfort.  Versäuberungsnähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Eingefasste Taillenbänder, angesetzt an den elastischen Seiten. \nTyvek® IsoClean® schafft ein ideales Gleichgewicht aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus HD-PE mit dem patentierten Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® schafft eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche wasserbasierte Flüssigkeitsspritzer.\nTyvek® IsoClean® Kleidungsstücke und Zubehörteile (Optionscodes 0B, 00 und BH) sind weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch wurden sie Gammastrahlung ausgesetzt. Sie wurden vielmehr in einer kontrollierten Umgebungen hergestellt.\nKleidung und Zubehör, die aus Tyvek® IsoClean® gefertigt wurden, werden typischerweise in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Arzneimittelherstellung, Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik und in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen verwendet. Der Tyvek® IsoClean® Chemo-Kittel ist ideal für die Handhabung von Zytostatika sowie verschiedenen Labortätigkeiten.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Bata con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. Blanco.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Disponible en las tallas XS a 3X. Prenda con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Esta prenda más larga garantiza la protección contra una exposición frontal. La apertura del cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.  Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. \nTyvek® IsoClean® ofrece el equilibrio perfecto entre protección, durabilidad y comodidad. Fabricada en polietileno de alta densidad con un proceso de hilado instantáneo patentado. Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera propia frente a partículas, microorganismos y pequeñas salpicaduras de líquidos de base acuosa no peligrosos.\nLa vestimenta y los accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no están procesados en limpio ni sometidos a rayos gamma, pero se han fabricado en un entorno de trabajo controlado.\nLa vestimenta y los accesorios fabricados con Tyvek® IsoClean® suelen utilizarse en salas blancas de los sectores de biotecnología, farmacéutico, fabricación de dispositivos médicos, proceso de alimentos y cosmética, así como en otros entornos de trabajo decisivos o controlados. Tyvek® IsoClean® Chemo gown es la opción idónea para la manipulación de citostáticos y diversas actividades de laboratorio.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Bata con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. Blanco.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Chemo gown IC 703S 00. Disponible en las tallas XS a 3X. Prenda con cuello y cierre tipo velcro en el cuello. Esta prenda más larga garantiza la protección contra una exposición frontal. La apertura del cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.  Costuras reforzadas. Sin procesar en limpio y sin esterilizar. Puños de punto. Cintas de cierre en la cintura desde los laterales elásticos. \nTyvek® IsoClean® ofrece el equilibrio perfecto entre protección, durabilidad y comodidad. Fabricada en polietileno de alta densidad con un proceso de hilado instantáneo patentado. Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera propia frente a partículas, microorganismos y pequeñas salpicaduras de líquidos de base acuosa no peligrosos.\nLa vestimenta y los accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no están procesados en limpio ni sometidos a rayos gamma, pero se han fabricado en un entorno de trabajo controlado.\nLa vestimenta y los accesorios fabricados con Tyvek® IsoClean® suelen utilizarse en salas blancas de los sectores de biotecnología, farmacéutico, fabricación de dispositivos médicos, proceso de alimentos y cosmética, así como en otros entornos de trabajo decisivos o controlados. Tyvek® IsoClean® Chemo gown es la opción idónea para la manipulación de citostáticos y diversas actividades de laboratorio.","D15542356","MTS","2XL","White","5-450208-018423","5-450208-018492",6210109800,"Cat. III, \nPB [6-B]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","30","4C","16",10,"16",40.6,25.399989999999999,40.6,"Brown","Carton",54,"6 x 4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","5","6",30,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.113,7.3999999999999996E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC703SWH00","Tyvek® IsoClean® Chemo gown","Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® frock with bound neck model IC270B0. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists. Front snap closure. Not clean-processed and not sterilized. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® frock with bound neck, model IC270B0B. Available in sizes SM to 3X. Bound internal seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. Not clean-processed and not sterilized.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.\n</br>Garments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry and electronics industries as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270B00. Coutures internes bordées. Élastiques entunnelés aux poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant. Non stérilisé et non conditioné pour salle blanche. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® modello IC270B0B. Tunica con colletto bordato. Disponibile nelle taglie da SM a 3X. Cuciture interne legate. Polsini coperti elasticizzati. Apertura anteriore a scatto per rendere più facile infilare/sfilare il capo. Non sottoposto a processi di pulizia e non sterilizzato.\n</br>Tyvek® IsoClean® fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Realizzato con polietilene ad alta resistenza con un processo brevettato di filatura flash. Tyvek® IsoClean® offre una barriera intrinseca alle particelle, ai microrganismi ed agli spruzzi leggeri di liquidi non pericolosi a base di acqua. Inoltre, Tyvek® IsoClean® è traspirante e non rilascia pelucchi.\n</br>Gli indumenti e gli accessori Tyvek® IsoClean® (codici opzione 0B, 00 e BH) non sono stati confezionati in camera bianca né irradiati con raggi gamma, ma vengono prodotti in un ambiente controllato.\n</br>Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® IsoClean® sono generalmente utilizzati in camere bianche nei settori biotecnologico, farmaceutico, di produzione di dispositivi medici, di trasformazione dei prodotti alimentari, nell industria cosmetica ed elettronica e in altri ambienti critici o controllati.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC270B00. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC270B0B. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne zum einfachen Anlegen und Ablegen. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes 0B, 00 und BH) Kleidung und Zubehör werden weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch gammasterilisiert, aber in einer kontrollierten Umgebung gefertigt.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik, der Elektronikbranche sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B00. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B0B. Disponible en las tallas SM a 3X. Costuras internas selladas. Elásticos cubiertos en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad. Sin procesado en limpio y sin esterilización.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B00. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B0B. Disponible en las tallas SM a 3X. Costuras internas selladas. Elásticos cubiertos en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad. Sin procesado en limpio y sin esterilización.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15542357","MTS","3XL","White","5-450208-018430","5-450208-018508",6210109800,"Cat. III, \nPB [6-B]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","30","4C","16",10,"16",40.6,25.399989999999999,40.6,"Brown","Carton",54,"6 x 4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","5","6",30,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.113,7.3999999999999996E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC458BWHMS","TYVEK®  IsoClean® slip-retardant boot cover option MS","Bound seams. Covered elasticated leg opening. Ankle ties. Slip-retardant Gripper™ sole. 18\" (45.7 cm) high. Packed in a dual barrier validated packaging system (double bagged).","DuPont™ Tyvek® IsoClean® boot cover model IC 458 B WH MS. Tunnelled elastication at shin. Ties. Elasticated ankle. Gripper™ sole. Bound internal seams. Clean-processed and gamma-sterilized. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® boot cover, model IC 458 B WH MS. Available in sizes SM to XL. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at shin and ankles. Ankle ties. Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories have been clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 4 cleanroom. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile accessories (option MS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-bottes, modèle IC 458 B WH MS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques aux chevilles. Liens aux chevilles. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-bottes, modèle IC 458 B WH MS. Disponible en tailles SM et XL. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Élastiques entunnelés aux tibias et aux chevilles. Liens au niveau de la cheville. Les semelles Gripper™ offrent une plus grande robustesse et de meilleures propriétés antidérapantes.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) ont été conditioné pour salle blanche pour une propreté optimale et stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Ils sont pliés afin de faciliter le port aseptique et emballés en salle blanche de classe ISO 4. Tous les accessoires conditioné pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option MS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche. Les accessoires sont individuellement emballés et assemblés dans un emballage extérieur. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überstiefel, Modell IC 458 B WH MS. Abgedeckte Gummizüge an Waden. KnöchelbänderBänder. Gummizüge an Beinenden. Gripper™ Sohle. Eingefasste innenliegende Nähte. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überstiefel, Modell IC 458 B WH MS. Erhältlich in Größe SM bis XL. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Waden und Beinenden. Knöchelbänder. Gripper™-Sohlen bieten erhöhte Rutschhemmung und Robustheit.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör wurden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Sie werden für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 verpackt. Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Zubehörartikel (Option MS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche. Das Zubehör wird paarweise verpackt und dann in Teilgruppen zusammen in einem äußeren Beutel verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Elástico con canutillo a nivel de la espinilla. Cintas. Tobillos elásticos. Suela Gripper™. Costuras internas selladas. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Disponible en las tallas SM a XL. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo a nivel de las espinillas y los tobillos. Lazos en tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) se embalan mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Elástico con canutillo a nivel de la espinilla. Cintas. Tobillos elásticos. Suela Gripper™. Costuras internas selladas. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Disponible en las tallas SM a XL. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo a nivel de las espinillas y los tobillos. Lazos en tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) se embalan mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15466072","MTS","SM","White",null,"0888120000281",6404199000,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","100","4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton","24","6 x  4","Ca. 185","Yes","No","2","Yes","20","5","100",2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",4.7E-2,3.2000000000000001E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC458BWHMS","TYVEK®  IsoClean® slip-retardant boot cover option MS","Bound seams. Covered elasticated leg opening. Ankle ties. Slip-retardant Gripper™ sole. 18\" (45.7 cm) high. Packed in a dual barrier validated packaging system (double bagged).","DuPont™ Tyvek® IsoClean® boot cover model IC 458 B WH MS. Tunnelled elastication at shin. Ties. Elasticated ankle. Gripper™ sole. Bound internal seams. Clean-processed and gamma-sterilized. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® boot cover, model IC 458 B WH MS. Available in sizes SM to XL. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at shin and ankles. Ankle ties. Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories have been clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 4 cleanroom. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile accessories (option MS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-bottes, modèle IC 458 B WH MS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques aux chevilles. Liens aux chevilles. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-bottes, modèle IC 458 B WH MS. Disponible en tailles SM et XL. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Élastiques entunnelés aux tibias et aux chevilles. Liens au niveau de la cheville. Les semelles Gripper™ offrent une plus grande robustesse et de meilleures propriétés antidérapantes.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) ont été conditioné pour salle blanche pour une propreté optimale et stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Ils sont pliés afin de faciliter le port aseptique et emballés en salle blanche de classe ISO 4. Tous les accessoires conditioné pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option MS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche. Les accessoires sont individuellement emballés et assemblés dans un emballage extérieur. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überstiefel, Modell IC 458 B WH MS. Abgedeckte Gummizüge an Waden. KnöchelbänderBänder. Gummizüge an Beinenden. Gripper™ Sohle. Eingefasste innenliegende Nähte. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überstiefel, Modell IC 458 B WH MS. Erhältlich in Größe SM bis XL. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Waden und Beinenden. Knöchelbänder. Gripper™-Sohlen bieten erhöhte Rutschhemmung und Robustheit.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör wurden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Sie werden für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 verpackt. Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Zubehörartikel (Option MS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche. Das Zubehör wird paarweise verpackt und dann in Teilgruppen zusammen in einem äußeren Beutel verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Elástico con canutillo a nivel de la espinilla. Cintas. Tobillos elásticos. Suela Gripper™. Costuras internas selladas. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Disponible en las tallas SM a XL. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo a nivel de las espinillas y los tobillos. Lazos en tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) se embalan mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Elástico con canutillo a nivel de la espinilla. Cintas. Tobillos elásticos. Suela Gripper™. Costuras internas selladas. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Disponible en las tallas SM a XL. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo a nivel de las espinillas y los tobillos. Lazos en tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) se embalan mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15466083","MTS","MD","White",null,"0888120000298",6404199000,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","100","4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton","24","6 x  4","Ca. 185","Yes","No","2","Yes","20","5","100",2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",5.5E-2,0.04,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC458BWHMS","TYVEK®  IsoClean® slip-retardant boot cover option MS","Bound seams. Covered elasticated leg opening. Ankle ties. Slip-retardant Gripper™ sole. 18\" (45.7 cm) high. Packed in a dual barrier validated packaging system (double bagged).","DuPont™ Tyvek® IsoClean® boot cover model IC 458 B WH MS. Tunnelled elastication at shin. Ties. Elasticated ankle. Gripper™ sole. Bound internal seams. Clean-processed and gamma-sterilized. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® boot cover, model IC 458 B WH MS. Available in sizes SM to XL. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at shin and ankles. Ankle ties. Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories have been clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 4 cleanroom. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile accessories (option MS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-bottes, modèle IC 458 B WH MS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques aux chevilles. Liens aux chevilles. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-bottes, modèle IC 458 B WH MS. Disponible en tailles SM et XL. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Élastiques entunnelés aux tibias et aux chevilles. Liens au niveau de la cheville. Les semelles Gripper™ offrent une plus grande robustesse et de meilleures propriétés antidérapantes.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) ont été conditioné pour salle blanche pour une propreté optimale et stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Ils sont pliés afin de faciliter le port aseptique et emballés en salle blanche de classe ISO 4. Tous les accessoires conditioné pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option MS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche. Les accessoires sont individuellement emballés et assemblés dans un emballage extérieur. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überstiefel, Modell IC 458 B WH MS. Abgedeckte Gummizüge an Waden. KnöchelbänderBänder. Gummizüge an Beinenden. Gripper™ Sohle. Eingefasste innenliegende Nähte. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überstiefel, Modell IC 458 B WH MS. Erhältlich in Größe SM bis XL. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Waden und Beinenden. Knöchelbänder. Gripper™-Sohlen bieten erhöhte Rutschhemmung und Robustheit.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör wurden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Sie werden für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 verpackt. Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Zubehörartikel (Option MS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche. Das Zubehör wird paarweise verpackt und dann in Teilgruppen zusammen in einem äußeren Beutel verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Elástico con canutillo a nivel de la espinilla. Cintas. Tobillos elásticos. Suela Gripper™. Costuras internas selladas. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Disponible en las tallas SM a XL. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo a nivel de las espinillas y los tobillos. Lazos en tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) se embalan mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Elástico con canutillo a nivel de la espinilla. Cintas. Tobillos elásticos. Suela Gripper™. Costuras internas selladas. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota, modelo IC 458 B WH MS. Disponible en las tallas SM a XL. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo a nivel de las espinillas y los tobillos. Lazos en tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) se embalan mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15466090","MTS","LG","White",null,"0888120000304",6404199000,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","100","4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton","24","6 x  4","Ca. 185","Yes","No","2","Yes","20","5","100",2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",6.2E-2,4.7E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC458BWHMS","TYVEK®  IsoClean® slip-retardant boot cover option MS","Bound seams. Covered elasticated leg opening. Ankle ties. Slip-retardant Gripper™ sole. 18\" (45.7 cm) high. Packed in a dual barrier validated packaging system (double bagged).","DuPont™ Tyvek® IsoClean® sleeve model IC 501 B WH MS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrist and bicep. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® sleeve, model IC 501 B WH MS. 45 cm long sleeve available in white and in one size. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound seams. Tunnelled elastication at wrist and bicep.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories have been clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 4 cleanroom. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile accessories (option MS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag.\n<br/>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n<br/></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® manchette, modèle IC 501 B WH MS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques entunnelés aux poignets et aux biceps. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® manchette, modèle IC 501 B WH MS. Manchette 45 cm disponible en blanc, taille unique. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes. Élastiques entunnelés aux poignets et aux biceps.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté, Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides non dangereux.\n<br/>\nLes vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) ont été conditionés pour salle blanche pour une propreté optimale et stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Ils sont pliés afin de faciliter le port aseptique et emballés en salle blanche de classe ISO 4. Tous les accessoires conditioné pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option MS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche. Les accessoires sont individuellement emballés et assemblés dans un emballage extérieur.\n<br/>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n<br/>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Armstulpe, Modell IC 501 B WH MS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln und Bizeps. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Armstulpe, Modell IC 501 B WH MS. 45 cm lange Armstulpen, erhältlich in Weiß, Einheitsgröße. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Handgelenk und Bizeps.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör wurden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Sie werden für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 verpackt. Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Zubehörartikel (Option MS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche. Das Zubehör wird paarweise verpackt und dann in Teilgruppen zusammen in einem äußeren Beutel verpackt.\n<br/>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n<br/></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® manguito, modelo IC 501 B WH MS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y bíceps. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® manguito, modelo IC 501 B WH MS. Manguito de 45 cm de largo disponible en blanco y en una talla. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras selladas. Elástico con canutillo en muñecas y bíceps.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® manguito, modelo IC 501 B WH MS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y bíceps. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® manguito, modelo IC 501 B WH MS. Manguito de 45 cm de largo disponible en blanco y en una talla. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras selladas. Elástico con canutillo en muñecas y bíceps.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","D15466105","MTS","XL","White",null,"0888120000311",6404199000,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","100","4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton","24","6 x  4","Ca. 185","Yes","No","2","Yes","20","5","100",2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",6.4000000000000001E-2,5.1999999999999998E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC501BWHMS"," TYVEK®  IsoClean® sleeve option MS","Bound seams. Tunnelled elastication at wrist and bicep. Packed in a dual barrier validated packaging system (double bagged)","DuPont™ Tyvek® IsoClean® hood with ties model IC 668 B WH MS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Bound hood opening. Full face opening. Ties with loops. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hood with ties, model IC 668 WH MS. Available in white and in one size. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound seams. Bound hood opening for low particle shedding. Full face opening. Ties with loops for adjustable fit.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean&#0174 is also breathable and exceptionally low linting.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories have been clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 4 cleanroom. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile accessories (option MS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag.\n<br/>\nGarments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n<br/>\n</p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cagoule avec liens, modèle IC 668 B WH MS. Stérilisée aux rayons gamma et conditionée pour salle blanche. Coutures bordées. Ouverture de la cagoule bordées. Ouverture sur tout le visage. Liens à boucles. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cagoule avec liens, modèle IC 668 B WH MS. Disponible en blanc et en taille unique. Stérilisée aux rayons gamma et conditionée pour salle blanche. Coutures bordées. Ouverture de la capuche bordées pour un relargage paticulaire faible. Ouverture sur tout le visage. Liens avec boucles pour un relargage particulaire faible.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n<br/>\nLes vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) ont été conditionés pour salle blanche pour une propreté optimale et stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Ils sont pliés afin de faciliter le port aseptique et emballés en salle blanche de classe ISO 4. Tous les accessoires conditioné pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option MS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche. Les accessoires sont individuellement emballés et assemblés dans un emballage extérieur.\n<br/>\nLes vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n<br/>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kapuze mit Bändern, Modell IC 668 B WH MS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Eingefasste Kapuzenöffnung. Große Gesichtsöffnung. Bänder mit Schlaufen. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kapuze mit Bändern, Modell IC 668 WH MS. Erhältlich in Weiß, Einheitsgröße. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste Nähte. Eingefasste Kapuzenöffnung für geringe Partikelabgabe. Große Gesichtsöffnung. Bänder mit Schlaufen für verstellbare Passform.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör wurden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Sie werden für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 verpackt. Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Zubehörartikel (Option MS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche. Das Zubehör wird einzeln verpackt und dann in Teilgruppen zusammen in einem äußeren Beutel verpackt.\n<br/>\nKleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n<br/>\n</p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® capucha con cintas, modelo IC 668 B WH MS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Abertura de la capucha sellada. Abertura de la cara completa. Cintas con anillos. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® capucha con cintas, modelo IC 668 B WH CS. Disponible en blanco y en una sola talla. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras selladas. Abertura sellada de la capucha para un desprendimiento bajo de partículas. Abertura de la cara completa. Cintas con anillos para ajuste regulable.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) se embalan mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® capucha con cintas, modelo IC 668 B WH MS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Abertura de la capucha sellada. Abertura de la cara completa. Cintas con anillos. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® capucha con cintas, modelo IC 668 B WH CS. Disponible en blanco y en una sola talla. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras selladas. Abertura sellada de la capucha para un desprendimiento bajo de partículas. Abertura de la cara completa. Cintas con anillos para ajuste regulable.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) se embalan mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® procesados en limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","D15466036","MTS","00","White",null,"0888120000328",6217100090,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","100","3C",16,10,"11  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,29.84498825,"Brown","Carton",45,"  -","Ca. 200","Yes","No","2","Yes","50","2","100",2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",2.5999999999999999E-2,1.0999999999999999E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC668BWHMS"," TYVEK®  IsoClean® hood with ties option MS","Bound seams. Bound hood opening. Full face opening. Ties with loops for adjustable fit. White","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bouffant model IC 729 S WH MS. Clean-processed and gamma-sterilized. Elastic headband. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bouffant, model IC 729 S WH MS. Available in white and in one size. Clean-processed and gamma-sterilized. Elastic headband.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash.\n<br/>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories have been clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 4 cleanroom. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile accessories (option MS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag.\n<br/>\nGarments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n<br/>\n</p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® charlotte, modèle IC 729 WH MS. Stérilisée aux rayons gamma et conditionée pour salle blanche.Bandeau élastique. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® charlotte, modèle IC 729 S WH MS. Disponible en blanc et en taille unique. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Bandeau élastique.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté, Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides non dangereux.\n<br/>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) ont été conditioné pour salle blanche pour une propreté optimale et stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Ils sont pliés afin de faciliter le port aseptique et emballés en salle blanche de classe ISO 4. Tous les accessoires conditioné pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option MS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche. Les accessoires sont individuellement emballés et assemblés dans un emballage extérieur.\n<br/>\nLes vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n<br/>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Haube, Modell IC 729 S WH MS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Gummizug. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Haube, Modell IC 729 S WH MS. Erhältlich in Weiß, Einheitsgröße. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Gummizug.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten.\n<br/>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör wurden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Sie werden für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 verpackt. Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Zubehörartikel (Option MS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche. Das Zubehör wird einzeln verpackt und dann in Teilgruppen zusammen in einem äußeren Beutel verpackt.\n<br/>\nKleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung und Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n<br/>\n</p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cofia, modelo IC 729 S WH MS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Elástico. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cofia, modelo IC 729 S WH MS. Disponible en blanco y en una talla. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Elástico.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cofia, modelo IC 729 S WH MS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Elástico. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cofia, modelo IC 729 S WH MS. Disponible en blanco y en una talla. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Elástico.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Las prendas están dobladas para ayudar a la puesta aséptica y están embaladas individualmente en una sala blanca ISO clase 4. Todos los accesorios DuPont™ Tyvek® IsoClean® limpios y estériles (opción MS) están embalados mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias. Los accesorios están embalados individualmente y agrupados en una bolsa exterior. \n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","D15466063","MTS","00","White",null,"0888120000335",6217100090,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","100","4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",36,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","20","5","100",2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",4.1000000000000002E-2,2.7E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC729SWHMS"," TYVEK® IsoClean® Bouffant option MS","Elastic headband. Packed in a dual barrier validated packaging system (double bagged).","DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Bleu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Bleu. Combinaison à cagoule disponible en bleu, tailles SM à 3X (existe aussi en blanc). Cagoule 2 pièces. Élastiques au niveau du visage, des poignets, de la taille et des chevilles. <br />Les vêtements ProShield® 20, selon la technique textile SMS, sont conçus en vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout en garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), en fonction de la toxicité et des conditions d’exposition. <br />Les vêtements ProShield® 20 constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.</p>","DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Blau.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Blau, in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. <br />Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. <br />ProShield ® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.</p>","DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera con solapa. Azul.","<p> DuPont™ ProShield® 20 azul. Mono con capucha disponible en azul. Tallas SM a 3X (también disponible en blanco). Capucha de 2 piezas. Elástico en cara, muñecas, cintura y tobillos. <br />Las prendas ProShield® 20, basadas en tecnología de tejido SMS, están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a determinadas sustancias con un alto nivel de confort. Normalmente, y según las condiciones de toxicidad y exposición, se utilizan como protección contra partículas (Tipo 5), líquidos pulverizados de intensidad limitada o salpicaduras (Tipo 6). <br />Las prendas ProShield® 20 son la elección ideal para los trabajadores que necesitan protegerse de la suciedaden trabajos livianos y otras industrias. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Blu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio disponibile in Blu, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore bianco è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio. Cuciture esterne rinforzate. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera. Blu.","<p> DuPont™ ProShield® 20 Blu. Tuta con cappuccio disponibile in Blu, nelle taglie da SM a 3X (un indumento di colore bianco è inoltre disponibile). Cappuccio a 2 pezzi. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. <br />Gli indumenti ProShield® 20, basati sulla tecnologia tessile SMS, sono concepiti per proteggere gli operatori da determinate sostanze, restituendo un elevato livello di comfort. Queste tute sono generalmente utilizzate, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per la protezione da particelle (Tipo 5), da schizzi leggeri di liquidi e spruzzi (Tipo 6). <br />Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operatori che desiderano proteggersi dallo sporco e dal sudiciume durante attività semplici e in altri settori. </p>","D15466053","MTS","00","White",null,"0888120000342",6217100090,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","250","4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton","24","6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","10","10","250",2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.03,0.01,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC982BWHMS"," TYVEK® IsoClean® Hood and Mask option MS","HOOD: Bound internal seams. Bound head opening. Ties with loops for adjustable fit.\nMASK: Pleated polyethylene outer. 17.5cm wide. Sterile. Blue.\nItems packed in a dual barrier validated packaging system (double bagged).","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15466048","MTS","00","White (hood)\nBlue (mask)",null,"0888120000359",6217100090,"Cat. I","No","No","No","No","No","No","No","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","100","4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",24,"  -","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","20","5","100",2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",5.3999999999999999E-2,4.5999999999999999E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","ML7360WHUP"," DuPont™ Sierra™ Mask option 0S","Bound Tyvek® Ties. Pleated Rayon Outer Facing. Metal Nose Piece.","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D13473980","Not Available","00","White",null,"0888120001059",6217100090,"N/A","No","No","No","No","No","No","No","No","UP","Sterile","250","Other","23 3/4","11 1/4","6 3/4",60.3,28.6,17.100000000000001,"Brown","Carton","TBD","TBD","TBD","No","Yes","1","Yes","50","5","250",2,"Yes","Yes","On inner case liner","Yes","Yes",8.0000000000000002E-3,6.0000000000000001E-3,"Mexico","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC105SWHCS","TYVEK® IsoClean® Hooded Coverall with Slip-retardant overshoes option CS","Hooded coverall, Slip-retardant overshoes, Induvidually packed, Clean-processed & sterile, Not CE certified","DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall with attached slip-retardant shoe covers, model IC 105 S WH CS. Clean-processed and gamma-sterilized. Serged internal seams. Elastication at wrists, ankles and face. Thumb loops. Zipper closure. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall with attached slip-retardant shoe covers, model IC 105 S WH CS. Available in sizes MD to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Serged internal seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Front zipper closure.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories are clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma-irradiation. Garments are folded to aid aseptic donning and individually packed in an ISO Class 4 cleanroom. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industries as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison à cagoule avec couvre-chaussures intégrés antidérapants, modèle IC 105 S WH CS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes surjetées. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Passe-pouces. Fermeture à glissière. Pliage aseptique. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison à cagoule avec couvre-chaussures intégrés antidérapants, modèle IC 105 S WH CS. Disponible du MD au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes surjetées. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Fermeture à glissière sur le devant.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) sont conditionés pour salle blanche pour une propreté optimale et ont été stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Les vêtements sont pliés afin de faciliter le port aseptique et individuellement emballés en salle blanche de classe ISO 4. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen, rutschhemmende Sohle, Modell IC 105 S WH CS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Versäuberte innenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Daumenschlaufen. Reißverschluss. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen, rutschhemmende Sohle, Modell IC 105 S WH CS. Erhältlich in Größe MD bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Versäuberte innenliegende Nähte. Daumenschlaufen. Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und Kapuze. Reißverschluss vorne.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör werden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Die Kleidung wird für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 einzeln verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Elástico en puños, tobillos y cara. Presillas para el pulgar. Cierre de cremallera. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Disponible en las tallas MD a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Presillas para el pulgar. Elástico en puños, tobillos y cara. Cierre de cremallera frontal.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean&#0174 procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Elástico en puños, tobillos y cara. Presillas para el pulgar. Cierre de cremallera. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Disponible en las tallas MD a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Presillas para el pulgar. Elástico en puños, tobillos y cara. Cierre de cremallera frontal.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean&#0174 procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D14247979","Not Available","MD","White",null,"0888120017074",6210109800,"N/A","No","No","No","No","No","No","No","No","CS","Clean processed & sterile",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",36,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","No","N/A","N/A",25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.20100000000000001,0.14899999999999999,"China","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC105SWHCS","TYVEK® IsoClean® Hooded Coverall with Slip-retardant overshoes option CS","Hooded coverall, Slip-retardant overshoes, Induvidually packed, Clean-processed & sterile, Not CE certified","DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall with attached slip-retardant shoe covers, model IC 105 S WH CS. Clean-processed and gamma-sterilized. Serged internal seams. Elastication at wrists, ankles and face. Thumb loops. Zipper closure. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall with attached slip-retardant shoe covers, model IC 105 S WH CS. Available in sizes MD to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Serged internal seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Front zipper closure.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories are clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma-irradiation. Garments are folded to aid aseptic donning and individually packed in an ISO Class 4 cleanroom. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industries as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison à cagoule avec couvre-chaussures intégrés antidérapants, modèle IC 105 S WH CS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes surjetées. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Passe-pouces. Fermeture à glissière. Pliage aseptique. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison à cagoule avec couvre-chaussures intégrés antidérapants, modèle IC 105 S WH CS. Disponible du MD au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes surjetées. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Fermeture à glissière sur le devant.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) sont conditionés pour salle blanche pour une propreté optimale et ont été stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Les vêtements sont pliés afin de faciliter le port aseptique et individuellement emballés en salle blanche de classe ISO 4. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen, rutschhemmende Sohle, Modell IC 105 S WH CS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Versäuberte innenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Daumenschlaufen. Reißverschluss. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen, rutschhemmende Sohle, Modell IC 105 S WH CS. Erhältlich in Größe MD bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Versäuberte innenliegende Nähte. Daumenschlaufen. Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und Kapuze. Reißverschluss vorne.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör werden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Die Kleidung wird für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 einzeln verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Elástico en puños, tobillos y cara. Presillas para el pulgar. Cierre de cremallera. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Disponible en las tallas MD a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Presillas para el pulgar. Elástico en puños, tobillos y cara. Cierre de cremallera frontal.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean&#0174 procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Elástico en puños, tobillos y cara. Presillas para el pulgar. Cierre de cremallera. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Disponible en las tallas MD a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Presillas para el pulgar. Elástico en puños, tobillos y cara. Cierre de cremallera frontal.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean&#0174 procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D14247987","Not Available","LG","White",null,"0888120017081",6210109800,"N/A","No","No","No","No","No","No","No","No","CS","Clean processed & sterile",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",45,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","No","N/A","N/A",25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.21299999999999999,0.161,"China","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC105SWHCS","TYVEK® IsoClean® Hooded Coverall with Slip-retardant overshoes option CS","Hooded coverall, Slip-retardant overshoes, Induvidually packed, Clean-processed & sterile, Not CE certified","DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall with attached slip-retardant shoe covers, model IC 105 S WH CS. Clean-processed and gamma-sterilized. Serged internal seams. Elastication at wrists, ankles and face. Thumb loops. Zipper closure. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall with attached slip-retardant shoe covers, model IC 105 S WH CS. Available in sizes MD to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Serged internal seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Front zipper closure.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories are clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma-irradiation. Garments are folded to aid aseptic donning and individually packed in an ISO Class 4 cleanroom. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industries as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison à cagoule avec couvre-chaussures intégrés antidérapants, modèle IC 105 S WH CS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes surjetées. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Passe-pouces. Fermeture à glissière. Pliage aseptique. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison à cagoule avec couvre-chaussures intégrés antidérapants, modèle IC 105 S WH CS. Disponible du MD au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes surjetées. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Fermeture à glissière sur le devant.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) sont conditionés pour salle blanche pour une propreté optimale et ont été stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Les vêtements sont pliés afin de faciliter le port aseptique et individuellement emballés en salle blanche de classe ISO 4. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen, rutschhemmende Sohle, Modell IC 105 S WH CS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Versäuberte innenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Daumenschlaufen. Reißverschluss. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen, rutschhemmende Sohle, Modell IC 105 S WH CS. Erhältlich in Größe MD bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Versäuberte innenliegende Nähte. Daumenschlaufen. Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und Kapuze. Reißverschluss vorne.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör werden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Die Kleidung wird für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 einzeln verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Elástico en puños, tobillos y cara. Presillas para el pulgar. Cierre de cremallera. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Disponible en las tallas MD a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Presillas para el pulgar. Elástico en puños, tobillos y cara. Cierre de cremallera frontal.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean&#0174 procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Elástico en puños, tobillos y cara. Presillas para el pulgar. Cierre de cremallera. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Disponible en las tallas MD a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Presillas para el pulgar. Elástico en puños, tobillos y cara. Cierre de cremallera frontal.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean&#0174 procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D14247990","Not Available","XL","White",null,"0888120017098",6210109800,"N/A","No","No","No","No","No","No","No","No","CS","Clean processed & sterile",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",45,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","No","N/A","N/A",25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.224,0.17199999999999999,"China","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC105SWHCS","TYVEK® IsoClean® Hooded Coverall with Slip-retardant overshoes option CS","Hooded coverall, Slip-retardant overshoes, Induvidually packed, Clean-processed & sterile, Not CE certified","DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall with attached slip-retardant shoe covers, model IC 105 S WH CS. Clean-processed and gamma-sterilized. Serged internal seams. Elastication at wrists, ankles and face. Thumb loops. Zipper closure. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall with attached slip-retardant shoe covers, model IC 105 S WH CS. Available in sizes MD to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Serged internal seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Front zipper closure.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories are clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma-irradiation. Garments are folded to aid aseptic donning and individually packed in an ISO Class 4 cleanroom. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industries as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison à cagoule avec couvre-chaussures intégrés antidérapants, modèle IC 105 S WH CS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes surjetées. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Passe-pouces. Fermeture à glissière. Pliage aseptique. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison à cagoule avec couvre-chaussures intégrés antidérapants, modèle IC 105 S WH CS. Disponible du MD au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes surjetées. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Fermeture à glissière sur le devant.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) sont conditionés pour salle blanche pour une propreté optimale et ont été stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Les vêtements sont pliés afin de faciliter le port aseptique et individuellement emballés en salle blanche de classe ISO 4. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen, rutschhemmende Sohle, Modell IC 105 S WH CS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Versäuberte innenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Daumenschlaufen. Reißverschluss. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen, rutschhemmende Sohle, Modell IC 105 S WH CS. Erhältlich in Größe MD bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Versäuberte innenliegende Nähte. Daumenschlaufen. Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und Kapuze. Reißverschluss vorne.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör werden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Die Kleidung wird für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 einzeln verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Elástico en puños, tobillos y cara. Presillas para el pulgar. Cierre de cremallera. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Disponible en las tallas MD a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Presillas para el pulgar. Elástico en puños, tobillos y cara. Cierre de cremallera frontal.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean&#0174 procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Elástico en puños, tobillos y cara. Presillas para el pulgar. Cierre de cremallera. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Disponible en las tallas MD a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Presillas para el pulgar. Elástico en puños, tobillos y cara. Cierre de cremallera frontal.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean&#0174 procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D14248003","Not Available","2X","White",null,"0888120017104",6210109800,"N/A","No","No","No","No","No","No","No","No","CS","Clean processed & sterile",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",45,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","No","N/A","N/A",25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.23400000000000001,0.182,"China","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC105SWHCS","TYVEK® IsoClean® Hooded Coverall with Slip-retardant overshoes option CS","Hooded coverall, Slip-retardant overshoes, Induvidually packed, Clean-processed & sterile, Not CE certified","DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall with attached slip-retardant shoe covers, model IC 105 S WH CS. Clean-processed and gamma-sterilized. Serged internal seams. Elastication at wrists, ankles and face. Thumb loops. Zipper closure. Aseptically folded. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall with attached slip-retardant shoe covers, model IC 105 S WH CS. Available in sizes MD to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Serged internal seams. Thumb loops. Elastication at wrists, ankles and face. Front zipper closure.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories are clean-processed to maximize cleanliness and have been sterilized by gamma-irradiation. Garments are folded to aid aseptic donning and individually packed in an ISO Class 4 cleanroom. \n</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industries as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison à cagoule avec couvre-chaussures intégrés antidérapants, modèle IC 105 S WH CS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes surjetées. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Passe-pouces. Fermeture à glissière. Pliage aseptique. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison à cagoule avec couvre-chaussures intégrés antidérapants, modèle IC 105 S WH CS. Disponible du MD au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes surjetées. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Fermeture à glissière sur le devant.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option CS, DS et MS) sont conditionés pour salle blanche pour une propreté optimale et ont été stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Les vêtements sont pliés afin de faciliter le port aseptique et individuellement emballés en salle blanche de classe ISO 4. \n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditionés pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen, rutschhemmende Sohle, Modell IC 105 S WH CS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Versäuberte innenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Daumenschlaufen. Reißverschluss. Aseptisch zusammengelegt. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen, rutschhemmende Sohle, Modell IC 105 S WH CS. Erhältlich in Größe MD bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Versäuberte innenliegende Nähte. Daumenschlaufen. Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und Kapuze. Reißverschluss vorne.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes CS, DS und MS) Kleidung und Zubehör werden für maximale Reinheit unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Die Kleidung wird für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 einzeln verpackt. \n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Elástico en puños, tobillos y cara. Presillas para el pulgar. Cierre de cremallera. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Disponible en las tallas MD a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Presillas para el pulgar. Elástico en puños, tobillos y cara. Cierre de cremallera frontal.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean&#0174 procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Elástico en puños, tobillos y cara. Presillas para el pulgar. Cierre de cremallera. Doblado de manera aséptica. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono con capucha y cubrezapatos antideslizantes integrados, modelo IC 105 S WH CS. Disponible en las tallas MD a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas sobrehiladas. Presillas para el pulgar. Elástico en puños, tobillos y cara. Cierre de cremallera frontal.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción CS, DS y MS) han sido procesados en limpio para maximizar la limpieza y esterilizados con radiación gamma. Están doblados para ayudar a la puesta aséptica y están embalados individualmente en una sala blanca ISO clase 4.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean&#0174 procesados en limpios y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D14248016","Not Available","3X","White",null,"0888120017111",6210109800,"N/A","No","No","No","No","No","No","No","No","CS","Clean processed & sterile",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",36,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","No","N/A","N/A",25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.24299999999999999,0.24199999999999999,"China","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHDS","TYVEK® IsoClean® Unhooded Coverall Model IC 183 option DS","Clean-processed and gammasterilized. Bound seams (internal). Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Front zipper closure with storm flap.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® unhooded coverall model IC 183 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® unhooded coverall with bound neck, model IC 183 B WH DS. Available in sizes SM to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison sans cagoule, modèle IC 183 B WH DS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces. Fermeture à glissière. Certifié CE. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison sans cagoule avec col bordé, modèle IC 183 B WH DS. Disponible du SM au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Taille élastique à l'arrière pour un bon ajustement. Boucles élastiques au pouce recouvertes Tyvek®. Élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles. Fermeture à glissière sur le devant. Rabat fermeture éclair.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Tous les vêtements conditionés pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option DS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche.\n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditioné pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug ohne Kapuze, Modell IC 183 B WH DS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Gummizug im Rückenbereich. Tyvek®-eingefasste elastische Daumenschlaufen. Reißverschluss. Reißverschlussabdeckung. Aseptisch zusammengelegt. CE-zertifiziert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug ohne Kapuze, mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 183 B WH DS. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Gummizug im Rückenbereich für guten Sitz. Tyvek®-eingefasste elastische Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Reißverschluss vorne. Reißverschlussabdeckung.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kleidungsstücke (Optionscode DS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha, modelo IC 183 B WH DS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cintura elástica en la parte trasera. Tyvek® presillas elásticas cubiertas para el pulgar. Cierre de cremallera. Solapa de protección. Doblado de manera aséptica. Certificación CE. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha con cuello sellado, modelo IC 183 B WH DS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte trasera para un buen ajuste. Presillas elásticas cubiertas para el pulgar de Tyvek® Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cierre de cremallera frontal. Solapa de protección.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Todas las prendas DuPont™ Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles (código de opción DS) están embaladas mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha, modelo IC 183 B WH DS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cintura elástica en la parte trasera. Tyvek® presillas elásticas cubiertas para el pulgar. Cierre de cremallera. Solapa de protección. Doblado de manera aséptica. Certificación CE. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha con cuello sellado, modelo IC 183 B WH DS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte trasera para un buen ajuste. Presillas elásticas cubiertas para el pulgar de Tyvek® Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cierre de cremallera frontal. Solapa de protección.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Todas las prendas DuPont™ Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles (código de opción DS) están embaladas mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15429648","MTS","SM","White",null,"0888120000113",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",18,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","1",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.16500000000000001,0.112,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHDS","TYVEK® IsoClean® Unhooded Coverall Model IC 183 option DS","Clean-processed and gammasterilized. Bound seams (internal). Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Front zipper closure with storm flap.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® unhooded coverall model IC 183 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® unhooded coverall with bound neck, model IC 183 B WH DS. Available in sizes SM to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison sans cagoule, modèle IC 183 B WH DS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces. Fermeture à glissière. Certifié CE. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison sans cagoule avec col bordé, modèle IC 183 B WH DS. Disponible du SM au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Taille élastique à l'arrière pour un bon ajustement. Boucles élastiques au pouce recouvertes Tyvek®. Élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles. Fermeture à glissière sur le devant. Rabat fermeture éclair.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Tous les vêtements conditionés pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option DS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche.\n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditioné pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug ohne Kapuze, Modell IC 183 B WH DS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Gummizug im Rückenbereich. Tyvek®-eingefasste elastische Daumenschlaufen. Reißverschluss. Reißverschlussabdeckung. Aseptisch zusammengelegt. CE-zertifiziert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug ohne Kapuze, mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 183 B WH DS. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Gummizug im Rückenbereich für guten Sitz. Tyvek®-eingefasste elastische Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Reißverschluss vorne. Reißverschlussabdeckung.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kleidungsstücke (Optionscode DS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha, modelo IC 183 B WH DS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cintura elástica en la parte trasera. Tyvek® presillas elásticas cubiertas para el pulgar. Cierre de cremallera. Solapa de protección. Doblado de manera aséptica. Certificación CE. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha con cuello sellado, modelo IC 183 B WH DS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte trasera para un buen ajuste. Presillas elásticas cubiertas para el pulgar de Tyvek® Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cierre de cremallera frontal. Solapa de protección.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Todas las prendas DuPont™ Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles (código de opción DS) están embaladas mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha, modelo IC 183 B WH DS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cintura elástica en la parte trasera. Tyvek® presillas elásticas cubiertas para el pulgar. Cierre de cremallera. Solapa de protección. Doblado de manera aséptica. Certificación CE. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha con cuello sellado, modelo IC 183 B WH DS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte trasera para un buen ajuste. Presillas elásticas cubiertas para el pulgar de Tyvek® Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cierre de cremallera frontal. Solapa de protección.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Todas las prendas DuPont™ Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles (código de opción DS) están embaladas mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15429659","MTS","MD","White",null,"0888120000120",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",18,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","1",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.17199999999999999,0.11899999999999999,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHDS","TYVEK® IsoClean® Unhooded Coverall Model IC 183 option DS","Clean-processed and gammasterilized. Bound seams (internal). Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Front zipper closure with storm flap.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® unhooded coverall model IC 183 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® unhooded coverall with bound neck, model IC 183 B WH DS. Available in sizes SM to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison sans cagoule, modèle IC 183 B WH DS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces. Fermeture à glissière. Certifié CE. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison sans cagoule avec col bordé, modèle IC 183 B WH DS. Disponible du SM au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Taille élastique à l'arrière pour un bon ajustement. Boucles élastiques au pouce recouvertes Tyvek®. Élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles. Fermeture à glissière sur le devant. Rabat fermeture éclair.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Tous les vêtements conditionés pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option DS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche.\n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditioné pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug ohne Kapuze, Modell IC 183 B WH DS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Gummizug im Rückenbereich. Tyvek®-eingefasste elastische Daumenschlaufen. Reißverschluss. Reißverschlussabdeckung. Aseptisch zusammengelegt. CE-zertifiziert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug ohne Kapuze, mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 183 B WH DS. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Gummizug im Rückenbereich für guten Sitz. Tyvek®-eingefasste elastische Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Reißverschluss vorne. Reißverschlussabdeckung.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kleidungsstücke (Optionscode DS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha, modelo IC 183 B WH DS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cintura elástica en la parte trasera. Tyvek® presillas elásticas cubiertas para el pulgar. Cierre de cremallera. Solapa de protección. Doblado de manera aséptica. Certificación CE. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha con cuello sellado, modelo IC 183 B WH DS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte trasera para un buen ajuste. Presillas elásticas cubiertas para el pulgar de Tyvek® Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cierre de cremallera frontal. Solapa de protección.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Todas las prendas DuPont™ Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles (código de opción DS) están embaladas mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha, modelo IC 183 B WH DS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cintura elástica en la parte trasera. Tyvek® presillas elásticas cubiertas para el pulgar. Cierre de cremallera. Solapa de protección. Doblado de manera aséptica. Certificación CE. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha con cuello sellado, modelo IC 183 B WH DS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte trasera para un buen ajuste. Presillas elásticas cubiertas para el pulgar de Tyvek® Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cierre de cremallera frontal. Solapa de protección.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Todas las prendas DuPont™ Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles (código de opción DS) están embaladas mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15429666","MTS","LG","White",null,"0888120000137",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",18,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","1",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.18099999999999999,0.128,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHDS","TYVEK® IsoClean® Unhooded Coverall Model IC 183 option DS","Clean-processed and gammasterilized. Bound seams (internal). Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Front zipper closure with storm flap.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® unhooded coverall model IC 183 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® unhooded coverall with bound neck, model IC 183 B WH DS. Available in sizes SM to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison sans cagoule, modèle IC 183 B WH DS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces. Fermeture à glissière. Certifié CE. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison sans cagoule avec col bordé, modèle IC 183 B WH DS. Disponible du SM au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Taille élastique à l'arrière pour un bon ajustement. Boucles élastiques au pouce recouvertes Tyvek®. Élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles. Fermeture à glissière sur le devant. Rabat fermeture éclair.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Tous les vêtements conditionés pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option DS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche.\n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditioné pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug ohne Kapuze, Modell IC 183 B WH DS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Gummizug im Rückenbereich. Tyvek®-eingefasste elastische Daumenschlaufen. Reißverschluss. Reißverschlussabdeckung. Aseptisch zusammengelegt. CE-zertifiziert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug ohne Kapuze, mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 183 B WH DS. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Gummizug im Rückenbereich für guten Sitz. Tyvek®-eingefasste elastische Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Reißverschluss vorne. Reißverschlussabdeckung.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kleidungsstücke (Optionscode DS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha, modelo IC 183 B WH DS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cintura elástica en la parte trasera. Tyvek® presillas elásticas cubiertas para el pulgar. Cierre de cremallera. Solapa de protección. Doblado de manera aséptica. Certificación CE. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha con cuello sellado, modelo IC 183 B WH DS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte trasera para un buen ajuste. Presillas elásticas cubiertas para el pulgar de Tyvek® Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cierre de cremallera frontal. Solapa de protección.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Todas las prendas DuPont™ Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles (código de opción DS) están embaladas mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha, modelo IC 183 B WH DS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cintura elástica en la parte trasera. Tyvek® presillas elásticas cubiertas para el pulgar. Cierre de cremallera. Solapa de protección. Doblado de manera aséptica. Certificación CE. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha con cuello sellado, modelo IC 183 B WH DS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte trasera para un buen ajuste. Presillas elásticas cubiertas para el pulgar de Tyvek® Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cierre de cremallera frontal. Solapa de protección.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Todas las prendas DuPont™ Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles (código de opción DS) están embaladas mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15429671","MTS","XL","White",null,"0888120000144",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",18,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","1",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.19800000000000001,0.14599999999999999,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHDS","TYVEK® IsoClean® Unhooded Coverall Model IC 183 option DS","Clean-processed and gammasterilized. Bound seams (internal). Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Front zipper closure with storm flap.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® unhooded coverall model IC 183 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® unhooded coverall with bound neck, model IC 183 B WH DS. Available in sizes SM to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison sans cagoule, modèle IC 183 B WH DS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces. Fermeture à glissière. Certifié CE. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison sans cagoule avec col bordé, modèle IC 183 B WH DS. Disponible du SM au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Taille élastique à l'arrière pour un bon ajustement. Boucles élastiques au pouce recouvertes Tyvek®. Élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles. Fermeture à glissière sur le devant. Rabat fermeture éclair.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Tous les vêtements conditionés pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option DS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche.\n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditioné pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug ohne Kapuze, Modell IC 183 B WH DS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Gummizug im Rückenbereich. Tyvek®-eingefasste elastische Daumenschlaufen. Reißverschluss. Reißverschlussabdeckung. Aseptisch zusammengelegt. CE-zertifiziert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug ohne Kapuze, mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 183 B WH DS. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Gummizug im Rückenbereich für guten Sitz. Tyvek®-eingefasste elastische Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Reißverschluss vorne. Reißverschlussabdeckung.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kleidungsstücke (Optionscode DS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha, modelo IC 183 B WH DS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cintura elástica en la parte trasera. Tyvek® presillas elásticas cubiertas para el pulgar. Cierre de cremallera. Solapa de protección. Doblado de manera aséptica. Certificación CE. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha con cuello sellado, modelo IC 183 B WH DS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte trasera para un buen ajuste. Presillas elásticas cubiertas para el pulgar de Tyvek® Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cierre de cremallera frontal. Solapa de protección.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Todas las prendas DuPont™ Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles (código de opción DS) están embaladas mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha, modelo IC 183 B WH DS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cintura elástica en la parte trasera. Tyvek® presillas elásticas cubiertas para el pulgar. Cierre de cremallera. Solapa de protección. Doblado de manera aséptica. Certificación CE. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha con cuello sellado, modelo IC 183 B WH DS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte trasera para un buen ajuste. Presillas elásticas cubiertas para el pulgar de Tyvek® Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cierre de cremallera frontal. Solapa de protección.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Todas las prendas DuPont™ Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles (código de opción DS) están embaladas mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15429681","MTS","2X","White",null,"0888120000151",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",18,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","1",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.20200000000000001,0.15,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHDS","TYVEK® IsoClean® Unhooded Coverall Model IC 183 option DS","Clean-processed and gammasterilized. Bound seams (internal). Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Front zipper closure with storm flap.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® unhooded coverall model IC 183 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® unhooded coverall with bound neck, model IC 183 B WH DS. Available in sizes SM to 3X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists and ankles. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison sans cagoule, modèle IC 183 B WH DS. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces. Fermeture à glissière. Certifié CE. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison sans cagoule avec col bordé, modèle IC 183 B WH DS. Disponible du SM au 3X. Stérilisé aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Taille élastique à l'arrière pour un bon ajustement. Boucles élastiques au pouce recouvertes Tyvek®. Élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles. Fermeture à glissière sur le devant. Rabat fermeture éclair.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Tous les vêtements conditionés pour salle blanche et stériles DuPont™ Tyvek® IsoClean® (code d’option DS) sont conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches. Le système d’emballage constitue un élément-clé en faveur de la réduction du risque de contamination lors du transfert des vêtements en salle blanche.\n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® stériles et conditioné pour salle blanche sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug ohne Kapuze, Modell IC 183 B WH DS. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Gummizug im Rückenbereich. Tyvek®-eingefasste elastische Daumenschlaufen. Reißverschluss. Reißverschlussabdeckung. Aseptisch zusammengelegt. CE-zertifiziert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug ohne Kapuze, mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 183 B WH DS. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Gummizug im Rückenbereich für guten Sitz. Tyvek®-eingefasste elastische Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Reißverschluss vorne. Reißverschlussabdeckung.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Alle unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kleidungsstücke (Optionscode DS) werden in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren einfach aufreißbaren Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem dient als wesentliches Element zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinbereiche.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem unter Reinraumbedingungen verarbeiteten und sterilen Material Tyvek® IsoClean® wird in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha, modelo IC 183 B WH DS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cintura elástica en la parte trasera. Tyvek® presillas elásticas cubiertas para el pulgar. Cierre de cremallera. Solapa de protección. Doblado de manera aséptica. Certificación CE. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha con cuello sellado, modelo IC 183 B WH DS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte trasera para un buen ajuste. Presillas elásticas cubiertas para el pulgar de Tyvek® Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cierre de cremallera frontal. Solapa de protección.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Todas las prendas DuPont™ Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles (código de opción DS) están embaladas mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha, modelo IC 183 B WH DS. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cintura elástica en la parte trasera. Tyvek® presillas elásticas cubiertas para el pulgar. Cierre de cremallera. Solapa de protección. Doblado de manera aséptica. Certificación CE. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® mono sin capucha con cuello sellado, modelo IC 183 B WH DS. Disponible en las tallas SM a 3X. Procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma. Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte trasera para un buen ajuste. Presillas elásticas cubiertas para el pulgar de Tyvek® Elástico con canutillo en muñecas y tobillos. Cierre de cremallera frontal. Solapa de protección.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Todas las prendas DuPont™ Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles (código de opción DS) están embaladas mediante un sistema de embalaje de doble barrera, que está compuesto por una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura validada para salas blancas. El sistema de embalaje es un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación a la hora de transferir las prendas a zonas limpias.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® en procesado limpio y estériles se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15429690","MTS","3X","White",null,"0888120000168",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",18,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","1",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.216,0.158,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC270BWH0B","TYVEK® IsoClean® Labcoat with bound neck option 0B (Bulk packed)                                                      ","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® frock with bound neck model IC270B0. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists. Front snap closure. Not clean-processed and not sterilized. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® frock with bound neck, model IC270B0B. Available in sizes SM to 3X. Bound internal seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. Not clean-processed and not sterilized.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.\n</br>Garments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry and electronics industries as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270B00. Coutures internes bordées. Élastiques entunnelés aux poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant. Non stérilisé et non conditioné pour salle blanche. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® modello IC270B0B. Tunica con colletto bordato. Disponibile nelle taglie da SM a 3X. Cuciture interne legate. Polsini coperti elasticizzati. Apertura anteriore a scatto per rendere più facile infilare/sfilare il capo. Non sottoposto a processi di pulizia e non sterilizzato.\n</br>Tyvek® IsoClean® fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Realizzato con polietilene ad alta resistenza con un processo brevettato di filatura flash. Tyvek® IsoClean® offre una barriera intrinseca alle particelle, ai microrganismi ed agli spruzzi leggeri di liquidi non pericolosi a base di acqua. Inoltre, Tyvek® IsoClean® è traspirante e non rilascia pelucchi.\n</br>Gli indumenti e gli accessori Tyvek® IsoClean® (codici opzione 0B, 00 e BH) non sono stati confezionati in camera bianca né irradiati con raggi gamma, ma vengono prodotti in un ambiente controllato.\n</br>Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® IsoClean® sono generalmente utilizzati in camere bianche nei settori biotecnologico, farmaceutico, di produzione di dispositivi medici, di trasformazione dei prodotti alimentari, nell industria cosmetica ed elettronica e in altri ambienti critici o controllati.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC270B00. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC270B0B. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne zum einfachen Anlegen und Ablegen. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes 0B, 00 und BH) Kleidung und Zubehör werden weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch gammasterilisiert, aber in einer kontrollierten Umgebung gefertigt.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik, der Elektronikbranche sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B00. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B0B. Disponible en las tallas SM a 3X. Costuras internas selladas. Elásticos cubiertos en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad. Sin procesado en limpio y sin esterilización.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B00. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B0B. Disponible en las tallas SM a 3X. Costuras internas selladas. Elásticos cubiertos en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad. Sin procesado en limpio y sin esterilización.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15535577","MTS","SM","White",5450208017983,5450208017921,6210109800,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","0B","Bulk",30,"2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",54,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",9.4E-2,7.3999999999999996E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC270BWH0B","TYVEK® IsoClean® Labcoat with bound neck option 0B (Bulk packed)                                                      ","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® frock with bound neck model IC270B0. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists. Front snap closure. Not clean-processed and not sterilized. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® frock with bound neck, model IC270B0B. Available in sizes SM to 3X. Bound internal seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. Not clean-processed and not sterilized.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.\n</br>Garments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry and electronics industries as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270B00. Coutures internes bordées. Élastiques entunnelés aux poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant. Non stérilisé et non conditioné pour salle blanche. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® modello IC270B0B. Tunica con colletto bordato. Disponibile nelle taglie da SM a 3X. Cuciture interne legate. Polsini coperti elasticizzati. Apertura anteriore a scatto per rendere più facile infilare/sfilare il capo. Non sottoposto a processi di pulizia e non sterilizzato.\n</br>Tyvek® IsoClean® fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Realizzato con polietilene ad alta resistenza con un processo brevettato di filatura flash. Tyvek® IsoClean® offre una barriera intrinseca alle particelle, ai microrganismi ed agli spruzzi leggeri di liquidi non pericolosi a base di acqua. Inoltre, Tyvek® IsoClean® è traspirante e non rilascia pelucchi.\n</br>Gli indumenti e gli accessori Tyvek® IsoClean® (codici opzione 0B, 00 e BH) non sono stati confezionati in camera bianca né irradiati con raggi gamma, ma vengono prodotti in un ambiente controllato.\n</br>Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® IsoClean® sono generalmente utilizzati in camere bianche nei settori biotecnologico, farmaceutico, di produzione di dispositivi medici, di trasformazione dei prodotti alimentari, nell industria cosmetica ed elettronica e in altri ambienti critici o controllati.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC270B00. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC270B0B. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne zum einfachen Anlegen und Ablegen. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes 0B, 00 und BH) Kleidung und Zubehör werden weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch gammasterilisiert, aber in einer kontrollierten Umgebung gefertigt.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik, der Elektronikbranche sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B00. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B0B. Disponible en las tallas SM a 3X. Costuras internas selladas. Elásticos cubiertos en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad. Sin procesado en limpio y sin esterilización.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B00. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B0B. Disponible en las tallas SM a 3X. Costuras internas selladas. Elásticos cubiertos en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad. Sin procesado en limpio y sin esterilización.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15535578","MTS","MD","White",5450208017990,5450208017938,6210109800,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","0B","Bulk",30,"2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",54,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",9.9000000000000005E-2,7.9000000000000001E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC270BWH0B","TYVEK® IsoClean® Labcoat with bound neck option 0B (Bulk packed)                                                      ","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® frock with bound neck model IC270B0. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists. Front snap closure. Not clean-processed and not sterilized. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® frock with bound neck, model IC270B0B. Available in sizes SM to 3X. Bound internal seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. Not clean-processed and not sterilized.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.\n</br>Garments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry and electronics industries as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270B00. Coutures internes bordées. Élastiques entunnelés aux poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant. Non stérilisé et non conditioné pour salle blanche. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® modello IC270B0B. Tunica con colletto bordato. Disponibile nelle taglie da SM a 3X. Cuciture interne legate. Polsini coperti elasticizzati. Apertura anteriore a scatto per rendere più facile infilare/sfilare il capo. Non sottoposto a processi di pulizia e non sterilizzato.\n</br>Tyvek® IsoClean® fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Realizzato con polietilene ad alta resistenza con un processo brevettato di filatura flash. Tyvek® IsoClean® offre una barriera intrinseca alle particelle, ai microrganismi ed agli spruzzi leggeri di liquidi non pericolosi a base di acqua. Inoltre, Tyvek® IsoClean® è traspirante e non rilascia pelucchi.\n</br>Gli indumenti e gli accessori Tyvek® IsoClean® (codici opzione 0B, 00 e BH) non sono stati confezionati in camera bianca né irradiati con raggi gamma, ma vengono prodotti in un ambiente controllato.\n</br>Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® IsoClean® sono generalmente utilizzati in camere bianche nei settori biotecnologico, farmaceutico, di produzione di dispositivi medici, di trasformazione dei prodotti alimentari, nell industria cosmetica ed elettronica e in altri ambienti critici o controllati.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC270B00. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC270B0B. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne zum einfachen Anlegen und Ablegen. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes 0B, 00 und BH) Kleidung und Zubehör werden weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch gammasterilisiert, aber in einer kontrollierten Umgebung gefertigt.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik, der Elektronikbranche sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B00. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B0B. Disponible en las tallas SM a 3X. Costuras internas selladas. Elásticos cubiertos en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad. Sin procesado en limpio y sin esterilización.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B00. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B0B. Disponible en las tallas SM a 3X. Costuras internas selladas. Elásticos cubiertos en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad. Sin procesado en limpio y sin esterilización.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15535579","MTS","LG","White",5450208018003,5450208017945,6210109800,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","0B","Bulk",30,"2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",54,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",0.10199999999999999,8.3000000000000004E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC270BWH0B","TYVEK® IsoClean® Labcoat with bound neck option 0B (Bulk packed)                                                      ","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® frock with bound neck model IC270B0. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists. Front snap closure. Not clean-processed and not sterilized. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® frock with bound neck, model IC270B0B. Available in sizes SM to 3X. Bound internal seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. Not clean-processed and not sterilized.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.\n</br>Garments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry and electronics industries as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270B00. Coutures internes bordées. Élastiques entunnelés aux poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant. Non stérilisé et non conditioné pour salle blanche. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® modello IC270B0B. Tunica con colletto bordato. Disponibile nelle taglie da SM a 3X. Cuciture interne legate. Polsini coperti elasticizzati. Apertura anteriore a scatto per rendere più facile infilare/sfilare il capo. Non sottoposto a processi di pulizia e non sterilizzato.\n</br>Tyvek® IsoClean® fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Realizzato con polietilene ad alta resistenza con un processo brevettato di filatura flash. Tyvek® IsoClean® offre una barriera intrinseca alle particelle, ai microrganismi ed agli spruzzi leggeri di liquidi non pericolosi a base di acqua. Inoltre, Tyvek® IsoClean® è traspirante e non rilascia pelucchi.\n</br>Gli indumenti e gli accessori Tyvek® IsoClean® (codici opzione 0B, 00 e BH) non sono stati confezionati in camera bianca né irradiati con raggi gamma, ma vengono prodotti in un ambiente controllato.\n</br>Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® IsoClean® sono generalmente utilizzati in camere bianche nei settori biotecnologico, farmaceutico, di produzione di dispositivi medici, di trasformazione dei prodotti alimentari, nell industria cosmetica ed elettronica e in altri ambienti critici o controllati.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC270B00. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC270B0B. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne zum einfachen Anlegen und Ablegen. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes 0B, 00 und BH) Kleidung und Zubehör werden weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch gammasterilisiert, aber in einer kontrollierten Umgebung gefertigt.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik, der Elektronikbranche sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B00. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B0B. Disponible en las tallas SM a 3X. Costuras internas selladas. Elásticos cubiertos en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad. Sin procesado en limpio y sin esterilización.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B00. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B0B. Disponible en las tallas SM a 3X. Costuras internas selladas. Elásticos cubiertos en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad. Sin procesado en limpio y sin esterilización.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15535580","MTS","XL","White",5450208018010,5450208017952,6210109800,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","0B","Bulk",30,"2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",54,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",0.108,8.7999999999999995E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC270BWH0B","TYVEK® IsoClean® Labcoat with bound neck option 0B (Bulk packed)                                                      ","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® frock with bound neck model IC270B0. Bound internal seams. Tunnelled elastication at wrists. Front snap closure. Not clean-processed and not sterilized. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® frock with bound neck, model IC270B0B. Available in sizes SM to 3X. Bound internal seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. Not clean-processed and not sterilized.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.\n</br>Garments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry and electronics industries as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire avec col bordé, modèle IC 270B00. Coutures internes bordées. Élastiques entunnelés aux poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant. Non stérilisé et non conditioné pour salle blanche. Blanc.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® modello IC270B0B. Tunica con colletto bordato. Disponibile nelle taglie da SM a 3X. Cuciture interne legate. Polsini coperti elasticizzati. Apertura anteriore a scatto per rendere più facile infilare/sfilare il capo. Non sottoposto a processi di pulizia e non sterilizzato.\n</br>Tyvek® IsoClean® fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Realizzato con polietilene ad alta resistenza con un processo brevettato di filatura flash. Tyvek® IsoClean® offre una barriera intrinseca alle particelle, ai microrganismi ed agli spruzzi leggeri di liquidi non pericolosi a base di acqua. Inoltre, Tyvek® IsoClean® è traspirante e non rilascia pelucchi.\n</br>Gli indumenti e gli accessori Tyvek® IsoClean® (codici opzione 0B, 00 e BH) non sono stati confezionati in camera bianca né irradiati con raggi gamma, ma vengono prodotti in un ambiente controllato.\n</br>Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® IsoClean® sono generalmente utilizzati in camere bianche nei settori biotecnologico, farmaceutico, di produzione di dispositivi medici, di trasformazione dei prodotti alimentari, nell industria cosmetica ed elettronica e in altri ambienti critici o controllati.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC270B00. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC270B0B. Erhältlich in Größe SM bis 3X. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne zum einfachen Anlegen und Ablegen. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes 0B, 00 und BH) Kleidung und Zubehör werden weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch gammasterilisiert, aber in einer kontrollierten Umgebung gefertigt.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik, der Elektronikbranche sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B00. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B0B. Disponible en las tallas SM a 3X. Costuras internas selladas. Elásticos cubiertos en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad. Sin procesado en limpio y sin esterilización.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B00. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo en las muñecas. Cierre a presión frontal. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC270B0B. Disponible en las tallas SM a 3X. Costuras internas selladas. Elásticos cubiertos en las muñecas. Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad. Sin procesado en limpio y sin esterilización.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15535581","MTS","2X","White",5450208018027,5450208017969,6210109800,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","0B","Bulk",30,"3C",16,10,"11  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,29.84498825,"Brown","Carton",54,"6 X 6 ","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",0.11700000000000001,9.4E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC270BWH0B","TYVEK® IsoClean® Labcoat with bound neck option 0B (Bulk packed)                                                      ","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® slip-retardant shoe cover model IC451S00. Serged internal seams. Gripper™ sole. Not clean-processed and not sterilized. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® slip-retardant shoe cover, model IC451S00. Available in sizes MD and LG. Not clean-processed and not sterilized. Serged internal seams. Tunnelled elastication ankles. Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.\n</br>Garments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-chaussures antidérapants, modèle IC451S00. Coutures surjetées. Non Stérilisé et non conditioné pour salle blanche Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-chaussures antidérapants, modèle IC451S00. Disponible en tailles MD et LG. Non stérilisé et non conditioné pour salle blanche. Coutures surjetées. Élastiques entunnelés aux chevilles. Les semelles Gripper™ offrent une plus grande robustesse et de meilleures propriétés antidérapantes.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté, Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides non dangereux.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option 0B, 00 et BH) ne sont pas conditioné pour salle blanche ni irradiés aux rayons gamma, mais sont fabriqués dans un environnement contrôlé.\n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überschuhe mit rutschhemmender Sohle, Modell IC451S00. Versäuberte innenliegende Nähte. Gripper™ Sohle. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überschuhe mit rutschhemmender Sohle, Modell IC451S00. Erhältlich in Größe MD und LG. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Versäuberte Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Beinenden. Gripper™-Sohlen bieten erhöhte Rutschhemmung und Robustheit.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes 0B, 00 und BH) Kleidung und Zubehör werden weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch gammasterilisiert, aber in einer kontrollierten Umgebung gefertigt.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung und Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrezapato antideslizante, modelo IC451S00. Costuras internas sobrehiladas. Suela Gripper™. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrezapato antideslizante, modelo IC 451S00. Disponible en las tallas MD y LG. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Costuras internas sobrehiladas. Elástico con canutillo en los tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrezapato antideslizante, modelo IC451S00. Costuras internas sobrehiladas. Suela Gripper™. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrezapato antideslizante, modelo IC 451S00. Disponible en las tallas MD y LG. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Costuras internas sobrehiladas. Elástico con canutillo en los tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","D15535582","MTS","3X","White",5450208018034,5450208017976,6210109800,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","0B","Bulk",30,"3C",16,10,"11  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,29.84498825,"Brown","Carton",54,"6 X 6 ","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",0.123,0.10100000000000001,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC451SWH00","TYVEK®  IsoClean® slip-retardant overshoe option 00  (Bulk packed)","Serged seams. Elasticated opening. Slip-retardant Gripper™ sole. White.\nMD:11.75\" fits up to UK men's size 6 1/2 / EU 39.5\nLG: 14\" fits up to UK men's size 12 1/2 /EU 47","DuPont™ Tyvek® IsoClean® slip-retardant shoe cover model IC451S00. Serged internal seams. Gripper™ sole. Not clean-processed and not sterilized. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® slip-retardant shoe cover, model IC451S00. Available in sizes MD and LG. Not clean-processed and not sterilized. Serged internal seams. Tunnelled elastication ankles. Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.\n</br>Garments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-chaussures antidérapants, modèle IC451S00. Coutures surjetées. Non Stérilisé et non conditioné pour salle blanche Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-chaussures antidérapants, modèle IC451S00. Disponible en tailles MD et LG. Non stérilisé et non conditioné pour salle blanche. Coutures surjetées. Élastiques entunnelés aux chevilles. Les semelles Gripper™ offrent une plus grande robustesse et de meilleures propriétés antidérapantes.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté, Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides non dangereux.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option 0B, 00 et BH) ne sont pas conditioné pour salle blanche ni irradiés aux rayons gamma, mais sont fabriqués dans un environnement contrôlé.\n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überschuhe mit rutschhemmender Sohle, Modell IC451S00. Versäuberte innenliegende Nähte. Gripper™ Sohle. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überschuhe mit rutschhemmender Sohle, Modell IC451S00. Erhältlich in Größe MD und LG. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Versäuberte Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Beinenden. Gripper™-Sohlen bieten erhöhte Rutschhemmung und Robustheit.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes 0B, 00 und BH) Kleidung und Zubehör werden weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch gammasterilisiert, aber in einer kontrollierten Umgebung gefertigt.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung und Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrezapato antideslizante, modelo IC451S00. Costuras internas sobrehiladas. Suela Gripper™. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrezapato antideslizante, modelo IC 451S00. Disponible en las tallas MD y LG. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Costuras internas sobrehiladas. Elástico con canutillo en los tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrezapato antideslizante, modelo IC451S00. Costuras internas sobrehiladas. Suela Gripper™. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrezapato antideslizante, modelo IC 451S00. Disponible en las tallas MD y LG. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Costuras internas sobrehiladas. Elástico con canutillo en los tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n<br/>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","D15531632","MTS","LG","White",5450208017488,5450208005164,6404199000,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Bulk","100","2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",72,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A","100",2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",3.9E-2,3.3000000000000002E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC451SWH00","TYVEK®  IsoClean® slip-retardant overshoe option 00  (Bulk packed)","Serged seams. Elasticated opening. Slip-retardant Gripper™ sole. White.\nMD:11.75\" fits up to UK men's size 6 1/2 / EU 39.5\nLG: 14\" fits up to UK men's size 12 1/2 /EU 47","DuPont™ Tyvek® IsoClean® slip-retardant boot cover model IC458B00. Tunnelled elastication at shin. Ties. Elasticated ankle. Gripper™ sole. Bound internal seams. Not clean-processed and not sterilized. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® slip-retardant boot cover, model IC 458B00. Available and in sizes MD and LG. Not clean-processed and not sterilized. Bound internal seams. Tunnelled elastication at shine and ankles. Ankle ties. Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.\n</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and exceptionally low linting.\n</br>Tyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.\n</br>Garments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry, electronic industries as well as in other critical or controlled environments.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-bottes antidérapants, modèle IC458B00. Non stérilisé et non conditioné pour salle blanche. Coutures bordées. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-bottes antidérapants, modèle IC458B00. Disponible en tailles MD et LG. Non stérilisé et non conditioné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Élastiques entunnelés aux tibias et aux chevilles. Liens au niveau de la cheville. Les semelles Gripper™ offrent une plus grande robustesse et de meilleures propriétés antidérapantes.\n</br>Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n</br>Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option 0B, 00 et BH) ne sont pas conditioné pour salle blanche ni irradiés aux rayons gamma, mais sont fabriqués dans un environnement contrôlé.\n</br>Les vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, de l’électronique ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n</br>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überstiefel mit rutschhemmender Sohle, Modell IC458B00. Abgedeckte Gummizüge an Waden. Knöchelbänder. Gummizüge an Beinenden. Gripper™ Sohle. Eingefasste, innenliegende Nähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überstiefel mit rutschhemmender Sohle, Modell IC458B00. Erhältlich in Größe MD und LG. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Waden und Beinenden. Knöchelbänder. Gripper™-Sohlen bieten erhöhte Rutschhemmung und Robustheit.\n</br>Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n</br>Tyvek® IsoClean® (Optionscodes 0B, 00 und BH) Kleidung und Zubehör werden weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch gammasterilisiert, aber in einer kontrollierten Umgebung gefertigt.\n</br>Kleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik, der Elektronikbranche sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota antideslizante, modelo IC458B00. Elástico con canutillo a nivel de la espinilla. Cintas. Tobillos elásticos. Suela Gripper™. Costuras internas selladas. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota antideslizante, modelo IC 458B00. Disponible en las tallas MD y LG. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo a nivel de la espinilla y tobillos. Lazos en tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota antideslizante, modelo IC458B00. Elástico con canutillo a nivel de la espinilla. Cintas. Tobillos elásticos. Suela Gripper™. Costuras internas selladas. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cubrebota antideslizante, modelo IC 458B00. Disponible en las tallas MD y LG. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Costuras internas selladas. Elástico con canutillo a nivel de la espinilla y tobillos. Lazos en tobillos. Las suelas Gripper™ ofrecen un antideslizamiento y una resistencia reforzados.\n</br>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n</br>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n</br></p>","D15531633","MTS","MD","White",5450208017495,5450208005188,6404199000,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Bulk","100","2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",72,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A","100",2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",3.3000000000000002E-2,2.7E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC458BWH00","TYVEK®  IsoClean® slip-retardant boot cover option 00 (Bulk packed)","Bound seams. Covered elasticated leg opening. Ankle ties. Strong Gripper™ sole. White.\nMD: 12\" fits up to UK men's size 6 1/2 / EU 39.5\nLG: 14\" fits up to UK men's  size 131/2 / EU 48.5","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15531626","MTS","MD","White",5450208017464,5450208005126,6404199000,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Bulk","100","3C",16,10,"11  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,29.84498825,"Brown","Carton",54,"6 X 6 ","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A","100",2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",4.5999999999999999E-2,0.04,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC458BWH00","TYVEK®  IsoClean® slip-retardant boot cover option 00 (Bulk packed)","Bound seams. Covered elasticated leg opening. Ankle ties. Strong Gripper™ sole. White.\nMD: 12\" fits up to UK men's size 6 1/2 / EU 39.5\nLG: 14\" fits up to UK men's  size 131/2 / EU 48.5","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15531627","MTS","LG","White",5450208017471,5450208005140,6404199000,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Bulk","100","3C",16,10,"11  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,29.84498825,"Brown","Carton",54,"6 X 6 ","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A","100",2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",5.2999999999999999E-2,4.7E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC501BWH00"," TYVEK®  IsoClean® sleeve option 00 (Bulk Packed)","Bound seams. Covered elastic at both ends. 45 cm long. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® hood with ties model IC 668B00. Bound internal seams. Bound hood opening. Full face opening. Ties with loops. Not clean-processed and not sterilized. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hood with ties, model IC668B00. Available in one size. Not clean-processed and not sterilized. Bound internal seams. Bound hood opening for low particle shedding. Full face opening. Ties with loops for adjustable fit.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean&#0174 is also breathable and exceptionally low linting.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.\n<br/>\nGarments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry, electronics industries as well as in other critical or controlled environments.\n<br/></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cagoule avec liens, modèle IC 668B00. Non stérilisée et non conditionée pour salle blanche. Coutures bordées. Ouverture de la cagoule bordée. Ouverture sur tout le visage. Liens à boucles. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cagoule avec liens, modèle IC 668B00. Disponible en taille unique. Non stérilisé et non conditioné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Ouverture de la capuche bordée pour un relargage paticulaire faible. Ouverture sur tout le visage. Liens avec boucles pour un relargage particulaire faible.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides aqueux non dangereux. Tyvek® IsoClean® est également respirant et exceptionnellement faible au peluchage.\n<br/>\nLes vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option 0B, 00 et BH) ne sont pas conditioné pour salle blanche ni irradiés aux rayons gamma, mais sont fabriqués dans un environnement contrôlé.\n<br/>\nLes vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, de l’électronique ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n<br/>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kapuze mit Bändern, Modell IC668B00  ingefasste innenliegende Nähte. Eingefasste Kapuzenöffnung. Große Gesichtsöffnung. Bänder mit Schlaufen. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kapuze mit Bändern, Modell IC668B00. Erhältlich in Einheitsgröße. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Eingefasste Kapuzenöffnung für geringe Partikelabgabe. Große Gesichtsöffnung. Bänder mit Schlaufen für verstellbare Passform.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® (Optionscodes 0B, 00 und BH) Kleidung und Zubehör werden weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch gammasterilisiert, aber in einer kontrollierten Umgebung gefertigt.\n<br/>\nKleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik, der Elektronikbranche sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n<br/></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® capucha con cintas, modelo IC 668B00. Costuras internas selladas. Abertura de la capucha sellada. Abertura de la cara completa. Cintas con anillos. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® capucha con cintas, modelo IC 668B00. Disponible en una talla. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Costuras internas selladas. Abertura sellada de la capucha para un desprendimiento bajo de partículas. Abertura de la cara completa. Cintas con anillos para ajuste regulable.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma, pero se han fabricado en un entorno controlado.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® capucha con cintas, modelo IC 668B00. Costuras internas selladas. Abertura de la capucha sellada. Abertura de la cara completa. Cintas con anillos. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® capucha con cintas, modelo IC 668B00. Disponible en una talla. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Costuras internas selladas. Abertura sellada de la capucha para un desprendimiento bajo de partículas. Abertura de la cara completa. Cintas con anillos para ajuste regulable.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas. Tyvek® IsoClean® también es transpirable y genera poco deshilachado.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma, pero se han fabricado en un entorno controlado.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética y electrónica, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","D15531634","MTS","00","White",5450208013749,5450208013718,6210109800,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Bulk","100","2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",72,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A","100",2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",1.6E-2,1.0999999999999999E-2,"China","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC668BWH00"," TYVEK®  IsoClean® hood with ties option 00 (Bulk packed)","Bound seams.  Bound hood opening. Full face opening . Ties with loops for adjustable fit.  White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® gown with bound neck model IC702S00. Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® gown with bound neck, model IC702S00. Available in white and in one size. Not clean-processed and not sterilized. Serged seams. Knited cuffs. Bound ties originating at centre front waist.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.\n<br/>\nGarments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n<br/>\n</p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse avec col surjeté, modèle IC702S00. Coutures surjetées. Non stérilisée et non conditionée pour salle blanche. Poignets tricotés. Liens surjetés. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse avec col surjeté, modèle IC702S00. Disponible en blanc et en taille unique. Non stérilisée et non conditionée pour salle blanche. Coutures surjetées. Poignets tricotés. Les liens bordeés partent du centre, au devant de la taille.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les liquides aqueux non dangereux. Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option 0B, 00 et BH) ne sont pas conditionés pour salle blanche ni irradiés aux rayons gamma, mais sont fabriqués dans un environnement contrôlé.\n<br/>\nLes vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n<br/>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Ausschnitt, Modell IC702S00. Versäuberte Nähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Taillenband. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Ausschnitt, Modell IC702S00. Erhältlich in Weiß, Einheitsgröße. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Versäuberte Nähte. Strickbündchen. Taillenband ab vorderer Taillenmitte.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® (Optionscodes 0B, 00 und BH) Kleidung und Zubehör werden weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch gammasterilisiert, aber in einer kontrollierten Umgebung gefertigt.\n<br/>\nKleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung und Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n<br/>\n</p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC702S00. Costuras cosidas. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Puños de punto. Cintas selladas. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC702S00. Disponible en blanco y en una talla. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Costuras cosidas. Puños tejidos. Cintas selladas en la parte frontal de la cintura.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC702S00. Costuras cosidas. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Puños de punto. Cintas selladas. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC702S00. Disponible en blanco y en una talla. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Costuras cosidas. Puños tejidos. Cintas selladas en la parte frontal de la cintura.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","D15531631","MTS","00","White",5450208013732,5450208005423,6210109800,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Bulk","100","2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",54,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A","100",2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",3.2000000000000001E-2,2.5000000000000001E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC702SWH00"," TYVEK® IsoClean® Gown option 00 Bulk ( Bulk Packed)","Serged seams. Bound neck with ties. Knitted Cuffs. Bound ties originating at center front waist. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® gown with bound neck model IC702S00. Serged seams. Not clean-processed and not sterilized. Knit cuffs. Bound ties. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® gown with bound neck, model IC702S00. Available in white and in one size. Not clean-processed and not sterilized. Serged seams. Knited cuffs. Bound ties originating at centre front waist.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.\n<br/>\nGarments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n<br/>\n</p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse avec col surjeté, modèle IC702S00. Coutures surjetées. Non stérilisée et non conditionée pour salle blanche. Poignets tricotés. Liens surjetés. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse avec col surjeté, modèle IC702S00. Disponible en blanc et en taille unique. Non stérilisée et non conditionée pour salle blanche. Coutures surjetées. Poignets tricotés. Les liens bordeés partent du centre, au devant de la taille.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté. Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les liquides aqueux non dangereux. Les vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option 0B, 00 et BH) ne sont pas conditionés pour salle blanche ni irradiés aux rayons gamma, mais sont fabriqués dans un environnement contrôlé.\n<br/>\nLes vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n<br/>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Ausschnitt, Modell IC702S00. Versäuberte Nähte. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Strickbündchen. Taillenband. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Ausschnitt, Modell IC702S00. Erhältlich in Weiß, Einheitsgröße. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Versäuberte Nähte. Strickbündchen. Taillenband ab vorderer Taillenmitte.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® (Optionscodes 0B, 00 und BH) Kleidung und Zubehör werden weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch gammasterilisiert, aber in einer kontrollierten Umgebung gefertigt.\n<br/>\nKleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung und Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n<br/>\n</p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC702S00. Costuras cosidas. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Puños de punto. Cintas selladas. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC702S00. Disponible en blanco y en una talla. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Costuras cosidas. Puños tejidos. Cintas selladas en la parte frontal de la cintura.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC702S00. Costuras cosidas. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Puños de punto. Cintas selladas. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bata con cuello sellado, modelo IC702S00. Disponible en blanco y en una talla. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Costuras cosidas. Puños tejidos. Cintas selladas en la parte frontal de la cintura.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","D15531629","MTS","MD","White",5450208017518,5450208005386,6210109800,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Bulk",30,"2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",54,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",0.106,8.6999999999999994E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC702SWH00"," TYVEK® IsoClean® Gown option 00 Bulk ( Bulk Packed)","Serged seams. Bound neck with ties. Knitted Cuffs. Bound ties originating at center front waist. White.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® bouffant model IC 729S00. Not clean-processed and not sterilized. Serged seams. Elastic headband. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® bouffant, model IC729S00. Available in white and in one size. Not clean-processed and not sterilized. Elastic headband.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® (option codes 0B, 00 and BH) garments and accessories are neither clean-processed nor gamma-irradiated but manufactured in a controlled environment.\n<br/>\nGarments and accessories made of Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.\n<br/>\n</p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® charlotte, modèle IC729S00. Non stérilisée et non conditionée pour salle blanche. Bandeau élastique. Blanc.","DuPont™ Tyvek® IsoClean® charlotte, modèle IC729S00. Disponible en blanc et en taille unique. Non stérilisé et non conditioné pour salle blanche. Bandeau élastique.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté, Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides non dangereux.\n<br/>\nLes vêtements et accessoires Tyvek® IsoClean® (codes d’option 0B, 00 et BH) ne sont pas conditionés pour salle blanche, ni irradiés aux rayons gamma, mais sont fabriqués dans un environnement contrôlé.\n<br/>\nLes vêtements et accessoires en Tyvek® IsoClean® sont généralement utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.\n<br/>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® Haube, Modell IC729S00. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht gammasterilisiert. Gummizug. Weiß.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® Haube, Modell IC729S00. Erhältlich in Weiß, Einheitsgröße. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Gummizug.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten.\n<br/>\nTyvek® IsoClean® (Optionscodes 0B, 00 und BH) Kleidung und Zubehör werden weder unter Reinraumbedingungen verarbeitet noch gammasterilisiert, aber in einer kontrollierten Umgebung gefertigt.\n<br/>\nKleidung und Zubehör aus dem Material Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung und Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.\n<br/>\n</p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cofia, modelo IC729S00. Sin procesado a limpio y sin esterilización. Costuras sobrehiladas. Elástico ajustable a la cabeza. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cofia, modelo IC729S00. Disponible en blanco y en una talla. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Elástico.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","DuPont™ Tyvek® IsoClean® cofia, modelo IC729S00. Sin procesado a limpio y sin esterilización. Costuras sobrehiladas. Elástico ajustable a la cabeza. Blanco.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® cofia, modelo IC729S00. Disponible en blanco y en una talla. Sin procesado en limpio y sin esterilización. Elástico.\n<br/>Tyvek® IsoClean® proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y confort. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de \"flash spinning\". Tyvek® IsoClean® proporciona una barrera inherente contra las partículas, los microorganismos y las salpicaduras leves de base acuosa e inocuas.\n</br>Las prendas y accesorios Tyvek® IsoClean® (códigos de opción 0B, 00 y BH) no se han procesado en limpio ni han sido sometidos a radiación gamma pero han sido fabricados en un entorno controlado.\n<br/>Las prendas y accesorios elaborados con Tyvek® IsoClean® se suelen utilizar en las salas blancas de las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, procesado de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos y controlados.\n<br/></p>","D15531630","MTS","2X","White",5450208013725,5450208005409,6210109800,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Bulk",30,"2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",54,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",0.106,8.6999999999999994E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","IC729SWH00"," TYVEK® IsoClean® Bouffant option 00 (Bulk Packed)"," Serged Seams. Elastic headband. 54 cm Diameter. White.","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D15531628","MTS","00","White",5450208017501,5450208005362,6210109800,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Bulk","250","3C",16,10,"11  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,29.84498825,"Brown","Carton",45,"6 X 6 ","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A","250",2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",1.2999999999999999E-2,0.01,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Non-Sterile (Bulk) accessories","ML7360WHBH"," DuPont™ Sierra™ Mask option BH (Bulk Packed)","Bound Tyvek® ties. Pleated Rayon outer facing. Metal nose piece.","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D13396008","Not Available","00","White",null,"0888120001042",6217100090,"N/A","No","No","No","No","No","No","No","No","BH","Bulk","250","Other","15 1/2","9 1/4","8",39.5,23.5,20.5,"Brown","Carton","TBD","TBD","TBD","Yes","No","50","No","N/A","N/A","250",2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",8.0000000000000002E-3,6.0000000000000001E-3,"Mexico","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHDS","TYVEK® IsoClean® hooded Coverall Model IC 193 option DS",null,"DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Tunnelled elastication at wrists. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Available in sizes XS to 7X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","-","-","-","-","-","-","-","-","D15504965","MTS","XS","White",null,"0888120001745",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHDS","TYVEK® IsoClean® hooded Coverall Model IC 193 option DS",null,"DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Tunnelled elastication at wrists. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Available in sizes XS to 7X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","-","-","-","-","-","-","-","-","D15504971","MTS","SM","White",null,"0888120001752",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHDS","TYVEK® IsoClean® hooded Coverall Model IC 193 option DS",null,"DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Tunnelled elastication at wrists. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Available in sizes XS to 7X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","-","-","-","-","-","-","-","-","D15504989","MTS","MD","White",null,"0888120001769",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHDS","TYVEK® IsoClean® hooded Coverall Model IC 193 option DS",null,"DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Tunnelled elastication at wrists. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Available in sizes XS to 7X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","-","-","-","-","-","-","-","-","D15504991","MTS","LG","White",null,"0888120001776",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHDS","TYVEK® IsoClean® hooded Coverall Model IC 193 option DS",null,"DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Tunnelled elastication at wrists. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Available in sizes XS to 7X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","-","-","-","-","-","-","-","-","D15505006","MTS","XL","White",null,"0888120001783",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHDS","TYVEK® IsoClean® hooded Coverall Model IC 193 option DS",null,"DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Tunnelled elastication at wrists. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Available in sizes XS to 7X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","-","-","-","-","-","-","-","-","D15505014","MTS","2X","White",null,"0888120001790",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHDS","TYVEK® IsoClean® hooded Coverall Model IC 193 option DS",null,"DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Tunnelled elastication at wrists. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Available in sizes XS to 7X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","-","-","-","-","-","-","-","-","D15505028","MTS","3X","White",null,"0888120001806",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHDS","TYVEK® IsoClean® hooded Coverall Model IC 193 option DS",null,"DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Tunnelled elastication at wrists. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Available in sizes XS to 7X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","-","-","-","-","-","-","-","-","D15505038","MTS","4X","White",null,"0888120001813",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHDS","TYVEK® IsoClean® hooded Coverall Model IC 193 option DS",null,"DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Tunnelled elastication at wrists. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Available in sizes XS to 7X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","-","-","-","-","-","-","-","-","D15505047","MTS","5X","White",null,"0888120001820",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHDS","TYVEK® IsoClean® hooded Coverall Model IC 193 option DS",null,"DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Tunnelled elastication at wrists. Elasticated waist at back. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Zipper closure. Storm flap. Aseptically folded. CE-certified. White.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hooded coverall IC 193 B WH DS. Available in sizes XS to 7X. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole. The hood fits a medical mask and has attached ties. Elasticated waist at back for good fit. Tyvek® covered elasticated thumb loops. Tunnelled elastication at wrists. Front zipper closure. Storm flap.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and low linting.</br>All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile garments (option code DS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas.</br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","-","-","-","-","-","-","-","-","D15505058","MTS","6X","White",null,"0888120001837",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHDS","TYVEK® IsoClean® hooded Coverall Model IC 193 option DS",null,"DuPont™ Tyvek® IsoClean® hood IC 689 B WH TS with attached mask and ties. Individually double packed. Sterile. Aseptically folded. HOOD: Bound internal seams. Bound face opening. Ties for adjustable fit in the chest area. White. MASK: Pleated Polyethylene outer. 17.5 cm wide. Blue.","<p>DuPont™ Tyvek® IsoClean® hood model IC 689 B WH TS with attached mask* and ties for adjustable fit in the chest area. Available in white and in one size. Gamma-sterilized and double bagged. Bound internal seams. Bound face opening for low particle shedding. Aseptically folded.</br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Tyvek® IsoClean® is also breathable and low linting.</br>Tyvek® IsoClean® TS accessories have been sterilized by gamma-irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 5 cleanroom. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® sterile accessories (option TS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually double packed.</br>Sterile Tyvek® IsoClean® garments and accessories are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></br>*The attached mask is a blue sterile cleanroom mask made out of pleated polyethylene outer layer having a width of 17.5 cm. Please note that it is not a PPE (e.g. not an FFP1, 2 or 3) mask.</br></p>","-","-","-","-","-","-","-","-","D15505065","MTS","7X","White",null,"0888120001844",6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC689BWHTS","Tyvek® IsoClean® hood IC 689 B WH TS",null,"DuPont™ Tyvek® IsoClean® hood and mask model IC 9820 WH MS. Clean-processed and gamma-sterilized. HOOD: Bound seams. Bound head opening. Ties with loops. White. MASK: Pleated Polyethylene outer. 17,5 cm Sterile. Blue.","<p> DuPont™ Tyvek® IsoClean® hood and mask, model IC 9820. HOOD: Available in white and in one size. Clean-processed and gamma-sterilized. Bound internal seams. Bound head opening. Ties with loops for adjustable fit. MASK: Pleated polyethylene outer. 17.5 cm wide. Sterile. Blue. </br>Tyvek® IsoClean® delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process Tyvek® IsoClean® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash.</br>Tyvek® IsoClean® (option codes CS, DS and MS) garments and accessories have been clean-processed to maximize cleanliness and have been gamma-irradiated. All DuPont™ Tyvek® IsoClean® clean-processed and sterile accessories (option MS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag. </br>Garments and accessories made of clean-processed and sterile Tyvek® IsoClean® are typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.</br></p>","-","-","-","-","-","-","-","-","D15553188","MTS","00","White",null,"0888120019535",6210109800,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","TS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","100",null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC183B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams, bound neck, raglan sleeves. Covered elasticated wrists and ankles. Single packed. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560620","MTS","2XS","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","TS","Sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",16,"4 x  4","Ca. 183","Yes","No","1","Yes","1",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.16500000000000001,0.112,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC183B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams, bound neck, raglan sleeves. Covered elasticated wrists and ankles. Single packed. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560621","MTS","XS","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","TS","Sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",17,"5 x  4","Ca. 184","Yes","No","0","Yes","0",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.16500000000000001,0.112,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC183B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams, bound neck, raglan sleeves. Covered elasticated wrists and ankles. Single packed. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560732","MTS","SM","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","TS","Sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",18,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","1",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.16500000000000001,0.112,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC183B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams, bound neck, raglan sleeves. Covered elasticated wrists and ankles. Single packed. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560733","MTS","MD","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","TS","Sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",18,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","1",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.17199999999999999,0.11899999999999999,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC183B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams, bound neck, raglan sleeves. Covered elasticated wrists and ankles. Single packed. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560734","MTS","LG","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","TS","Sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",18,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","1",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.18099999999999999,0.128,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC183B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams, bound neck, raglan sleeves. Covered elasticated wrists and ankles. Single packed. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560735","MTS","XL","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","TS","Sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",18,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","1",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.19800000000000001,0.14599999999999999,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC183B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams, bound neck, raglan sleeves. Covered elasticated wrists and ankles. Single packed. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560736","MTS","2X","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","TS","Sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",18,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","1",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.20200000000000001,0.15,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC183B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams, bound neck, raglan sleeves. Covered elasticated wrists and ankles. Single packed. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560737","MTS","3X","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","TS","Sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",18,"6 x  4","Ca. 185","Yes","No","1","Yes","1",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.216,0.158,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC183B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams, bound neck, raglan sleeves. Covered elasticated wrists and ankles. Single packed. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560738","MTS","4XL","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","TS","Sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",19,"7 x  4","Ca. 186","Yes","No","2","Yes","2",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.216,0.158,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC183B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams, bound neck, raglan sleeves. Covered elasticated wrists and ankles. Single packed. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560739","MTS","5XL","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","TS","Sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",20,"8 x  4","Ca. 187","Yes","No","3","Yes","3",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.216,0.158,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC183B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams, bound neck, raglan sleeves. Covered elasticated wrists and ankles. Single packed. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560740","MTS","6XL","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","TS","Sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",21,"9 x  4","Ca. 188","Yes","No","4","Yes","4",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.216,0.158,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC183BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC183B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams, bound neck, raglan sleeves. Covered elasticated wrists and ankles. Single packed. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560741","MTS","7XL","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","TS","Sterile, Dble bagged",25,"4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton",22,"10 x  4","Ca. 189","Yes","No","5","Yes","5",25,25,2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",0.216,0.158,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC193B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Hood - medical mask fit with ties, bound opening. Overboot with gripper sole and bound elastic. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560742","MTS","XS","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC193B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Hood - medical mask fit with ties, bound opening. Overboot with gripper sole and bound elastic. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560743","MTS","S","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC193B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Hood - medical mask fit with ties, bound opening. Overboot with gripper sole and bound elastic. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560744","MTS","M","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC193B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Hood - medical mask fit with ties, bound opening. Overboot with gripper sole and bound elastic. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560745","MTS","L","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC193B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Hood - medical mask fit with ties, bound opening. Overboot with gripper sole and bound elastic. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560746","MTS","XL","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC193B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Hood - medical mask fit with ties, bound opening. Overboot with gripper sole and bound elastic. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560747","MTS","2XL","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC193B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Hood - medical mask fit with ties, bound opening. Overboot with gripper sole and bound elastic. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560748","MTS","3XL","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC193B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Hood - medical mask fit with ties, bound opening. Overboot with gripper sole and bound elastic. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560749","MTS","4XL","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC193B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Hood - medical mask fit with ties, bound opening. Overboot with gripper sole and bound elastic. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560750","MTS","5XL","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC193B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Hood - medical mask fit with ties, bound opening. Overboot with gripper sole and bound elastic. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560751","MTS","6XL","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC193BWHTS","Tyvek® IsoClean® IC193B TS Coverall (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Hood - medical mask fit with ties, bound opening. Overboot with gripper sole and bound elastic. White.\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560752","MTS","7XL","White",null,null,6210109800,"Cat. III","Yes","Yes","No","No","No","Yes","Yes","No","DS","Clean processed, sterile, Dble bagged",20,null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC270BWHWS","Tyvek® IsoClean® IC 270B WS Labcoat (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. Packed in a dual barrier validated packaging  system (double bagged). White. Quantity per secondary bag: 5\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560759","MTS","S","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","0B","Bulk",30,"2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",54,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",9.4E-2,7.3999999999999996E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC270BWHWS","Tyvek® IsoClean® IC 270B WS Labcoat (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. Packed in a dual barrier validated packaging  system (double bagged). White. Quantity per secondary bag: 5\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560760","MTS","M","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","0B","Bulk",30,"2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",54,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",9.9000000000000005E-2,7.9000000000000001E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC270BWHWS","Tyvek® IsoClean® IC 270B WS Labcoat (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. Packed in a dual barrier validated packaging  system (double bagged). White. Quantity per secondary bag: 5\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560761","MTS","L","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","0B","Bulk",30,"2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",54,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",0.10199999999999999,8.3000000000000004E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC270BWHWS","Tyvek® IsoClean® IC 270B WS Labcoat (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. Packed in a dual barrier validated packaging  system (double bagged). White. Quantity per secondary bag: 5\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560762","MTS","XL","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","0B","Bulk",30,"2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",54,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",0.108,8.7999999999999995E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC270BWHWS","Tyvek® IsoClean® IC 270B WS Labcoat (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. Packed in a dual barrier validated packaging  system (double bagged). White. Quantity per secondary bag: 5\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560763","MTS","2XL","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","0B","Bulk",30,"3C",16,10,"11  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,29.84498825,"Brown","Carton",54,"6 X 6 ","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",0.11700000000000001,9.4E-2,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC270BWHWS","Tyvek® IsoClean® IC 270B WS Labcoat (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. Packed in a dual barrier validated packaging  system (double bagged). White. Quantity per secondary bag: 5\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560764","MTS","3XL","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","0B","Bulk",30,"3C",16,10,"11  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,29.84498825,"Brown","Carton",54,"6 X 6 ","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",0.123,0.10100000000000001,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® Coverall","IC270BWHWS","Tyvek® IsoClean® IC 270B WS Labcoat (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Covered elastication at wrists. Front snap closure for easy donning and doffing. Packed in a dual barrier validated packaging  system (double bagged). White. Quantity per secondary bag: 5\n*Made to order. Terms and conditions apply.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560765","MTS","4XL","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","0B","Bulk",30,"3C",16,10,"11  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,29.84498825,"Brown","Carton",54,"6 X 6 ","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A",30,2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",0.123,0.10100000000000001,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC729SWHWS","Tyvek® IsoClean® IC 729S WS Bouffant (Sterile-only, Double bagged)","Elastic headband. Packed in a dual barrier validated packaging  system (double bagged). White.  Quantity per secondary bag: 25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560766","MTS","One Size","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Bulk","250","3C",16,10,"11  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,29.84498825,"Brown","Carton",45,"6 X 6 ","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A","250",2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",1.2999999999999999E-2,0.01,"Vietnam","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC458BWHWS","Tyvek® IsoClean® IC 458B WS Boot cover (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Covered elasticated leg opening. Ankle ties. Slip-retardant Gripper™ sole. White.\nSM 10\" fits up to UK men's size 4.5 / EU 37 \nMD: 12\" fits up to UK men's size 6 1/2 / EU 39.5\nLG: 14\" fits up to UK men's  size 131/2 / EU 48.5\nXL: 16\" Fits up to UK men's size 18 1/2 / 53                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560754","MTS","S","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","100","4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton","24","6 x  4","Ca. 185","Yes","No","2","Yes","20","5","100",2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",4.7E-2,3.2000000000000001E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC458BWHWS","Tyvek® IsoClean® IC 458B WS Boot cover (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Covered elasticated leg opening. Ankle ties. Slip-retardant Gripper™ sole. White.\nSM 10\" fits up to UK men's size 4.5 / EU 37 \nMD: 12\" fits up to UK men's size 6 1/2 / EU 39.5\nLG: 14\" fits up to UK men's  size 131/2 / EU 48.5\nXL: 16\" Fits up to UK men's size 18 1/2 / 53                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560755","MTS","M","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","100","4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton","24","6 x  4","Ca. 185","Yes","No","2","Yes","20","5","100",2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",5.5E-2,0.04,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC458BWHWS","Tyvek® IsoClean® IC 458B WS Boot cover (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Covered elasticated leg opening. Ankle ties. Slip-retardant Gripper™ sole. White.\nSM 10\" fits up to UK men's size 4.5 / EU 37 \nMD: 12\" fits up to UK men's size 6 1/2 / EU 39.5\nLG: 14\" fits up to UK men's  size 131/2 / EU 48.5\nXL: 16\" Fits up to UK men's size 18 1/2 / 53                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560756","MTS","L","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","100","4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton","24","6 x  4","Ca. 185","Yes","No","2","Yes","20","5","100",2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",6.2E-2,4.7E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC458BWHWS","Tyvek® IsoClean® IC 458B WS Boot cover (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Covered elasticated leg opening. Ankle ties. Slip-retardant Gripper™ sole. White.\nSM 10\" fits up to UK men's size 4.5 / EU 37 \nMD: 12\" fits up to UK men's size 6 1/2 / EU 39.5\nLG: 14\" fits up to UK men's  size 131/2 / EU 48.5\nXL: 16\" Fits up to UK men's size 18 1/2 / 53                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560757","MTS","XL","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","MS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","100","4C",16,10,16,40.639983999999998,25.399989999999999,40.639983999999998,"Brown","Carton","24","6 x  4","Ca. 185","Yes","No","2","Yes","20","5","100",2,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",6.4000000000000001E-2,5.1999999999999998E-2,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC 501 B WH WS","Tyvek® IsoClean® IC501B WS Sleeve (Sterile-only, Double bagged)","Bound seams. Covered elastic at both ends. 45 cm long. White. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560753","MTS","One Size","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","00","Bulk","100","2C",16,10,"8  3/4",40.639983999999998,25.399989999999999,22.224991249999999,"Brown","Carton",72,"6 x 8","Ca. 200","No","No","N/A","No","N/A","N/A","100",2,"Yes","N/A","N/A","Yes","Yes",1.6E-2,1.0999999999999999E-2,"China","-","-","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]
["Tyvek® IsoClean® accessories","IC 689 B WH WS","Tyvek® IsoClean® IC 689B WS Hood w. integrated mask (Sterile-only, Double bagged)","Hood with integrated mask and ties for adjustable fit in the chest area. \nGamma-sterilized and double bagged. Aseptically folded.\nHood: Bound internal seams. Bound face opening. White.\nCleanroom-mask: Pleated Polyethylene outer. 17,5 cm. Blue.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D15560758","MTS","One Size","White",null,null,null,"Cat. III, \nPB [6]","No","No","No","No","No","No","Yes","No","TS","Clean processed, sterile, Dble bagged (multiples)","100",null,null,null,null,null,null,null,"Brown","Carton",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes","Yes","Yes","Yes","Yes",null,null,"China","LDPE Polybag","Yes","LDPE Bulk pack","Yes","LDPE Liner","Yes","LDPE Case Liner","Yes","Cardboard box","Yes"]